WinСмета2000     
Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din subsolul gimnaziului in bloc sanitar   la I.P.gimnaziul ''Mihai Eminescu'' or.Nisporeni	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03/199101
 Retele exterioare de alimentare cu apa
	
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumirea lucrarilor      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect		

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,10			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,30			
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,08			
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,08			
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2,00			
6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	2,00			
7	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  (PE80 SDR11 PN12,5)
	m	10,00			
8	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	10,00			
9	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	10,00			
10	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm
	piesa	1,00			
11	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00			
12	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm	buc	1,00			
13	SD20C
	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 50 mm (гибкая вставка L=1,0)	buc	1,00			
14	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 75 mm	m	9,00			
15	AcF13A
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 75 mm 
	buc	1,00			

Proiectant