CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  lP LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Chisinau Valea Crucii 41/1
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demolare
	
1	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton
	m2	64,300	
2	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	15,600	
3	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	382,800	
4	DG05C
	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din  asfalt turnat pe fundatii de beton
	m2	889,000	
5	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	750,000	
		2. Lucrari de finisare a soclu
	
6	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	640,000	
7	CF15A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	125,600	
8	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	640,000	
9	CI13A2
	Elemente liniare drepte Coame 
	m	53,000	
10	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane 
	m2	24,800	
11	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3	6,500	
12	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	24,800	
13	CN07A1
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa,  aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate mecanizat
	m2	250,200	
		3. Scara inclusiv rampa 
	
14	RpCM33C
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte
	m	43,200	
15	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	25,600	
16	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	25,600	
17	CF15A1
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	25,600	
18	CG01A k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	25,600	
19	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	25,600	
20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	25,600	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,600	
22	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	25,600	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	25,600	
24	CH01A
	Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor
	m	23,500	
25	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	42,300	
26	CH06B
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de  otel formata la rece, dreapta
	m	150,250	
		4. Lucrari de amenajare a teritoriului
	
27	TsC02D11
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 
	100 m3	0,120	
28	TsA01D2
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare
	m3	38,600	
29	TsH05D
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime
	m2	120,000	
30	TsE01D
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, 
	100m2	0,120	
31	TsD7D1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv 
	100 m3	0,141	
32	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 
	t	52,000	
33	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu piatra sparta
	m3	135,200	
34	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat(Vibropresat) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm
	m2	1 874,500	
35	CO03A
	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar
	m	382,800	
36	CA04B3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	5,800	
37	CO03A
	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar
	m	25,600	
		5. Diverse lucrari
	
38	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	65,000	
39	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	65,000	
40	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 
	t	65,000