____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
Electricitatea
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Resistematizarea blocului lit "G a L.T. Mihail Lomonosov
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
	
1	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	1 000,00	
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	1 000,00	
3	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	100,00	
		2. Lucrari de montare
	
4	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module)
	buc	1,00	
5	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=230V
	buc	1,00	
6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana La iesire Intrerupator automat, monopolar, la caracteristica "B" In=6A, U230V
	buc	11,00	
7	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP31; p-u 18 module)
	buc	1,00	
8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=20A, Un=230V
	buc	1,00	
9	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana La iesire Intrerupator automat, monopolar, la caracteristica "B" In=6A, U230V
	buc	7,00	
10	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (cutie de evidenta metalica IP31; p-u 48 module)
	buc	1,00	
11	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=25A, Un=230V
	buc	1,00	
12	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana La iesire Intrerupator automat, monopolar, la caracteristica "B" In=6A, U230V
	buc	16,00	
13	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectia diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V
	buc	9,00	
14	08-03-525-3
	Declansator independent pentru deconectarea de la distanta a intrerupatorului automat, Un=230V
	buc	1,00	
15	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (cutie de evidenta metalica IP31; p-u 36 module)
	buc	1,00	
16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In=25A, Un=230V
	buc	1,00	
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana La iesire Intrerupator automat, monopolar, la caracteristica "B" In=6A, U230V
	buc	13,00	
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat cu protectia diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V
	buc	7,00	
19	08-03-525-3
	Declansator independent pentru deconectarea de la distanta a intrerupatorului automat, Un=230V
	buc	1,00	
20	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (Tablou de anclansare automata a rezervei, In=20A; U=380V, 2 intrari+2 iesiri)
	buc	1,00	
21	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, U=380V
	buc	2,00	
22	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, la caracteristica "B" In=16A, U=380V
	buc	1,00	
23	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, la caracteristica "B" In=10A, U=380V
	buc	1,00	
24	08-03-526-1
	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis Un=400V; Ub=230V; I=20A
	buc	2,00	
25	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, la caracteristica "C" In=25A, U=380V (reconstructia tabloului de distributie central Nr. 1)
	buc	2,00	
26	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, la caracteristica "C" In=25A, U=380V (reconstructia tabloului de distributie central Nr. 2)
	buc	2,00	
27	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (sursa neintreruptibila de curent Pnom=10KVA, tensiune de alimentare a sarcinii conectare 230/380V; posibilitate de conectare a cel putin 2 consumatori, autonomie de functionare 3ore, echipat cu bypass)
	buc	1,00	
28	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluoriscente 4*18W; reflector prismatic, flux luminos 2900Lm, 4000K, soclu G13; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz) )
	100 buc	2,37	
29	
	corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluoriscente 4*18W; reflector prismatic, flux luminos 2900Lm, 4000K, soclu G13; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz)
	buc	237,00	
30	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluoriscente 2*18W; reflector prismatic, flux luminos 1800Lm, 4000K, soclu 2G11; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz) )
	100 buc	0,42	
31	
	corp de iluminat IP20; IK02, cu lampi fluoriscente 2*18W; reflector prismatic, flux luminos 1800Lm, 4000K, soclu 2G11; tensiune alimentare 230V, frecventa 50Hz)
	buc	42,00	
32	RpEF13C
	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Iesire" de tip permanent, IP22, Led 3.6W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)
	buc	25,00	
33	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: incandescenta, tuburi fluorescente (18W; soclu G13, flux luminos 1200Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V; frecventa 50Hz)
	buc	84,00	
34	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente (18W; soclu G13, flux luminos 1350Lm, 4000K, tensiune de alimentare 230V; frecventa 50Hz)
	buc	948,00	
35	
	Balast electronic pentru tuburi fluriscente 18W, tensiune de alimentare 230V
	buc	948,00	
36	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	13,95	
37	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	775,00	
38	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5
	m	200,00	
39	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5
	m	15,00	
40	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*4
	m	140,00	
41	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*6
	m	265,00	
42	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	22,70	
43	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	1 155,00	
44	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5
	m	350,00	
45	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*1.5
	m	15,00	
46	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2,5
	m	500,00	
47	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*16
	m	250,00	
48	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	1,50	
49	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1
	m	50,00	
50	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS1*4-380 (galben/verde)
	m	50,00	
51	
	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS1*6-380 (galben/verde)
	m	50,00	
52	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	32,00	
53	
	Tub tehnic de protectie din PVC d20
	m	2 560,00	
54	
	Tub tehnic de protectie din PVC d25
	m	640,00	
55	08-02-410-2
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm
	100 m	2,65	
56	
	Tub tehnic de protectie din PVC d32
	m	265,00	
57	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	2,50	
58	
	Tub tehnic de protectie din PVC d32
	m	250,00	
59	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,36	
60	
	Intrerupator monopolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V
	buc	36,00	
61	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,47	
62	
	Intrerupator bipolar pentru instalare incorporata IP 20, 10A, 250V 
	buc	47,00	
63	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (cap scara)
	100 buc	0,22	
64	
	Intrerupator cap scara pentru instalare incorporata IP 20, 250V
	buc	22,00	
65	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	100 buc	0,65	
66	
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu dispozitiv de protectie care inchide automat accesul la contactele prizei la scoaterea fisei, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	buc	65,00	
67	
	Rama din plastic pentru priza ordinara cu montare incorporata
	buc	24,00	
68	
	Rama din plastic pentru bloc din 2 prize cu montare incorporata
	buc	2,00	
69	
	Rama din plastic pentru bloc din 3 prize cu montare incorporata
	buc	4,00	
70	
	Rama din plastic pentru bloc din 5 prize cu montare incorporata
	buc	5,00	
71	
	Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intrerupatoarelor (60*65mm IP20)
	buc	180,00	
72	
	Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala (100*100*50mm, IP20) 
	buc	150,00	
73	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Accesorii pentru legare la pamint)
	kg	500,00	
74	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm
	100 m	0,63	
75	
	Mufa de legatura din otel inox 
	buc	44,00	
76	
	Clema de legatura pentru electrozi
	buc	44,00	
77	
	Capat de batut
	buc	21,00	
78	
	Virf de penetrare
	buc	21,00	
79	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2
	100 m	1,50	
80	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm
	100 m	2,00	
81	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16 mm
	100 m	0,20	
82	
	Clema de imbinare universala a conductorilor
	buc	20,00	
83	
	Suport conductor pentru acoperis universal
	buc	180,00	
84	
	Suport conductor pentru montaj vertical pe perete
	buc	20,00	
85	
	Banda de protectie impotriva coroziei
	buc	10,00	
		3. Utilaj
	
86	
	cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) pu 18 module
	buc	2,00	
87	
	cutie de evidenta metalica IP31 (405*320*120) pu 48 module
	buc	1,00	
88	
	cutie de evidenta metalica IP31 (550*320*120) pu 36 module
	buc	1,00	
89	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un=230V
	buc	2,00	
90	
	Separator de sarcina modular, tripolar In= 25A, Un=230V
	buc	2,00	
91	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=6A, U230V
	buc	48,00	
92	
	Intrerupator automat cu protectie diferentiala, bipolar, cu caracteristica "A" In=16A, In=30mA, U=230V
	buc	16,00	
93	
	Intrerupator automat, industrial, tripolar cu caracteristica "C", In=20A, U=380V
	buc	2,00	
94	
	Intrerupator automat, tripolar cu caracteristica "B", In=16A, U=380V
	buc	1,00	
95	
	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V
	buc	1,00	
96	
	Intrerupator automat tripolar cu caracteristica "C" In= 25A, Un=380V
	buc	4,00	
97	
	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis Un=400V; Ub=230V; I=20A 
	buc	2,00	
98	
	Releu de declansator Un=230V
	buc	2,00	
99	
	Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 14 conexiuni, 6*9*120 mm; In=100A
	buc	10,00	
100	
	Tablou de anclansare automata a rezervei, In=20A; U=380V, 2 intrari+2 iesiri
	buc	1,00	
101	
	sursa neintreruptibila de curent Pnom=10KVA, tensiune de alimentare a sarcinii conectare 230/380V; posibilitate de conectare a cel putin 2 consumatori, autonomie de functionare 3ore
	buc	1,00