Lucrari de reparatie la IET nr. 63 din str. Columna, 142	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparatia acoperisului
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	492,000
	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	166,500
	
 3	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor - Gratar din lemn
	m2	80,400
	
 4	RpCH05A
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle
	m	17,400
	
 5	RpCH05B
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - contrafise din rigle de rasinoase
	m	11,000
	
 6	RpCH05D
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasinoase
	m	7,400
	
 7	RpCH05F
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase
	m	9,000
	
 8	RpCH06C
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme
	buc	6,000
	
 9	RpCH06D
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe
	kg	5,400
	
 10	RpCH06E
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane
	kg	3,000
	
 11	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.008 m3/m2
	m2	80,400
	
 12	CE31B
	Streasina simpla - Stresiba din lambriu PVC (pentru exterior). Norma : lambriu/vagonca PVC - 1.02 m2/m2, grinzisoare-carcas din lemn - 0.005 m3/m2, suruburi - 6.0 buc/m2
	m2	88,200
	
 13	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.
	100m2	4,920
	
 14	CN51E
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.
	100m2	4,920
	
 15	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip - Rocklight Gr= 50 mm
	m2	427,000
	
 16	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	427,000
	
 17	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	492,000
	
 18	CE19A
	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	126,000
	
 19	CE21B
	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	40,500
	
 20	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi, frunze
	t	10,800
	
 21	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	10,800
	
 		Capitolul 2. Sistema de ventilatie la spalatorie
			
22	RCsB30S
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm - D=380 mm (Kmanopera=18, Kmecanisme=18, Kmateriale=2)
	buc	1,000
	
 23	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw
	buc	1,000
	
 24	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	1,000
	
 		Capitolul 3. Reparatia sistememi de canalizare la blocul alimentar
			
25	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	2,000
	
 26	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm - Teava in subsol
	m	0,500
	
 27	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	0,160
	
 28	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	0,700
	
 29	SB08C k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	2,000
	
 30	SB08E k=1.35
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.35 pu fitinguri
	m	1,500
	
 31	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu 110x110x50 la 45*
	buc	1,000
	
 32	IzF08A
	Hidroizolarea gurilor de scurgere la WC et. 2, executata cu un strat de  pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum  H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm
	buc	1,000
	
 33	IzF09B
	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la WC, pentru hidroizolatiei de elemente de strapungere
	buc	1,000
	
 34	RpCB10A
	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv
	buc	0,160
	
 35	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	1,000
	
 36	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm  -  restabilirea
	m2	0,700
	
 		Capitolul 4. Schimbarea caloriferilor la dormitoare
			
37	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	7,600
	
 38	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" - d=20 mm
	m	12,000
	
 39	RpIC18A k=1.3 fiting
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" - d=15 mm
	m	6,000
	
 40	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.
	m	8,000
	
 41	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	12,000
	
 42	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	18,000
	
 43	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica
	m2	7,600
	
 44	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	8,000

						

	
INVESTITOR                                                                                              VRÎNCEANU  ION	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.