CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   Colegiul de Medicina din mun. Balti
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Colegiul de Medicina din mun. Balti
3. Obiectul achiziţiilor Instalarea de usi,ferestre și elemente conexe la caminul nr. 4  
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	52,40	
2	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	0,53	
3	CD05D
	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m
	m3	0,72	
4	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (geam termopan tip: Krizet)
	m2	4,96	
5	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	3,60	
6	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	3,60	
7	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa aluminiu cu bariera termica, profil grecesc lat, geam termopan tip: Krizet)
	m2	4,53	
8	CK33A
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (доводчик со скользящей шиной для двустворчатых дверей)
	buc	1,00	
9	CK33B
	Miner cromat la usa cu bariera termica, de intrare in cladiri (lungimea pina la 1,5 m)
	buc	1,00	
10	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (geam termopan tip: Krizet)
	m2	6,16	
11	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (дверные ручки премиум класса)
	m2	11,51	
12	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (сердцевина для замка с барашком, дверные ручки премиум класса)
	m2	24,57	
13	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	252,94	
14	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	42,28	
15	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu
	m	252,94	
16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	42,28	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare si exterioare a peretilor si tavanelor 
	m2	42,28	
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	42,28	
Executor:           Vadim Negru   Director adjunct pe gospodarie            tel:076700801   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.