CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Poliției
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Secția achiziții și logistică 
3. Obiectul achiziţiilor  Sectorul de politie  nr.3 "Baurci" al Inspectoratului de Politie Ceadir-Lunga de Politie UTAGagauzia
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Constructii generale de lucru
	
1	RpEJ08Aмод
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2 механизированно с болгаркой)
	m	540,0000	
2	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)
	m	540,0000	
		2. Lucrari de montare
	
		2.1. ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31)  БЗУМ ТФ
	
3	08-03-572-4
	Монтаж блока защиты учета многофункциональный навесного исполнения, устанавливаемый на стене -марка БЗУМ -ТФ
	buc	1,0000	
4	08-03-575-1
	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
5	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 20А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 20 А  ВА47-29/3/С20 хар-ка С
	buc	1,0000	
6	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 16А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 16 А  ВА47-29/3/С16 хар-ка С
	buc	1,0000	
		2.2. РП- Щит распределительный пластиковый  встроенного исполнения на 18модулей(1Р31) 
	
7	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-18з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
8	08-03-575-1
	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)
	buc	3,0000	
9	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 10,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ВА47-29/1/С10,0 хар-ка С
	buc	3,0000	
		2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый  встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм
	
10	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-36з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
11	08-03-575-1
	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
12	08-03-526-2
	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (АД12 2Р 16А 30мА)
	buc	3,0000	
13	08-03-526-1
	 Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 6,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне  ВА47-29/1/В6,0 хар-ка В
	buc	3,0000	
14	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм
	buc	1,0000	
15	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм
	buc	1,0000	
16	08-03-600-2
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 380В, 20А
	buc	1,0000	
		2.4. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) 265*310*120мм
	
17	08-03-572-8
	Монтаж щита ЩРв-12з-136УХЛЗ
	buc	1,0000	
18	08-03-575-1
	Монтаж выключателя нагрузки  (ВН 32 3Р-25А)
	buc	1,0000	
19	Цена пост-ка
	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм
	buc	1,0000	
20	Цена пост-ка
	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм
	buc	1,0000	
		2.5. ЯТП1 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В
	
21	08-03-603-1
	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В
	buc	1,0000	
		2.6.  ИДП-Источник бесперебойного питания "Исток"
	
22	08-03-575-1
	Монтаж источника бесперебойного питания "Исток" 220В 1,0 кВт с дополнительными батареями,  марка ИДП-1/1-2-220Д в комплекте
	1 комплект	1,0000	
		2.7. Кабельные изделия
	
23	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах )
	m	400,0000	
24	08-02-412-1
	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 m	2,2100	
25	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	3,9900	
26	цена рыночная
	Провод ПВ1-066  1х1.5mm2
	m	620,0000	
27	08-02-412-1
	Прокладка провода ПВ1*2,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5
	100 m	1,5400	
28	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	3,1600	
29	цена рыночная
	Провод  ПВ1-0,66 1х2.5mm2
	m	470,0000	
30	08-02-412-2
	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6
	100 m	0,5400	
31	08-02-412-9
	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 
	100 m	1,8800	
32	цена рыночная
	Провод  ПВ1-0,66 1х4,0mm2
	m	242,0000	
33	08-02-409-1
	Установка -труба  ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм
	100 m	5,4000	
34	цена рыночная
	Труба ПВХ гофрированная Д=25мм  с внутренним диаметром 18,3мм
	m	540,0000	
		2.8. Электроосветительное оборудование
	
35	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)
	buc	30,0000	
36	08-03-594-14
	Монтаж светильника встроенного (1P20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	100 buc	0,2600	
37	цена рыночная
	Светильник  встраиваемый с OPL/R  LED 60Вт  ( IP20)
	buc	26,0000	
38	08-03-593-6
	Монтаж светильника- настенный  с LED 32 Вт (IP40): с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	100 buc	0,0400	
39	цена рыночная
	Светильник настенный  RKL LED 32 Вт (1Р40)
	buc	4,0000	
40	08-03-593-7
	Монтаж светильника- плафон  (1Р 54)   лампами  накаливания 60Вт 
	100 buc	0,0200	
41	цена рыночная
	Плафон (1Р54) НПП1101  с лампочкой
	buc	2,0000	
42	08-03-594-1
	Монтаж светильника ВАТ118 отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1
	100 buc	0,0100	
43	цена рыночная
	Светильник потолочный с люминисцентной лампой=1шт  18Вт(Р20) марки ВАТ118
	buc	1,0000	
44	08-03-593-4
	 Монтаж  светильника ЛПП для взрывоопасных помещений с лампой ЛБ18
	100 buc	0,0100	
45	цена рыночная
	Светильник взрывозащищенный с лампой ЛБ18=2шт люминисцентной 18ВТ(Р65) марка ЛПП 08УЕхп-1*18-015
	buc	1,0000	
46	цена рыночная
	Фонарь аккумуляторный переносной 220В ДРО 2030
	buc	1,0000	
		2.9. Электроустановочные изделия
	
47	08-03-591-9
	Установка розетки штепсельной одноместная 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки
	100 buc	0,4200	
48	цена рыночная
	Розетка с заземляющим контактом одноместная
	buc	42,0000	
49	08-03-591-2
	Установка выключателя 1Р20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 buc	0,1600	
50	цена  рыночная
	Выключатель одноклавишный  1Р20  6А для скрытой проводки
	buc	16,0000	
51	08-03-591-1
	Установка выключателя 250В 6А- одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1Р44)
	100 buc	0,0400	
52	цена  рыночная
	Выключатель одноклавишный  1Р44  6А
	buc	4,0000	
53	цена рыночная
	Коробка ответвительная для скрытой проводки 
	buc	50,0000	
54	цена рыночная
	Коробка для установки выключателей и розеток 
	buc	60,0000	
55	08-02-406-1
	Металлоизделия
	t	0,0500	
56	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 20мм  -наружный контур заземления проложить на глубине 0,5м
	100 m	0,2000	
		3. Utilaj
	
		3.1. ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31)БЗУМ ТФ- 02 100-14
	
57	Цена поставщика
	БЗУМ ТФ -02-100-14
	buc	1,0000	
58	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	1,0000	
59	цена поставщика
	Отходящий автомат трехполюсный  20А ВА 47-29/3/С20 хар-ка С
	buc	1,0000	
60	цена рыночная
	Отходящий автомат трехполюсный  16А  ВА 47-29/3/С16  хар-ка С
	buc	1,0000	
		3.2. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей (1Р31)
	
61	Цена поставщика
	ЩРв-18з-136УХЛЗ- щит распределительный  пластиковый встроенный на 18модулей
	buc	1,0000	
62	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	3,0000	
63	цена рыночная
	Отходящий автомат  однополюсный 10А  ВА 47-29/1/С10 хар-ка С
	buc	3,0000	
		3.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31) 540*310*120мм
	
64	Цена поставщика
	ЩРв-36з-136УХЛЗ- щит распределительный  пластиковый встроенный на 36модулей
	buc	1,0000	
65	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	1,0000	
66	цена рыночная
	Автомат выключатель дифференциальный  АД 12 2Р 16А, 30мА
	buc	3,0000	
67	цена рыночная
	Автомат. выключатель однополюсный 6А  ВА 47-29 1Р 6А(В)
	buc	3,0000	
68	цена рыночная
	Счетчик учета активной электроэнергии прямого учета 380В, 20А марка ZMG310
	buc	1,0000	
		3.4. ЩАО Щит распределительный  пластиковый на 12модулей (1Р31)
	
69	цена рыночная
	Щит ЩРв-12з-136УХЛ3-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31) 265*310*120мм
	buc	1,0000	
70	цена рыночная
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А 
	buc	1,0000	
		3.5. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором  220/12В  
	
71	цена рыночная
	Ящик с понижающим трансформатором 0.25кВа 220/12В  
	buc	1,0000	
		3.6. Источник бесперебойного питания
	
72	цена рыночная
	Источник бесперебойного питания "Исток"220В, 1,0кВт марка ИДП-1/1-2-220-Д 
	buc	1,0000	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Внутренние сети газа
	
1	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")Ду 25*3,2мм
	m	0,500	
2	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") Ду 20*2,8мм 
	m	2,500	
3	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1" -2") -гильза Ф32мм
	buc	1,000	
4	IC24A
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") Ду 20*2,8мм в футляре
	m	1,000	
5	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода Ф20*2,8мм в футляре Ду32мм через  стену по типу УКГ11,00-1шт )
	kg	1,000	
6	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление горизонтального  газопровода Ду20мм к стене по типу УКГ1,00-2шт )
	kg	0,160	
7	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических  изделий-креплений, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)
	m2	0,950	
8	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Установка крана шаровый  муфтовый Ду20 ГШК-20 герметичность класса "В")
	buc	1,000	
9	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Установка термозапоного клапана Ду20 Ру1,0Мпа  КТЗ на газопровод, диаметр 3/4" )
	buc	1,000	
10	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Защитное противокоррозийное покрытие газопровода  -один слой грунтовки ГФ-021)
	m2	2,300	
11	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Защитное противокоррозийное покрытие газопровода в два слоя эмали ПФ-115, включая грунтовку ГФ-021 один слой)
	m2	2,300	
12	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")
	m	3,000	
13	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)
	m	3,000	
14	цена рыночная
	Токонепроводящий гибкий рукав -шланг с маркировкой "Газ" нержавеющий Ф3/4" длиной 1,5м/1шт
	m	1,500	
		2. Монтажные работы
	
15	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Установка  электромагнитного клапана отсекателя Ду20мм на газопровод, диаметр 3/4")
	buc	1,000	
16	IA40A
	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer (монтаж сигнализатора загазованности по метану и угарному газу)
	buc	1,000	
		3. Оборудование
	
17	цена рыночная
	Электромагнитный клапан  -отсекатель Ду20мм
	buc	1,000	
18	цена рыночная
	Сигнализатор загазованности
	buc	1,000	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Низкое давление 
	
		1.1. Надземная прокладка
	
1	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Стальные черные продольносварные трубы, без резьбы, на сварке, в газовом оборудовании жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")Ду 25*3,2мм
	m	150,000	
2	IC50B
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"  ( Установка отвода на 90* -25*3,2мм  )
	buc	8,000	
3	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление  горизонтального газопровода Ф25мм к стене по типу УКГ1,00-7шт )
	kg	0,600	
4	IzJ07A
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (Защитное противокоррозийное покрытие газопровода и стоек  -один слой грунтовки ГФ-021)
	m2	23,000	
5	IzJ09B
	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea (Защитное противокоррозийное покрытие газопровода и стоек в два слоя эмали ПФ-115, включая грунтовку ГФ-021 один слой)
	m2	23,000	
6	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" (Предварительное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1")
	m	150,000	
7	IE07A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv (Окончательное испытание под давлением газопровода, включая краны, без счетчиков и аппаратов оборудования, диаметром до 1", включительно)
	m	150,000	
		1.2. НПГ-1-опора под горизонтальный газопровод
	
8	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под стальные опоры-8buc глубиной < 1,5 м, средний грунт) 
	m3	1,000	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из  труб для опор ОП-1,2 высотой 2,2м  под горизонтальный газопровод из трубы Д57*3,0мм и швеллер 180*40*3,0, частично забетонированные )-8шт*13,6кг
	kg	109,000	
10	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска опоры)
	t	0,109	
11	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Бетонирование стальных опор, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса 12,5)-0,4*0,4*0,6м
	m3	1,000	
		1.3. УГ-23,00-00Врезка в газопровод торцевая Ду25/Ду40
	
12	GD12Aмод
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune (Врезка в газопровод  торцевая по типу УГ23,00-00 Ду25/Ду40) -шнур асбестовый-21м, полумуфта-2шт, круг Ф8мм-0,84м
	buc	1,000	
13	GB05Aмод
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение по типу СЗК-16-00 Ду25,  электросваркой (в комплекте изолирующего соединения:патрубок, фланцы, прокладки, втулка, шпилька, гайка,винт))
	buc	1,000	
		1.4. Установка счетчика газа на опоре УПГ-34
	
14	GD01A
	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn 50 mm (Труба ст. диам. 20*2,8мм)
	m	3,500	
15	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Установка крана шаровый Ду20  муфтовый КШГ)
	buc	1,000	
16	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) (Антикоррозионное покрытие газопровода алкидной эмалью - один слой суриком и три слоя эмали)
	m2	0,280	
17	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Кронштейны для крепления газопровода и закладные детали из уголка 50=1/300мм и 40=2шт/100мм)
	kg	2,400	
18	TsC39A1
	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6 m  (Котлован под фундамент опоры)
	buc	1,000	
19	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Опора из швеллера №10=2,55м*8,59=1шт/22кг)
	t	0,022	
20	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска опоры)
	t	0,024	
21	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Приготовление и укладка бетона  В12,5 размер 250*250*500мм)
	m3	0,031	
22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri(Шкаф стальной 390*250*700мм- изготовление шкафа)
	kg	17,300	
23	IA52A
	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze (Установка шкафа 390мм*250*700Н)
	buc	1,000	
24	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска металлического  шкафа)
	t	0,017	
		2. Монтажные работы
	
25	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm (Газовый  счетчик  ВК-G4Т мембранный  с термокомпенсатором на опоре)
	buc	1,000	
		3. Оборудование
	
26	цена рыночная
	Счетчик газа ВК-G4Т с термокомпенсатором мембранный с накидными гайками Ду25 в металлическом шкафу 
	buc	1,000	
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Сантехнические работы
	
		1.1. Вентиляция  В1, В2
	
1	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Переточная решетка 300х150-ПР300х150)
	buc	2,000	
2	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Установка металлической жалюзийной решетки МЖР 400*150)
	buc	1,000	
3	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Установка металлической жалюзийной решетки МЖР200*200)
	buc	1,000	
4	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra (Узел прохода воздуховода через кровлю Ф160мм УП1-05 по серии 5,904-45)
	buc	2,000	
5	VC35C
	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra (Узел прохода воздуховода через кровлю Ф100мм УП1-05 по серии 5,904-45)
	buc	2,000	
6	VB28Aмод
	Deflector circular (Круглый дефлектор  Ф160мм)
	buc	2,000	
7	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов круглого сечения  толщиной 0,5 мм=5м,Ф= 100 мм) 
	m2	3,140	
8	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и прокладка прямых воздуховодов из оцинкованных листов круглого сечения толщиной 0,5 мм=6м, Ф=160 мм) 
	m2	6,030	
9	IzH25A
	Izolarea aparatelor de forma cilindrica cu segmenti din placi de polistiren celular tip obisnuit sau din placi de polistiren celular tip ignifugat, avind  grosimea de 24; 36; 48; 60; 72; si 96 mm, executata intr-un strat (Изоляция воздуховодов, переходов, коробок  вспененным теплоизоляционным материалом К-флекс толщиной 20мм )  
	m2	9,200	
10	цена рыночная
	Металлическая сетка №10-стоимость
	m2	0,500	
11	VA10F
	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm (Установка переходов и коробок  из оцинкованного листа толщиной 1,0 мм разного сечения и установкой металлической сетки №10)
	m2	0,500	
12	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Изготовление и установка поддерживающего устройства для крепления воздуховодов из оцинкованной стали) ГОСТ 14918-80*
	kg	6,000	
		1.2. Отопление
	
		1.2.1. Радиаторы
	
13	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22CV H=500mm  L=600mm) "PURMO CV"
	buc	2,000	
14	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22CV H=500mm  L=800mm) "PURMO CV"
	buc	1,000	
15	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22CV H=500mm  L=1000mm) "PURMO CV"
	buc	2,000	
16	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22 CV H=500мм  L=1200мм) " PURMO CV"
	buc	2,000	
17	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 22 CV H=500мм  L=1400мм) " PURMO CV"
	buc	1,000	
18	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном и термостатическим вентилем нижнего подключения тип 33CV H=500мм  L=1200мм) "PURMO CV"
	buc	1,000	
19	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Головка термостатическая HERZ-DISIGN )
	buc	9,000	
20	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" ( Комплект для  для нижнего подключения  к магистрали-угловой HERZ-3000 )
	buc	9,000	
21	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном бокового подключения тип 22C H=500mm  L=800mm) "PURMO C"
	buc	1,000	
22	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv (Стальные радиаторы  панельные настенного крепления со встроенным воздуховыпускным краном бокового подключения тип 22C H=600mm  L=700mm) "PURMO C"
	buc	1,000	
23	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль радиаторный угловой Ф15 ручной) Herz-AS-T-90 
	buc	2,000	
24	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль радиаторный обратный угловой Ф15 ) RL-1
	buc	2,000	
		1.2.2. Распределительный коллектор (узел 3, л.6) из стальной водогазопроводной трубы 1" на 3контура в комплекте
	
25	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах  или в полах  для труб отопления  согласно проекта, механизированно)
	m	130,000	
26	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 (Кран спускной Ф=15мм)
	buc	2,000	
27	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2  (Кран воздуховыпускной в комплекте с ручным Ф=15mm)
	buc	2,000	
28	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central (Кран шаровый Ф25мм)
	buc	2,000	
29	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый со сливом, диаметром 20mm)
	buc	6,000	
30	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль балансировочный со сливом, диаметром 20mm) 
	buc	3,000	
31	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным  покрытием( PE-X-b)  PN6 D=16x2,0мм  в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +К=1,3 на фитинги
	m	45,000	
32	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala  (Труба из поперечно-сшитого полиэтилена с противодиффузионным  покрытием( PE-X-b)  PN6 D=20x2,0мм  в изоляции (ППЭ) толщиной=6-13мм +К=1,3 на фитинги
	m	85,000	
33	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=18х6 мм ППЭ)
	m	45,000	
34	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция труб специальными изоляционными кожухами, установленными на трубопроводы, диаметром и толщиной от D=22х6 мм ППЭ)
	m	85,000	
35	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром от 16-25мм )
	m	130,000	
36	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25мм ГОСТ 3262-91)
	m	8,000	
37	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ГОСТ 3262-91)
	m	6,000	
38	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Сталь для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)
	kg	30,000	
39	IzA08D
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic (Termolux), avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска алкидной эмалью Termolux труб,  диаметром до 34 мм включительно)
	m	14,000	
		1.3. Теплогенераторная
	
40	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15 mm (Перепускной клапан  диаметром 15 мм) 
	buc	1,000	
41	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 15 mm (Установка -Электромагнитный клапан диаметром 15 мм) EV220A Danfoss
	buc	1,000	
42	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Колпачковый шаровый кран со сливоми 3/4" защищенный от непреднамеренного закрывания )
	buc	1,000	
43	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Мембранный клапан предохранительный Ф15мм Рс=3бар)SV1821
	buc	2,000	
44	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый  диаметром  25мм)
	buc	2,000	
45	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый  диаметром  20мм)
	buc	2,000	
46	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый  диаметром  15мм)
	buc	1,000	
47	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый  диаметр 25мм)
	buc	1,000	
48	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый  диаметр 20мм)
	buc	1,000	
49	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Клапан обратный  Ф20mm)
	buc	1,000	
50	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран спускной Ф15мм для систем центрального отопления) ГЕРЦ
	buc	2,000	
51	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Установка крана-воздуховыпускной автоматический в комплекте с  ручным  краном  для систем центрального отопления, диаметром 15мм)ГЕРЦ
	buc	2,000	
52	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control   ( Арматура для котлов центрального отопления: манометр МПЧ-4)
	buc	4,000	
53	IA18J
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi ( Арматура для котлов центрального отопления: штуцер  для манометра ЗКЧ46-76  и труба манометровая Т14*2-20=5м )ГОСТ 8734-75)
	buc	4,000	
54	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda  (Арматура для котлов центрального отопления: термометр технический)П-4-10-240-104
	buc	2,000	
55	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Установка трехходового муфтового с контрольным фланцем крана Ду15мм)-марки 11Б18бк
	buc	4,000	
56	IA18If
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( Арматура для котлов центрального отопления: расширитель для термометра с оправой)ЗКЧ-2-87
	buc	2,000	
57	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1")-изолированные
	m	6,000	
58	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, без резьбы, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4") -изолированные
	m	6,000	
59	IC11A
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Прокладка стальных черных продольносварных труб, на сварке, в стояках систем центрального отопления жилых и социально-культурных зданий, диаметр 1/2")
	m	2,000	
60	SA03B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4" (Прокладка стальных оцинкованных труб,  в стояках  жилых и социально-культурных зданий, диаметр 3/4")
	m	3,000	
61	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Опоры или фиксаторы стальные  для крепления трубопроводов весом до 2 кг/штука)
	kg	10,000	
62	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (Ручная окраска маслянной краской труб,  диаметром до 34 мм включительно)
	m	14,000	
63	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф25мм) после испытания
	m	6,000	
64	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф20мм)-после испытания системы
	m	6,000	
65	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубопроводов Armaflex, длина 2м Ф15мм) -после испытания системы
	m	2,000	
66	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2" (Промывка систем холодной и горячей воды из стальных оцинкованных труб, диаметром 15-40мм)
	m	14,000	
67	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 15, 20, 25мм )
	m	14,000	
		2. Монтажные работы
	
		2.1. Вентиляция В1,В2
	
68	VC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Установка вентиляторов центробежных  бытовых  в комплекте с регулятором влажности 100/125м3/час)
	buc	2,000	
69	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка воздухоприточного устройства с шумопоглощением в верхнем переплете стеклопакета)-ЕНА 5-35
	buc	5,000	
		2.2. Теплогенераторная
	
70	IA14A
	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw (Котел для обогрева (горячая вода 90/70 градусов) стальной, цельнокамерный, с тепловой мощностью 35кВт Bosch -согласно проекта)
	buc	1,000	
71	IA32A
	Vas de expansiune inchis cu membrana,  avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак мембраной  закрытого типа Рраб=3бар  V=25л, N25/3 Reflex)
	buc	1,000	
72	IA25A
	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, -(Монтаж электромагнитного устройства Ф20мм)
	buc	1,000	
		3. Оборудование
	
		3.1. Вентиляция
	
73	Vartice
	Центробежный бытовой вентилятор "Vоrtice"скрытого исполнения  L=100(125) m3/ч Н=150Па N=0,065 кВт в комплекте с регулятором влажности (Vart Press 240LL I C HCS  (код 12994)
	компл.	2,000	
74	pret firmei Aereco
	Гигрорегулируемое воздухоприточное устройство ЕНА 5-35 с шумопоглощением в верхнем переплете стеклопакета
	buc	5,000	
		3.2. Теплогенераторная
	
75	Preturi firmei
	Настенный газовый водогрейный котел  с закрытой камерой сгорания с Турбовыбросом, теплопроизводительностью Q=24кВт Рмах=3бар марка WBN6000-24c Bosch в комплекте : а) комплект автоматики б) комплект элементов для отвода дымовых газов Ф100/60мм) и средства крепления
	buc	1,000	
76	pretul firmei Reflex
	Расширительный бак мембранный закрытого типа V=25л Рраб=3бар  Reflex N25/3
	buc	1,000	
77	цена рыночная
	Устройство электромагнитной обработки воды  Ф=20  N=30Вm Р=6бар, 220V 50Гц EUV200
	buc	1,000	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Ремонтные работы
	
		1.1. Демонтажные работы
	
1	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной 6см  механизированным способом)
	m3	6,7000	
2	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка отходов асфальта 6,7м3*1,7тн автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	11,4000	
3	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений высотой 0,5м длиной 20м  с калиткой в комплексе-1,35м2)
	kg	55,0000	
4	RpCS20F
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из металлической сетки длиной 16м высотой 1,8м)  
	m	16,0000	
5	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки ограждения из котельца) 
	m3	0,6000	
6	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических  столбов ворот из профильных труб сечением 100*100*4мм=4,8мп)
	kg	57,0000	
7	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлической калитки-1,35м2)
	kg	13,5000	
		1.2. Ограждение
	
8	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в траншеях  для ограждения, средний грунт) -шириной 20см глубиной 30см и длина 30м
	m3	2,0000	
9	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в фундаменты, включая крепления)
	m2	14,0000	
10	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство монолитных фундаментов для столбов, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке  бетон М150) 
	m3	3,3000	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка столбов из профильной трубы 60*60*3,5мм=43м*6,04, забетонированные )
	kg	260,0000	
12	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Монтаж профильной трубы 40*40*3мм со сваркой на существующие столбы ограждения -поперечины=62мп*3,36(лаги) с грунтовкой )
	kg	208,3000	
13	CN28A
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций)
	t	0,4700	
14	CD07B
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Устройство ограждения из гофрированных листов профнастила, закрепленных самонарезающими саморезами высотой 2м длиной 30м)
	m2	60,0000	
		1.3. Ограждения для клумб
	
15	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную  для устройства ям под столбы, средний грунт)
	m3	0,3300	
16	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка столбов из профильной трубы 50*50*3,0мм=15м*4,31кг, забетонированные )
	kg	65,0000	
17	CN28A
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций)
	t	0,0650	
18	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов для бетонирования столбов, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке -бетон М150)
	m3	0,3000	
19	CD07Bмод
	Pereti din panouri (Устройство ограждения для клумб из готового штакетника высотой 0,5м длиной 2м/шт =10шт)
	m2	10,0000	
		1.4. Покрытие из плитки
	
20	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную из под асфальта толщиной 150мм на площади 128м2, средний грунт) 
	m3	19,2000	
21	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка грунта  автосамосвалом на расстояние 3 км)-19,2м3*1,5тн
	t	28,8000	
22	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка песка под брусчатку толщиной 10см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)
	m3	16,0000	
23	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня под брусчатку толщиной 5см, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)
	m3	8,0000	
24	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток -брусчатки толщиной 60мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)
	m2	128,0000	
25	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для дорожные 20х30х100 см, по бетонному основанию 30х15 см) -монтаж
	m	9,0000	
26	DE17B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)
	m2	31,0000	
27	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие-поребрики, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) -монтаж
	m	13,0000	
		1.5. Малые архитектурные формы
	
28	TsH91A
	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках со спинками с бетонированием)
	buc	2,0000	
29	цена рыночная
	Приобретение велосипедной парковки на 5мест из металлоконструкции
	buc	1,0000	
30	цена рыночная
	Информационное панно
	buc	1,0000	
31	TsH91B
	Instalarea urnelor (Установка урн с бетонированием)
	buc	2,0000	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Водопровод хоз-питьевой А1
	
1	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20*1,9 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20*1,9 (Ф15мм) PN10 PPRC )
	m	11,0000	
2	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25*2,3mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25*2,3 (Ф20мм) PN10 PPRC )
	m	23,0000	
3	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Cтальные или пластиковые крепления  для водопроводных  труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные)
	buc	31,0000	
4	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый для воды, диаметр 1/2")
	buc	7,0000	
5	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"  (Кран шаровый для воды, диаметр 3/4")
	buc	2,0000	
6	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под  давлением,  систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых  труб, диаметром 16-110 мм )
	m	34,0000	
7	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)
	m	34,0000	
8	цена рыночная
	Огнетушитель ОП-5
	buc	4,0000	
		2. Горячее водоснабжение Т3
	
9	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр  D20*1.9(Ф15мм ) PN20 PPRCгор.
	m	11,0000	
10	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25*2,3mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих  санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25*2,3 (Ф20мм) PN20 PPRC ) гор.
	m	10,0000	
11	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Cтальные или пластиковые крепления  для водопроводных  труб, диаметром 3/4 ", пристрелянные)
	buc	18,0000	
12	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (Кран шаровый для воды, диаметр 1/2")
	buc	4,0000	
13	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4"  (Кран шаровый для воды, диаметр 3/4")
	buc	2,0000	
14	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")-для умывальника и мойки
	buc	3,0000	
15	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под  давлением,  систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых  труб, диаметром 16-110 мм )
	m	21,0000	
16	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)
	m	21,0000	
		3. Канализация хоз-бытовая С1
	
17	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat  avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи  диаметр 110 мм)
	m	18,0000	
18	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)
	m	7,0000	
19	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части  для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-фасонные части
	buc	5,0000	
20	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-фасонные части
	buc	2,0000	
21	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100мм)
	buc	1,0000	
22	SB10E
	Piesa de legatura  avind diametrul de 110 mm -выпуск (Врезка  в существующий диаметр 110 мм-выпуск)
	buc	1,0000	
23	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник керамический полукруглый с бутылочным сифоном со сливной пластиковой трубой,  установленный на ножке) в комплекте                                 
	buc	2,0000	
24	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз "Компакт" полностью укомплектованный керамический, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)
	buc	2,0000	
25	SC06A
	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на одно отделение) посудная  из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой,  установленная на кронштейны,  прикрепленные к кирпичным стенам)
	buc	1,0000	
26	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-бутылочный сифон
	buc	3,0000	
27	SC02Aмод
	Душкабина pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Монтаж душевой кабины в комплекте со смесителем)
	buc	1,0000	
28	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(Писсуар из санфарфора, установленный на кирпичные или блочные стены)
	buc	1,0000	
29	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф150мм в перегородке  толщ. 20 см, механизированная пробивка)
	buc	1,0000	
30	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для ввода в здание трубу канализации, глубиной  не менее 0,7м, средний грунт) 
	m3	0,0100	
31	RpCU05I1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в  фундаментах из железобетона толщ.50 см, механизированная пробивка) -ввод в здание
	buc	1,0000	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Навес для одной машины
	
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную  для устройства ям-0,2*0,2*0,7*6шт под столбы, средний грунт)
	m3	0,1700	
2	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Установка столбов из профильной трубы 100*100*6мм=18м*17,22кг, забетонированные )
	kg	310,0000	
3	CA03B2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов для бетонирования столбов, приготовление бетона на бетономешлке на стройплощадке -бетон М150)
	m3	0,1000	
4	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Установка балок под навес из профильной трубы 60*40*3мм-82м*4,3кг, соединение на сварке)
	t	0,3530	
5	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Установка стропил под навес из профильной трубы 40*40*3мм-12м*3,36кг, соединение на сварке)
	t	0,0410	
6	CN28A
	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций)
	t	0,7040	
7	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на поверхности  до 40 м2 включительно)
	m2	28,0000	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Водопровод хоз-питьевой наружный
	
1	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для водопровода, средний грунт) 
	m3	16,8000	
2	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком толщиной 10см  под трубу в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб с уплотнением)
	m3	1,0000	
3	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  20мм. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром  25мм. PN10 PE80 SDR17.6 Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту) 
	m	60,0000	
4	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов --седелка полиэтил. Ф25*50мм)
	buc	1,0000	
5	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов -гильза полиэтил. Ф50мм)
	buc	2,0000	
6	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком   траншеи сверху трубопровода , в качестве подложки толщиной 20см, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб с уплотнением) 
	m3	2,0000	
7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)
	m3	13,3000	
8	TsD04D
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи в траншеях с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт)
	m3	13,3000	
9	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)
	m	60,0000	
10	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром  до 100 мм) 
	m	60,0000	
11	AcB04A
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 15mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 15мм) в комплекте
	buc	1,0000	
12	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран шаровый диаметр 1")
	buc	2,0000	
13	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/ 2" (Фильтр сетчатый  диаметр 15мм)
	buc	1,0000	
14	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Клапан обратный  Ф25mm)
	buc	1,0000	
15	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control   ( Арматура - манометр общего назначения ОБМ-100)
	buc	1,0000	
16	SD06A
	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран трехходовой  диаметр 1/2")
	buc	1,0000	
17	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов-переход Ф25*15мм)
	buc	2,0000	
18	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из стальных труб (со штуцером), диам. 20 мм)
	piesa	1,0000	
		2. Канализация хоз-бытовая
	
19	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для канализации 70см,шириной 30см, длиной 5м, средний грунт) 
	m3	1,0500	
20	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком толщиной 10см  под трубу в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб с уплотнением
	m3	0,1000	
21	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб  ПВХ  SN/SDR41 Ф110мм  диаметр трубы 110 мм )от  здания до выгреба 
	m	5,0000	
22	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком   траншеи сверху трубопровода , в качестве подложки толщиной 20см, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) 
	m3	0,2000	
23	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)
	m3	1,0000	
24	SF04А
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de  100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем  из  труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб, диаметром 100 мм)
	10 m	0,5000	
		3. Водопроводный колодец Ф1м
	
25	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для колодца, средний грунт) 
	m3	6,5000	
26	AcE10A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)
	m3	0,7800	
27	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах-КЦД-10=1шт, КЦ10-09=2шт, КЦП10-1=1шт и люк Л)
	buc	1,0000	
28	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф50мм, механизированная пробивка)
	buc	1,0000	
		4. Выгребная яма
	
29	TsC02D11
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды) 
	100 m3	0,0850	
30	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) с укреплением откосов
	m3	0,8000	
31	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка грунта автосамосвалом на расстояние до 3 км)-8,5м3
	t	14,5000	
32	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)
	m3	0,8000	
33	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для обмазки снаружи колец битумом за 2раза)
	m2	19,0000	
34	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в сухих грунтах) 
	m3	1,0200	
35	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах.-КЦД-10=1шт, -КЦ10-09=3шт, КЦП10-1-1шт люк Л
	buc	1,0000	
36	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная  штукатурка,  выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) т.2см
	m2	17,0000	
37	RpCJ07A
	Reparatii de tencuieli interioare, (grund si stratul vizibil) (Зачеканка полосами в стыках между кольцами изнутри в два слоя раствором М-100 (намет и верхний слой))
	m	19,0000	
38	IC06F
	Teava din otel fara sudura (Установка стальной трубы Ф100мм для вентиляции=1шт)
	m	1,0000	
39	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для трубы в плите из простого бетона толщ. 20 см, механизированная пробивка)
	buc	1,0000	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Стены
	
1	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из котельца) 
	m3	4,3000	
2	RpCG05B1
	Zidarie cu blocuri mici din beton -фортан (Закладка проемов толщиной  0,2м,  0,3м и 0,5м из блоков фортана разных размеров)
	m3	13,6900	
		2. Кровельные работы
	
3	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из  шифера)
	m2	35,0000	
4	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из старой черепицы)
	m2	135,0000	
5	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка частично стропильной системы 1,1м3)
	m2	190,0000	
6	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли) 
	m2	190,0000	
7	RpCH05A
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori  din rigle (Замена поврежденных элементов несущей конструкции крыши новыми - стропильные ноги сечением 150*50мм=1,1м3)
	m	135,0000	
8	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)
	m3	1,1000	
9	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций)
	m3	1,1000	
10	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений-сечение 100*25мм =2,05м3 это 50%кровли -а 50% остается старая обршетка(определить по факту) 
	m2	190,0000	
11	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит в комплексе с прижимной планкой сечением 50*25мм= 0,5м3)
	m2	190,0000	
12	цена рыночная
	Контробрешетка  сечением 50*25мм -прижимная планка
	m3	0,5000	
13	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий-прижимной планки(расчет по площади обрешетки и планки)
	100 m2	2,6800	
14	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки и прижимной планки)
	100 m2	2,6800	
15	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности  более 40 м2) в т.ч. коньки-30мп -цвет кровли согласовать с инвестором
	m2	190,0000	
16	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	48,0000	
17	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой в комплекте с воронками)
	m	12,0000	
18	CK26Bmod
	Opritor de zapada (Снегозадержатели-20шт по 2м)
	m	40,0000	
19	CK28Cмод
	Tavane suspendate executate pe santier din профнастил (Подшивка кровли из профлиста  Нребра=8мм с уголками наружными-48м и внутренними -48м, изготовленные на стройплощадке)
	m2	25,0000	
		3. Проемы и радиаторы
	
20	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических оконных решеток)
	kg	448,0000	
21	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)
	m2	18,5000	
22	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)
	m2	31,0000	
23	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	11,2000	
24	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей  площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)
	m2	17,7000	
25	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники шириной 300мм из пластмассы  для окон )
	m	8,8000	
26	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы шириной 200мм для окон из алюминия)
	m	8,8000	
27	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare  (Снятие радиаторов -6радиаторов по 7секций)
	m2	12,6000	
		4. Оконные и дверные откосы
	
		4.1. Внутренние откосы
	
28	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями с грунтовкой: оконных и дверных откосов плоских)
	m2	7,6000	
29	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки  для окон или дверей из алюминия перфорированные)
	m	76,6000	
30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)
	m2	7,6000	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов
	m2	7,6000	
		5. Полы
	
32	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка  полов из керамических плиток)
	m2	105,0000	
33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка  под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) 
	m2	105,0000	
34	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se scade (Стяжка под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. добавлять коэф-т=4 до общей толщины 5см
	m2	105,0000	
35	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)
	m2	27,0000	
36	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо"  с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая  плинтуса ПВХ=122мп в помещениях более 16 м2)
	m2	78,0000	
		6. Внутренняя отделка
	
		6.1. Потолки
	
37	RpCO56C
	Demontari: PFL tavane suspendate etc.  (Разборка  подшивки потолка из ДВП )
	m2	105,0000	
38	CK29Ffmod
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Profil mase plastice", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, включая комплектующие:направляющие и плинтусами-27мп)
	m2	14,2000	
39	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)
	m2	91,0000	
		6.2. Стены
	
40	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамических глазурованных плиток)
	m2	180,0000	
41	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de VPGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ толщиной 12,5см с устройством одинарного металлического каркаса: ровных  без изоляции, высотой до 4 м) влагостойкий
	m2	91,0000	
42	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC=12,5см  cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie  (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ=12,5см с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)
	m2	300,0000	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )
	m2	391,0000	
44	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса  на поверхность стен толщиной 3,0 мм)к=3 на мат. и мех.
	m2	391,0000	
45	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-на колере
	m2	342,0000	
46	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)
	kg	3,5000	
47	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее  т.8мм(сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм )
	m2	49,0000	
		7. Наружная отделка фасада
	
48	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli exterioare  (Разборка наружной  штукатурки на стенах только три стены )-определить по месту
	m2	92,5000	
49	IzF55Cмод
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala-уголки 76,6мп на откосы (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю   (система с жестким закреплением утеплителя на клею толщиной 10мм по сетке,  поверхность стен ровная:  минераловатными плитами плотностью 135кг/м3 толщиной 50мм)-стен и откосов

	m2	134,5000	
50	цена рыночная
	Увеличение  клея под минплиту на общую толщину 10мм (минус толщина клея по норме клей Изопол или Универсал)
	m2	134,5000	
51	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta"  в один слой на наружные стены фасадов)
	m2	134,5000	
52	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )
	m2	134,5000	
53	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка цоколя керамогранитными плитками: размером до 400 х 400 мм) -размер и цвет согласовать с инвестором
	m2	24,0000	
		8. Крыльцо и пандус
	
54	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Разборка старого простого бетона -крылец  механизированными средствами)
	m3	4,3000	
55	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка  разных отходов автосамосвалом на расстояние до 3 км )- 6,7м3*1,7=11,42
	t	11,4200	
56	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона под крыльцо, включая крепления)
	m2	0,5000	
57	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства крыльца 1,5*1,5 высотой 0,2м, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)
	m3	0,4500	
58	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)
	m2	5,0000	
59	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства пандуса размерами 1*2,0м с уклоном, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)
	m3	0,3000	
60	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti  (Установка стальных никелированных ограждений Ф40мм=6м на стойках Ф32мм  с поручнями в комплекте)
	m	6,0000	
		9. Козырек над крыльцом
	
61	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent-каркас (Монтаж наружных металлических изделий-каркаса -обрешетки под козырек из профтрубы 40*40*4мм=30мп с покраской)  
	kg	129,0000	
62	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство кровли козырька из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами) под цвет основной кровли
	m2	2,4000	
		10. Отмостка
	
63	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)-старая отмостка длина 38м/27м2
	m3	2,7000	
64	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную из под отмостки, средний грунт) 
	m3	4,0000	
65	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона под отмостку, включая крепления)
	m2	6,0000	
66	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной  5см подложка для отмостки)
	m3	1,7000	
67	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10см с уплотнением)
	m3	3,4000	
68	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки толщиной 10см, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)
	m3	3,4000	

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Монтажные работы
	
		1.1. Пожарная сигнализация 
	
1	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8raze Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 шлейфов
	buc	1,000	
2	10-02-030-02
	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete Модуль телефонный МЦА/GSM
	buc	1,000	
3	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1Модуль реллейный МРЛ-8
	set	1,000	
4	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель дымовой СПД-2)+10%
	buc	17,000	
5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный тепловой СПТ)+10%
	buc	3,000	
6	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Извещатель пожарный ручной СПР
	buc	2,000	
7	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Оповещатель светозвуковой)
	buc	1,000	
8	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Сирена 10-16VDC;300mA;123dB,Cehfa SA-107)
	buc	1,000	
9	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare Блок резервного питания 12В, ЗА  БЖ-1230
	buc	1,000	
10	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 Аккумулятор 12В 7 А/Ч
	buc	2,000	
11	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1  Кабель  в трубе и желобах
	1 km	0,150	
12	59020
	Кабель негорючий, KПCэнгFRLS 2x2x0,5
	m	10,000	
13	59021
	Кабель негорючий KПCэнгFRLS 1x2x0,75
	m	120,000	
14	59022
	Кабель ВВГнг FRLS 3x1,5
	m	20,000	
15	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Jgheaburi 10х22 mm MCS-1
	100 m	1,400	
16	цена рыночная
	Jgheaburi 10х22 mm MCS-1
	m	140,000	
17	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,050	
18	цена рыночная
	Teava de PVC Д25mm
	m	5,000	
19	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	kg	10,000	
		1.2. Охранная сигнализаци котельной 
	
20	10-08-001-01
	Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze  (Приемно-контр. прибор на 4 зонs PC 585) DSC  Канада
	buc	1,000	
21	10-08-001-13
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Клавиатура) РК-5501Е 1Н
	buc	1,000	
22	10-04-101-04
	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 40 W, montat: pe perete din caramida sau din beton Трансформатор З0 ВА.Сehia
	buc	1,000	
23	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare Блок резервного питания РИП-7АН
	buc	1,000	
24	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 Аккумулятор 12В 7 А/Ч
	buc	1,000	
25	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100)
	buc	1,000	
26	10-08-002-05
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла )
	buc	1,000	
27	10-08-003-09
	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик магнитоконтактный CMK(TANE))
	buc	1,000	
28	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Сирена сигнальная с пробл.маяком, Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m с пробл.маяком
	buc	1,000	
29	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1  Кабель желобах
	1 km	0,015	
30	цена рыночная
	Кабель CQR 6
	m	10,000	
31	59022
	Провод ВВГнг FRLS 3x1,5
	m	5,000	
32	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Jgheaburi 10х22 mm MCS-1
	100 m	0,150	
33	12347
	Jgheaburi MCS-1
	m	15,000	
34	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	kg	1,000	
		2. Оборудование
	
		2.1. Пожарная сигнализация
	
35	Pretul firmei
	Прибор приемно-контрольный пожарный на 8шлейфов "Тирас-8П"
	buc	1,000	
36	Pretul firmei
	Модуль телефонный МЦА/GSM
	buc	1,000	
37	Pretul firmei
	Модуль реллейный МРЛ-8
	buc	1,000	
38	Pretul firmei
	Извещатель пожарный дымовой CПД-2 +10%
	buc	17,000	
39	Pretul firmei
	Извещатель пожарный  тепловой  СПТ+10%
	buc	3,000	
40	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной CПР
	buc	2,000	
41	Pretul firmei
	Оповещатель светозвуковой
	buc	1,000	
42	Pretul firmei
	Сирена 10-16VDC;300mA;123dB,Cehia SA-107
	buc	1,000	
43	Pretul firmei
	Блок резервного питания 12В, ЗА
	buc	1,000	
44	Pretul firmei
	Аккумулятор 12В 7 А/Ч
	buc	2,000	
45	Pretul firmei
	Огнетушитель углекислотный ОУ-5
	buc	1,000	
		2.2. Охранная сигнализаци котельной 
	
46	Pretul firmei
	Контрольная панель на 4 зоны PC 585H
	buc	1,000	
47	Pretul firmei
	Клавиатура РК-5501Е 1 Н
	buc	1,000	
48	Pretul firmei
	Трансформатор З0 ВА.Сehiа TR-30VA
	buc	1,000	
49	Pretul firmei
	Блок резервного питания РИП 7АН
	buc	1,000	
50	Pretul firmei
	Аккумулятор 12В 7 А/h
	buc	1,000	
51	Pretul firmei
	Передатчик 1 канальный  ATS-100
	buc	1,000	
52	Pretul firmei
	Датчик  комбинированный ИК + разбитие
	buc	1,000	
53	Pretul firmei
	Датчик магнитоконтактный CMK(TANE)
	buc	1,000	
54	Pretul firmei
	Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m с пробл.маяком HC-103
	buc	1,000