Formular Nr.1
                                                                                    WinCmeta	

Lista cu cantitaţile de lucrări 
Obiectul_ Lucrari de reparatie a ferestrelor la cămine
Autoritatea contractantă  Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, str.Al. Mateevici 87
(denumirea, adresa)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 			
		Capitolul 1.1. Schimbarea geamurilor la căminul nr.2 din str. Hristo Botev 4/1			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	301,35	
2	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri - 227.53m)	m3	3,33	
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avnd suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profili cu 5 camere, Clasa A, Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E), fără deschidere 1750x2250(H)-2 buc; 	m2  	7,87	
4
	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avnd suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profili cu 5 camere, Clasa A, Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E), cu deschiderea in 2 pozitii a cercevelii) 1900x1580(H)-14 buc; 1100x1580(H)-19 buc; 	m2	75,05	
5	CK23B	Ferestre cu Usi de Balcon din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profili cu 5 camere, Clasa A, Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E), - Ferestre 1200x1580(H) - 61 buc si Usa 720x2340(H) - 61 buc; 	m2  	218,43

6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=400mm	m	185,0	
		Capitolul 1.2. Reparatia tocurilor interioare in jurul ferestrelor			
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	183,41	
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	183,41	
9	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	183,41	
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	183,41	
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glafurilor	m2	183,41	
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	183,41	
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri
 vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri ''Sniezka Max'' sau similar	m2	183,41	
		Capitolul 1.3. Evacuarea gunoiului			
14	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	11,78	
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,78	
		Capitolul 1.4. Reparatia ferestrelor termopan la căminul nr.1 din str. Armenească 40			
16		Reglare-Geometrie	buc	35	
17		Schimbare mecanizm	set	2	
18		Înlocuire pervaz	m	15	

	                                                                                                         

Rector Victoria Melnic  	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.