Gradinita 55, str. Malina Mica, 60	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de scimbarea timplariei
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	110,2000	
 2	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2  - Ferestrele din mase plastice, profil PVC,  furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat,  doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"
	m2	110,2000	
 3	Pret firmei
	Plasa de moschit
	м2	25,0000	
 4	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm
	m	63,0000	
 5	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=400mm
	m	63,0000	
 6	CK18C
	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu
	m	258,0000	
 7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	103,0000	
 8	RpCJ06C k=2
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti
K=2,0000
	m	103,0000	
 9	CF15A k=1.5
	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-Deschisuri exterioare
K=1,5000
	m2	57,0000	
 10	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	103,0000	
 11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	103,0000	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	103,0000	
 13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	103,0000	
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	103,0000	
 15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	103,0000	
 16	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare
	m2	57,0000	
 17	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	57,0000	

	                                                                                                         

Proiectant   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.