CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie a unei anexe la gradinita din com.Cosauti r-l Soroca

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II 
	100 m3	0,70	
2	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	0,43	
3	TsC58B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 
	100 m3	0,11	
4	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3	5,30	
5	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	112,48	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	43,30	
7	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 
	100 m3	0,43	
		1.2. Capitolulu 1.1 Fundatii
	
8	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	3,46	
9	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa  B 5
	m3	2,80	
10	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	35,60	
11	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 6A1
	kg	108,80	
12	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere  12A3
	kg	193,90	
13	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 15
	m3	12,70	
14	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 
	m2	97,70	
15	CA09A1
	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier
	m3	39,10	
16	CB03F
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	8,40	
17	CA04F
	Beton turnat in  stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  Beton B 15
	m3	0,84	
18	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru  stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1
	kg	11,50	
19	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 16A3
	kg	37,90	
20	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	1,90	
21	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   Buiandrugi  beton B 15
	m3	0,36	
22	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru  buiandrugi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1
	kg	4,40	
23	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru buiandrugi  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 14A3
	kg	21,80	
		1.3.  Capitolul 1.2 Planseu cota 0,00
	
24	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	18,30	
25	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	73,00	
26	CC02M1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  placi,  la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 8A3)
	kg	317,30	
27	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B20
	m3	4,20	
		1.4. Capitolul 1.3 Pereti
	
28	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  
	m2	17,10	
29	CD64A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m 
	m3	43,10	
30	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	31,50	
31	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	6,40	
32	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   Buiandrugi  beton B 15
	m3	0,97	
33	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru  buiandrugi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1
	kg	17,30	
34	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru buiandrugi  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 14A3
	kg	73,20	
35	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (cladirea existenta)
	m3	0,55	
36	CD64A
	Captusirea golului de fereastra cu blocuri de fortan (cladirea existenta)
	m3	1,20	
37	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu  Golul de fereastra
	m2	5,00	
		1.5. Capitolul 1.4  Planseu cota  +3,200
	
38	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centura la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  Centura
	m2	27,40	
39	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura   exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1
	kg	68,30	
40	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru centura,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12 A3
	kg	128,60	
41	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice   Centura beton B 15
	m3	5,47	
42	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centura la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  Grinzi
	m2	6,50	
43	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 18 A3
	kg	48,60	
44	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   20 A3
	kg	54,10	
45	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante   22 A3
	kg	46,50	
46	CC02C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 8A1
	kg	73,60	
47	CA04F
	Beton turnat in  grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B20
	m3	1,30	
48	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 
	m2	61,10	
49	CB11A
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R
	buc	244,00	
50	CC02N
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate  in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 10A3
	kg	1 640,40	
51	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	15,20	
52	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice  B20
	m3	9,20	
		1.6. Capitolul 1.5 Acoperis
	
53	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	29,50	
54	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 
	m3	2,80	
55	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.
	m2	126,00	
56	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 
	m3	4,48	
57	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 
	m3	1,68	
58	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)
	m2	126,00	
59	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor 
	m2	126,00	
60	CE20A
	Sisteme de jgheaburi 125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	26,60	
61	CE22A
	Sisteme de burlane 87mm tip brass din tabla  protejata anticoroziv
	m	16,00	
62	CK26B
	Tigla parazapada
	m	20,00	
63	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m  Se foloseste vagonca din lemn  ( norma 1,05 m2 ) in loc de scindura geluita
	m2	17,68	
64	CN16A1
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin  streasina si capriorii aparenti
	m2	24,10	
		1.7. Capitolul 1.6  Termoizolarea planseului
	
65	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicola antivapori
	m2	76,10	
66	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %  gr.150 mm
	m2	76,10	
67	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  
	m2	76,10	
		1.8. Capitolul 1.7 Timplarie
	
68	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	11,40	
69	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	3,36	
70	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv profil cu 4 camere deschidere dubla si plasa antiinsect
	m2	9,09	
71	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre  300 mm
	m	6,20	
72	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata 250 mm
	m	6,20	
		1.9. Capitolul  1.8 Finisari exterioare
	
73	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu Pereti
	m2	68,55	
74	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu Soclu
	m2	43,90	
75	RpCJ06A
	Tencuieli  exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	44,00	
76	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	75,15	
77	CK18C
	Coltar din Al
	m	50,60	
78	CF50B
	Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti  preparare manuala a mortarului.
	m2	75,15	
79	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	-75,15	
80	CI25A
	Executarea decorurilor din  penoplast extrudat  incleiate la ferestre si usi gr. 30mm
	m2	6,60	
81	CI25A
	Executarea decorurilor din  penoplast extrudat  incleiate la colturile cladirii  gr.30mm
	m2	5,28	
82	CK18C
	Coltar din Al
	m	19,80	
83	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	75,15	
84	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 
	m2	75,15	
85	CI21A
	Placarea soclului cu placi tip "Cosauti"
	m2	43,90	
86	CE23C
	Parapet  la peretele de sprijin montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm
	m	6,10	
		1.10. Capitolul 1.9  Finisare interioara
	
87	CD60E
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 
	100m2	0,31	
88	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m 
	100m2	0,13	
89	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor 2 L 40x40x4
	kg	21,80	
90	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	139,40	
91	RpCJ06B
	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 250 mm
	m	32,00	
92	RpCJ06A
	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	15,10	
93	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	143,00	
94	CF50B
	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	118,00	
95	CF51B k=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	-118,00	
96	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	143,00	
97	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	25,00	
98	CK18C
	Coltar din Al
	m	57,50	
99	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  20*30 cm , grosimea 7 mm
	m2	30,63	
100	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  pereti
	m2	143,00	
101	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	143,00	
102	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	143,00	
		1.11. Capitolul 2.0 Tavane
	
103	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie G/carton 9,5 mm
	m2	48,90	
104	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	62,11	
105	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	12,71	
106	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	12,71	
107	CJ04B
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	66,40	
108	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	62,11	
109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	62,11	
110	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	62,11	
		1.12. Capitolul 2.1 Pardoseli parter
	
111	CG32B
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3	6,21	
112	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B 15
	m3	4,97	
113	IzF10B
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (polistiren extrudat gr.5 cm )
	m2	62,11	
114	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	62,11	
115	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  Cl 33 , gr.10mm
	m2	43,84	
116	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie antiderapanta 30*30 cm, grosimea nu mai mica de 8 mm
	m2	18,27	
117	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp 
	m	11,30	
		1.13. Capitolul 2.2 Pardoseli subsol
	
118	CG32B
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3	2,06	
119	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B 20
	m3	2,06	
120	CC03C
	Montare plase sudate  4 Bp 100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  (20, 55m2 )
	kg	40,56	
		1.14. Capitolul 2.3 Prag la intarare
	
121	CD02A
	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, pereti cu formarea treptelor
	m3	2,95	
122	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	0,72	
123	CC02D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste  8 mm, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12 A3
	kg	59,60	
124	CG17D1
	Placarea treptelor cu placi gresie reliefata si antiderapanta de exterior 30*30 grosimea 8mm
	m2	6,08	
125	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	14,40	
126	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,
	kg	47,60	
127	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi
	m2	4,32	
		1.15. Capitolul 2.4 Scara de acces in subsol
	
128	CD02A
	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, 
	m3	0,94	
129	CH03A
	Trepte  din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate
	m	12,00	
130	CC03A
	Montare plase sudate 4Bp  pas 150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp 
	kg	4,70	
131	CL21A
	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la  trepte, 
	m	12,00	
		1.16. Capitolul 2.5  Pereu
	
132	TsC54B
	Strat de fundatie din  piatra sparta
	m3	3,72	
133	CA02B2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	3,72	
		1.17. Capitolul 1.15 Sistemul de incalzire
	
134	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22K 500/1200
	buc	2,00	
135	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm,  Tip 22k 500/1000
	buc	1,00	
136	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Tip 22K 500/800
	buc	3,00	
137	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 22K 500/2000
	buc	1,00	
138	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PPR d20mm
	m	22,00	
139	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PPR d 25mm
	m	24,00	
140	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PP 20x1/2"
	buc	14,00	
141	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida clipse PPR 20
	buc	31,00	
142	IC40E
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (хомут  PPR ) d 25mm
	buc	34,00	
143	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Troinic PPR d 25x20x25mm
	buc	10,00	
144	IC38G
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP 20
	buc	2,00	
145	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	46,00	
146	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur
	buc	7,00	
147	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur
	buc	7,00	
148	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  Racord PP 25x1/2"
	buc	2,00	
149	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  Teu PP 20x1/2"
	buc	2,00	
150	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere PP25x1"
	buc	2,00	
151	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,  Cot PPR d 20mm
	buc	4,00	
152	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d 25mm
	buc	4,00	
153	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire  Вентиль муфтовый д25мм
	buc	2,00	
154	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet 1/2"
	buc	2,00	
		1.18. Capitolul 1.18 Sistemul apa si canalizare
	
155	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale,  PPR  d 20mm
	m	19,50	
156	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	19,50	
157	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" PPR 3/4"
	buc	27,00	
158	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый Д 1/2"
	buc	5,00	
159	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,  вентиль  муфтовый д 3/4
	buc	1,00	
160	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20x1/2
	buc	6,00	
161	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv  Americanca 20x1/2"
	buc	3,00	
162	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	2,00	
163	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,00	
164	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Vas-clozet pentru mari
	buc	1,00	
165	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S  Vas -clozet pentru copii
	buc	1,00	
166	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,00	
167	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
168	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete Boiler 50 L
	buc	1,00	
169	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	5,00	
170	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	7,60	
171	SB13B
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm Cot 110mm
	buc	2,00	
172	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Troinic 110mm
	buc	1,00	
173	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110x50
	buc	1,00	
174	SB13A
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm Cot 50mm
	buc	2,00	
175	SB13B
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm Revizie 110
	buc	1,00	
176	SD13C
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  50 mm
	buc	1,00	
177	SB11A
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinic 50 mm
	buc	2,00	
178	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu 110x50
	buc	1,00	
179	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	7,00	
180	SA38I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	4,00	
181	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	12,60	
		1.19. Sistemul de ventilare
	
182	
	 Plasa metalica d 250mm
	buc	1,00	
183	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate  YKM 325x75
	buc	1,00	
184	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, RAG 200x200 mm
	buc	1,00	
185	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm
	m2	1,20	
186	VA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm
	m2	2,65	
187	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm ( Дросель клапан  DT CRM D 250mm)
	buc	1,00	
188	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate,  Тилит Блэк Стар Ал.
	m2	2,20	
		2. Lucrari de montare
	
		2.1. Sistemul electric
	
		2.1.1. Echipament electric
	
189	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 
	buc	1,00	
190	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare
	buc	4,00	
		2.1.2. Echipament pentru iluminare
	
191	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,14	
192	
	Corp de iluminat  (светильник светодиодный потолочный  мощность LED 18Вт 220 В IP65  4000k 
	buc	9,00	
193	
	Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный  LED 12Вт  IP54  4000k )
	buc	4,00	
194	
	Cветильник освещения безопасн LED 10W настенный , IP 44
	buc	1,00	
		2.1.3. Cablu
	
195	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	1,46	
196	
	Кабель силовой ВВГнг  3x1,5mm2
	m	76,00	
197	
	Кабель силовой ВВГнг  3x2,5mm2
	m	70,00	
		2.1.4. Изделия заводов ГЭМ
	
198	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,46	
199	
	Труба ПВХ Д 20мм гофро CTG20-16-K41-1001
	m	76,00	
200	
	Труба ПВХ Д 25мм гофро CTG20-16-K41-0501
	m	70,00	
201	08-02-305-1
	Bratara 
	buc	20,00	
202	
	Хомутный держатель со стяжкой для труб  CTG, CFF
	buc	20,00	
203	
	Коробка ответвительная для труб CTG
	buc	15,00	
204	
	Коробка  модульная для скрытой  установки выключателей и розеток
	buc	18,00	
		2.1.5. Produse electrice
	
205	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный для скрытой установки IP 20 10A 220 B )
	100 buc	0,06	
206	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-ых клавишный для скрытой установки IP 20 10A 220B)
	100 buc	0,01	
207	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой уст-ки с заземляющим контактом  с защитными шторками 220 В 10A IP 44
	100 buc	0,11	
		2.2. Ventilarea
	
208	VC01C
	Montarea ventilatoarelor axial ,  DT 250 L  
	buc	1,00	
209	VB17A
	Aparat de zgomot, circular tip  DT AZC D 250
	buc	1,00	
210	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc
	buc	1,00	
		3. Utilaj
	
		3.1. Ventilarea
	
211	Sistemair
	Вентилятор К250L
	buc	1,00	
212	
	Atenuator de zgomot  DT AZC D250L 
	buc	1,00	
213	
	Гибкая вставка  DT  RFL D 250 mm
	buc	1,00	
		3.2. Sistemul electric
	
214	
	ЩРВ-П-12 щит распред. встраиваем   IP 40 
	buc	1,00	
215	
	Выключатель автоматический трехполюсный BA 47-29/3P 32A
	buc	1,00	
216	
	Выключатель диф. АД12М /2Р/ 25 /30 10А 30мА
	buc	1,00	
217	
	Выключатель автоматический  однополюсный  BA 47-29 1P 16A
	buc	1,00	
218	
	Intrerupator automat  25 A  
	buc	1,00	
		3.3. Sistemul apa si canalizare
	
219	
	Boiler electric 50L
	buc	1,00