CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCM ”Sfânta Treime”
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCM ”Sfânta Treime”
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de amenajare a căii de acces a IMSP Spitalul clinic municipal ”Sfânta Treime”

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumirea lucrărilor	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	1,7	
2	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	3,73	
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	3,73	
4	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	30	
5	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare de la desfaceri, pe fundatie de beton C12/15	m	30	
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	30	
7	DG06A	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	1,7	
8	TsC61B	Sapatura mecanica  cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare	100 m3	0,437	
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	85,88	
10	DH01C	Asternerea manuala pe platforma drumului a materialelor de intretinere	m3	1,5	
11	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	82	
12	TsI50B5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	7,5	
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	32	
14	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)	m2	82	
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,057	
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu granulatii mare fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	10,58	
17	RpAcF01D	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5	
18	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregat grosier, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire, h-20 cm, S=150 m2	m3	30	
19	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	130	
20	DB16D k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	212	
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T (Capac canalizare din material compozit cu urechiușe dn.600*30/ 2t negru pentru zone pietonale/gradina)	buc	5	
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,144	
23	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte)	m3	5	
24	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,21...0,60 m 	m2	50	

Conducătorul grupului de lucru					Anatol FORTUNA
vicedirector

Inginer șef					Mihai IURCU