CAIET DE SARCINI

Reparatia str. Alexandru cel Bun din or. Falesti

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Sector str. Alexandru cel Bun 36 - str-la Dragos Voda, L=395m, b=7,2m
	
1	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (gropi si denivelari)
	m2	900,0000
	
2	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	2,0000
	
3	RpDD01B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Astuparea gropilor cu pietris)
	m3	48,0000
	
4	DI141A
	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual
	m2	600,0000
	
5	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
	t	1,7400
	
6	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	205,0000
	
7	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,8700
	
8	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	2 900,0000
	
9	RpAcF01C
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200
	buc	3,0000
	
		2. Drumuri laterale
	
10	RpDA04C
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	100,0000
	
11	RpDD01B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3	8,0000
	
12	DI141A
	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual
	m2	80,0000
	
13	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
	t	0,1000
	
14	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	17,0000
	
15	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,0500
	
16	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	180,0000
	
		3. Sector str. Alexandru cel Bun - str. Alexei Mateevici, L=170m, b=5,7m
	
17	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (gropi si denivelari)
	m2	150,0000
	
18	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	8,5000
	
19	RpDD01B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Astuparea gropilor cu pietris)
	m3	12,0000
	
20	DI141A
	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual
	m2	150,0000
	
21	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
	t	0,6000
	
22	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	71,0000
	
23	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,3000
	
24	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	1 000,0000
	
25	RpAcF01D
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200
	buc	7,0000
	
		4. Drumuri laterale
	
26	DI141A
	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual
	m2	320,0000
	
27	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
	t	0,2000
	
28	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	30,0000
	
29	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,1000
	
30	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	320,0000