Proiectarea retele de canalizare menajer-fecaloida din str.Izvoarelor, racordarii a strazilor asociate strazii Izvoarelor, retea de manajer-fecaloida str-la M.Spataru, Redul Mare si G.Asachi,or Durles	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 18-04/005-2-1
Deviz-oferta № 18-04/005
Retele exterioare de canalizare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Sistemul  C1					
		Capitolul 1.1.1. Demolarea si restabilirea asternutului asfaltului partii carosabile 					
		Capitolul 1.1.1.1. Asfalt					
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	54,000			
 2	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=22cm	m3	4,158			
 3	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	4,914			
 4	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcare imbracamintei de asfalt )	100 m3	0,042			
 5	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(   pietris decapat)	100 m3	0,049			
 6	TsI50A2
	Transportarea (imb pietris decapat+asfalt) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  	t	15,590			
 7	TsC51C
	Lucrari la descarcarea ( imb.de asfalt+  pietris decapat ) in depozit, teren categoria III 	100 m3	0,091			
 8	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	4,914			
 9	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	2,835			
 10	DB16D k=1,75
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4 cm, cu asternere manuala ( 7cm)	m2	18,900			
 11	DB19B k=3.0
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  -(15cm)	m2	18,900			
   		Capitolul 1.1.1.2. Pietris					
12	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	126,520			
 13	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(   pietris decapat)	100 m3	1,265			
 14	TsI50A2
	Transportarea (imb pietris decapat) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  	t	155,620			
 15	TsC51C
	Lucrari la descarcarea (   pietris decapat ) in depozit, teren categoria III 	100 m3	1,265			
 16	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	126,530			
 17	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	126,520			
   		Capitolul 1.1.1.3. Beton					
18	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	3,850			
 19	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	10,010			
 20	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(  beton+ pietris decapat)	100 m3	0,139			
 21	TsI50A2
	Transportarea (imb pietris decapat) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km  	t	21,180			
 22	TsC51C
	Lucrari la descarcarea (   pietris decapat ) in depozit, teren categoria III 	100 m3	0,139			
 23	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	10,010			
 24	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	5,780			
 25	DA14A
	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	3,850			
     		Capitolul 1.1.2. Lucrari de terasamente  					
26	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,737			
 27	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,005			
 28	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 	m3	79,620			
 29	TsA04E1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii  1,5-3 m teren mijlociu(intersectii cu A,G,C,T)	m3	115,000			
 30	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului sapat manual)	100 m3	1,946			
 31	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 	t	1 549,250			
 32	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,683			
 33	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	540,160			
 34	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	540,160			
 35	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	12,604			
 36	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	12,604			
 37	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (nisip)	m3	318,250			
 38	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv(nisip)	m3	318,250			
 39	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm(nisip)	100 m3	7,426			
 40	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv(nisip)	100 m3	7,426			
 41	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta g=200mm	m3	27,300			
 42	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	5 220,200			
   		Capitolul 1.1.3. tevi si armaturi Sistema C1					
43	AcD18C
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 160 mm (Укладка труб ПВХ,  , диам. 160 мм)	m	379,000			
 44	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 200 mm (Укладка труб ПВХ,   диам. 200 мм)	m	917,000			
 45	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 250 mm (Укладка труб ПВХ,   диам. 250 мм)	m	296,500			
 46	GA08H
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 630 x 12mm 	m	18,500			
 47	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm  (футляр открытым способом)	m	132,500			
 48	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 400 mm  (футляр  открытым способом)	m	330,000			
 49	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Teu PVC 250x250mm 87*	buc	5,000			
 50	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Teu PVC 250x150mm 45*	buc	3,000			
 51	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Teu PVC 250x200mm 	buc	1,000			
 52	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot PVC 250mm 45*	buc	2,000			
 53	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Cot PVC 250mm 87*	buc	3,000			
 54	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Dop  PVC 250mm 	buc	5,000			
 55	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Dop  PVC 150mm 	buc	3,000			
 56	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Dop  PVC 200mm 	buc	1,000			
 57	AcF06A
	крепление заглушек (Брус деревянный сеч. 40х40мм ,дл.0,35м. Проволока стальная 1,6mm-8m)	m	8,000			
 58	AcD18D
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 250 mm (Укладка труб ПВХ,   диам. 250 мм)	m	5,500			
 59	AcA04D
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325х6 mm (патрубок в колодце 148buc L=200mm)	m	29,600			
 60	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора для трубы д=250мм-55шт тип 1,  д=250мм-10шт тип 2  )	kg	469,140			
 61	
	Полоса cт. 1х80	kg	80,300			
 62	
	Teava din otel 57*3mm 	m	176,000			
 63	
	Лист ст2 кп2	kg	14,200			
 64	
	Полоса cт. 20х150	kg	80,000			
 65	
	Полоса ст. 5х200	kg	78,600			
 66	
	Болт М12х60.4,6С	buc	150,000			
 67	
	Гайка М12х4,6	buc	150,000			
 68	
	 Шайба 12.01	buc	260,000			
 69	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора для трубы д=160мм-88шт   )	kg	445,280			
 70	
	Teava din otel 57*3mm 	m	70,400			
 71	
	 Шайба 12.01	buc	352,000			
 72	
	Болт М12х60.4,6С	buc	176,000			
 73	
	Гайка М12х4,6	buc	176,000			
 74	
	Полоса cт. 1х80	kg	77,440			
 75	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea)	buc	1,000			
 76	IzH03A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	42,000			
 77	IzI23B
	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm (Защита термоизоляции стеклопластиком толщиной 0,35 мм, с креплением бандажами,  трубопроводов диаметром более 200 мм)	m2	42,000			
 78	CB03D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse (diafragma)	m2	29,120			
 79	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (diafragma)	m3	2,200			
 80	RpCS20E
	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime(h=0.5m)(perete din beton)	m	36,500			
 81	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (perete din beton)	m3	3,650			
 82	CB03D
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  sprijinirile fiind incluse (perete de beton)	m2	36,500			
 83	AcD25A
	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m2	222,920			
   		Capitolul 1.1.4. Camine lucrari de constructie C1					
84	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	42,720			
 85	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde conform proiectului Inel CT10-6 (0,16m3)-52buc	buc	52,000			
 86	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde conform proiectului Inel КЦО-1(0,02 m3)-145buc,	buc	145,000			
 87	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde conform proiectului Inel  КЦ-10-9 (0,24 m3)-43buc,	buc	43,000			
 88	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde conform proiectului Inel,КЦ-7-3 (0,05 m3)-26buc,	buc	26,000			
 89	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde conform proiectului КЦП1-10-1(0,10 m3)-71buc, 	buc	71,000			
 90	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde conform proiectului КЦД-10 (0,18 m3)-71buc 	buc	71,000			
 91	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde conform proiectului ,Capacul cu rama din fonta*-71buc 	buc	71,000			
 92	
	Scara cu vanguri din otel-1541,92kg	kg	1 541,920			
 93	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	7,220			
 94	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel CT15-6 (0,265m3)-5buc, 	buc	5,000			
 95	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel КЦ-15-9 (0,4 m3)-4 buc,	buc	4,000			
 96	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului l КЦП-15-1(0,27m3)-6buc	buc	6,000			
 97	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	6,000			
 98	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capac din fonta T	buc	10,000			
 99	
	Scara cu vanguri din otel	kg	147,480			
 100	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde conform proiectului Inel,КЦ-7-3 (0,05 m3)-3buc,	buc	3,000			
 101	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Cuprinde conform proiectului Inel КЦО-1(0,02 m3)-12buc,	buc	12,000			
 102	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Strat de etansare g=3cm  76fintini 5,3m2)	m3	11,766			
 103	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(strat de etansare)	m3	39,220			
 104	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (izolarea fintinilor)	m2	477,280			
 105	AcD22B1
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton B7,5 procurat din statii centralizate  ( Beton  B7,5) лоток	m3	10,545			
 106	AcD22B1
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m, pentru beton B7,5 procurat din statii centralizate  ( Beton  B7,5) заливка С1-23,24,25,26,27	m3	9,000			
   		Capitolul 1.1.5. Camine lucrari de constructie casa 28					
107	AcD18C
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor,  avind diametrul de 160 mm (Укладка труб ПВХ,  , диам. 160 мм)	m	13,000			
 108	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	m	7,000			
 109	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,460			
 110	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel CT10-6 (0,16m3) 	buc	1,000			
 111	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000			
 112	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000			
 113	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ,КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000			
 114	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000			
 115	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile l=2m,g=10cm,h=0.7m	m3	0,140			
 116	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	0,364			
 117	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	0,210			
 118	DA14A
	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	0,140			
   		Capitolul 1.1.6. Estacada					
119	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta g=200mm(consolidare panta)	m3	38,400			
 120	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Strat nivilator de fundatie consolidare panta)	m3	19,000			
 121	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,( la placi consolidare panta)	kg	1 516,800			
 122	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(placa de beton consolidare panta)	m3	19,000			
 123	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (fundatie monolite Fm1,Fm2,Fm3,Fm4)	kg	119,260			
 124	CC01B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (fundatie monolite Fm1,Fm2,Fm3,Fm4)	kg	314,480			
 125	CC03D
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (fundatie monolite Fm1,Fm2,Fm3,Fm4)	kg	164,800			
 126	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fundatie monolite Fm1,Fm2,Fm3,Fm4)	kg	614,240			
 127	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (fundatie monolite Fm1,Fm2,Fm3,Fm4)	m2	51,620			
 128	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(fundatie monolite Fm1,Fm2,Fm3,Fm4)	m3	14,900			
 129	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (fundatie monolite Fm1,Fm2,Fm3,Fm4)	m3	1,000			
      		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	27,50 %				
		Transportul materialelor	4,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuilei de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)	

Proiectarea si racordarea la reteaua de canalizare menajer-fecaloida a caselor de locuit din str.I.Creanga nr.7.9 str.Razeselor nr.60,70, str.Caucaz nr.82,84 str-la Vasile Lupu si str.I.Soltis in or.Durlesti	

Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 32-2017CE-2-1
Deviz-oferta № 32-2017CE-2-1
Retele exterioare de canalizare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
		Capitolul 1.1. Sistemul  C1					
		Capitolul 1.1.1. Demolarea si restabilirea asternutului asfaltului partii carosabile 					
		Capitolul 1.1.1.1. Asfalt					
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	682,000			
 2	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=22cm	m3	52,510			
 3	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	35,810			
 4	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Incarcare imbracamintei de asfalt )	100 m3	0,525			
 5	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(   pietris decapat)	100 m3	0,358			
 6	TsI50A10
	Transportarea (imb pietris decapat+asfalt)  cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	164,820			
 7	TsC51C
	Lucrari la descarcarea ( imb.de asfalt+  pietris decapat ) in depozit, teren categoria III 	100 m3	0,883			
 8	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	35,810			
 9	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	35,810			
 10	DB16D k=1,75
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4 cm, cu asternere manuala ( 7cm)	m2	238,700			
 11	DB19B k=3.0
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala  -(15cm)	m2	238,700			
   		Capitolul 1.1.1.2. Pietris					
12	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	29,400			
 13	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(   pietris decapat)	100 m3	0,294			
 14	TsI50A10
	Transportarea pietris decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	36,160			
 15	TsC51C
	Lucrari la descarcarea (   pietris decapat ) in depozit, teren categoria III 	100 m3	0,294			
 16	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	29,400			
 17	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	29,400			
     		Capitolul 1.1.2. Lucrari de terasamente  					
18	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,991			
 19	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 	m3	27,810			
 20	TsA04E1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la  fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala   adincimea sapaturii  1,5-3 m teren mijlociu(intersectii cu A,G,C,T)	m3	154,980			
 21	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea pamintului sapat manual)	100 m3	1,828			
 22	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 730,980			
 23	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,819			
 24	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (nisip)	m3	295,420			
 25	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv(nisip)	m3	295,420			
 26	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm(nisip)	100 m3	6,893			
 27	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv(nisip)	100 m3	6,893			
 28	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	3 101,650			
   		Capitolul 1.1.3. tevi si armaturi Sistema C1					
29	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	756,500			
 30	GD58C
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 315 mm   	m	31,000			
 31	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	1,100			
 32	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea)	buc	3,000			
   		Capitolul 1.1.4. Camine lucrari de constructie C1					
33	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	9,830			
 34	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	5,000			
 35	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	22,470			
 36	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	36,000			
      		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	27,50 %				
		Transportul materialelor	4,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuilei de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)