____Reparatia acoperisului si incaperilor interioare a Caminului  liceului internat sportiv din str. Ion Creanga, 80 mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparatia acoperisului moale
			
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	716,2500	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	190,0000	
 3	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 
	m2	673,7500	
 4	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum 
	m2	716,2500	
 5	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP, HKP)
	m2	716,2500	
 6	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare)
	m2	33,5000	
 7	CE23D3
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm - inclusiv la canalele de ventilare
	m	150,0000	
 8	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu Beneficiarul
	m	110,0000	
 9	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=200 mm se coordoneaza cu Beneficiarul
	m	72,0000	
 10	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	75,0000	
 11	TrI1AA01C2
	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 
	t	125,0000	
 12	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)
	t	125,0000	
 		Capitolul 2. Etajul 3
			
		Capitolul 2.1. Incapere nr. 1, dimensiuni 5,56 x 4,01 m
			
13	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	48,7900	
 14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	48,7900	
 15	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 16	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 17	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,4000	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	51,8100	
 19	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	48,7900	
 20	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	51,8100	
 21	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	48,7900	
 22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	22,2900	
 23	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	22,2900	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	22,2900	
 25	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	22,2900	
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	22,2900	
 27	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	22,2900	
 28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	22,2900	
 29	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	22,2900	
 30	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	22,2900	
 31	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	22,2900	
 32	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 33	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 2.2. Incapere nr. 2, dimensiuni 3,54 x 2,85 m
			
34	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	30,9400	
 35	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	30,9400	
 36	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 37	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 38	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	31,9400	
 40	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	31,9400	
 41	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	31,9400	
 42	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	30,9400	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	10,0800	
 44	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	10,0800	
 45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	10,0800	
 46	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	10,0800	
 47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	10,0800	
 48	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,0800	
 49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	10,0800	
 50	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,0800	
 51	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	10,0800	
 52	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	10,0800	
 53	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 54	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 2.3. Incapere nr. 3, dimensiuni 3,59 x 2,75 m
			
55	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	30,6700	
 56	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	30,6700	
 57	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 58	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 59	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	31,6700	
 61	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	31,6700	
 62	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	31,6700	
 63	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	30,6700	
 64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,8700	
 65	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	9,8700	
 66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	9,8700	
 67	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	9,8700	
 68	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	9,8700	
 69	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,8700	
 70	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	9,8700	
 71	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,8700	
 72	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	9,8700	
 73	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	9,8700	
 74	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 75	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 2.4.  WC, Dus
			
		Capitolul 2.4.1. Reparatie WC
			
		Capitolul 2.4.1.1. Lucrari de constructie
			
76	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	19,6000	
 77	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,2400	
 78	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,1000	
 79	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	6,6000	
 80	CD66A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m - compartimentari
	100m2	0,1500	
 81	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri
	m3	0,7200	
 82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	44,3200	
 83	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	44,3200	
 84	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	44,3200	
 85	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,6200	
 86	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)
	m2	6,7200	
 87	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp  (2 buc.) - cu deschidere dubla,  5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.
	m2	0,7500	
 88	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	7,0000	
 89	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 90	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 91	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 92	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 93	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	0,7000	
 94	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	0,7000	
 95	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	9,4500	
 96	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1,67
	m2	9,4500	
 97	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	9,4500	
 98	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	9,4500	
 99	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	9,4500	
 100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel'' - la tavane
	m2	9,4500	
 101	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane
	m2	9,4500	
 102	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,4500	
 103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Sniezka Grund''  sau similar- la tavane
	m2	9,4500	
 104	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavane
	m2	9,4500	
 105	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar - la tavane
	m2	9,4500	
 106	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc	3,0000	
 		Capitolul 2.4.1.2. Apa-canalizare
			
107	RpSC06A
	Demontarea obiecte sanitare
	buc	3,0000	
 108	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,0000	
 109	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	2,0000	
 110	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR  d16mm 
	m	35,0000	
 111	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d50 mm  PPR ( К=1,15 на фитинги)
	m	15,0000	
 112	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala,  PVC  SN2 d100 mm 
	m	25,0000	
 113	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)
	buc	3,0000	
 114	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)
	buc	5,0000	
 115	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)
	buc	3,0000	
 116	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)
	buc	4,0000	
 117	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  Шаровый кран d16 mm
	buc	5,0000	
 118	RpSB03B
	Demontarea tevii de canalizare existente
	m	17,0000	
 119	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	3,0000	
 120	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2.4.1.3. Electricitate
			
121	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000	
 122	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	40,0000	
 123	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,0000	
 124	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	15,0000	
 125	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,0000	
 126	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	15,0000	
 127	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102
	buc	1,0000	
 128	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36
	100 buc	0,0400	
 129	507-0104
	Lampa LB-36
	buc	8,0000	
 130	5901016
	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5
	m	65,0000	
 131	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,6500	
 132	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PA16-284
	100 buc	0,0200	
 133	pret de piata
	Priza
	buc	2,0000	
 134	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, С16-122-6/250
	100 buc	0,0100	
 135	
	Выключатьель unitar
	buc	1,0000	
 136	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A
	buc	3,0000	
 137	pret de piata
	Cablu canal, inclusiv montarea
	m	30,0000	
 		Capitolul 2.4.1.4. Incalzire
			
138	RpIB12A
	Demontari calorifere
	buc	1,0000	
 139	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	25,0000	
 140	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   
	buc	1,0000	
 141	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PE-Xc-AL d20х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	30,0000	
 142	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,   PE-Xc-AL d16х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	15,0000	
 143	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый d1/2'' HERZ
	buc	2,0000	
 144	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	45,0000	
 145	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	25,0000	
 		Capitolul 2.4.2. Baie-dus
			
		Capitolul 2.4.2.1. Lucrari de constructie
			
146	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	17,6300	
 147	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	33,2900	
 148	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	7,1200	
 149	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri
	m3	0,6400	
 150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	33,2900	
 151	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	33,2900	
 152	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	33,2900	
 153	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,5500	
 154	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 155	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp  (2 buc.) - cu deschidere dubla,  5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.
	m2	1,0220	
 156	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	7,0600	
 157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 158	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 159	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 160	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 161	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	0,9000	
 162	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	0,9000	
 163	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	11,8000	
 164	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1,67
	m2	11,8000	
 165	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	11,8000	
 166	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	11,8000	
 167	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	11,8000	
 168	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel'' - la tavane
	m2	11,8000	
 169	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,8000	
 170	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane
	m2	11,8000	
 171	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Sniezka Grund''  sau similar- la tavane
	m2	11,8000	
 172	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavane
	m2	11,8000	
 173	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar - la tavane
	m2	11,8000	
 174	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2.4.2.2. Apa-canalizare
			
175	RpSC06A
	Demontarea obiecte sanitare
	buc	5,0000	
 176	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inclusiv pentru dus - 4 buc, si 4 buc. la lavoare
	buc	8,0000	
 177	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	4,0000	
 178	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR  d16mm 
	m	65,0000	
 179	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d50 mm  PPR ( К=1,15 на фитинги)
	m	30,0000	
 180	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala,  PVC  SN2 d100 mm 
	m	30,0000	
 181	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)
	buc	4,0000	
 182	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)
	buc	6,0000	
 183	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)
	buc	5,0000	
 184	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)
	buc	6,0000	
 185	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  Шаровый кран d16 mm
	buc	6,0000	
 186	RpSB03B
	Demontarea tevii de canalizare existente
	m	23,0000	
 187	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2.4.2.3. Electricitate
			
188	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000	
 189	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	40,0000	
 190	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,0000	
 191	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	15,0000	
 192	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,0000	
 193	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	15,0000	
 194	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102
	buc	1,0000	
 195	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36
	100 buc	0,0400	
 196	507-0104
	Lampa LB-36
	buc	8,0000	
 197	5901016
	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5
	m	60,0000	
 198	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,6000	
 199	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PA16-284
	100 buc	0,0100	
 200	pret de piata
	Priza
	buc	1,0000	
 201	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, С16-122-6/250
	100 buc	0,0100	
 202	
	Выключатьель unitar
	buc	1,0000	
 203	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A
	buc	3,0000	
 204	pret de piata
	Cablu canal, inclusiv montarea
	m	20,0000	
 		Capitolul 2.4.2.4. Incalzire
			
205	RpIB12A
	Demontari calorifere
	buc	1,0000	
 206	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	25,0000	
 207	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   
	buc	1,0000	
 208	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PE-Xc-AL d20х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	30,0000	
 209	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,   PE-Xc-AL d16х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	15,0000	
 210	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый d1/2'' HERZ
	buc	2,0000	
 211	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	45,0000	
 212	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	25,0000	
 		Capitolul 2.4.3. Evacuare gunoi
			
213	TrI1AA01C2
	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 
	t	12,7000	
 214	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 
	t	12,7000	
 		Capitolul 2.5. Incapere nr. 5, dimensiuni 4,01 x 2,20 m
			
215	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	29,9700	
 216	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,9700	
 217	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 218	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 219	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 220	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,9700	
 221	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,9700	
 222	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	30,9700	
 223	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	29,9700	
 224	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,8200	
 225	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	8,8200	
 226	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	8,8200	
 227	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	8,8200	
 228	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	8,8200	
 229	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	8,8200	
 230	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	8,8200	
 231	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,8200	
 232	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	8,8200	
 233	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	8,8200	
 234	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 235	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 2.6. Incapere nr. 6, dimensiuni 3,77 x 4,68 m
			
236	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	41,0000	
 237	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	41,0000	
 238	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 239	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 240	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 241	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	42,0000	
 242	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,0000	
 243	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	42,0000	
 244	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	41,0000	
 245	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	17,6400	
 246	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	17,6400	
 247	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	17,6400	
 248	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	17,6400	
 249	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	17,6400	
 250	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	17,6400	
 251	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	17,6400	
 252	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	17,6400	
 253	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	17,6400	
 254	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	17,6400	
 255	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 256	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 2.7. Incapere nr. 7, dimensiuni 2,98 x 3,74 m
			
257	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	31,6500	
 258	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	31,6500	
 259	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 260	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 261	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 262	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	32,6500	
 263	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,6500	
 264	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	32,6500	
 265	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	32,6500	
 266	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	11,1400	
 267	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	11,1400	
 268	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	11,1400	
 269	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	11,1400	
 270	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	11,1400	
 271	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	11,1400	
 272	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	11,1400	
 273	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	11,1400	
 274	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	11,1400	
 275	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	11,1400	
 276	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 277	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 2.8. Incapere nr. 8, dimensiuni 2,88 x 3,73 m
			
278	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	31,0600	
 279	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	31,0600	
 280	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 281	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 282	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 283	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	32,0600	
 284	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,0600	
 285	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	32,0600	
 286	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	31,0600	
 287	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	10,7400	
 288	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	10,7400	
 289	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	10,7400	
 290	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	10,7400	
 291	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	10,7400	
 292	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,7400	
 293	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	10,7400	
 294	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,7400	
 295	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	10,7400	
 296	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	10,7400	
 297	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 298	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 2.9. Incapere nr. 9, dimensiuni 3,78 x 4,76 m
			
299	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	41,4800	
 300	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	41,4800	
 301	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 302	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 303	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 304	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	42,4800	
 305	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,4800	
 306	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	42,4800	
 307	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	41,4800	
 308	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	18,0000	
 309	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	18,0000	
 310	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	18,0000	
 311	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	18,0000	
 312	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	18,0000	
 313	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,0000	
 314	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	18,0000	
 315	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	18,0000	
 316	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	18,0000	
 317	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	18,0000	
 318	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 319	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 2.10. Incapere nr. 10, dimensiuni 4,00 x 2,16 m
			
320	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	29,7000	
 321	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,7000	
 322	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 323	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 324	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 325	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,7000	
 326	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,7000	
 327	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	30,7000	
 328	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	29,7000	
 329	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,6400	
 330	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	8,6400	
 331	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	8,6400	
 332	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	8,6400	
 333	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	8,6400	
 334	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	8,6400	
 335	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	8,6400	
 336	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,6400	
 337	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	8,6400	
 338	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	8,6400	
 339	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 340	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 2.11. Incapere nr. 11, dimensiuni 3,28 x 2,80 m
			
341	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	29,2700	
 342	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,2700	
 343	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 344	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 345	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 346	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,2700	
 347	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,2700	
 348	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	30,2700	
 349	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	29,2700	
 350	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,1800	
 351	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	9,1800	
 352	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	9,1800	
 353	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	9,1800	
 354	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	9,1800	
 355	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,1800	
 356	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	9,1800	
 357	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,1800	
 358	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	9,1800	
 359	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	9,1800	
 360	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 361	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 2.12. Incapere nr. 12, dimensiuni 3,30 x 2,82 m
			
362	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	29,2700	
 363	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,2700	
 364	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 365	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 366	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 367	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,2700	
 368	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,2700	
 369	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	30,2700	
 370	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	29,2700	
 371	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,1800	
 372	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	9,1800	
 373	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	9,1800	
 374	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	9,1800	
 375	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	9,1800	
 376	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,1800	
 377	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	9,1800	
 378	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,1800	
 379	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	9,1800	
 380	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	9,1800	
 381	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 382	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 2.13. Incapere nr. 13, dimensiuni 5,53 x 3,97 m
			
383	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	46,0700	
 384	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	46,0700	
 385	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 386	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 387	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,4000	
 388	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	47,0700	
 389	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	47,0700	
 390	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	47,0700	
 391	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	46,0700	
 392	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	21,9500	
 393	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	21,9500	
 394	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	21,9500	
 395	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	21,9500	
 396	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	21,9500	
 397	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	21,9500	
 398	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	21,9500	
 399	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	21,9500	
 400	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	21,9500	
 401	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	21,9500	
 402	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 403	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 2.14. Incapere nr. 14, dimensiuni 7,54 x 5,53 m
			
404	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	61,5400	
 405	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	61,5400	
 406	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 407	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 408	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	5,2000	
 409	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	63,5400	
 410	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	63,5400	
 411	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	63,5400	
 412	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	61,5400	
 413	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	41,6900	
 414	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	41,6900	
 415	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	41,6900	
 416	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	41,6900	
 417	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	41,6900	
 418	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	41,6900	
 419	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	41,6900	
 420	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	41,6900	
 421	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	41,6900	
 422	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	41,6900	
 423	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	6,0000	
 424	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0400	
 		Capitolul 2.15. Incapere nr. 15, dimensiuni 5,50 x 3,36 m
			
425	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	43,2100	
 426	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	43,2100	
 427	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 428	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 429	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,0000	
 430	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	44,2100	
 431	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	44,2100	
 432	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	44,2100	
 433	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	43,2100	
 434	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	18,4800	
 435	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	18,4800	
 436	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	18,4800	
 437	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	18,4800	
 438	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	18,4800	
 439	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,4800	
 440	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	18,4800	
 441	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	18,4800	
 442	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	18,4800	
 443	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	18,4800	
 444	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 445	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 2.16. Incapere nr. 16, dimensiuni 4,57 x 5,50 m
			
446	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	49,7400	
 447	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	49,7400	
 448	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 449	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 450	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,0000	
 451	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	50,7400	
 452	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	50,7400	
 453	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	50,7400	
 454	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	49,7400	
 455	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	25,1300	
 456	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	25,1300	
 457	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	15,1300	
 458	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	25,1300	
 459	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	25,1300	
 460	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	25,1300	
 461	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	25,1300	
 462	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	25,1300	
 463	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	25,1300	
 464	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	25,1300	
 465	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 466	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 2.17. Incapere nr. 17, dimensiuni 7,60 x 5,50 m
			
467	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	48,5200	
 468	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	48,5200	
 469	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 470	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 471	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	4,0000	
 472	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	49,5200	
 473	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	49,5200	
 474	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	49,5200	
 475	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	48,5200	
 476	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	41,8000	
 477	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	41,8000	
 478	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	41,8000	
 479	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	41,8000	
 480	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	41,8000	
 481	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	41,8000	
 482	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	41,8000	
 483	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	41,8000	
 484	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	41,8000	
 485	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	41,8000	
 486	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 487	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0400	
 		Capitolul 2.18. Incapere nr. 17, dimensiuni 7,80 x 5,60 m
			
488	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	65,0000	
 489	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	65,0000	
 490	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 491	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 492	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	4,0000	
 493	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	66,0000	
 494	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	66,0000	
 495	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	66,0000	
 496	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	65,0000	
 497	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	43,6800	
 498	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	43,6800	
 499	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	43,6800	
 500	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	43,6800	
 501	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	43,6800	
 502	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	43,6800	
 503	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	43,6800	
 504	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	43,6800	
 505	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	43,6800	
 506	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	43,6800	
 507	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 508	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0400	
 		Capitolul 2.19. Sala de sport - tenis de masa
			
		Capitolul 2.19.1. Lucrari de constructie
			
509	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	93,5700	
 510	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	28,6000	
 511	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	93,5700	
 512	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	93,5700	
 513	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,8500	
 514	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 
	m2	5,8500	
 515	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	9,3000	
 516	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	88,0000	
 517	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	88,0000	
 518	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	88,0000	
 519	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	88,0000	
 520	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	88,0000	
 521	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel'' - la tavane si pereti
	m2	181,5700	
 522	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane si pereti
	m2	181,5700	
 523	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane si pereti
	m2	181,5700	
 524	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Sniezka Grund''  sau similar- la tavane si pereti
	m2	181,5700	
 525	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavane si pereti
	m2	181,5700	
 526	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar - la tavane si pereti
	m2	181,5700	
 527	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,1200	
 		Capitolul 2.20. Coridor
			
528	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	209,0300	
 529	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	209,0300	
 530	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	209,0300	
 531	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1,60 la perete, MODELUL TERACOTETEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)
	m2	123,8600	
 532	CK26C
	Coltar din plastic  montate la teracota din mase plastice 20*20 mm
	m	36,0000	
 533	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel''  sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	85,1600	
 534	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	85,1600	
 535	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)
	m2	85,1600	
 536	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	85,1600	
 537	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	85,1600	
 538	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	85,1600	
 539	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	72,6100	
 540	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	72,6100	
 541	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1,33
	m2	72,6100	
 542	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	72,6100	
 543	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	72,6100	
 544	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul
	100 buc	0,0600	
 		Capitolul 3. Etajul 2
			
		Capitolul 3.1. Incapere nr. 1, dimensiuni 5,55 x 4,00 m
			
545	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	48,7900	
 546	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	48,7900	
 547	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 548	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 549	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,4000	
 550	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	51,8100	
 551	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	48,7900	
 552	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	51,8100	
 553	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	48,7900	
 554	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	22,2900	
 555	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	22,2900	
 556	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	22,2900	
 557	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	22,2900	
 558	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	22,2900	
 559	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	22,2900	
 560	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	22,2900	
 561	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	22,2900	
 562	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	22,2900	
 563	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	22,2900	
 564	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 565	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.2. Incapere nr. 2, dimensiuni 3,60 x 2,80 m
			
566	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	30,9400	
 567	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	30,9400	
 568	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 569	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 570	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 571	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	31,9400	
 572	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	31,9400	
 573	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	31,9400	
 574	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	30,9400	
 575	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	10,0800	
 576	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	10,0800	
 577	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	10,0800	
 578	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	10,0800	
 579	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	10,0800	
 580	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,0800	
 581	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	10,0800	
 582	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,0800	
 583	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	10,0800	
 584	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	10,0800	
 585	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 586	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 3.3. Incapere nr. 3, dimensiuni 3,56 x 2,75 m
			
587	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	30,6700	
 588	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	30,6700	
 589	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 590	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 591	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 592	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	31,6700	
 593	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	31,6700	
 594	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	31,6700	
 595	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	30,6700	
 596	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,8700	
 597	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	9,8700	
 598	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	9,8700	
 599	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	9,8700	
 600	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	9,8700	
 601	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	9,8700	
 602	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	9,8700	
 603	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	9,8700	
 604	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	9,8700	
 605	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	9,8700	
 606	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 607	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 3.4.  WC, Dus
			
		Capitolul 3.4.1. Reparatie WC
			
		Capitolul 3.4.1.1. Lucrari de constructie
			
608	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	19,6000	
 609	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,2400	
 610	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,1000	
 611	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	6,6000	
 612	CD66A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m - compartimentari
	100m2	0,1500	
 613	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri
	m3	0,7200	
 614	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	44,3200	
 615	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	44,3200	
 616	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	44,3200	
 617	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,6200	
 618	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)
	m2	6,7200	
 619	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp  (2 buc.) - cu deschidere dubla,  5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.
	m2	0,7500	
 620	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	7,0000	
 621	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 622	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 623	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 624	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 625	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	0,7000	
 626	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	0,7000	
 627	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	9,4500	
 628	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1,67
	m2	9,4500	
 629	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	9,4500	
 630	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	9,4500	
 631	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	9,4500	
 632	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel'' - la tavane
	m2	9,4500	
 633	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane
	m2	9,4500	
 634	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,4500	
 635	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Sniezka Grund''  sau similar- la tavane
	m2	9,4500	
 636	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavane
	m2	9,4500	
 637	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar - la tavane
	m2	9,4500	
 638	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc	3,0000	
 		Capitolul 3.4.1.2. Apa-canalizare
			
639	RpSC06A
	Demontarea obiecte sanitare
	buc	3,0000	
 640	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,0000	
 641	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	2,0000	
 642	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR  d16mm 
	m	35,0000	
 643	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d50 mm  PPR ( К=1,15 на фитинги)
	m	15,0000	
 644	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala,  PVC  SN2 d100 mm 
	m	25,0000	
 645	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)
	buc	3,0000	
 646	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)
	buc	5,0000	
 647	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)
	buc	3,0000	
 648	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)
	buc	4,0000	
 649	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  Шаровый кран d16 mm
	buc	5,0000	
 650	RpSB03B
	Demontarea tevii de canalizare existente
	m	17,0000	
 651	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	3,0000	
 652	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.4.1.3. Electricitate
			
653	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000	
 654	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	40,0000	
 655	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,0000	
 656	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	15,0000	
 657	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,0000	
 658	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	15,0000	
 659	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102
	buc	1,0000	
 660	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36
	100 buc	0,0400	
 661	507-0104
	Lampa LB-36
	buc	8,0000	
 662	5901016
	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5
	m	65,0000	
 663	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,6500	
 664	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PA16-284
	100 buc	0,0200	
 665	pret de piata
	Priza
	buc	2,0000	
 666	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, С16-122-6/250
	100 buc	0,0100	
 667	
	Выключатьель unitar
	buc	1,0000	
 668	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A
	buc	3,0000	
 669	pret de piata
	Cablu canal, inclusiv montarea
	m	30,0000	
 		Capitolul 3.4.1.4. Incalzire
			
670	RpIB12A
	Demontari calorifere
	buc	1,0000	
 671	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	25,0000	
 672	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   
	buc	1,0000	
 673	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PE-Xc-AL d20х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	30,0000	
 674	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,   PE-Xc-AL d16х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	15,0000	
 675	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый d1/2'' HERZ
	buc	2,0000	
 676	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	45,0000	
 677	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	25,0000	
 		Capitolul 3.4.2. Baie-dus
			
		Capitolul 3.4.2.1. Lucrari de constructie
			
678	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	17,6300	
 679	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	33,2900	
 680	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	7,1200	
 681	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri
	m3	0,6400	
 682	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	33,2900	
 683	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	33,2900	
 684	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	33,2900	
 685	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,5500	
 686	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 687	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp  (2 buc.) - cu deschidere dubla,  5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.
	m2	1,0220	
 688	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	7,0600	
 689	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 690	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 691	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 692	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 693	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	0,9000	
 694	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	0,9000	
 695	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	11,8000	
 696	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1,67
	m2	11,8000	
 697	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	11,8000	
 698	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	11,8000	
 699	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	11,8000	
 700	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel'' - la tavane
	m2	11,8000	
 701	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,8000	
 702	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane
	m2	11,8000	
 703	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Sniezka Grund''  sau similar- la tavane
	m2	11,8000	
 704	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavane
	m2	11,8000	
 705	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar - la tavane
	m2	11,8000	
 706	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.4.2.2. Apa-canalizare
			
707	RpSC06A
	Demontarea obiecte sanitare
	buc	5,0000	
 708	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inclusiv pentru dus - 4 buc, si 4 buc. la lavoare
	buc	8,0000	
 709	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	4,0000	
 710	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR  d16mm 
	m	65,0000	
 711	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d50 mm  PPR ( К=1,15 на фитинги)
	m	30,0000	
 712	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala,  PVC  SN2 d100 mm 
	m	30,0000	
 713	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)
	buc	4,0000	
 714	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)
	buc	6,0000	
 715	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)
	buc	5,0000	
 716	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)
	buc	6,0000	
 717	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  Шаровый кран d16 mm
	buc	6,0000	
 718	RpSB03B
	Demontarea tevii de canalizare existente
	m	23,0000	
 719	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 3.4.2.3. Electricitate
			
720	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000	
 721	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	40,0000	
 722	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,0000	
 723	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	15,0000	
 724	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,0000	
 725	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	15,0000	
 726	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102
	buc	1,0000	
 727	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36
	100 buc	0,0400	
 728	507-0104
	Lampa LB-36
	buc	8,0000	
 729	5901016
	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5
	m	60,0000	
 730	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,6000	
 731	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PA16-284
	100 buc	0,0100	
 732	pret de piata
	Priza
	buc	1,0000	
 733	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, С16-122-6/250
	100 buc	0,0100	
 734	
	Выключатьель unitar
	buc	1,0000	
 735	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A
	buc	3,0000	
 736	pret de piata
	Cablu canal, inclusiv montarea
	m	20,0000	
 		Capitolul 3.4.2.4. Incalzire
			
737	RpIB12A
	Demontari calorifere
	buc	1,0000	
 738	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	25,0000	
 739	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   
	buc	1,0000	
 740	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PE-Xc-AL d20х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	30,0000	
 741	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,   PE-Xc-AL d16х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	15,0000	
 742	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый d1/2'' HERZ
	buc	2,0000	
 743	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	45,0000	
 744	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	25,0000	
 		Capitolul 3.4.3. Evacuare gunoi
			
745	TrI1AA01C2
	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 
	t	12,7000	
 746	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 
	t	12,7000	
 		Capitolul 3.5. Incapere nr. 5, dimensiuni 4,01 x 2,20 m
			
747	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	29,9700	
 748	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,9700	
 749	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 750	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 751	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 752	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,9700	
 753	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,9700	
 754	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	30,9700	
 755	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	29,9700	
 756	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,8200	
 757	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	8,8200	
 758	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	8,8200	
 759	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	8,8200	
 760	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	8,8200	
 761	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	8,8200	
 762	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	8,8200	
 763	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,8200	
 764	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	8,8200	
 765	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	8,8200	
 766	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 767	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 3.6. Incapere nr. 6, dimensiuni 3,77 x 4,68 m
			
768	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	41,0000	
 769	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	41,0000	
 770	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 771	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 772	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 773	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	42,0000	
 774	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,0000	
 775	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	42,0000	
 776	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	41,0000	
 777	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	17,6400	
 778	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	17,6400	
 779	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	17,6400	
 780	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	17,6400	
 781	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	17,6400	
 782	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	17,6400	
 783	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	17,6400	
 784	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	17,6400	
 785	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	17,6400	
 786	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	17,6400	
 787	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 788	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.7. Incapere nr. 7, dimensiuni 2,98 x 3,74 m
			
789	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	31,6500	
 790	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	31,6500	
 791	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 792	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 793	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 794	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	32,6500	
 795	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,6500	
 796	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	32,6500	
 797	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	32,6500	
 798	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	11,1400	
 799	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	11,1400	
 800	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	11,1400	
 801	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	11,1400	
 802	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	11,1400	
 803	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	11,1400	
 804	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	11,1400	
 805	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	11,1400	
 806	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	11,1400	
 807	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	11,1400	
 808	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 809	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 3.8. Incapere nr. 8, dimensiuni 2,88 x 3,73 m
			
810	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	31,0600	
 811	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	31,0600	
 812	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 813	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 814	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 815	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	32,0600	
 816	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	32,0600	
 817	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	32,0600	
 818	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	31,0600	
 819	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	10,7400	
 820	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	10,7400	
 821	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	10,7400	
 822	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	10,7400	
 823	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	10,7400	
 824	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,7400	
 825	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	10,7400	
 826	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,7400	
 827	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	10,7400	
 828	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	10,7400	
 829	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 830	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 3.9. Incapere nr. 9, dimensiuni 3,78 x 4,76 m
			
831	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	41,4800	
 832	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	41,4800	
 833	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 834	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 835	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 836	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	42,4800	
 837	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,4800	
 838	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	42,4800	
 839	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	41,4800	
 840	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	18,0000	
 841	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	18,0000	
 842	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	18,0000	
 843	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	18,0000	
 844	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	18,0000	
 845	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,0000	
 846	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	18,0000	
 847	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	18,0000	
 848	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	18,0000	
 849	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	18,0000	
 850	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 851	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.10. Incapere nr. 10 - Bucatarie, dimensiuni 4,00 x 2,16 m
			
852	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	19,7000	
 853	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	19,7000	
 854	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 855	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 856	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 857	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	20,7000	
 858	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	20,7000	
 859	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	20,7000	
 860	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	20,7000	
 861	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,6400	
 862	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	8,6400	
 863	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	8,6400	
 864	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	8,6400	
 865	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	8,6400	
 866	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	8,6400	
 867	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	8,6400	
 868	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,6400	
 869	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	8,6400	
 870	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	8,6400	
 871	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 872	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 3.11. Incapere nr. 11, dimensiuni 3,62 x 2,80 m
			
873	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	29,2700	
 874	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,2700	
 875	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 876	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 877	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 878	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,2700	
 879	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,2700	
 880	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	30,2700	
 881	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	29,2700	
 882	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	10,1400	
 883	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	10,1400	
 884	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	10,1400	
 885	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	10,1400	
 886	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	10,1400	
 887	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,1400	
 888	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	10,1400	
 889	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,1400	
 890	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	10,1400	
 891	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	10,1400	
 892	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 893	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 3.12. Incapere nr. 12, dimensiuni 3,70 x 2,90 m
			
894	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	29,2700	
 895	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,2700	
 896	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 897	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 898	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 899	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,2700	
 900	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,2700	
 901	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	30,2700	
 902	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	29,2700	
 903	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	10,7300	
 904	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	10,7300	
 905	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	10,7300	
 906	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	10,7300	
 907	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	10,7300	
 908	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	10,7300	
 909	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	10,7300	
 910	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	10,7300	
 911	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	10,7300	
 912	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	10,7300	
 913	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 914	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 3.13. Incapere nr. 13, dimensiuni 5,53 x 3,97 m
			
915	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	46,0700	
 916	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	46,0700	
 917	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 918	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 919	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,4000	
 920	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	47,0700	
 921	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	47,0700	
 922	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	47,0700	
 923	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	46,0700	
 924	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	21,9500	
 925	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	21,9500	
 926	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	21,9500	
 927	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	21,9500	
 928	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	21,9500	
 929	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	21,9500	
 930	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	21,9500	
 931	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	21,9500	
 932	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	21,9500	
 933	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	21,9500	
 934	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 935	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.14. Incapere nr. 14, dimensiuni 5,53 x 3,82 m
			
936	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	46,0700	
 937	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	46,0700	
 938	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 939	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 940	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,4000	
 941	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	47,0700	
 942	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	47,0700	
 943	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	47,0700	
 944	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	46,0700	
 945	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	21,9500	
 946	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	21,9500	
 947	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	21,9500	
 948	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	21,9500	
 949	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	21,9500	
 950	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	21,9500	
 951	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	21,9500	
 952	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	21,9500	
 953	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	21,9500	
 954	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	21,9500	
 955	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 956	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.15. Incapere nr. 15, dimensiuni 5,51 x 4,0 m
			
957	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	46,0700	
 958	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	46,0700	
 959	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 960	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 961	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,4000	
 962	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	47,0700	
 963	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	47,0700	
 964	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	47,0700	
 965	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	46,0700	
 966	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	21,9500	
 967	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	21,9500	
 968	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	21,9500	
 969	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	21,9500	
 970	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	21,9500	
 971	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	21,9500	
 972	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	21,9500	
 973	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	21,9500	
 974	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	21,9500	
 975	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	21,9500	
 976	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 977	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.16. Incapere nr. 16, dimensiuni 5,54 x 3,78 m
			
978	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	46,0700	
 979	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	46,0700	
 980	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 981	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 982	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,4000	
 983	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	47,0700	
 984	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	47,0700	
 985	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	47,0700	
 986	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	46,0700	
 987	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	21,9500	
 988	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	21,9500	
 989	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	21,9500	
 990	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	21,9500	
 991	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	21,9500	
 992	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	21,9500	
 993	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	21,9500	
 994	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	21,9500	
 995	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	21,9500	
 996	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	21,9500	
 997	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 998	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.17. Incapere nr. 17, dimensiuni 7,54 x 5,53 m
			
999	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	61,5400	
 1000	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	61,5400	
 1001	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1002	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1003	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	5,2000	
 1004	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	63,5400	
 1005	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	63,5400	
 1006	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	63,5400	
 1007	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	61,5400	
 1008	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	41,6900	
 1009	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	41,6900	
 1010	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	41,6900	
 1011	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	41,6900	
 1012	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	41,6900	
 1013	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	41,6900	
 1014	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	41,6900	
 1015	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	41,6900	
 1016	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	41,6900	
 1017	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	41,6900	
 1018	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	6,0000	
 1019	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0400	
 		Capitolul 3.18. Incapere nr. 18, dimensiuni 5,50 x 3,36 m
			
1020	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	43,2100	
 1021	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	43,2100	
 1022	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1023	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1024	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,0000	
 1025	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	44,2100	
 1026	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	44,2100	
 1027	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	44,2100	
 1028	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	43,2100	
 1029	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	18,4800	
 1030	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	18,4800	
 1031	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	18,4800	
 1032	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	18,4800	
 1033	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	18,4800	
 1034	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,4800	
 1035	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	18,4800	
 1036	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	18,4800	
 1037	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	18,4800	
 1038	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	18,4800	
 1039	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1040	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.19. Incapere nr. 19, dimensiuni 5,50 x 3,36 m
			
1041	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	43,2100	
 1042	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	43,2100	
 1043	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1044	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1045	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,0000	
 1046	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	44,2100	
 1047	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	44,2100	
 1048	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	44,2100	
 1049	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	43,2100	
 1050	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	18,4800	
 1051	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	18,4800	
 1052	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	18,4800	
 1053	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	18,4800	
 1054	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	18,4800	
 1055	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,4800	
 1056	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	18,4800	
 1057	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	18,4800	
 1058	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	18,4800	
 1059	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	18,4800	
 1060	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1061	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.20. Incapere nr. 20, dimensiuni 4,57 x 5,50 m
			
1062	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	49,7400	
 1063	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	49,7400	
 1064	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1065	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1066	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,0000	
 1067	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	50,7400	
 1068	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	50,7400	
 1069	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	50,7400	
 1070	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	49,7400	
 1071	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	25,1300	
 1072	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	25,1300	
 1073	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	15,1300	
 1074	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	25,1300	
 1075	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	25,1300	
 1076	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	25,1300	
 1077	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	25,1300	
 1078	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	25,1300	
 1079	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	25,1300	
 1080	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	25,1300	
 1081	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1082	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 3.21. Incapere nr. 21, dimensiuni 7,60 x 5,50 m
			
1083	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	48,5200	
 1084	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	48,5200	
 1085	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1086	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1087	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	4,0000	
 1088	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	49,5200	
 1089	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	49,5200	
 1090	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	49,5200	
 1091	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	48,5200	
 1092	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	41,8000	
 1093	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	41,8000	
 1094	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	41,8000	
 1095	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	41,8000	
 1096	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	41,8000	
 1097	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	41,8000	
 1098	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	41,8000	
 1099	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	41,8000	
 1100	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	41,8000	
 1101	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	41,8000	
 1102	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1103	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0400	
 		Capitolul 3.22. Incapere nr. 22, dimensiuni 7,80 x 5,60 m
			
1104	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	65,0000	
 1105	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	65,0000	
 1106	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1107	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1108	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	4,0000	
 1109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	66,0000	
 1110	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	66,0000	
 1111	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	66,0000	
 1112	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	65,0000	
 1113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	43,6800	
 1114	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	43,6800	
 1115	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	43,6800	
 1116	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	43,6800	
 1117	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	43,6800	
 1118	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	43,6800	
 1119	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	43,6800	
 1120	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	43,6800	
 1121	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	43,6800	
 1122	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	43,6800	
 1123	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1124	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0400	
 		Capitolul 3.23. Coridor
			
1125	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	209,0300	
 1126	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	209,0300	
 1127	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	209,0300	
 1128	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1,60 la perete, MODELUL TERACOTETEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)
	m2	123,8600	
 1129	CK26C
	Coltar din plastic  montate la teracota din mase plastice 20*20 mm
	m	36,0000	
 1130	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel''  sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	85,1600	
 1131	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	85,1600	
 1132	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)
	m2	85,1600	
 1133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	85,1600	
 1134	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	85,1600	
 1135	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	85,1600	
 1136	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	71,6100	
 1137	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	72,6100	
 1138	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1,33
	m2	72,6100	
 1139	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	72,6100	
 1140	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	72,6100	
 1141	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul
	100 buc	0,0600	
 		Capitolul 4. Etajul 1
			
		Capitolul 4.1. Sala de lupte greco-romane
			
1142	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	261,5000	
 1143	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,3000	
 1144	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc.)
	m2	6,3000	
 1145	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	13,3000	
 1146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	274,3800	
 1147	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	274,2800	
 1148	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	274,3800	
 1149	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	274,3800	
 1150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	141,8000	
 1151	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	141,8000	
 1152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	22,2900	
 1153	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	141,8000	
 1154	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	141,8000	
 1155	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	141,8000	
 1156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	141,8000	
 1157	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	141,8000	
 1158	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	141,8000	
 1159	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	141,8000	
 1160	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	10,2000	
 1161	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,1200	
 		Capitolul 4.2.  WC, Dus
			
		Capitolul 4.2.1. Reparatie WC
			
		Capitolul 4.2.1.1. Lucrari de constructie
			
1162	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	19,6000	
 1163	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	29,2400	
 1164	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,1000	
 1165	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	6,6000	
 1166	CD66A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m - compartimentari
	100m2	0,1500	
 1167	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri
	m3	0,7200	
 1168	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	44,3200	
 1169	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	44,3200	
 1170	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	44,3200	
 1171	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	6,6200	
 1172	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)
	m2	6,7200	
 1173	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp  (2 buc.) - cu deschidere dubla,  5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.
	m2	0,7500	
 1174	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	7,0000	
 1175	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 1176	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 1177	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 1178	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4000	
 1179	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	0,7000	
 1180	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	0,7000	
 1181	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	9,4500	
 1182	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1,67
	m2	9,4500	
 1183	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	9,4500	
 1184	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	9,4500	
 1185	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	9,4500	
 1186	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel'' - la tavane
	m2	9,4500	
 1187	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane
	m2	9,4500	
 1188	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	9,4500	
 1189	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Sniezka Grund''  sau similar- la tavane
	m2	9,4500	
 1190	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavane
	m2	9,4500	
 1191	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar - la tavane
	m2	9,4500	
 1192	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc	3,0000	
 		Capitolul 4.2.1.2. Apa-canalizare
			
1193	RpSC06A
	Demontarea obiecte sanitare
	buc	3,0000	
 1194	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,0000	
 1195	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	2,0000	
 1196	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR  d16mm 
	m	35,0000	
 1197	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d50 mm  PPR ( К=1,15 на фитинги)
	m	15,0000	
 1198	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala,  PVC  SN2 d100 mm 
	m	25,0000	
 1199	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)
	buc	3,0000	
 1200	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)
	buc	5,0000	
 1201	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)
	buc	3,0000	
 1202	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)
	buc	4,0000	
 1203	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  Шаровый кран d16 mm
	buc	5,0000	
 1204	RpSB03B
	Demontarea tevii de canalizare existente
	m	17,0000	
 1205	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	3,0000	
 1206	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 4.2.1.3. Electricitate
			
1207	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000	
 1208	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	40,0000	
 1209	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,0000	
 1210	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	15,0000	
 1211	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,0000	
 1212	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	15,0000	
 1213	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102
	buc	1,0000	
 1214	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36
	100 buc	0,0400	
 1215	507-0104
	Lampa LB-36
	buc	8,0000	
 1216	5901016
	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5
	m	65,0000	
 1217	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,6500	
 1218	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PA16-284
	100 buc	0,0200	
 1219	pret de piata
	Priza
	buc	2,0000	
 1220	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, С16-122-6/250
	100 buc	0,0100	
 1221	
	Выключатьель unitar
	buc	1,0000	
 1222	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A
	buc	3,0000	
 1223	pret de piata
	Cablu canal, inclusiv montarea
	m	30,0000	
 		Capitolul 4.2.1.4. Incalzire
			
1224	RpIB12A
	Demontari calorifere
	buc	1,0000	
 1225	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	25,0000	
 1226	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   
	buc	1,0000	
 1227	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PE-Xc-AL d20х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	30,0000	
 1228	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,   PE-Xc-AL d16х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	15,0000	
 1229	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый d1/2'' HERZ
	buc	2,0000	
 1230	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	45,0000	
 1231	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	25,0000	
 		Capitolul 4.2.2. Baie-dus
			
		Capitolul 4.2.2.1. Lucrari de constructie
			
1232	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	17,6300	
 1233	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	33,2900	
 1234	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	7,1200	
 1235	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara - umplutura goluri
	m3	0,6400	
 1236	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	33,2900	
 1237	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	33,2900	
 1238	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	33,2900	
 1239	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	5,5500	
 1240	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1241	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp  (2 buc.) - cu deschidere dubla,  5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul - 1 buc.
	m2	1,0220	
 1242	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)
	m	7,0600	
 1243	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 1244	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 1245	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 1246	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' - a a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	1,4100	
 1247	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	0,9000	
 1248	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	0,9000	
 1249	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 
	m2	11,8000	
 1250	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm), k=1,67
	m2	11,8000	
 1251	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	11,8000	
 1252	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" intr-un strat
	m2	11,8000	
 1253	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	11,8000	
 1254	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel'' - la tavane
	m2	11,8000	
 1255	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	11,8000	
 1256	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - la tavane
	m2	11,8000	
 1257	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa ''Sniezka Grund''  sau similar- la tavane
	m2	11,8000	
 1258	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavane
	m2	11,8000	
 1259	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar - la tavane
	m2	11,8000	
 1260	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - se va coordona cu beneficiarul la montare
	buc	2,0000	
 		Capitolul 4.2.2.2. Apa-canalizare
			
1261	RpSC06A
	Demontarea obiecte sanitare
	buc	5,0000	
 1262	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", inclusiv pentru dus - 4 buc, si 4 buc. la lavoare
	buc	8,0000	
 1263	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc	4,0000	
 1264	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR  d16mm 
	m	65,0000	
 1265	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,  d50 mm  PPR ( К=1,15 на фитинги)
	m	30,0000	
 1266	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala,  PVC  SN2 d100 mm 
	m	30,0000	
 1267	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot D=50 mm)
	buc	4,0000	
 1268	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot D=100 mm)
	buc	6,0000	
 1269	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu egal PVC D=50 mm)
	buc	5,0000	
 1270	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu egal PVC D=100 mm)
	buc	6,0000	
 1271	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  Шаровый кран d16 mm
	buc	6,0000	
 1272	RpSB03B
	Demontarea tevii de canalizare existente
	m	23,0000	
 1273	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)
	buc	2,0000	
 		Capitolul 4.2.2.3. Electricitate
			
1274	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000	
 1275	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri
	m	40,0000	
 1276	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	2,0000	
 1277	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	15,0000	
 1278	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	2,0000	
 1279	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	15,0000	
 1280	08-03-573-6
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102
	buc	1,0000	
 1281	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36
	100 buc	0,0400	
 1282	507-0104
	Lampa LB-36
	buc	8,0000	
 1283	5901016
	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2.5
	m	60,0000	
 1284	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,6000	
 1285	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PA16-284
	100 buc	0,0100	
 1286	pret de piata
	Priza
	buc	1,0000	
 1287	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, С16-122-6/250
	100 buc	0,0100	
 1288	
	Выключатьель unitar
	buc	1,0000	
 1289	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A
	buc	3,0000	
 1290	pret de piata
	Cablu canal, inclusiv montarea
	m	20,0000	
 		Capitolul 4.2.2.4. Incalzire
			
1291	RpIB12A
	Demontari calorifere
	buc	1,0000	
 1292	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	25,0000	
 1293	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm   
	buc	1,0000	
 1294	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,  PE-Xc-AL d20х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	30,0000	
 1295	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala,   PE-Xc-AL d16х2мм  (K=1,3 на фитинги)
	m	15,0000	
 1296	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,  Кран шаровый d1/2'' HERZ
	buc	2,0000	
 1297	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	45,0000	
 1298	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	25,0000	
 		Capitolul 4.2.3. Evacuare gunoi
			
1299	TrI1AA01C2
	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2 
	t	12,7000	
 1300	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 
	t	12,7000	
 		Capitolul 4.3. Incapere nr. 2, dimensiuni 2,18 x 4,00 m
			
1301	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	27,3400	
 1302	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1303	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1304	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	1,2000	
 1305	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	28,3400	
 1306	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	28,3400	
 1307	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	28,3400	
 1308	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	27,3400	
 1309	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,7200	
 1310	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	8,7200	
 1311	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	8,7200	
 1312	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	8,7200	
 1313	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	8,7200	
 1314	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	8,7200	
 1315	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	8,7200	
 1316	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,7200	
 1317	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	8,7200	
 1318	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	8,7200	
 1319	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1320	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 4.4. Incapere nr. 3, dimensiuni 4,53 x 4,00 m
			
1321	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	38,0200	
 1322	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1323	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1324	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,0000	
 1325	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	39,0200	
 1326	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	39,0200	
 1327	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	39,0200	
 1328	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	39,0200	
 1329	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	18,3200	
 1330	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	18,3200	
 1331	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	18,3200	
 1332	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	18,3200	
 1333	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	18,3200	
 1334	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	18,3200	
 1335	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	18,3200	
 1336	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	18,3200	
 1337	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	18,3200	
 1338	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	18,3200	
 1339	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1340	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 4.5. Incapere nr. 4, dimensiuni 5,56 x 5,56 m
			
1341	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	48,2300	
 1342	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1343	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1344	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	4,2000	
 1345	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	49,2300	
 1346	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	49,2300	
 1347	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	49,2300	
 1348	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	48,2300	
 1349	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	30,9100	
 1350	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	30,9100	
 1351	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	30,9100	
 1352	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,9100	
 1353	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	30,9100	
 1354	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	30,9100	
 1355	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	30,9100	
 1356	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	30,9100	
 1357	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	30,9100	
 1358	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	30,9100	
 1359	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1360	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 4.6. Incapere nr. 5, dimensiuni 4,00 x 2,20 m
			
1361	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	26,8700	
 1362	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1363	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1364	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 1365	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	27,8700	
 1366	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	27,8700	
 1367	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	27,8700	
 1368	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	27,8700	
 1369	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,8000	
 1370	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	8,8000	
 1371	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	8,8000	
 1372	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	8,8000	
 1373	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	8,8000	
 1374	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	8,8000	
 1375	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	8,8000	
 1376	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,8000	
 1377	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	8,8000	
 1378	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	8,8000	
 1379	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1380	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 4.7. Incapere nr. 6, dimensiuni 4,00 x 2,20 m
			
1381	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	26,8700	
 1382	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1383	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1384	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 1385	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	27,8700	
 1386	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	27,8700	
 1387	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	27,8700	
 1388	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	27,8700	
 1389	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,8000	
 1390	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	8,8000	
 1391	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	8,8000	
 1392	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	8,8000	
 1393	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	8,8000	
 1394	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	8,8000	
 1395	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	8,8000	
 1396	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,8000	
 1397	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	8,8000	
 1398	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	8,8000	
 1399	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1400	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 4.8. Incapere nr. 7, dimensiuni 4,00 x 2,20 m
			
1401	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	26,8700	
 1402	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,8900	
 1403	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)
	m2	1,8900	
 1404	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	2,1000	
 1405	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	27,8700	
 1406	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	27,8700	
 1407	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	27,8700	
 1408	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	27,8700	
 1409	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,8000	
 1410	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	8,8000	
 1411	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	8,8000	
 1412	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	8,8000	
 1413	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	8,8000	
 1414	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	8,8000	
 1415	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	8,8000	
 1416	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	8,8000	
 1417	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	8,8000	
 1418	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	8,8000	
 1419	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1420	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0100	
 		Capitolul 4.9. Incapere nr. 8, dimensiuni 5,70 x 5,50 m
			
1421	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	43,9600	
 1422	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	7,5600	
 1423	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (4 buc.)
	m2	7,5600	
 1424	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	4,0000	
 1425	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	44,9600	
 1426	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	44,9600	
 1427	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	44,9600	
 1428	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	43,9600	
 1429	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	31,3500	
 1430	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	31,3500	
 1431	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	31,3500	
 1432	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	31,3500	
 1433	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	31,3500	
 1434	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	31,3500	
 1435	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	31,3500	
 1436	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	31,3500	
 1437	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	31,3500	
 1438	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	31,3500	
 1439	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	4,0000	
 1440	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 4.10. Incapere nr. 9, dimensiuni 3,95 x 5,53 m
			
1441	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	40,0300	
 1442	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	4,0000	
 1443	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	41,0300	
 1444	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	41,0300	
 1445	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	41,0300	
 1446	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	41,0300	
 1447	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	21,8400	
 1448	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	21,8400	
 1449	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	21,8400	
 1450	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	21,8400	
 1451	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	21,8400	
 1452	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	21,8400	
 1453	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	21,8400	
 1454	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	21,8400	
 1455	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	21,8400	
 1456	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	21,8400	
 1457	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	2,0000	
 1458	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 		Capitolul 4.11. Sala sportiva Judo
			
1459	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	13,8200	
 1460	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	91,2400	
 1461	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 
	m	10,0000	
 1462	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	91,2400	
 1463	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	91,2400	
 1464	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	91,2400	
 1465	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	91,2400	
 1466	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	88,4800	
 1467	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) sau similar - inclusiv a tocurilor in jurul ferestrelor k=2
	m2	88,4800	
 1468	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	88,4800	
 1469	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	88,4800	
 1470	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	88,4800	
 1471	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	88,4800	
 1472	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	88,4800	
 1473	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	88,4800	
 1474	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	88,4800	
 1475	CG36A
	Pardoseli din placi laminat-12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	88,4800	
 1476	RpCR25A
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile
	m2	6,0000	
 1477	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, lustre incluisv lampile LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	100 buc	0,0800	
 		Capitolul 4.12. Coridor
			
1478	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	209,0300	
 1479	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	209,0300	
 1480	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	209,0300	
 1481	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (H-1,60 la perete, MODELUL TERACOTETEI OBLIGATORIU SE VA COORDONA CU BENEFICIARUL LA INSTALARE)
	m2	123,8600	
 1482	CK26C
	Coltar din plastic  montate la teracota din mase plastice 20*20 mm
	m	36,0000	
 1483	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel''  sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	85,1600	
 1484	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	85,1600	
 1485	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)
	m2	85,1600	
 1486	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	85,1600	
 1487	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	85,1600	
 1488	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	85,1600	
 1489	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	71,6100	
 1490	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor -Betonocontact  
	m2	72,6100	
 1491	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 4 cm), k=1,33
	m2	72,6100	
 1492	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050
	m2	72,6100	
 1493	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	72,6100	
 1494	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul
	100 buc	0,0600	
 		Capitolul 5. Casa scarii 1
			
1495	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	110,3700	
 1496	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	110,3700	
 1497	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	110,3700	
 1498	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel''  sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	110,3700	
 1499	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	110,3700	
 1500	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)
	m2	110,3700	
 1501	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	110,3700	
 1502	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	110,3700	
 1503	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	110,3700	
 1504	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	12,1000	
 1505	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 1506	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	37,2900	
 1507	RpCP21D
	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor
	m	59,4000	
 1508	RpCP45A
	Demontarea balustrada
	kg	90,0000	
 1509	CH06A
	Balustrade din aluminiu nichelat 
	m	23,3200	
 1510	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel''  sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	30,2900	
 1511	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,2900	
 1512	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)
	m2	30,2900	
 1513	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	30,2900	
 1514	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,2900	
 1515	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	30,2900	
 		Capitolul 6. Casa scarii 2
			
1516	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 
	m2	110,3700	
 1517	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betonocontact  
	m2	110,3700	
 1518	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	110,3700	
 1519	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel''  sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	110,3700	
 1520	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	110,3700	
 1521	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)
	m2	110,3700	
 1522	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	110,3700	
 1523	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	110,3700	
 1524	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	110,3700	
 1525	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila
	m2	12,1000	
 1526	08-03-594-11
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED, 40 W, 5200 Lm, dimensiuni 60x60 cu aprindere senzor de miscare - se coordoneaza cu beneficiarul
	100 buc	0,0200	
 1527	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	37,2900	
 1528	RpCP21D
	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor
	m	59,4000	
 1529	RpCP45A
	Demontarea balustrada
	kg	90,0000	
 1530	CH06A
	Balustrade din aluminiu nichelat 
	m	23,3200	
 1531	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Knauf Grundiemittel''  sau similar, inclusiv in jurul tocurilor la usi si ferestre
	m2	30,2900	
 1532	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,2900	
 1533	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller)
	m2	30,2900	
 1534	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si a tocurilor cu amorsa ''Sniezka Grund'' sau similar
	m2	30,2900	
 1535	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, si a tocurilor in jurul ferestrelor
	m2	30,2900	
 1536	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ''Sniezka Max'' sau similar
	m2	30,2900	
 		Capitolul 7. Scari exterioare
			
1537	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: la montare se va coordona cu beneficiarul
	m2	23,0500	
 1538	RpCP21D
	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor
	m	16,1200	
 1539	RpCP45A
	Demontarea balustrada
	kg	50,0000	
 1540	CH06A
	Balustrade din aluminiu nichelat 
	m	9,3000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.