CAIET DE SARCINI 
privind achiziționarea stațiilor radio prin procedura de achiziție de valoare mică
în cadrul Proiectului „Strengthening Biodiversity Protection Cross Borders”, finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre, acronim ISTROS (BSB00927)

1. Autoritatea contractantă: Inspectoratul național de securitate publică.
2. Obiectul achiziționării: Achiziționarea stațiilor radio.
3. Parametrii tehnici: stații radio (5 unități).

Stațiilor radio mobile TETRA 
	Specificații tehnice Terminale Mobile
	Valori solicitate

	Specificații de radio frecventă:

	
	Bandă de frecvență
	Minim 380-400 MHz

	
	Ecart
	25 KHz

	
	Ecart Tx-Rx
	10 KHz

	
	Lărgime de bandă TMO
	50 MHz

	
	Lărgime de bandă DMO
	50 MHz

	
	Putere de emisie RF
	10 W, reglabilă

	
	Controlul puterii RF
	minim 6 trepte de putere

	
	Clasa receptorului
	A și B

	
	Sensibilitatea static a receptorului
	Min. -114 dBm

	
	Sensibi litate dinamică a receptorului
	Min. -105 dBm

	
	Acuratețea nivelului de putere RF
	2dB

	Servicii de voce:

	Apel de
Grup:
	Grupuri TMO
	Da

	
	Grupuri DMO
	Da

	
	Intrare întârziată în convorbirea de grup
	Da

	
	Apel de grup utilizând Gateway DMO
	Da

	
	Posibilitatea de mapare TMO/ DMO sau echivalent
	Da

	
	Grup ascuns
	Da

	
	Compatibilitate gateway și repetor
DMO
	Da

	
	ATG sau echivalent
	Da

	
	Apel de urgență inteligent TMO/ DMO cu opțiune de hotmic în TMO
	Da

	
	DGNA
	Min.50 grupuri

	
	Notificare pentru adăugare/ștergere grup prin DGNA
	Da

	
	Funcționare în Local Site Trunking
	Da

	
	Liste de scanare
	Minim 20 liste a câte 20 de grupuri

	
	Identificare apelant
	Da

	
	SCCH (canal de control secundar) cu licență activă
	Da

	Apel individual:

	
	DMO și TMO (full duplex și semiduplex)
	Da

	
	Apelare din listă, număr scurt, de la tastatură direct căutare în agendă alfanumeric, identificare ultim apel
	Da

	
	Identificare apelant
	Da

	
	Intreruperea unei convorbiri neprioritare
	Da

	Apel telefonic:

	
	Mod de operare
	Full duplex în PABX și PSTN

	
	Mod de apel flexibil
	Din listă

	
	
	Apel număr scurt

	
	
	Formare directă

	
	
	Apelare rapidă și one touch

	
	
	Căutare alfabetică

	
	Identificarea ultimului apel primit
	Da

	
	Formare DTMF peste convorbire
	Da

	
	Identificare apelant
	Da

	
	întreruperea unei convorbiri neprioritare
	Da

	Servicii de securitate suportate:

	
	Air Interface Encryption
	Da

	
	Algoritmi de criptare:
	TEA 1 -obligatoriu

	
	Clase de securitate:
	Clasa 1: Clar

	
	
	Clasa 2: Criptare cu cheie statică (SCK)

	
	
	Clasa 3: Criptare cu cheie derivată (DCK) și cheie comună CCK

	
	Aut.entificare:
	Inițiată de infrastructură

	
	
	Mutuală de la terminal

	
	Funcție „radio STUN”
	Da

	
	Autentificarea utilizatorului folosind cod Pin/PUK
	Da

	Facilitați de siguranță:

	
	Buton dedicat emergency de culoare diferită
	Da

	
	Blocarea tastaturii
	Da

	
	Ascultare ambientală
	Da

	
	Comutare DMO/ TMO la apel de urgență
	Da

	
	Protecție ecran cu logo
	Da

	Interfata utilizator:

	
	Ecran color
	Da

	
	Meniuri prescurtate
	Da

	
	Configurarea tonurilor de notificare
	Da

	
	Tastatură alfanumerică
	Da

	
	Sunet tastatură
	selectabil ON/OFF

	
	Tonuri de alertă
	selectabil ON/OFF

	
	Iluminarea ecranului
	Selectabil manual/automatic/oprit

	
	Editare agendă din taste
	Da

	
	Editare listă de scanare din taste
	Da

	
	Agendă
	1000 

	
	Căutare alfanumerică a grupurilor din tastatură
	Da

	
	Listă de scanare editabilă din tastatură
	Da

	
	Agendă editabilă din tastatură
	Da

	
	Acces la meniu in timpul convorbirii
	Da

	
	Istoric apeluri efectuate/ primite/ pierdute
	Da

	
	Acces rapid la funcții prin tasta rotativă
	Da

	
	Regalare luminozității pe timp de zi și pe timp de noapte
	Da

	Servicii de date:

	
	Serviciu de mesaje scurte unic sau de grup (SDS)
	Da

	
	Suportă comenzi AT 
	Da

	
	Operare SDS sau PD
	Da

	
	Mesaje template
	Da

	
	Serviciu de pachete de date multislot şi WAP cu licențe active
	Da

	
	Identificare și vizualizare a ID expeditor mesaje
	Da

	
	Mape Inbox, Outbox pentru mesaje
	Da

	
	Notificare sosire mesaj în timpul convorbirii
	Da

	
	
	

	
	Interfață periferică (PEI) RS-232 sau USB pentru dispozitive de mesaje scurte și pentru pachete de date
	Da

	
	Listă de mesaje Text predefinite
	min. 20

	
	Listă CC și NC
	Min. 3

	Alte facilități:

	
	Capacități de upgrade de software
	Da

	
	Dezactivarea temporară a terminalului
	Da

	
	Blocare tastatură
	Da

	
	„Folder” favorit
	Min. 3

	
	Afișare oră și dată
	Da

	
	Screen saver
	Da

	
	Programare USB sau RS232
	Da

	Servicii Gateway cu licență activă:

	
	Apel voce de grup din DMO în TMO
	Da

	
	Apel voce de grup din TMO în DMO
	Da

	
	Apel voce de urgență din DM0 în TMO
	Da

	
	Apel voce de urgență din TMO în DM0
	Da

	
	Transmitere de semnal de prezență al gateway-ului (Gateway Presence Signal)
	Da

	
	Apel prioritar (Call Pre-emption) în ambele direcții
	Da

	
	Mesaje SDS din DMO în TMO (inclusiv GPS) sau din TMO în DM0
	Da

	Servicii
Repetor cu licentă activă:

	
	Repetă semnalele DMO voce și ton pe grupurile selectate
	Da

	
	Repetă mesaje SDS și de status pe grupurile selectate
	Da

	
	Transmitere de semnal de prezență al repetorului (Repeater Presence Signal)
	Da

	
	Apeluri prioritare
	Da

	
	Apeluri de urgență
	Da

	
	Monitorizarea și participarea în apeluri în timp ce se află în modul Repetor
	Da

	
	Niveluri de putere a receptorului configurabile
	Da

	Caracteristici fizice:

	
	Terminalele vor fi în configurație „remote”
	Panou de comandă + unitate radio

	
	Alimentare electrică
	12 Vcc

	Condiții de mediu:

	
	Gama temperaturilor de operare:
	-30..+60 grade Celsius

	
	Gama temperaturilor de depozitare:
	-40..+60 grade Celsius

	
	Umiditate
	Conform ETSI 300 019 

	
	Etanșare
	IP54

	
	Șoc, cădere și vibrații
	Conform ETSI 300 019, MIL STD 810 C/D/E/F

	Specificații GPS integrat:

	
	Recepție simultană
	Min. 4 sateliți

	
	Antena GPS
	Integrată în antena radio

	
	Sensibilitate
	Min. -159 dBm

	
	Acuratețea determinării poziției
	5 metri (probabilitate 50%)
10 metri (probabilitate 95%)

	
	Suportă GPS asistat sau autonom
	Da

	
	Serviciu (licență) GPS activat
	Da

	
	Protocol :                   min. ETSI LIP (Format al mesajelor în standard ETSI prin care sunt transmise de la terminalul radio informaţii de localizare  prin intermediul infrastructurii TETRA la un serverul GINA CENTRAL )
	Da

	
	Protocol ETSI LIP
	Da

	
	Suport- Triggeri complet programabili referitori la poziție
	- La cerere

	
	
	- Delta distanță

	
	
	- Apel de urgență

	
	
	- Delta timp

	
	
	- Pornire oprire stație

	
	
	- Activare/ Dezactivare emisie

	
	
	- Baterie descărcată

	Fiecare terminal se va livra cu următoarele accesorii:

	
	Cablu de interconectare panou de comandă cu unitatea radio
	Lungime minim 7m

	
	Suporți panou de comandă și unitate radio
	Da

	
	Cablu de alimentare cu siguranță
	Lungime minim 5m

	
	Microfon cu suport de fixare
	Da

	
	Difuzor cu sistem de fixare
	Putere minim 5W

	
	Antena auto omnidirecțională RF
	Bandă minim 380...400 MHz, VSWR<1,7 în banda de interes, impedanță 50 ohmi, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc.)

	
	Antena GPS
	Banda 1,5...1,6 GHz, prevăzută cu kit de instalare (fixare, cablu RF, conectori, etc.). (Sunt acceptate inclusiv soluțiile cu antenă GPS integrata pe același suport cu antena UHF)

	
	Ghid de utilizare
	Limba Română

	Pentru întreg lotul de terminale se vor livra cu următoarele accesorii:

	
	Cablu de programare - 3 bucăți
	Tip USB sau serial

	
	Cablu de livrare chei - 1 bucată
	Da

	
	Software dedicat de programare - 1 bucată
	Da

	Garanție
	24 luni pentru fiecare echipament de comunicație
	




Cerințe suplimentare către ofertant/furnizor:
	Valori solicitate

	· Pentru fîecare tip de terminal, ofertantul va furniza certificatul emis de ISCOM (paginile relevante) pentru versiunea de infrastructură TETRA operațională în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să precizeze link-ul (URL) către certificatul ISCOM publicat pe site-ul TETRA and Critical Communications Association (TCCA).

	· Terminalele vor fi programate de către furnizor, în colaborare cu administratorul sistemului de radiocomunicații TETRA, în care urmează a fi integrate;
Specialistul propus de furnizor pentru programarea terminalelor trebuie să demonstreze că deține experiență în comunicații critice.

	· Toate modelele de terminale ofertate vor fi complet compatibile cu serviciile disponibile pe infrastructura sistemului TETRA operațional în Republica Moldova (Dimetra X). Compatibilitatea cu infrastructura menționată, pentru toate tipurile de servicii solicitate (apel de grup, apel privat, monitorizare GPS prin sistemul GINA Central e.t.c) prin prezentele specificații tehnice pentru fiecare tip de terminal se va verifica de către specialiștii administratorului, cu sprijinul specialiștilor autorizați ai furnizorului pe o perioadă de 10 zile lucrătoare. Testarea terminalelor va fi efetuată pe parcursul evaluării ofertelor.

	· Garanția pentru echipamentul furnizat va constitui minim 24 luni de la data punerii în funcțiune și acceptanța finală; Echipamentele defectate în perioada garanției vor fi reparate/înlocuite în decurs a 2 zile lucrătoare din momentul notificării de către beneficiar.

	· Pentru softul de programare se va livra Ghid de utilizare, în format PDF, care va include descrierea modului de instalare și operare a softului, în limba română.

	· Pentru fiecare tip de terminale se va livra câte un Manual detailat de utilizare, în format DOC, care va include descrierea funcțiilor (modul de operare în regim TMO, DMO și Gateway, exemple), modului de întreținere și exploatare a terminalelor, în limba română.

	· Vor fi instruiți minim 5 angajați ai beneficiarului pentru programarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

	· Vor fi instruiți minim 50 angajați ai beneficiarului pentru utilizarea terminalelor radio livrate. (cu eliberarea certificatelor/ documentelor confirmative precum că aceștia dețin cunoștințe în domeniu)

	· Pentru fiecare tip de terminal, se va livra cel puțin câte un cablu de încărcare a cheilor de cifrare.

	· Pentru terminalele TETRA ofertate se va furniza o instanță a aplicației software și/sau dispozitivul hardware pentru încărcarea cheilor de cifrare, astfel încât cheile de cifrare să poată fi încărcate de beneficiar pe oricare din tipurile de terminale furnizate. În cazul în care încărcarea cheilor de cifrare se face cu o aplicație software, aceasta va funcționa pe orice calculator cu sistemul de operare Windows 7/8/10 pe 32 sau 64 de biți;

	· Orice licență software/firmware necesară pentru funcționarea echipamentului conform specificațiilor tehnice din cadrul prezentului document va fi furnizată și inclusă în prețul echipamentului.

	· Produsele trebuie să fie noi și nefolosite. Nu se vor accepta echipamentele declarate de producător ca EoS (End of Sale) sau EoL (End of life) sau care urmează a fi declarate ca EoS sau EoL în anul achiziției sau în anul următor achiziției;

	· Orice material sau accesoriu, dispozitiv sau subansamblu și orice alte materiale asemenea acestora, care sunt necesare instalării corecte și exploatării la parametrii specificați în prezentul caiet de sarcini vor fi considerate apriori solicitate, iar echipamentul se va livra cu toate acestea;

	· Prețul echipamentului va include fără nici o excepție toate materialele, accesoriile, subansamblurile și dispozitivele enumerate, inclusiv și serviciile de instalare a acestora.



Acronime și informații suplimentare:

ARL		– Automatic Resource Location
AVL		– Automatic Vehicle Location
DC 		– Direct Curent
DMO 		– Direct Mode Operation
DGNA 		– Dynamic Group Number Assignment
ETSI		– European Telecommunications Standards Institute
EU 		– European Union
GC 		– Group Call
GPS 		– Global Positioning System
IC		– Individual Call
IEEE 		– Institute of Electrical and Electronics Engineers
IP		– Internet Protocol
ISCOM		– Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione
LIP                      – Location Information Protocol
NC		– Network Code
CC		– Country Code
PABX 		– Private Automatic Branch eXchange
PC 		– Personal Computer
PDS 		– Packet Data Services
PEI 		– Peripheral Equipment Interface
PTT 		– Push To Talk
PSTN 		– Public Switched Telephone Network
RF 		– Radio Frequency
Rx 		– Receive
SFPG                   – Security and Fraud Prevention Group
SDS 		– Short Data Services
TEA 		– TETRA Encryption Algorithm
TETRA	 	– TErrestrial Trunked RAdio
TL 		– Transport Layer
TMO		 – Trunk Mode Operation
TPI 		– Talking Party Identification
Tx                        – Transmit
	

4. Scopul achiziționării: modernizarea și crearea condițiilor necesare de activitate.
5. Informație financiară: surse externe.
6. Termenul și condițiile de livrare: 60 zile maxim;
7. Modul de prezentare a ofertei:
· Oferta se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
· Prețul se indică în lei MD;
· Oferta trebuie să corespundă la toate caracteristicile tehnice solicitate;
· Oferta va include toate actele indicate în anunț și va fi prezentată prin intermediul SIA RSAP;
8. Modul de întocmire a ofertei, oferta va cuprinde următoarele formulare:
[bookmark: _Toc449630846][bookmark: _Toc449632599][bookmark: _Toc449633091][bookmark: _Toc449692047]1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține - Specificaţii tehnice;
2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț;
3) DUAE;
[bookmark: _GoBack]9. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului – cel mai mic preț.
10. Înștiințarea privind câștigătorul se expediază în termen de 3 zile de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.

Notă: Suma totală estimativă a procedurii constituie  175 000 lei MD, fără TVA
