CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec.Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec.Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala in cadrul  DETS sec . Botanica
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie	
		1.1. Cabinet contabil sef	
		1.1.1. Pardosele	
1	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	16,52
	
2	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	16,52
	
3	RCsE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea  pe durata refacerii	m2	16,52
	
		1.1.2. Tavan
	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	16,52
	
5	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	16,52
	
6	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,52
	
7	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,52
	
8	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,52
	
9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	16,52
	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	16,52
	
11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	16,52
	
		1.1.3. Pereti
	
12	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	41,80
	
13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,80
	
14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,80
	
15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,80
	
16	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	41,80
	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	41,80
	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,80
	
19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	41,80
	
20	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,80
	
21	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	41,80
	
		1.1.4. Timplarie
	
22	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,87
	
23	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	5,98
	
24	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,89
	
25	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	3,46
	
26	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	3,46
	
27	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,51
	
28	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	5,63
	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	5,63
	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	5,63
	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	5,63
	
32	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	25,51
	
		1.2. Cabinet audit
	
		1.2.1. Pardosele	
33	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,24
	
34	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,24
	
35	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	18,24
	
36	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,24
	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	18,24
	
38	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	18,24
	
		1.2.2. Tavan
	
39	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,24
	
40	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	18,24
	
41	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,24
	
42	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,24
	
43	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,24
	
44	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	18,24
	
45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	18,24
	
46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	18,24
	
		1.2.3. Pereti
	
47	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	48,50
	
48	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,50
	
49	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,50
	
50	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	48,50
	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	48,50
	
52	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,50
	
53	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	48,50
	
54	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  peretilor
	m2	48,50
	
55	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	48,50
	
		1.2.4. Timplarie
	
56	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,30
	
57	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,60
	
58	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,70
	
59	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,60
	
60	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,05
	
61	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,53
	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	4,53
	
63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	4,53
	
64	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	4,53
	
65	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	19,05
	
		1.3. Cabinet director
	
		1.3.1. Pardosele
	
66	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	47,10
	
67	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	47,10
	
68	RCsE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea  pe durata refacerii	m2	47,10
	
		1.3.2. Tavan
	
69	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,10
	
70	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	47,10
	
71	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	47,10
	
72	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	47,10
	
73	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,10
	
74	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	47,10
	
75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	47,10
	
76	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	47,10
	
		1.3.3. Pereti
	
77	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,40
	
78	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,40
	
79	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,40
	
80	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,40
	
81	CF53B K=15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	65,40
	
82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	65,40
	
83	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,40
	
84	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	65,40
	
85	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,40
	
86	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	65,40
	
		1.3.4. Timplarie
	
87	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,58
	
88	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	3,58
	
89	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	33,70
	
90	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,10
	
91	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	8,10
	
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	8,10
	
93	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	8,10
	
94	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	33,70
	
		1.4. Cabinet bucataria
	
		1.4.1. Pardosele	
95	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,30
	
96	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,30
	
97	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	9,30
	
98	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,30
	
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	9,30
	
100	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune: 33; )	m2	9,30
	
		1.4.2. Tavan	
101	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	9,30
	
102	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	9,30
	
103	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,30
	
104	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,30
	
105	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,30
	
106	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	9,30
	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,30
	
108	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	9,30
	
		1.4.3. Pereti
	
109	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	34,00
	
110	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,00
	
111	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,00
	
112	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,00
	
113	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	34,00
	
114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	34,00
	
115	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,00
	
116	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	34,00
	
117	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,00
	
118	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	34,00
	
		1.4.4. Timplarie
	
119	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,60
	
120	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,81
	
121	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,79
	
122	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,90
	
123	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	0,90
	
124	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	8,65
	
125	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,14
	
126	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	2,14
	
127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	2,14
	
128	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,14
	
129	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	8,65
	
		1.5. Veceu
	
		1.5.1. Pardosele	
130	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,62
	
131	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,62
	
132	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	2,62
	
133	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,62
	
134	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	2,62
	
135	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,62
	
136	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara)	m2	2,62
	
		1.5.2. Tavan
	
137	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2,62
	
138	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	2,62
	
139	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,62
	
140	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,62
	
141	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,62
	
142	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	2,62
	
143	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	2,62
	
144	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,62
	
		1.5.3. Pereti
	
145	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,70
	
146	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	17,75
	
147	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,75
	
148	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,75
	
149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,75
	
150	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,75
	
151	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1,50
	
		1.5.4. Timplarie
	
152	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,79
	
153	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	1,79
	
154	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,00
	
155	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,00
	
156	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	2,00
	
157	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	2,00
	
158	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,00
	
159	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	11,00
	
		1.6. Camera 1 si Veceu
	
		1.6.1. Pardosele	
160	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,70
	
161	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,70
	
162	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	8,70
	
163	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,70
	
164	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	8,70
	
165	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,70
	
166	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara)	m2	8,70
	
		1.6.2. Tavan
	
167	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,70
	
168	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,70
	
169	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,70
	
170	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	8,70
	
171	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,70
	
172	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	8,70
	
173	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	8,70
	
174	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	8,70
	
		1.6.3. Pereti
	
175	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,06
	
176	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,30
	
177	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	24,50
	
178	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,50
	
179	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	24,50
	
180	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,50
	
181	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,60
	
182	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,60
	
183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	20,60
	
184	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60
	
185	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	20,60
	
186	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	20,60
	
187	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	20,60
	
		1.6.4. Timplarie
	
188	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,00
	
189	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,81
	
190	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	3,19
	
191	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,70
	
192	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,33
	
193	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	4,33
	
194	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	4,33
	
195	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	4,33
	
196	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	25,70
	
		1.7. Cabinet economisti
	
		1.7.1. Tavan	
197	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	6,60
	
198	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	6,60
	
199	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,60
	
200	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,60
	
201	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,60
	
202	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	6,60
	
203	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	6,60
	
204	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	6,60
	
		1.7.2. Pereti
	
205	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,60
	
206	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,60
	
207	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,60
	
208	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	27,60
	
209	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	27,60
	
210	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,60
	
211	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	27,60
	
212	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	27,60
	
213	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	27,60
	
		1.7.3. Timplarie
	
214	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,80
	
215	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,81
	
216	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	2,99
	
217	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	13,43
	
218	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	2,55
	
219	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	2,55
	
220	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	2,55
	
221	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	2,55
	
222	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	13,43
	
		1.8. Coridor intrare
	
		1.8.1. Pardosele	
223	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,24
	
224	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	20,24
	
225	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	20,24
	
226	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,24
	
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	20,24
	
228	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	10,80
	
229	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara)	m2	9,44
	
		1.8.2. Tavan
	
230	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	20,24
	
231	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	20,24
	
232	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,24
	
233	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	20,24
	
234	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,24
	
235	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	20,24
	
236	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	20,24
	
237	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	20,24
	
		1.8.3. Pereti
	
238	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	71,10
	
239	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	71,10
	
240	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,10
	
241	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	71,10
	
242	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	71,10
	
243	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	71,10
	
244	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	71,10
	
245	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	71,10
	
246	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	71,10
	
		1.8.4. Timplarie
	
247	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,49
	
248	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	0,76
	
249	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	8,75
	
250	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	0,60
	
251	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	38,50
	
252	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	7,64
	
253	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	7,64
	
254	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	7,64
	
255	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	7,64
	
256	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	38,50
	
		1.9. Coridor central
	
		1.9.1. Pardosele	
257	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	1,50
	
258	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,50
	
259	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	1,50
	
260	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,50
	
261	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	1,50
	
262	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	1,50
	
263	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara)	m2	1,50
	
		1.9.2. Tavan
	
264	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	111,37
	
265	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	111,37
	
266	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	111,37
	
267	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	111,37
	
268	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	111,37
	
269	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	111,37
	
270	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	111,37
	
271	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	111,37
	
		1.9.3. Pereti
	
272	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	100,85
	
273	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	240,80
	
274	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	240,80
	
275	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	240,80
	
276	CF53B K=15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	240,80
	
277	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	240,80
	
278	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	240,80
	
279	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	240,80
	
280	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	240,80
	
281	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	240,80
	
		1.9.4. Timplarie
	
282	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	17,79
	
283	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	905,00
	
284	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	16,17
	
285	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa din metal Antiincendiu)	m2	1,62
	
286	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	199,77
	
287	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29,42
	
288	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	29,42
	
289	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,42
	
290	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	29,42
	
291	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	199,77
	
292	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(Gratare metalice montate  la ferestre)	kg	905,00
	
		1.10. Coridor central partea stinga
	
		1.10.1. Pardosele	
293	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	23,13
	
294	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	0,90
	
295	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,03
	
296	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	24,03
	
297	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,03
	
298	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	24,03
	
299	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din pvc, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	4,60
	
300	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara)	m2	19,43
	
		1.10.2. Tavan
	
301	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	23,13
	
302	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	23,13
	
303	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,13
	
304	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	23,13
	
305	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,13
	
306	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	23,13
	
307	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	23,13
	
308	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	23,13
	
		1.10.3. Pereti
	
309	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	37,15
	
310	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,30
	
311	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,04
	
312	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,30
	
313	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,30
	
314	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	69,30
	
315	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	69,30
	
316	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,30
	
317	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	69,30
	
318	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,30
	
319	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	69,30
	
		1.10.4. Timplarie
	
320	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,82
	
321	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	7,11
	
322	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	9,46
	
323	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Instalarea usilor existente)	m2	3,70
	
324	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	2,15
	
325	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	2,15
	
326	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	87,20
	
327	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	17,72
	
328	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	17,72
	
329	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,72
	
330	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	17,72
	
331	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	87,20
	
		1.11. Arhiva
	
		1.11.1. Pardosele	
332	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,02
	
333	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,60
	
334	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	57,62
	
335	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	57,62
	
336	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	57,62
	
337	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	57,62
	
338	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara)	m2	57,62
	
		1.11.2. Tavan
	
339	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	59,62
	
340	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	59,62
	
341	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,62
	
342	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	59,62
	
343	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,62
	
344	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	59,62
	
345	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	59,62
	
346	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	59,62
	
		1.11.3. Pereti
	
347	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,60
	
348	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,02
	
349	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	106,24
	
350	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,24
	
351	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	106,24
	
352	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	106,24
	
353	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,24
	
354	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	106,24
	
355	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	106,24
	
356	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	106,24
	
357	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	24,85
	
		1.11.4. Timplarie
	
358	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,73
	
359	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)	m2	10,23
	
360	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	3,50
	
361	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 400 mm	m	6,45
	
362	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu 250mm	m	8,35
	
363	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	76,60
	
364	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	16,55
	
365	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	16,55
	
366	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	16,55
	
367	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	16,55
	
368	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	76,60
	
		1.12. Veceu sectia salariul
	
		1.12.1. Tavan	
369	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,60
	
370	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	3,60
	
371	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,60
	
372	CF53B  k=8
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,60
	
373	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,60
	
374	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	3,60
	
375	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	3,60
	
376	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Uzura prin frecare umeda: Clasa 1
Raportul de contrast: Capacitatea de acoperire clasa 2
Granulatie maxima fina (<100 мm) Densitate: 1,39 g/cm3)	m2	3,60
	
377	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	3,00
	
		1.13. Copertina la intrare
	
378	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	20,00
	
379	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,30
	
380	TsA03D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren foarte tare	m3	0,50
	
381	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,50
	
382	RCsB05A
	Beton armat B25/M300  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	2,00
	
383	CC03A1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	51,45
	
384	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2	17,00
	
385	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,00
	
386	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	385,00
	
387	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,39
	
388	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat( Bulon, piulita,saiba )	buc	10,00
	
389	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00
	
390	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  gr. 0.5 mm (275g zinc/m2)	m2	20,00
	
391	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara)	m2	17,00
	
392	CE31D2
	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m	m2	21,30
	
393	CN16C
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la obloane rulante	m2	21,30
	
394	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,00
	
395	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00
	
		1.14. Diverse lucrari
	
396	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	65,00
	
397	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,00
	
398	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	65,00
	
		1.15. Incalzirea
	
399	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	102,00
	
400	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,00
	
401	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	50,00
	
402	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60,00
	
403	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	20,00
	
404	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	80,00
	
405	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	80,00
	
406	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"	buc	12,00
	
407	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,00
	
408	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	90,00
	
409	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Американка ППР 25  х 3/4 папа	buc	40,00
	
410	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm   Американка 32 х 1 "	buc	10,00
	
411	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm   Американка 32 х 1 "	buc	15,00
	
412	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm  Cot 32	buc	30,00
	
413	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	80,00
	
414	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm	buc	5,00
	
415	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Троиник 32 / 25	buc	40,00
	
416	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1"	buc	2,00
	
417	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	20,00
	
418	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	96,00
	
419	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	8,00
	
420	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00
	
421	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	102,00
	
		1.16. Lucrari tehnico-sanitare, apeduct si canalizare
	
422	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00
	
423	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
	
424	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00
	
425	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	7,00
	
426	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	40,00
	
427	RpSC24A1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00
	
428	RpSE06A
	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la  1000 l	buc	1,00
	
429	RpSE25A
	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00
	
430	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,00
	
431	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00
	
432	RpSD25B
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	9,00
	
433	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	20,00
	
434	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	48,00
	
435	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	6,00
	
436	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	46,00
	
437	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,00
	
438	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00
	
439	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
	
440	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00
	
441	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
	
442	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
	
443	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura клапан воздушный 110 din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	
444	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
	
445	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,00
	
446	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
	
447	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
	
448	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00
	
449	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,00
	
450	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00
	
451	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,00
	
452	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00
	
453	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00
	
		2. Electricitate 
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
454	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00
	
455	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00
	
456	RpEJ08C k=0.6
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m	760,00
	
457	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	760,00
	
		2.2. Lucrari de montare
	
458	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	49,00
	
459	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	80,00
	
460	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	625,00
	
461	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	2,00
	
462	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	7,60
	
463	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	490,00
	
464	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	270,00
	
465	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	25,00
	
466	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	760,00
	
467	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	2,00
	
468	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A Separator de sarcina 40A	buc	2,00
	
469	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,49
	
470	
	Corpuri de iluminat Led 600*600 mm
	buc	49,00
	
471	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,00
	
472	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,26
	
473	
	Intreruptor cu o clapa
	buc	26,00
	
474	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,55
	
475	
	Priza
	buc	55,00
	
476	08-03-526-2
	Sina de conectare 3p
	buc	2,00
	
		2.3. Utilaj
	
477	
	Сutie pentru 18 automete
	buc	2,00
	
478	
	Intreruptor automat B10
	buc	20,00
	
479	
	Intreruptor automat C16
	buc	20,00
	
480	
	Separator de sarcina 40A
	buc	2,00
	
481	
	Sina de conectare 3p
	buc	2,00
	
		3. Ventilare
	
482	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm	m2	4,60
	
483	RpVB09A
	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie Grila de ventilare din pvc	buc	18,00