IMSP CNAMUP. PAMU Mihailovca	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
K=1,3500 Coeficient pentru condiții înghesuite la manopera si mecanizme

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Pavaj 32mp
			
1	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)   cu recuperarea placilor de pavaj 30%
	m2	32,00	
 2	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	2,00	
 3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	2,00	
 4	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,32	
 5	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  70% pavaj nou
	m2	32,00	
 6	DE10C
	Uluc OL-21 350*240*80  prefabricate din beton, pentru pavaj
	m	6,40	
 		Capitolul 2. Fatada . Soclu.
			
7	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	1,20	
 8	CI21A
	Placarea peretilor cu placi decorative
	m2	1,20	
 		Capitolul 3. Tencuieli interioare si exterioare (rust tasare)
			
9	CK26B k=1,5 man
	Montarea - - Profil  (rust tasare) din tabla protejata anticoroziv prevopsita  
	m	18,00	
 10	RpCG21A
	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti  cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul)
	m	18,00	
 11	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.
	m2	9,20	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	18,40	
 13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	18,40