CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei
2. Obiectul achiziției  Lucrări de reparație în incinta sediului 
Inspectoratului General al Poliției – etajul 1,2

№
crt.	Simbol norme și Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Etajul 1			
		1.1. Pardoseli			
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	29,3000
	
 2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - laminat.	m2	172,6000
	
 3	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta gresie)	m	13,1000
	
 4	RpCK42E	Desfacerea plinte pvc	m	132,0900
	
 5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . Lx l 600x600 cemento smoke semi polished porcelonato, ISO 10545-2. Calitatea suprafeței cel puțin 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecte vizibile care ar afecta aspectul unei zone majore de plăți. Absorbția apei – individual maximum 0,6% ISO 10545-3.	m2	200,4300
	
 6	CG18A	Plinte orizontale cu  înălțimea maxima de 15 cm la pereți  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea si spălarea cu apa,  in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp plinta gresie porțelanat 10cm	m	145,1900
	
 7	CK35B	Instalarea opritorilor la usi	buc	36,0000
	
		1.2. Pereti			
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund de profunzime)	m2	615,2000
	
 9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (nuanta se va coordona cu beneficiarul)
	m2	615,2000
	
 10	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn (toc la usi existent) exludem din resursul - Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	183,6000
	
		1.3. Tavan			
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	86,7600
	
 12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,7600

2. Etajul 2			
		2.1. Pardoseli			
13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,6800
	
 14	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - laminat.	m2	148,4000
	
 15	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (plinta gresie)	m	9,6000
	
 16	RpCK42E	Desfacerea plinte pvc	m	119,9700
	
 17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 . Lx l 600x600 cemento smoke semi polished porcelonato, ISO 10545-2. Calitatea suprafeței cel puțin 95% din plăci nu trebuie să prezinte defecte vizibile care ar afecta aspectul unei zone majore de plăți. Absorbția apei – individual maximum 0,6% ISO 10545-3.	m2	167,0800
	
 18	CG18A	Plinte orizontale cu  înălțimea maxima de 15 cm la pereți  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea si spălarea cu apa,  in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp plinta gresie porțelanat 10cm	m	157,5000
	
 19	CK35B	Instalarea opritorilor la uși	buc	34,0000
	
		2.2. Pereti			
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund de profunzime)	m2	457,5300
	
 21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (nuanta se va coordona cu beneficiarul)	m2	457,5300
	
 22	RpCO50A	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn (toc la usi existent) exludem din resursul - Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	173,4000
	
		3. Casa scarilor			
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,3000
	
 24	RpCJ03A	Reparații de tencuieli interioare, brute, la pereți din zidărie de cărămidă sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereți de cărămidă sau pe rabiț smiruit	m2	12,3000
	
 25	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	27,5000
	
 26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,5000
	
 27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	27,5000
	
 28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,5000
	
 29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	397,4600
	
 30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	397,4600
	
 31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,1800
	
		4. Evacuare gunoi			
32	TrB01A1-9	Transportul gunoiului cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	91,6800
	
 33	TrI1AA01B3	Incarcarea gunoiului	t	91,6800
	
 34	TsI50A10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	91,6800