CAIET DE SARCINI
Privind elaborarea documentației

de proiect și deviz pentru reutilarea cazangeriei pe combustibil solid și asigurarea cu agent termic a bunurilor imobile inclusiv montarea sistemului de încălzire ale Penitenciarului nr. 8 – Bender, după cum urmează:

Clădirea principală, cu aria construită la sol de 373,80 m², regim de înălțime D+P+2E;

Clădirea auxiliară, cu aria construită la sol de 198,40 m² și înălțimea H = 6,7 m.

1. Obiectul achiziției

Elaborarea documentației de proiect și deviz privind „Reutilarea cazangeriei pe combustibil solid și asigurarea cu agent termic a bunurilor imobile inclusiv montarea sistemului de încălzire ale Penitenciarului nr. 8 – Bender, după cum urmează:

clădirea principală, cu aria construită la sol de 373,80 m², regim de înălțime D+P+2E;

clădirea auxiliară, cu aria construită la sol constituie 198,40 m² și înălțimea de 6,7 m.

În vederea modernizării instalațiilor de producere a energiei termice, creșterii eficienței energetice, reducerii consumului de combustibil și asigurării funcționării în condiții de siguranță, conform legislației și normativelor tehnice în vigoare.

2. Scopul proiectului

Proiectantul va elabora documentația tehnică necesară pentru reutilarea cazangeriei existente și asigurarea cu agent termic, inclusiv înlocuirea echipamentelor uzate, modernizarea instalațiilor auxiliare și implementarea soluțiilor tehnice eficiente din punct de vedere energetic.

3. Obiectivele proiectării

Documentația de proiect va urmări:

· evaluarea stării tehnice a cazangeriei existente; 

· determinarea necesarului termic al consumatorilor; 

· selectarea soluției tehnice optime; 

· înlocuirea sau modernizarea cazanelor; 

· modernizarea instalațiilor de alimentare cu combustibil solid; 

· modernizarea instalațiilor electrice și de automatizare; 

· modernizarea sistemului de evacuare a gazelor de ardere; 

-
asigurarea respectării cerințelor privind securitatea la incendiu, protecția muncii și protecția mediului. 

4. Domeniul de aplicare al serviciilor de proiectare

Proiectantul va executa următoarele activități:

4.1. Investigarea situației existente

-
vizitarea amplasamentului; 

-
efectuarea releveului instalațiilor existente; 

-
evaluarea stării tehnice a construcției și instalațiilor; 

colectarea datelor tehnice necesare proiectării. 

4.2. Elaborarea soluției tehnice

Proiectul va include:

· memoriu tehnic; 

· calcule de dimensionare; 

· schema tehnologică; 

· schema hidraulică; 

· schema electrică; 

· schema de automatizare; 

· planuri și secțiuni; 

· detalii de execuție; 

· soluții privind ventilația și evacuarea gazelor arse; 

· soluții privind alimentarea cu apă și evacuarea condensului; 

-
măsuri privind eficiența energetică. 

4.3. Devize

Se vor elabora:

· liste de cantități; 

· devize de cheltuieli; 

· specificații tehnice ale echipamentelor; 

-
estimarea valorii investiției. 

5. Cerințe tehnice minime

-
Soluțiile proiectate vor respecta:

· legislația națională în domeniul construcțiilor; normativele privind
· instalațiile termice; 
· normativele privind instalațiile pe gaze naturale (dacă este cazul); 
· cerințele privind eficiența energetică; 
· cerințele de securitate la incendiu; 
· normele privind protecția mediului; 
· normele privind sănătatea și securitatea în muncă. 

Se vor prevedea:

· cazane cu randament ridicat; 

· arzătoare modelante; 

· pompe de circulație cu turație variabilă; 

· vase de expansiune dimensionate corespunzător; 

· separatoare de impurități și de aer; 

· sisteme de automatizare și monitorizare; 

· contorizarea consumurilor; 

-
posibilitatea funcționării automate. 

6. Cerințe privind documentația

Documentația va cuprinde:

· memoriu explicativ; 

· plan general; 

· planuri tehnologice; 

· planuri instalații termomecanice; 

· instalații electrice; 

· automatizare; 

· liste de echipamente; 

· specificații tehnice; 

· caiete de sarcini pentru execuție; 

· devize; 

· grafic orientativ de execuție. 

Documentația se va preda atât pe suport hârtie (semnată și ștampilată,), cât și în format electronic editabil și PDF.

7. Cerințe privind proiectantul

Proiectantul trebuie să:

· dețină dreptul de exercitare a activității de proiectare conform legislației; 

· dispună de specialiști atestați în domeniul instalațiilor termice; 

· demonstreze experiență în proiectarea cazangeriilor sau instalațiilor similare; 

-
să asigure coordonarea tuturor specialităților implicate. 

8. Termen de elaborare

Documentația de proiect va fi elaborată în termen de 90 zile calendaristice de la semnarea contractului la TREZ MD și transmiterea tuturor datelor necesare.

9. Rezultatele livrabile

La finalul contractului, proiectantul va preda:

· documentația completă de proiect; 

· devizele de cheltuieli; 

10. Criterii de acceptare

Documentația va fi considerată recepționată dacă:

· este completă; 

· respectă legislația și normativele aplicabile; 

· poate fi utilizată pentru organizarea procedurii de achiziție a lucrărilor și pentru execuția acestora; 

-
este verificată și avizată conform cerințelor legale. 

11. Cerințe suplimentare

Soluțiile propuse trebuie să urmărească:

· reducerea consumului de energie; 

· reducerea costurilor de exploatare; 

· fiabilitate ridicată; 

· mentenanță facilă; 

· durată mare de viață a echipamentelor; 

· utilizarea echipamentelor certificate și conforme standardelor europene. 

Specialiștii pentru activități de proiectare în construcții propuși, necesită să  dețină certificate de atestare tehnico - profesională emis de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova și experiență profesională relevantă în domeniul proiectării și expertizării construcțiilor minim 5 ani, pentru următoarele domenii:

34.2.1. construcții civile;

34.3.4. consolidarea construcțiilor;

34.4.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare;
34.4.3. instalații și rețele termice:
34.4.3.3. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum ale acestora;

34.4.4. instalații de ventilație, climatizare și desfumare;

34.4.5. instalații și rețele electrice;

34.4.6. instalații de automatizare;

34.4.7. instalații de protecție:

34.4.7.1. de semnalizare a incendiului și de pază;

34.4.7.2. de stingere a incendiului;

34.4.8. instalații și rețele de comunicații electronice;

34.5.1. elaborarea documentației de deviz;

34.6. măsuri de asigurare a securității contra incendiilor:

Serviciile vor fi realizate în conformitate cu:

· Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023;

· Legea Nr. 113/2023 pentru modificarea Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică;

· Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 privind asigurarea calității în construcții;

· Hotărârea Guvernului nr. 360/2024 privind controlul de stat al calității în construcții;

· normativele tehnice și standardele aplicabile în Republica Moldova.
Astfel, se solicită:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor
	Cantitate/ Unitate de măsură
	Valoarea estimată,
fără TVA 

	1
	
	„Reutilarea cazangeriei pe combustibil solid și asigurarea cu agent termic a bunurilor imobile inclusiv montarea sistemului de încălzire ale Penitenciarului nr. 8 – Bender, după cum urmează:

clădirea principală, cu aria construită la sol de 373,80 m², regim de înălțime D+P+2E;

clădirea auxiliară, cu aria construită la sol constituie 198,40 m² și înălțimea de 6,7 m.


	
	

	
	71200000-0

elaborarea documentației

de proiect și deviz pentru reutilarea cazangeriei pe combustibil solid și asigurarea cu agent termic a bunurilor imobile inclusiv montarea sistemului de încălzire ale Penitenciarului nr. 8 – Bender, după cum urmează:

Clădirea principală, cu aria construită la sol de 373,80 m², regim de înălțime D+P+2E;

Clădirea auxiliară, cu aria construită la sol de 198,40 m² și înălțimea H = 6,7 m.



	1.1.
	
	Studiu topografic , măsurări de releveu, etc
	serviciu
	22 400,00

	1.2.
	
	Compartimentele pentru cazangerie:

ME (Memoriu explicativ);

PG (Plan general (trasare, amenajare, organizare teritoriu);
OLC (organizarea lucrărilor de construire); 
SAC (Soluții arhitecturale constructive);

SM  (Soluții termomecanice);
SI (Semnalizare de incendiu);
RAC/REAC parțial (Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare;

(Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare);
IEE (Iluminat electric exterior) / IEI (Iluminat electric interior) parțial.
Compartimentele pentru:

Clădirea principală, cu aria construită la sol de 373,80 m², regim de înălțime D+P+2E;

IVC (încălzire, ventilare și condiționarea aerului).

Clădirea auxiliară, cu aria construită la sol de 198,40 m² și înălțimea H = 6,7 m.

IVC (încălzire, ventilare și condiționarea aerului).
	
	159 500,00



	1.3
	
	D (deviz de cheltuieli, formularele F1b, F3, F5, F7, F9, mape KOS);
	
	24 900,00

	1.4
	
	Verificarea documentației de proiect și deviz de către verificatori atestați în nume propriu pentru fiecare domeniu, în conformitate cu H.G 743/2024, privind calitatea în construcții și prezentarea Raportului unic sau Avize de verificare.
	
	29 100,00

	1.5
	
	Multiplicarea documentației de proiect și deviz pe suport de hârtie.
Scanarea documentației de proiect și deviz, după verificare de către verificatori atestați în nume propriu, fiind transmis pe stic autorității contractante – 4 exemplare.
	
	5 600,00

	
	
	TOTAL :
	
	241 500,00 lei fără TVA


