CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Universitatea de Stat din Moldova
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Universitatea de Stat din Moldova
3. Obiectul achiziţiilor  Construcţia unui gard pe perimetrul terenului cu nr.cadastral  0100209.241 din mun.Chişinău

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	36,400	
2	FjG01C
	Put uscat executat manual in teren clasa I si II pina la 32 m adincime cu diametrul de 6 1/2" - 8 1/2"
	m	169,200	
3	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	62,000	
4	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	62,000	
5	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(d=5  AI)
	kg	379,740	
6	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(d=12  АIII)
	kg	2 666,440	
7	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 90x90x3)
	kg	1 505,880	
8	RCsB21C k=0,24
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm         
Materiale marunte=0,25  
 Koeficient la manopera=0,24       
Koeficient la utilaj=0,24
	buc	56,000	
9	CC01A1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv 
(Diblu d=12 AIIIx200mm-56 buc.)
	kg	9,970	
10	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01
	m3	45,000	
11	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	75,000	
12	CF13A
	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm
	m2	100,000	
13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Teava 70x70x3 )
	kg	2 719,270	
14	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Piesa P--1=14 buc.) 
Materiale marunte si de montaj ( vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1,01
	kg	51,370	
15	CO07B
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ ( inclusiv portile dotate cu balamali, minere si lacate )
	kg	8 422,510	
16	IzD04F
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat ("Hammerton")
	t	11,190