Lucrari de reparatie a birourilor la IP Stefan Voda	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Reparatii

Valoarea de deviz  256 550,30 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Oficii
					
		1.1. Tavan
					
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	54,800	283,327
——————————
126,852
	15 526,319
——————————
6 951,489
	
2	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	1,600	222,120
——————————
115,320
	355,392
——————————
184,512

		Total	 Lei			 15 881,711
	
		Total Tavan
Inclusiv salariu				15 881,711
7 136,001	
		1.2. Pereti
					
3	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	177,300	92,895
——————————
69,192
	16 470,347
——————————
12 267,742
	
4	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	177,300	26,540
——————————
20,758
	4 705,615
——————————
3 680,322
	
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	183,400	92,636
——————————
70,345
	16 989,475
——————————
12 901,310
	
6	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	-183,400	36,601
——————————
27,677
	-6 712,580
——————————
-5 075,925
	
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	183,400	18,332
——————————
11,532
	3 362,089
——————————
2 114,969
	
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	183,400	36,264
——————————
31,713
	6 650,826
——————————
5 816,164
	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	183,400	5,080
——————————
1,730
	931,635
——————————
317,245
	
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	183,400	42,713
——————————
31,713
	7 833,564
——————————
5 816,164

		Total	 Lei			 50 230,971
	
		Total Pereti
Inclusiv salariu				50 230,971
37 837,991	
		1.3. Pardosea
					
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	56,600	68,819
——————————
40,362
	3 895,172
——————————
2 284,490
	
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	56,600	297,882
——————————
89,373
	16 860,124
——————————
5 058,512

		Total	 Lei			 20 755,296
	
		Total Pardosea
Inclusiv salariu				20 755,296
7 343,002	
		1.4. Timplarie
					
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF)
	m2	11,200	1 678,633
——————————
103,788
	18 800,689
——————————
1 162,425
	
14	RpCJ06C1 K=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe
	m	54,100	130,389
——————————
119,933
	7 054,059
——————————
6 488,365
	
15	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu
	m	54,100	21,332
——————————
14,992
	1 154,053
——————————
811,046

		Total	 Lei			 27 008,801
	
		Total Timplarie
Inclusiv salariu				27 008,801
8 461,836	
							
		Total	 Lei			 113 876,779
	
		Total Oficii
Inclusiv salariu				113 876,779
60 778,830	
		2. Coridor
					
		2.1. Tavan
					
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	16,950	283,319
——————————
126,849
	4 802,259
——————————
2 150,084

		Total	 Lei			 4 802,259
	
		Total Tavan
Inclusiv salariu				4 802,259
2 150,084	
		2.2. Pereti
					
17	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	51,300	92,896
——————————
69,192
	4 765,577
——————————
3 549,550
	
18	CF02A5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	51,300	26,540
——————————
20,758
	1 361,510
——————————
1 064,865
	
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	54,100	92,636
——————————
70,345
	5 011,630
——————————
3 805,675
	
20	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	-54,100	36,601
——————————
27,677
	-1 980,110
——————————
-1 497,315
	
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	54,100	18,332
——————————
11,532
	991,761
——————————
623,881
	
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	54,100	36,264
——————————
31,713
	1 961,885
——————————
1 715,674
	
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	54,100	5,080
——————————
1,730
	274,817
——————————
93,582
	
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	54,100	42,713
——————————
31,713
	2 310,773
——————————
1 715,673

		Total	 Lei			 14 697,843
	
		Total Pereti
Inclusiv salariu				14 697,843
11 071,585	
		2.3. Pardosea
					
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	17,200	68,815
——————————
40,362
	1 183,622
——————————
694,226
	
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	17,200	308,954
——————————
144,150
	5 314,016
——————————
2 479,380
	
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	25,600	60,822
——————————
28,830
	1 557,044
——————————
738,048

		Total	 Lei			 8 054,682
	
		Total Pardosea
Inclusiv salariu				8 054,682
3 911,654	
		2.4. Timplarie
					
28	RpCJ06C1 K=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe
	m	5,900	130,492
——————————
119,933
	769,905
——————————
707,603
	
29	CD50E	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m
	m3	0,260	2 002,804
——————————
358,158
	520,729
——————————
93,121
	
30	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu
	m	5,900	21,335
——————————
14,992
	125,875
——————————
88,450

		Total	 Lei			 1 416,509
	
		Total Timplarie
Inclusiv salariu				1 416,509
889,174	
							
		Total	 Lei			 28 971,293
	
		Total Coridor
Inclusiv salariu				28 971,293
18 022,497	
		3. Lucrari exterioare
					
31	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice
	m2	1,800	39,786
——————————
39,786
	71,614
——————————
71,614
	
32	TsA01H3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut
	m3	0,540	392,089
——————————
392,089
	211,728
——————————
211,728
	
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,200	435,735
——————————
57,085
	87,147
——————————
11,417
	
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,200	262,045
——————————
51,895
	52,409
——————————
10,379
	
35	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	12,000	128,223
——————————
60,543
	1 538,676
——————————
726,516
	
36	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare 
	m2	2,100	180,332
——————————
98,022
	378,697
——————————
205,846
	
37	CC01D1	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm
	kg	43,500	15,388
——————————
3,633
	669,383
——————————
158,046
	
38	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	1,100	1 279,359
——————————
481,461
	1 407,295
——————————
529,607
	
39	CG17D1	Pardoseli din placi de trotuare, stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	15,900	303,180
——————————
167,214
	4 820,558
——————————
2 658,702
	
40	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta
	m	4,000	877,053
——————————
51,894
	3 508,212
——————————
207,576
	
41	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul
	m2	4,500	69,860
——————————
57,660
	314,370
——————————
259,470

		Total	 Lei			 13 060,089
	
		Total Lucrari exterioare
Inclusiv salariu				13 060,089
5 050,901	

		Total	 Lei			155 908,17
	
		ASM	22,5 %			18 866,75
	
		Cheltuieli de transport	10 %			7 144,68
	
		Cheltuieli de regie	13 %			23 649,55
	
		Beneficiu de deviz	4 %			8 222,77
	
		TVA	20 %			42 758,38

Total deviz:
Inclusiv salariu				256 550,30
——————
83 852,22

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)