CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP „Centrul de Sănătate Mărăndeni”
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP „Centrul de Sănătate Mărăndeni”
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de organizare şi reparaţie a Oficiului Medicilor de Familie Răuțel, amplasat în s.Răuțel, rl.Făleşti

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Cabinet 1
	
		1.1. WC, cazangerie
	
		1.1.1. Demontari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) 1.8*1.7-1buc	m2	3,0600	
2	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice 	m3	0,3800	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti 	m2	18,9300	
		1.1.2. Tavane
	
4	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,7400	
5	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavane	m2	5,7400	
		1.1.3. Pereti
	
6	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,1000	
7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	40,0800	
8	CI22B
	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	29,5500	
9	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	22,1800	
10	CK26B
	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000	
11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,6100	
12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor si glafurilor	m2	12,6100	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  si glafurilor	m2	12,6100	
14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	12,6100	
15	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	
		1.1.4. Pereti despartitori
	
16	CD51A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1200	
17	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa 	m2	5,9400	
		1.1.5. Pardoseli
	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	10,4000	
19	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	10,4000	
20	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	5,7400	
		1.1.6. Usi, ferestre
	
21	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,3600	
22	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m	m2	3,0600	
23	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice	m	1,8000	
24	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000	
		2. Cabinet 5
	
		2.1. 
	
		2.1.1. Demontari	
25	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-1buc, 0.9*2.1-1buc	m2	4,9500	
26	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,8000	
		2.1.2. Tavane	
27	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,8000	
		2.1.3. Pereti
	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact glafuri	m2	2,0800	
29	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri 	m2	2,0800	
30	CK26B
	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000	
31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,0800	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor si glafurilor	m2	2,0800	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,0800	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	35,2100	
35	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	
36	CI22B
	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000	
		2.1.4. Pardoseli
	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	10,4000	
38	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	10,4000	
39	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	7,8000	
		2.1.5. Usi, ferestre	
40	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	
41	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m	m2	3,0600	
42	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice	m	1,8000	
43	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000	
		3. Cabinet 2
	
		3.1. 	
		3.1.1. Demontari	
44	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-1buc, 0.9*2.1-1buc	m2	4,9500	
45	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,8000	
		3.1.2. Tavane
	
46	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,8800	
		3.1.3. Pereti
	
47	CD12A
	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	7,5200	
48	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	15,2400	
49	CK26B
	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000	
50	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,2400	
51	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor si glafurilor	m2	15,2400	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	15,2400	
53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	54,4500	
54	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000	
56	RpCR09A
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	2,2700	
		3.1.4. Pardoseli
	
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	12,9000	
58	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	12,9000	
59	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	12,9000	
		3.1.5. Usi, ferestre
	
60	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800	
61	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 	m2	3,0600	
62	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice	m	1,8000	
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000	
		4. Cabinet 3
	
		4.1. 	
		4.1.1. Demontari	
64	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-1buc, 0.9*2.1-1buc	m2	4,9500	
65	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,5500	
		4.1.2. Tavane
	
66	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,5500	
		4.1.3. Pereti
	
67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact glafuri	m2	2,0800	
68	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri 	m2	2,0800	
69	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000	
70	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,0800	
71	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   glafurilor	m2	2,0800	
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,0800	
73	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	67,0300	
74	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	
75	CI22B
	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000	
		4.1.4. Pardoseli
	
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	5,5500	
77	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	5,5500	
78	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	5,5500	
		4.1.5. Usi, ferestre
	
79	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	
80	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m	m2	3,0600	
81	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice	m	1,8000	
82	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000	
		5. Cabinet 4
	
		5.1. 	
		5.1.1. Demontari	
83	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-1buc, 0.9*2.1-1buc	m2	4,9500	
84	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,7000	
85	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	5,8900	
		5.1.2. Tavane
	
86	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,7000	
		5.1.3. Pereti
	
87	CN52A
	Vopsitorii ameliorate interioare la pereti antimucegai, executare manuala	m2	5,8900	
88	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact glafuri	m2	7,9700	
89	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	7,9700	
90	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000	
91	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,9700	
92	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor si glafurilor	m2	7,9700	
93	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	7,9700	
94	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	48,9700	
95	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000	
		5.1.4. Pardoseli
	
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	17,7000	
98	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	17,7000	
99	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	17,7000	
		5.1.5. Usi, ferestre
	
100	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	
101	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 0.6*0.4m	m2	3,0600	
102	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice	m	1,8000	
103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,8000	
		6. Cabinet 6
	
		6.1. 	
		6.1.1. Demontari	
104	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-2buc, 0.9*2.1-1buc	m2	8,0100	
		6.1.2. Tavane
	
105	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,6000	
		6.1.3. Pereti	
106	CD12A
	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	30,1600	
107	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact pereti	m2	59,5700	
108	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	59,5700	
109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact pereti si glafuri	m2	120,2800	
110	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	117,2800	
111	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	31,0000	
112	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,2800	
113	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor si glafurilor	m2	117,2800	
114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	117,2800	
115	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	117,2800	
116	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	3,0000	
118	RpCR09A
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	2,2700	
		6.1.4. Pardoseli
	
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	25,6000	
120	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	25,6000	
121	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	25,6000	
		6.1.5. Usi, ferestre
	
122	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	
123	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 	m2	6,1200	
124	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice	m	3,6000	
125	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,6000	
		7. Cabinet 10
	
		7.1. 	
		7.1.1. Demontari	
126	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-3buc, 0.9*2.1-1buc	m2	11,0700	
127	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	10,5000	
128	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,5000	
		7.1.2. Tavane
	
129	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,5000	
		7.1.3. Pereti
	
130	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	16,7400	
131	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	46,2000	
132	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,7400	
133	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor si glafurilor	m2	16,7400	
134	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	16,7400	
135	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	30,9800	
136	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	1,0000	
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	1,5000	
138	RpCR09A
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat	m2	26,2500	
		7.1.4. Pardoseli	
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	22,5000	
140	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	22,5000	
141	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	22,5000	
		7.1.5. Usi, ferestre
	
142	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	
143	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 	m2	9,1800	
144	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice	m	5,4000	
145	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,4000	
		8. Cabinet 11
	
		8.1. 	
		8.1.1. Demontari	
146	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi) 1.8*1.7-2buc, 0.9*2.1-1buc	m2	8,0100	
		8.1.2. Tavane
	
147	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	26,4000	
		8.1.3. Pereti
	
148	CD12A
	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	18,5500	
149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact pereti	m2	3,0000	
150	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Indreptarea tocului de fereastra	m2	3,0000	
151	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact pereti si glafuri	m2	39,3600	
152	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri si pereti	m2	39,3600	
153	CK26B	Corniere la ferestre din aluminiu	m	15,4000	
154	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,3600	
155	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor si glafurilor	m2	39,3600	
156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor si peretilor	m2	39,3600	
157	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	97,5700	
158	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	2,0000	
159	CI22B	Placaj din placute de ceramica la pereti	m2	3,0000	
		8.1.4. Pardoseli
	
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	26,4000	
161	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	26,4000	
162	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	26,4000	
		8.1.5. Usi, ferestre
	
163	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,6700	
164	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 	m2	6,1200	
165	CK26C	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice	m	3,6000	
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,6000	
		9. Hol	
		9.1. Demontari	
167	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti  din lemn, placaj, PFL,	m2	19,8500	
		9.2. Pereti	
168	CK17B
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele	m2	83,6000	
169	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,3000	
		10. Cabinet 9, 7	
		10.1. 	
		10.1.1. Demontari	
170	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( usi) 0.9*2.1-2buc	m2	4,9500	
171	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	5,6000	
		10.1.2. Tavane
	
172	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	5,6000	
		10.1.3. Pereti
	
173	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2	3,2200	
		10.1.4. Pardoseli
	
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu betoncontact	m2	5,6000	
175	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	5,6000	
176	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	5,6000	
		10.1.5. Usi
	
177	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,7800	
		11. Lucrari electrice
	
178	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti 	m	37,0000	
179	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	37,0000	
180	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	30,0000	
181	RpEC16A	Demontat l de priza si intrerupator	buc	17,0000	
182	RpEE03A	Montarea prizelor electrice	buc	24,0000	
183	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare 	buc	17,0000	
184	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple complet echipate LED	buc	30,0000	
185	RpED07A
	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, 3x2.5	m	89,6000	
186	RpEE09A	Montarea automate  pina la 25 A,	buc	17,0000	
		12. Apa, canalizare interioara
	
187	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 1 buc in WC.  6 buc in cabinete	buc	11,0000	
188	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,0000	
189	RpSC24B
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,0000	
190	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	56,0000	
191	RpSB11B2
	Montarea ramificatiei duble din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm Cot	buc	14,0000	
192	RpSB11B2
	Montarea ramificatiei duble din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm Teu	buc	14,0000	
193	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,0000	
194	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm Teu	buc	3,0000	
195	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm Cot	buc	3,0000	
196	RpSB13G
	Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	43,5000	
197	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	65,0000	
198	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	11,0000	
		13.  Apeduct, Canalizare exterioare	
199	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,0000	
200	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in transee	m3	7,3000	
201	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,6000	
202	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,0000	
203	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	1,5000	
204	AcA11A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 63 mm	m	1,5000	
205	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,5000	
206	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,5000	
207	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in camine	m3	2,0000	
208	AcD53A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	1,4000	
209	AcD53A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana КЦ-10	put	1,0000	
		14. Diverse
	
210	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,0000	
211	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	20,0000	
212	TRI1AA08C3
	Descarcarea materialelor de constructie din auto	t	20,0000	
213	TRI1AA05C3	Incarcarea gunoiului, in auto 	t	20,0000	
214	TsI50I
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km 	t	25,0000	

Conducătorul grupului de lucru:                           COLIBABA  Angela