____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia  educatie, tineret si sport sectorul Botanica 

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia  educatie, tineret si sport sectorul Botanica 

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie: LTPA  "Elena Alistar", mun. Chisinau, sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Reparatie in hol la intrare
	
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	206,0000
	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	1,1700
	
3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	206,0000
	
4	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	206,0000
	
5	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	206,0000
	
6	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	216,7000
	
7	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	47,4000
	
8	CK26B
	Cornier din aluminiu  pentru prag la scari
	m	42,9200
	
9	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,1700
	
10	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	18,0000
	
11	CI18B
	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala  ( Astuparea tevlor cu placaj  melaminat 18 mm)	m2	7,3400
	
		1.2. Reparatie hol sala de sport
	
		1.2.1. Tavane
	
12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane	m2	15,7600
	
13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,7600
	
14	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,7600
	
15	CF53B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	15,7600
	
16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,7600
	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,7600
	
18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	15,7600
	
19	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	15,7600
	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,7600
	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	15,7600
	
		1.2.2. Pereti
	
22	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	40,5500
	
23	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	25,4000
	
24	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	40,5500
	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,5500
	
26	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	40,5500
	
27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,5500
	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,5500
	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	40,5500
	
30	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	40,5500
	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	40,5500
	
32	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	40,5500
	
33	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	28,0000
	
		1.2.3. Pardosele
	
34	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	11,0000
	
		1.3. Reparatie veceu profesori
	
		1.3.1. Tavane
	
35	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	2,7400
	
		1.3.2. Pereti
	
36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,9000
	
37	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,9000
	
38	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	1,0000
	
39	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,9000
	
40	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	26,9000
	
41	CF02C5 k-4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	26,9000
	
42	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	26,9000
	
43	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	26,9000
	
44	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	1,0000
	
45	CK18B
	Montarea cornier din mase plastice
	m	12,0000
	
		1.3.3. Pardosele
	
46	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,3600
	
47	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	2,3600
	
48	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,3600
	
49	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	2,3600
	
50	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2,3600
	
51	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, produsa in Italia)
	m2	2,3600
	
52	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	7,2000
	
		1.3.4. Usi
	
53	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	1,4400
	
54	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4400
	
		1.4. Reparatie veceu
	
		1.4.1. Tavane
	
55	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	9,3400
	
56	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,3400
	
57	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,3400
	
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,3400
	
59	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	9,3400
	
60	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	9,3400
	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	9,3400
	
62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	9,3400
	
63	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,3400
	
		1.4.2. Pereti
	
64	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,8700
	
65	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,8700
	
66	RpCG29E
	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	0,1500
	
67	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	3,0000
	
68	CD51A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0041
	
69	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	48,8700
	
70	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,8700
	
71	CF02C5 k-4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	48,8700
	
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	48,8700
	
73	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	48,8700
	
74	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	3,0000
	
75	CK18B
	Montarea cornier din mase plastice
	m	6,0000
	
		1.4.3. Pardosele
	
76	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,3400
	
77	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,3400
	
78	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,3400
	
79	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	9,3400
	
80	CG01A1 K-4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	9,3400
	
81	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (orizontale,)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,3400
	
82	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, produsa in Italia)	m2	9,3400
	
		1.4.4. Usi
	
83	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi.)
	m2	3,1900
	
84	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,1900
	
85	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	5,5800
	
		1.5. Lucrari tehnico-sanitare
	
86	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,0000
	
87	RpIC18D1
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3"	m	80,0000
	
88	RpIC18B
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	40,0000
	
89	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	4,0000
	
90	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,0000
	
91	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,0000
	
92	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,0000
	
93	RpIC10B
	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, la punctele si centralele termice pentru incalziri centrale, avind diametrul 83x3,5 - 95x3,5 mm	m	84,0000
	
94	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80;	buc	12,0000
	
95	TfA13B1
	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65;80	buc	2,0000
	
96	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	10,0000
	
97	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,0000
	
98	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,0000
	
99	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,0000
	
100	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,0000
	
101	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000
	
102	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,0000
	
103	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  отводы 50	buc	6,0000
	
104	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   муфты  50	buc	3,0000
	
105	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  отводы 110
	buc	6,0000
	
106	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Муфты  110	buc	3,0000
	
107	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  переход с чугуна на пластик 110	buc	2,0000
	
108	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  переход 110/ 50	buc	1,0000
	
109	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm троиник   50 мм)	buc	1,0000
	
110	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000
	
111	RpSB41A
	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  (Установка полового трапа из полипропилена, выходной диаметр 50 мм)	buc	1,0000
	
112	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4,0000
	
113	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,0000
	
114	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,0000
	
115	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
	
116	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000
	
117	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	2,0000
	
118	RpSD34A
	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
	
119	RpSD22B
	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000
	
120	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	3,0000
	
121	RpSC25A
	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,0000
	
122	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	12,0000
	
123	RpIE04D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm (Испытания давлением на герметичность подающих или распределительных трубопроводов, в системах, диаметром 89х3- 159х4,5 мм)	m	80,0000
	
124	RpIF12B
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	21,0000
	
		1.6. Lucrari de ventilare
	
125	VA02E2
	Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	0,5000
	
126	VA13B2
	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate	m2	0,6000
	
127	VD06C
	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (Гибкие вставки d-150mm)	buc	1,0000
	
128	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	5,0000
	
129	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (сктотч алюминиевый)	m	2,0000
	
130	VC04B
	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,0000
	
		1.7. Diverse
	
131	CK29F k-0,5
	Demontarea tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	30,0000
	
132	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm	m2	30,0000
	
133	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,2000
	
134	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,2000
	
135	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,2000
	
136	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,2000
	
137	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	6,2000
	
138	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	6,2000
	
139	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,2000
	
140	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila , Germana)	m2	6,2000
	
141	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	25,0000
	
142	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	25,0000
	
143	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	25,0000
	
		2. Lucrari de electricitate
	
144	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	5,0000
	
145	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,0000
	
146	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	10,0000
	
147	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000
	
148	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	179,0000
	
149	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	179,0000
	
150	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	6,0000
	
151	Pret de piata
	Cutie de distributie
	buc	6,0000
	
152	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	6,0000
	
153	08-03-526-1
	Automat B10
	buc	2,0000
	
154	08-03-526-1
	Automat B16
	buc	2,0000
	
155	08-03-526-1
	Automat C16
	buc	1,0000
	
156	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x1,5  mmp	m	162,0000
	
157	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x2,5  mmp	m	28,0000
	
158	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1,9000
	
159	Pret de piata
	Tub din plastic d 20 mm
	m	190,0000
	
160	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED  4*18, 600*600mm)	100 buc	0,0100
	
161	Pret de piata
	Iluminator LED 4*18, 600*600mm
	buc	1,0000
	
162	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED  2*18)	100 buc	0,0200
	
163	Pret de piata
	Iluminator LED  2*18
	buc	2,0000
	
164	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED exterior 4*18, 600*600mm)	100 buc	0,0200
	
165	Pret de piata
	Iluminator LED exterior 4*18, 600*600mm
	buc	2,0000
	
166	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Iluminator LED EXIT)	100 buc	0,0200
	
167	Pret de piata
	Iluminator LED  EXIT
	buc	2,0000
	
		3. Utilaj
	
168	вентилятор
	Вентилятор центобежный ф 150
	buc	1,0000