**Caiet de sarcini**

***Motobloc*, Cutit pentru plug tractor**

**Lotul:l**

**Motobloc poate fi operat cu o mare varietate de accesorii și echipamente: plug, remorcă, freza, etc.**

Lățimea de tăiere frezei este de 1 m.

Motobloc 10 CP

Unitate de antrenare: Transmisie cu curele

Număr de trepte înainte: 3 x 2 = 6

Numărul de viteze înapoi: 1+1=2

Lățimea de cultivare: 800 mm

Adâncimea de cultivare: 100-180 mm

Specificatii motor:

Model de motor HP: 10

Model de motor: R190N

Volumul rezervorului de combustibil: 6,0 l.

Tipul combustibilului: Motorină

Tip de lansare: Manual (demaror cu arc) - Demaror electric (OPTIUNE)

Sistem de răcire: Apă

Tip motor: 4 timpi (monocilindru)

dimensiuni: 214x90,5x117,5 cm

Greutate: 186 kg (cu cultivator rotativ)

Viteza prizei de putere (rpm) 2600

Mărimea roții 6.00-12

**Lotul:2**

**Cutit pentru plug tractor**

**Lotul: 3**

**Trimer**

Putere motor-1.9 kW

Putere motor-2.6 C.P.

Capacitatea motorului-40.2 cm3

Dispozitiv de cosire-Disc 420Tip motor-2-MIX

Greutatea- până în 8.0 kg