CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia unor sectoare de drum din com. Colonita, mun. Chișinau. (str.Mihai Viteazul sector2)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		Restabilirea traseului	km	0,27	
		Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor.	
km	  
0,27	
		1. 17.str.Mihai Viteazul sector2
	
		1.1. Lucrari de terasament
	
1	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (taluzuri)
	100m2	2,70	
		1.2. Constructia sistemului rutier
	
2	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (scarificarea si decaparea stratului de 5 cm de asfalt frezat existent) 1614.95m2
	m3	80,75	
3	DA07A
	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (amestecarea asfaltului concasat si piatra sparta M400 ) 193.79m3 x 1.422=275.57m3 conform normei DA12B
	100 m3	2,76	
4	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din amestec de piatra sparta si asfalt concasat , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (asfalt concasat-42% (5cm) si piatra sparta fr.5-40mm M400-58% (7cm), h=0.12m) 
	m3	193,79	
5	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 1,1 l/m2
	t	1,776	
6	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMAg-II/2.75) k=1.5
	m2	1 614,95	
7	material
	Beton asfatic microgranular dens, SMAg-II/2.75 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului
	t	4,84	
8	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten monolit)
	m3	1,20	
		1.3. Montarea bordurei
	
9	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta M400
	m3	29,04	
10	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) 
	m	484,00	
11	
	Beton B15 (adaugator la norma DE10E)
	m3	3,39	
		1.4. Ajustarea fintinilor
	
12	RpAcF34A
	Demontarea capacilor la camine
	buc	5,00	
13	Dl119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) 5buc
	m3	2,00	
14	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)
	buc	5,00