____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparații capitale interioare, în clădirea nr.44 a Ministerului Apărării.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Solutii arhitecturale
	
		1.1. Etajul 1
	
		1.1.1. Lucrari de demolare
	
1	RCsB29B K=5
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 30 mm
	buc	2,00
	
2	RpCO56B
	Demontari: Panouri Armstrong la tavan
	m2	150,00
	
3	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	18,00
	
4	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	1,68
	
5	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	12,50
	
6	TrI1AA02A1
	Incarcarea deseurilor in autocamion
	t	12,50
	
7	TsI51B10
	Transportarea materiale de constructie
	t	12,50
	
		1.1.2. Lucari de reparatie
	
		1.1.2.1. Timplarie
	
8	CK23C
	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte
	m2	4,00
	
9	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu termosistem, nclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, culoare cafenie
	m2	3,15
	
10	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime
	m	2,00
	
11	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 65cm latime
	m	2,00
	
12	CK03A1
	Usi din MDF pentru interior
	m2	46,00
	
		1.1.2.2. Pardoseli
	
13	RpCK06A
	Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet existent,
	m2	42,00
	
14	RCsK05E
	Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud.
	m2	97,00
	
15	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat
	m2	139,80
	
16	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat
	m2	139,80
	
17	RpCK10B
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual
	m2	139,80
	
18	RCsK10C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire -  a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet (fara miros) in trei straturi
	m2	139,80
	
		1.1.2.3. Tavane si pereti
	
19	СF59B
	Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud.
	m2	235,00
	
20	CI17B
	Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,1m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud.
	m2	235,00
	
21	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	155,00
	
		1.2. Etajul 2
	
		1.2.1. Lucrari de demolare
	
22	RCsB29B K=5
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 30 mm
	buc	2,00
	
23	RpCO56B
	Demontari: Panouri Armstrong la tavan
	m2	235,70
	
24	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	241,00
	
25	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	18,00
	
26	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	1,68
	
27	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	12,50
	
28	TrI1AA02A1
	Incarcarea deseurilor in autocamion
	t	12,50
	
29	TsI51B10
	Transportarea materiale de constructie
	t	12,50
	
		1.2.2. Lucari de reparatie
	
		1.2.2.1. Timplarie
	
30	CK23C
	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte
	m2	4,00
	
31	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu termosistem, nclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, culoare cafenie
	m2	3,15
	
32	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime
	m	2,00
	
33	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 65cm latime
	m	2,00
	
34	CK03A1
	Usi din MDF pentru interior
	m2	13,50
	
		1.2.2.2. Pardoseli
	
35	RpCK06A
	Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet ,
	m2	48,00
	
36	RCsK05E
	Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud.
	m2	187,00
	
37	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat
	m2	235,70
	
38	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat
	m2	235,70
	
39	RpCK10B
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul
	m2	235,00
	
40	RCsK10C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire -  a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de inalta calitate (fara miros) de parchet in trei straturi
	m2	235,00
	
		1.2.2.3. Tavane si pereti
	
41	СF59B
	Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud.
	m2	241,00
	
42	CI17B
	Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,1m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud.
	m2	241,50
	
43	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	235,00
	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	124,20
	
45	CN05A
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite
	m2	124,20
	
		1.3. Etajul 3
	
		1.3.1. Lucrari de demolare
	
46	RCsB29B K=5
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 30 mm
	buc	2,00
	
47	RpCO56B
	Demontari: Panouri Armstrong la tavan
	m2	249,00
	
48	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	412,00
	
49	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)
	m2	70,00
	
50	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	1,68
	
51	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	28,00
	
52	TrI1AA02A1
	Incarcarea deseurilor in autocamion
	t	28,00
	
53	TsI51B10
	Transportarea materiale de constructie
	t	28,00
	
		1.3.2. Lucari de reparatie
	
		1.3.2.1. Timplarie
	
54	CK23C
	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte
	m2	4,00
	
55	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu, cu geamuri reflate, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa. Dumensiunile usii 1.8x2.3
	m2	20,00
	
56	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu termosistem, nclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, culoare cafenie
	m2	3,15
	
57	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime
	m	2,00
	
58	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 65cm latime
	m	2,00
	
59	CK03A1
	Usi din MDF pentru interior
	m2	13,50
	
		1.3.2.2. Pardoseli
	
60	RpCK06A
	Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet existent,
	m2	83,00
	
61	RCsK05E
	Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud.
	m2	192,00
	
62	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat
	m2	275,00
	
63	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat
	m2	275,00
	
64	RpCK10B
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul
	m2	275,00
	
65	RCsK10C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire -  a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de calitate inalta (fara miros) de parchet in trei straturi
	m2	275,00
	
		1.3.2.3. Tavane si pereti
	
66	СF59B
	Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud.
	m2	412,00
	
67	CI17B
	Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,1m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud.
	m2	412,00
	
68	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	275,00
	
		1.4. Etajul 5
	
		1.4.1. Lucrari de demolare
	
69	RpCO56B
	Demontari: Panouri Armstrong la tavan
	m2	150,00
	
70	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	60,00
	
71	RpCO56A
	Demontari: timplarie din aluminiu (Glasvanduri)
	m2	20,00
	
72	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	25,00
	
73	TrI1AA02A1
	Incarcarea deseurilor in autocamion
	t	25,00
	
74	TsI51B10
	Transportarea materiale de constructie
	t	25,00
	
		1.4.2. Lucari de reparatie
	
		1.4.2.1. Timplarie
	
75	CK23C
	Ferestre din profil de mase plastice cu 6 camere deschidere in doua poziti, +geam termopan ,,4S" gorsimea 32 mm, inclusiv plase antiinsecte
	m2	4,00
	
76	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu, cu geamuri reflate, la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa. Dumensiunile usii 1.8x2.3
	m2	20,00
	
77	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	7,00
	
78	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (exterior) din aluminiu, 25 cm latime
	m	2,00
	
79	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (interior), 65cm latime
	m	2,00
	
80	CK03A1
	Usi din MDF pentru interior
	m2	42,00
	
		1.4.2.2. Pardoseli
	
81	RpCK06A
	Repararea/inlocuirea pardoselilor din parchet existent,
	m2	40,00
	
82	RCsK05E
	Repararea pardoselilor din parchet existent - se are in vedere fixarea, si chituirea, In pozitie se includ doar resursele: Aracet, norma - 0,15kg; frizuri de parchet, norma - 0,15 m2; parchetar, norma - 1,95 h-om; muncitor deservire, norma - 0,2 h-om. Restul resurselor se exclud.
	m2	92,00
	
83	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, I strat
	m2	132,00
	
84	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive, II strat
	m2	132,00
	
85	RpCK10B
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul
	m2	132,00
	
86	RCsK10C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire -  a pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	132,00
	
		1.4.2.3. Tavane si pereti
	
87	СF59B
	Structura/carcasa metalica plana, instalata pe pereti pentru placarea cu PAL laminat. In pozittie se includ resursele: profil de suport - norma 2,2m; profil de ghidaj, norma-0,919m; dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilelor metalice, norma-1,65 buc; muncitor, norma-1,835 h-om; masina de gaurit electrica, norma-0,0475 h-ut. Restul resurselor se exclud.
	m2	177,00
	
88	CI17B
	Placarea peretilor cu placi din PAL melaminat, grosimea de 18mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. In pozitie se inclus resursele: Placi PAL melaminat grosimea 18mm - norma 1,1m2; suruburi autofiletate - norma 15buc; Timplar - norma 2,3 h-om; Muncitor deservire - norma 0,2 h-om; utilaj de ridicat pentru lucrгri de finisaj - norma 0,01 h-ut. Restul resurselor se exclud.
	m2	177,00
	
89	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	134,00
	
		2. Retele ingineresti
	
90	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm
	m	48,00
	
91	RpID19A1
	Demontarea robinetilor din fonta sau otel,cu diametrul de 50 mm
	buc	8,00
	
92	RpIC06C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale interioare, avind diametrul 50mm
	m	48,00
	
93	RpSA09D
	Montarea  tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de legatura la obiecte sanitare si la hidranti, cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 50mm
	m	48,00
	
94	RpSD31B
	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)
	buc	8,00
	
95	IB20B K=2
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	6,00
	
96	IB05A
	Radiatoare din aluminiu bimetal, corpul de radiator avind 5 coloane (500x80x90mm)
	buc	3,00
	
97	IC53B
	Racord PPR 25x1/2
	buc	6,00
	
98	RpIC40C
	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 3/4"
	buc	12,00
	
99	RpIC26A
	Montarea flanselor rotunde,cu guler filetat, din otel forjat plate sau ovale, la conducte de presiune, la posturi TRAFO, avind presiunea nominala de 40at si diametrul de 50sau 65 mm (Futorca)
	buc	6,00
	
100	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm
	buc	6,00
	
101	CK30A
	Masca pentru calorifer, MDF, 112x19x81,5 cm, alb
	buc	3,00
	
102	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x2,5
	m	1 850,00
	
103	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, avind sectiunea de 3x1,5
	m	1 450,00
	
104	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat LED 4x36W
	buc	32,00
	
105	RpEE03A
	Montarea prizelor duble
	buc	12,00
	
106	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,   de perete (BRA), complet echipate
	buc	90,00
	
107	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor ordinar
	buc	8,00
	
108	Pret de piata
	Indicator LED ,,Exit"
	buc	8,00
	
109	Pret de piata
	Senzor de fum
	buc	20,00