Renovarea blocului alimentar al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova situat оn mun.Chisinau, sector Centru,	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare
			
		Capitolul 1.1. Capitolul 1.1. Termoficare
			
1	IC11F
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii,nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzirecentrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avinddiametrul de 2" (Conducta din otel D 48x2.5 ГОСТ 10704-91)
	m	100,000	
 2	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	100,000	
 3	IzA06A
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)
	m2	15,710	
 4	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzirecentrala, avind diametrul nominal de 1/4". (Evacuator de aerautomat pentru sisteme tubulare "Danfoss" FIX MATIC)
	buc	2,000	
 5	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gataconfectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm.(Tuburi de izolare pentru tevi "Rockwool" 100 д=50 mm, D 48)
	m2	47,200	
 		Capitolul 1.2. Capitolul 1.2. Nod de amestecare RMG3-1,6-4
			
6	SE56A1
	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta,avind dimensiunea de 1" - 2". (Filtru pentru apa)
	buc	1,000	
 7	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Supapa pentru reglare pierderi de presiune)
	buc	1,000	
 8	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Clapeta antiretur)
	buc	1,000	
 9	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Robinete de inchidere)
	buc	2,000	
 10	ID05A
	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40mm. (Evacuator de aer)
	buc	2,000	
 		Capitolul 1.3. Capitolul 1.3. Sistem П1
			
11	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila exterioara PZ 70-40"Remak")
	buc	1,000	
 12	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 200x100 "APC")
	buc	1,000	
 13	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 200x150 "APC")
	buc	3,000	
 14	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")
	buc	3,000	
 15	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x100 "APC")
	buc	1,000	
 16	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 500x150 "APC")
	buc	1,000	
 17	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 800x300 "APC")
	buc	1,000	
 18	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 1500x300 "APC")
	buc	1,000	
 19	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de transfer pentru use4409DP ERA)
	buc	19,000	
 20	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul pina la 600 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,5 mm 150x150)
	m2	3,000	
 21	VA21A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul pina la 600 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,5 mm 200x100)
	m2	3,000	
 22	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataгВ=0,5 mm 200x150)
	m2	7,000	
 23	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataгВ=0,5 mm 200x200)
	m2	1,600	
 24	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataгВ=0,5 mm 250x200)
	m2	1,800	
 25	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataгВ=0,5 mm 300x200) 
	m2	7,000	
 26	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 500x250)
	m2	7,500	
 27	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 500x300)
	m2	1,600	
 28	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 600x300)
	m2	12,600	
 29	VA22E
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 3600 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 700x400)
	m2	22,000	
 30	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avindgrosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")
	m2	65,000	
 		Capitolul 1.4. Capitolul 1.4. Sistem B1
			
31	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV315 "Salda")
	buc	1,000	
 32	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 400x250)
	m2	9,100	
 33	VA22C
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime, avindperimetrul pina la 1800 mm. (Conducta de aer din tabla zincataд=0,7 mm 500x250)
	m2	30,000	
 34	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D315)
	m2	9,900	
 35	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D250)
	m2	2,360	
 36	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D200)
	m2	6,300	
 37	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D160)
	m2	1,520	
 38	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avindgrosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")
	m2	40,000	
 		Capitolul 1.5. Capitolul 1.5. Sistem B2
			
39	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV200 "Salda")
	buc	1,000	
 40	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS125"Salda")
	buc	2,000	
 41	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta GAO 300x75 "Salda")
	buc	1,000	
 42	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta GAO 500x75 "Salda")
	buc	1,000	
 43	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 300x150 "APC")
	buc	2,000	
 44	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x150 "APC")
	buc	2,000	
 45	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D125)
	m2	1,980	
 46	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D200)
	m2	6,300	
 47	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataгВ=0,5 mm 200x150)
	m2	14,000	
 48	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataгВ=0,5 mm 250x150)
	m2	4,000	
 49	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataгВ=0,5 mm 250x250)
	m2	20,000	
 50	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avindgrosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")
	m2	25,000	
 		Capitolul 1.6. Capitolul 1.6. Sistem B3
			
51	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV100 "Salda")
	buc	1,000	
 52	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS125"Salda")
	buc	1,000	
 53	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS160"Salda")
	buc	1,000	
 54	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D125)
	m2	11,850	
 55	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D160)
	m2	0,510	
 56	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 saude sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avindgrosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")
	m2	10,000	
 		Capitolul 1.7. Capitolul 1.7. Sistem B4
			
57	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Teava tesita cu o grila detip ABV200 "Salda")
	buc	1,000	
 58	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare DVS125"Salda")
	buc	1,000	
 59	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta GAO 500x75 "Salda")
	buc	1,000	
 60	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 200x100 "APC")
	buc	1,000	
 61	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate (Grila de ventilare cuclapeta Eilat 400x150 "APC")
	buc	3,000	
 62	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D125)
	m2	2,370	
 63	VA19A
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avinddiametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Conducta spirala de aerdin tabla zincata д=0,5 mm D200)
	m2	6,300	
 64	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataгВ=0,5 mm 200x150)
	m2	7,000	
 65	VA21B
	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avindperimetrul 800Г#1000 mm. (Conducta de aer din tabla zincataгВ=0,5 mm 250x200)
	m2	13,500	
 66	IzH07B
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa desirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avindgrosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cucircumferinta peste termoizolatie peste 35 cm. (Izolatie din vataminerala cu folie de aluminiu, grosimea 50 mm "Isover Rio Alu")
	m2	20,000	
 		Capitolul 2. Capitolul 2. Lucrari de montare
			
		Capitolul 2.1. Capitolul 2.1 Nod de amestecare RMG3-1,6-4
			
67	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta,prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv.(Pompa de circulare Grundfos UPBAS 25-4)
	buc	1,000	
 68	ID03B
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentruinstalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 -50 mm. (Clapeta cu 3 cai VXP45.10-1.6)
	buc	1,000	
 69	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vaneleavind diametrul de 400-600 mm. (Servomor pentru supapaSSB61)
	buc	1,000	
 		Capitolul 2.2. Capitolul 2.2. Sistem П1
			
70	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Aparat derefulare "Salda" VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2)
	buc	1,000	
 71	VC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avindgreutatea totala de 50-200 kg.
	buc	1,000	
 72	VC11A
	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50- 200 kg.
	buc	1,000	
 73	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta de inchidere)
	buc	1,000	
 74	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vaneleavind diametrul de 400-600 mm. (Servomotor)
	buc	1,000	
 75	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)
	buc	2,000	
 76	VB18B
	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200mm.
	buc	1,000	
 77	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta manuala D200)
	buc	2,000	
 		Capitolul 2.3. Capitolul 2.3. Sistem B1
			
78	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Ventilatorde aspirare "Salda" KF-T120-250-4L3)
	buc	1,000	
 79	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Regulator de viteza "Salda")
	buc	1,000	
 80	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta antiretur)
	buc	1,000	
 81	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600mm.
	buc	1,000	
 82	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)
	buc	2,000	
 		Capitolul 2.4. Capitolul 2.4. Sistem B2
			
83	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Ventilator"Salda" VKAP 200 LD)
	buc	1,000	
 84	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Regulator de viteza "Salda")
	buc	1,000	
 85	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta antiretur)
	buc	2,000	
 86	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)
	buc	2,000	
 		Capitolul 2.5. Capitolul 2.5. Sistem B3
			
87	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Ventilator"Salda" VKAP 100 LD)
	buc	1,000	
 88	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Regulator de viteza "Salda")
	buc	1,000	
 89	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600mm.
	buc	1,000	
 90	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta antiretur)
	buc	1,000	
 91	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)
	buc	2,000	
 		Capitolul 2.6. Capitolul 2.6. Sistem B4
			
92	VC03B
	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirantetipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. (Ventilator"Salda" VKAP 200 LD)
	buc	1,000	
 93	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre:dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Regulator de viteza "Salda")
	buc	1,000	
 94	VB17A
	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600mm.
	buc	1,000	
 95	VB04A
	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm.(Clapeta antiretur)
	buc	1,000	
 96	VC24A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc.(Insertie flexibila)
	buc	2,000	
 		Capitolul 3. Capitolul 3. Utilaj
			
		Capitolul 3.1. Capitolul 3.1 Nod de amestecare RMG3-1,6-4
			
97	Pretul furnizorului
	Nod de amestecare RMG3-1,6-4 / VXP45.10-1,6(in complect: Pompa de circulare Grundfos UPBAS 25-4, clapetacu trei cai VXP45.10-1.6, servomotor pentru supapa SSB61,filtru pentru apa, supapa pentru reglare pierderi de presiune,clapetа antiretur, robinete de inchidere, evacuator de aer, tuburiflexibile din inox)
	buc	1,000	
 		Capitolul 3.2. Capitolul 3.2. Sistem П1
			
98	Pretul furnizorului
	Aparat de refulare "Salda" VEKA INT 4000-54 L1 W EKO SW2Lref.=3440 m3/h Р=600 Pа Qmax.t.=54 kWt (in complectcalorifer de apa, filtru, clapeta de inchidere cu servomotor,comanda Flex, suport pentru vibra.ii)
	buc	1,000	
 99	Pretul furnizorului
	Insertie flexibila 700x400 "Salda"
	buc	2,000	
 100	Pretul furnizorului
	Atenuator de zgomot 700х400 L=800 mm
	buc	1,000	
 101	Pretul furnizorului
	Clapeta manuala D200
	buc	2,000	
 		Capitolul 3.3. Capitolul 3.3. Sistem B1
			
102	Pretul furnizorului
	Ventilator de aspirare "Salda" KF-T120-250-4L3 Lasp.=2400m3/h Р=450 Pа Nmax.el.=1.3 kWt ~3/400
	buc	1,000	
 103	Pretul furnizorului
	Regulator de viteza "Salda" 2,2 kWt 5,6А ACS380-042S-05A6-4
	buc	1,000	
 104	Pretul furnizorului
	Clapeta antiretur "Salda" RSK 315
	buc	1,000	
 105	Pretul furnizorului
	Atenuator de zgomot D200 L=900 mm
	buc	1,000	
 106	Pretul furnizorului
	Inser.ie flexibila "Salda" D315
	buc	2,000	
 		Capitolul 3.4. Capitolul 3.4. Sistem B2
			
107	Pretul furnizorului
	Ventilator de aspirare "Salda" VKAP 200 LD Lasp.=760 m3/hР=190 Pа Nmax.el.=0.14 kWt ~1/220
	buc	1,000	
 108	Pretul furnizorului
	Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5
	buc	1,000	
 109	Pretul furnizorului
	Clapeta antiretur "Salda" RSK 125
	buc	1,000	
 110	Pretul furnizorului
	Clapeta antiretur "Salda" RSK 200
	buc	1,000	
 111	Pretul furnizorului
	Inser.ie flexibila "Salda" D200
	buc	2,000	
 		Capitolul 3.5. Capitolul 3.5. Sistem B3
			
112	Pretul furnizorului
	Ventilator "Salda" VKAP 100 LD Lasp.=125 m3/h Р=250 PаNmax.el.=0.1 kWt ~1/220
	buc	1,000	
 113	Pretul furnizorului
	Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5
	buc	1,000	
 114	Pretul furnizorului
	Atenuator de zgomot D100 L=900 mm
	buc	1,000	
 115	Pretul furnizorului
	Clapeta antiretur "Salda" RSK 100
	buc	1,000	
 116	Pretul furnizorului
	Inser.ie flexibila "Salda" D100
	buc	2,000	
 		Capitolul 3.6. Capitolul 3.6. Sistem B4
			
117	Pretul furnizorului
	Ventilator de aspirare "Salda" VKAP 200 LD Lasp.=635 m3/hР=250 Pа Nmax.el.=0.14 kWt ~1/220
	buc	1,000	
 118	Pretul furnizorului
	Regulator de viteza "Salda" ETY 1.5
	buc	1,000	
 119	Pretul furnizorului
	Atenuator de zgomot D200 L=900 mm
	buc	1,000	
 120	Pretul furnizorului
	Clapeta antiretur "Salda" RSK 200
	buc	1,000	
 121	Pretul furnizorului
	Inser.ie flexibila "Salda" D200
	buc	2,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.