APROB
____________________
Alexandr ESAULENCO
Director SIS al RM

Reconstructia retelelor termice exterioare existente din bd. Stefan cel Mare si Sfant 166

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1
Retele termice exterioare (RT)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de desfaceri imbracaminte din asfalt si pavaje
			
1	DG02A
	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Demontarea dalelor de pavaj cu depozitarea pentru reinstalarea lor)
	m2	327,0000
	
 2	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	195,0000
	
 3	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	12,0000
	
 4	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, nisip
	m3	70,0000
	
 5	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	139,5000
	
 6	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	139,5000
	
 7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,8200
	
 		Capitolul 2. Lucrari terasamente (excavare canale termice)
			
8	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	3,1000
	
 9	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	20,0000
	
 10	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)
	100 m3	3,3000
	
 11	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	545,0000
	
 12	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,3000
	
 		Capitolul 3. Lucrari de demontare canale si retele termice existente
			
13	CP15B K=0.8
	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Demontarea placilor existente П5-8 L=3000, depozitarea acestora pentru reinstalarea acestora; ATENTIE! Resursele materiale se exclud, Ksal=Kmec=0.8)
	buc	31,0000
	
 14	CP15B K=0.8
	Demontarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Demontarea placilor existente П8-8 L=3000, depozitarea acestora pentru reinstalarea acestora; ATENTIE! Resursele materiale se exclud, Ksal=Kmec=0.8)
	buc	7,0000
	
 15	RpIzD47C
	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu vata izolatoare in carcase din impletitura de sirma
	m2	100,0000
	
 16	RpIC19D1
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"
	m	240,0000
	
 17	RpIC19C1
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m	30,0000
	
 		Capitolul 4. Pozare retele termice in canale
			
18	TfE01B
	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PUR D89x4.0/160)
	m	210,0000
	
 19	TfE01B
	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Teava din otel zincata preizolata cu poliuretan rigid PUR D89x4.0/160)
	m	20,0000
	
 20	TfE01A
	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Teava din otel preizolata cu poliuretan rigid PUR D57x4.0/125)
	m	27,0000
	
 21	TfC02B
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm
	m	230,0000
	
 22	TfC02A
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	27,0000
	
 23	TfC01B
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm
	m	230,0000
	
 24	TfC01A
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	27,0000
	
 25	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Cot 90 PUR D89x4.0/160)
	buc	14,0000
	
 26	TfE02B
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Cot zincat 90 PUR D89x4.0/160)
	buc	1,0000
	
 27	TfE02A
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Cot 90 PUR D57x4.0/125)
	buc	4,0000
	
 28	TfE08A
	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Suport fix PUR D89x4.0/160)
	buc	8,0000
	
 29	TfE08A
	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Suport fix zincat PUR D89x4.0/160)
	buc	2,0000
	
 30	TfE07B
	Montarea pernei de dilatatie tip II - 180 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,18 mp), la tevi preizolate (Suport mobil pentru teava D89x4.0/160)
	buc	77,0000
	
 31	TfE07A
	Montarea pernei de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,12 mp), la tevi preizolate (Suport mobil pentru teava D57x4.0/125)
	buc	4,0000
	
 32	TfE04B
	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Manson de capat D89x4.0/160)
	buc	20,0000
	
 33	TfE04A
	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Manson de capat D57x4.0/140)
	buc	4,0000
	
 34	TfE02B
	Montarea mufei de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm (Mufa PUR D89x4.0/160)
	buc	68,0000
	
 35	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Mufa PUR D57x4.0/125)
	buc	8,0000
	
 36	Pret de piata
	Banda de semnalizare
	m	4,0000
	
 37	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Talpa de reazem ОП-2)
	buc	81,0000
	
 38	CP15B
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Montarea placilor П5-8 L=3000, ATENTIE! Pret placi prefabricate = 0, material demontat anterior)
	buc	31,0000
	
 39	CP15B
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Montarea placilor П8-8 L=3000, ATENTIE! Pret placi prefabricate = 0, material demontat anterior)
	buc	7,0000
	
 40	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Scut din beton armat pentru suport fix ЩО1-100)
	buc	4,0000
	
 		Capitolul 5. Pozare conducta T4
			
41	TfE01A
	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Teava din otel zincata preizolata cu poliuretan rigid PUR D45x3.0/110)
	m	26,0000
	
 42	TfC02A
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	26,0000
	
 43	TfC01A
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	26,0000
	
 44	TfE04A
	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Manson zincat de capat D45x3.0/110)
	buc	4,0000
	
 45	TfE08A
	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (Suport fix zincat PUR D45x3.0/110)
	buc	2,0000
	
 46	TfE02A
	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat,  pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Mufa zincata PUR D45x3.0/110)
	buc	6,0000
	
 47	TfE02A
	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 pina la 50 mm (Cot zincat 90 PUR D45x3.0/110)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 6. CT-1 (exist.)
			
48	TfA01C2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 (Teava din otel electrosudata D133x4.5mm)
	m	4,0000
	
 49	TfA01B2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Teava din otel electrosudata D89x4.0mm)
	m	6,0000
	
 50	TfA01A2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel electrosudata D57x4.0mm)
	m	3,0000
	
 51	TfA01A2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel de apa si gaz D40x3.5mm)
	m	4,0000
	
 52	TfC02C
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm
	m	4,0000
	
 53	TfC02B
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm
	m	6,0000
	
 54	TfC02A
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	7,0000
	
 55	TfC01C
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 100; 125 mm
	m	4,0000
	
 56	TfC01B
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm
	m	6,0000
	
 57	TfC01A
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	7,0000
	
 58	TfA02B2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 90, D89x3.5mm)
	buc	8,0000
	
 59	TfA02A2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (Cot 90, D57x3.5mm)
	buc	4,0000
	
 60	TfA02C2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; (Reductie D133x4.5/89x3.5mm)
	buc	2,0000
	
 61	TfB01E2
	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn  80 (Robinet sferic din otel DN80)
	buc	4,0000
	
 62	TfB01C2
	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15  m avind diametrul nominal Dn  50 (Robinet sferic din otel DN50)
	buc	2,0000
	
 63	TfB01B2
	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn  40 (Robinet sferic din otel DN40)
	buc	6,0000
	
 64	TfA09A2
	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Eclisa 125/80 (b=4.0mm) - 2 buc)
	kg	2,0000
	
 65	IzA10B
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit
	m2	4,5000
	
 66	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu ГФ-021 si trei straturi de emai БТ-177)
	m2	4,5000
	
 67	IzH21B
	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica DN125 - 4ml)
	m2	1,6800
	
 68	IzH21B
	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica DN80 - 6ml)
	m2	1,6800
	
 69	IzH21B
	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica DN50 - 3ml)
	m2	0,5400
	
 		Capitolul 7. CT-2 (exist.)
			
70	TfA01B2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Teava din otel electrosudata D89x4.0mm)
	m	6,0000
	
 71	TfA01B2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80 (Teava din otel de apa si gaz D89x4.0mm)
	m	3,0000
	
 72	TfA01A2
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre  3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava din otel de apa si gaz D40x3.5mm)
	m	4,0000
	
 73	TfC02B
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm
	m	9,0000
	
 74	TfC02A
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	4,0000
	
 75	TfC01B
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm
	m	9,0000
	
 76	TfC01A
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	4,0000
	
 77	TfA02B2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot 90, D89x3.5mm)
	buc	8,0000
	
 78	TfA02B2
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; (Cot zincat 90, D89x3.5mm)
	buc	3,0000
	
 79	TfB01B2
	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn  40 (Robinet sferic din otel DN40)
	buc	3,0000
	
 80	IzA10B
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit
	m2	3,0000
	
 81	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu ГФ-021 si trei straturi de emai БТ-177)
	m2	3,0000
	
 82	IzH21B
	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica DN80 - 9ml)
	m2	2,5200
	
 		Capitolul 8. Pozare retele termice prin susol
			
83	IC16D
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  la conducte de distributie pe stilpi de beton sau metalici,  canale vizitabile sau deschise  in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm ... 89 x 3,5 mm (Teava din otel electrosudata D89x4.0mm)
	m	10,0000
	
 84	IC16A
	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura  la conducte de distributie pe stilpi de beton sau metalici,  canale vizitabile sau deschise  in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm (Teava din otel electrosudata D57x4.0mm)
	m	9,0000
	
 85	IE03D
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm
	m	10,0000
	
 86	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	9,0000
	
 87	IE04D
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm
	m	10,0000
	
 88	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	9,0000
	
 89	IC30I
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3" (Cot 90, D89x3.5mm)
	buc	4,0000
	
 90	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" (Cot 90, D57x4.0mm)
	buc	4,0000
	
 91	IzA10B
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit
	m2	4,5000
	
 92	IzA06D
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu ГФ-021 si trei straturi de emai БТ-177)
	m2	4,5000
	
 93	IzH21B
	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica DN80 - 11ml)
	m2	3,0800
	
 94	IzH21B
	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm (Cilindri din poliuretan expandat cu invelitoare metalica DN50 - 10ml)
	m2	1,8000
	
 95	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata
	kg	30,0000
	
 96	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet sferic din otel DN15 aerisire)
	buc	6,0000
	
 		Capitolul 9. Nodul "A" (MR DN50)
			
97	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scoaba de stringere 40x4)
	kg	3,1000
	
 98	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina si sort)
	kg	14,2000
	
 99	Pret de piata
	Piulita M14
	buc	4,0000
	
 100	Pret de piata
	Surub M14x45
	buc	4,0000
	
 101	IzA10B
	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit
	m2	0,6000
	
 102	IzA06C
	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu lac Alorex P  (un strat grund reactiv si trei straturi de lac БТ-577)
	m2	0,6000
	
 103	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,0200
	
 104	IC43D
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219 x 8mm...273 x 7 mm (Tub de protectie din teava de otel electrosudata acoperita cu membrana bituminoasa DN200, ATENTIE! consum teava = 1m)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 10. Lucrari terasamente (umplutura canale termice)
			
105	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)
	100 m3	3,3000
	
 106	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	545,0000
	
 107	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	3,3000
	
 108	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip sectiune 3-3)
	m3	7,0000
	
 109	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	132,0000
	
 110	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	132,0000
	
 111	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,9800
	
 112	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	1,9800
	
 		Capitolul 11. Reabilitare imbracaminte din pavaj
			
113	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	49,5000
	
 114	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	16,5000
	
 115	DE17A
	Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat sur 200x100, grosime 10cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	50,0000
	
 116	DE17A
	Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat sur 200x100, grosime 10cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (ATENTIE! Pret placi de pavaj = 0, material demontat anterior)
	m2	277,0000
	
 		Capitolul 12. Reabilitare imbracaminte din asfalt 
			
117	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	10,0000
	
 118	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	15,0000
	
 119	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala
	m2	100,0000
	
 120	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2	100,0000