Lucrari de reparatie la institutia de educatie timpurie nr.155	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente
			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	85,830
	
 2	TsI51B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km
	t	756,000
	
 3	
	Pamint vegetal (чернозем)
	m3	756,000
	
 4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	756,000
	
 5	TsH05D
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime
	m2	2 100,000
	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de fundatie
			
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	5,500
	
 7	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	60,000
	
 8	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	90,000
	
 9	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3	4,500
	
 		Capitolul 1.3. Trotuar
			
10	RpCL14A
	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate
	m	22,000
	
 11	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	85,830
	
 12	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	42,750
	
 13	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3	128,580
	
 14	CO02A
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment
	m2	858,250
	
 15	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	610,300
	
 		Capitolul 1.4. Reparatie pavilioane (6 unitati)
			
		Capitolul 1.4.1. Acoperis
			
16	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3	2,150
	
 17	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipci de rasinoase (50x50, 50x25; norma de consum scinduri=0.008), la constructii obisnuite.
	m2	231,000
	
 18	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.
	m3	1,850
	
 19	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.
	m3	1,850
	
 20	CL10A
	Detalii de imbinare elementelor scheletului din grinzi, asamblate cu suruburi
	t	0,120
	
 21	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,120
	
 22	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla 0.5 mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	231,000
	
 23	RpCI22A
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv
	m	105,600
	
 24	CE20A
	Sisteme de divizori de zapada din tabla protejata anticoroziv
	m	60,000
	
 		Capitolul 1.4.2. Pereti
			
25	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	589,770
	
 26	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	589,770
	
 27	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	589,770
	
 		Capitolul 1.5. Lucrari diverse
			
28	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	25,000
	
 29	TsH92B
	Incarcarea in auto
	t	25,000
	
 30	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km
	t	25,000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.