DDRAP - DETAILED DESIGN and RESETTLEMENT ACTION PLAN with options for RAP IMPLEMENTATION AND CONSTRUCTION SUPERVISION for the CENTRALIZED IRRIGATION SYSTEMS REHABILITATION ACTIVITY	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(и)
Criuleni NSP1. Consolidare malului.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Criuleni NSP1. Consolidare malului.
			
		Capitolul 1.1. 1. Defrisarea arburilor ( section 050 serial 006)
			
1	TsG08I
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm(Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor D1.0m=7buc, D0.6m=15buc )
	buc	22,000	
 2	TsG08G
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm(Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor D0.2m=18buc, D0.1m=20buc )
	buc	38,000	
 3	TrI1AA02A3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3(Incarcarea in auto manuala) 
	t	111,900	
 4	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	111,900	
 5	TsG06H
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm( Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor , diametrul cioatelor  peste 70 cm )
	buc	7,000	
 6	TsG06G
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm cm   ( Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor , diametrul cioatelor  de 51...70 cm  )
	buc	15,000	
 7	TsG06E
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cmcm ( Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor , diametrul cioatelor  de 10...30 cm )
	buc	38,000	
 8	TrI1AA02A3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3(Incarcarea in auto manuala) 
	t	8,000	
 9	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	8,000	
 10	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II II   ( Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,8 mc )
	100 m3	73,000	
 11	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	12 775,000	
 		Capitolul 1.2. 2. Amenajarea peretelui din palplanse  ( section 050 serial 006 )	
			
12	Anexa
	Prelucrarea solului miniral sub treptele
	m3	7 300,000	
 13	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II( Sapatura mecanica cu excavator  de 0,8 mc, descarcare in autovehicule )
	100 m3	73,000	
 14	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	12 775,000	
 15	Anexa
	Amenajarea peretelui din palplanse
	m3	606,000	
 16	PA15Af
	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria I   ( Fisa palplanselor metalice de orice tip, " Everlast Syntetic" - numai lucru  )
	m2	393,900	
 17	Pret
	 " Everlast Syntetic"  6.5  h=6m    
	m2	606,000	
 18	Pret
	Tija din armatura d16  L=6,5m  buc=90
	m	585,000	
 19	PK33A
	Montarea tirantilor metalici pentru sustinerea incintelor de palplanse ( MR3 ) 
	buc	90,000	
 20	Pret
	Teava din otel D28*2 zincata L=200mm ГОСТ 10704-91 pentru imbinarile tijei cu filet, sudata  90buc
	m	18,000	
 21	Pret
	Teava din otel 50*25*2.5 mm ГОСТ 8645-68*
	m	101,000	
 22	Pret
	Profil U 200*80*5   ( L=101m  buc=1 )
	m	101,000	
 23	Pret
	Bolt galvanizat Nut16
	buc	90,000	
 24	Pret
	Saiba speciala galvanizat DP16T
	buc	90,000	
 25	Anexa
	Amenajarea suportului 400*400mm L=103m
	m	103,000	
 26	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa( Beton B15 )
	m3	16,500	
 27	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	72,800	
 28	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolateizolate ( Armaturi din otel  D6AI ) 
	kg	44,000	
 29	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armaturi din otel D10AIII  ) 
	kg	250,000	
 30	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri ( Umplerea  cu piatra de granit fractie mai mare de 10cm )
	m3	51,000	
 31	TsC01A
	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.3 ( infoierea temeliei gr.30cm al digului de protectie cu mecanisme )
	100m2	5,330	
 32	TsC04F1k=0,85
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Incarcarea in auto mecanizat )
	100 m3	80,000	
 33	TsI50A9
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km 
	t	14 000,000	
 34	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv coeziv   ( Amenajarea rambleului calitativ al digului de pratectie )    
	100 m3	80,000	
 35	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II ( Nivelarea cu mecanizme  )
	100m2	24,800	
 36	Anexa
	Amenajarea consolidarii taluzului al digului  de proiectie
	м2	810,000	
 37	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (  Sapatura manuala solului in transee in halda )
	m3	120,000	
 38	IzF04J2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite( Asternare pe suprafata a geogrilei Fortrac 3D-30kN/m )
	m2	810,000	
 39	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ( Ancorarea  geogrilei  Fortrac 3D-30kN/m  cu scoabe din armatura d8  L=1.0m  buc=1800  total , pe 1m2-2 scoabe )
	kg	639,900	
 40	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( Sapatura mecanica cu excavatorul - sol vegetal )
	100 m3	1,900	
 41	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	228,000	
 42	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu ( Acoperirea suprafetei  geogrilei  Fortrac 3D-30kN/m cu sol vegetal t=30cm 
	m3	190,000	
 43	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Semanarea gazonului )
	100m2	6,500	
 44	TsH12A
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti
	100m2	6,500	
 45	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociumijlociu ( Imprastierea cu lopata a pamintului  )
	m3	120,000	
 46	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv( Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor )
	m3	120,000	
 47	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II( Nivelarea taluzului  mecanizat sub saltele Reno ) 
	100m2	11,800	
 48	Pret
	Saltele Reno din plasa din otel dublu rasucita , zincata cu PVC d2,7/3,7mm 2*3*0,3
	buc	196,000	
 49	CC01A
	Sirma pentri rasucere d2,4mm zincata cu PVC
	kg	200,000	
 50	DE16Af
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Numai lucru) Saltele Reno din plasa din otel dublu rasucita , zincata cu PVC d2,7/3,7mm 2*3*0,3
	buc	196,000	
 51	AcF03B
	Umplutura din piatra din granit 150mm
	m3	352,000	
 52	Pret
	Gabion 2,0*1,0*0,5 din plasa din otel dublu rasucita , zincata cu PVC d2,7mm plasa 8x10
	buc	51,000	
 53	CC01A
	Sirma pentri rasucere d2,4mm zincata cu PVC
	kg	60,000	
 54	AcF03B
	Umplutura din piatra din granit 150mm
	m3	51,000	
 55	AcA10A
	Teava PE,  avind diametrul de 110 mm cu invelitura filtranta L=150mm, pas 500mm, buc=200 
	m	30,000	
 56	AcF03B
	Umpluturi din amestic de nisip - pietris
	m3	150,000	
 57	Anexa
	Ingradire de protectie  
	m	101,000	
 58	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura sudura    ( Ingradire de protectie  din teava din otel si corniera  )
	t	1,708	
 59	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	71,400	
 60	CN21A К=2
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi ( Vopsirea cu lac  in 4 straturi, pe grund )
	m2	48,049	
 61	Anexa
	Rampa
	m	20,600	
 62	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura ( Ingradire rampa   din teava din otel  )
	t	0,557	
 63	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Piese ingrobata )
	kg	214,200	
 64	CN21A  К=2
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturiVopsirea cu lac  in 4 straturi, pe grund )
	m2	20,812	
 65	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa( Beton  B15 W4 F150  )
	m3	5,900	
 66	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa ( Beton  B3.5  )
	m3	2,200	
 67	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi( Montare plase sudate  ) 
	kg	14,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.

DDRAP - DETAILED DESIGN and RESETTLEMENT ACTION PLAN with options for RAP IMPLEMENTATION AND CONSTRUCTION SUPERVISION for the CENTRALIZED IRRIGATION SYSTEMS REHABILITATION ACTIVITY	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2-1(и)
Criuleni NSP2. Consolidare malului.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Criuleni NSP2. Consolidare malului.
			
		Capitolul 1.1. Defrisarea arburilor (serial 006)
			
1	TsG08I
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm(Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor D1.0m=10buc, D0.7m=20buc )
	buc	30,000	
 2	TsG08B
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cmcm ( Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor D0.5m=20buc )
	buc	20,000	
 3	TsG08G
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm(Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor D0.3m=30buс)
	buc	30,000	
 4	TrI1AA02A3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3(Incarcarea in auto) 
	t	149,200	
 5	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	149,200	
 6	TsG06H
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm(Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor , diametrul cioatelor D1.0m=10buc )
	buc	10,000	
 7	TsG06G
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm cm (Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor , diametrul cioatelor D0.7m=20buc, D0.5m=20buc) 
	buc	40,000	
 8	TsG06E
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cmcm (Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor , diametrul cioatelor D0.3m=30buc )
	buc	30,000	
 9	TrI1AA02A3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3(Incarcarea in auto manuala) 
	t	8,000	
 10	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	8,000	
 11	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II II   ( Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,8 mc )
	100 m3	82,000	
 12	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	14 350,000	
 		Capitolul 1.2. 2. Amenajarea peretelui din palplanse  (serial 006 )	
			
13	Anexa
	Prelucrarea solului miniral sub treptele
	m3	8 200,000	
 14	TsC04F1
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II( Sapatura mecanica cu excavator  de 0,8 mc, descarcare in autovehicule )
	100 m3	82,000	
 15	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 
	t	14 350,000	
 16	Anexa
	Amenajarea peretelui din palplanse
	м2	708,000	
 17	PA15Af
	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria I   ( Fisa palplanselor metalice de orice tip, " Everlast Syntetic" - numai lucru  )
	m2	460,200	
 18	Pret
	 " Everlast Syntetic"  6.5  h=6m    
	m2	708,000	
 19	Pret
	Tija din armatura d16  L=6,5m  buc=102
	m	663,000	
 20	PK33A
	Montarea tirantilor metalici pentru sustinerea incintelor de palplanse ( MR3 ) 
	buc	102,000	
 21	Pret
	Teava din otel D28*2 zincata L=200mm ГОСТ 10704-91 pentru imbinarile tijei cu filet, sudata  102buc
	m	20,400	
 22	Pret
	Teava din otel 50*25*2.5 mm ГОСТ 8645-68*
	m	116,000	
 23	Pret
	Profil U 200*80*5   ( L=116m  buc=1 )
	m	116,000	
 24	Pret
	Bolt galvanizat Nut16
	buc	102,000	
 25	Pret
	Saiba speciala galvanizat DP16T
	buc	102,000	
 26	Anexa
	Amenajarea suportului 400*400mm L=105m
	m	103,000	
 27	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa( Beton B15 )
	m3	18,600	
 28	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	84,000	
 29	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolateizolate ( Armaturi din otel  D6AI ) 
	kg	40,000	
 30	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armaturi din otel D10AIII  ) 
	kg	290,000	
 31	DI129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri ( Umplerea  cu piatra de granit fractie mai mare de 10cm )
	m3	58,000	
 32	TsC01A
	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.3 ( 3  ( infoierea temeliei gr.30cm al digului de protectie cu mecanisme ) 
	100m2	6,400	
 33	TsC04F1k=0,85
	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Incarcarea in auto mecanizat )
	100 m3	90,000	
 34	TsI50A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km
	t	15 750,000	
 35	TsD08B1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv coeziv   ( Amenajarea rambleului calitativ al digului de pratectie )    
	100 m3	90,000	
 36	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II ( Nivelarea cu mecanizme  )
	100m2	23,900	
 37	Anexa
	Amenajarea consolidarii taluzului al digului  de proiectie
	м2	795,000	
 38	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu (  Sapatura manuala solului in transee in halda )
	m3	40,000	
 39	IzF04J2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite( Asternare pe suprafata a geogrilei Fortrac 3D-30kN/m )
	m2	795,000	
 40	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv ( Ancorarea  geogrilei  Fortrac 3D-30kN/m  cu scoabe din armatura d8  L=1.0m  buc=1290  total , pe 1m2-2 scoabe ) 
	kg	628,050	
 41	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( Sapatura mecanica cu excavatorul - sol vegetal )
	100 m3	1,910	
 42	TsI50A7
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 7 km
	t	229,200	
 43	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu ( Acoperirea suprafetei  geogrilei  Fortrac 3D-30kN/m cu sol vegetal t=30cm 
	m3	191,000	
 44	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Semanarea gazonului )
	100m2	6,380	
 45	TsH12A
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti
	100m2	6,380	
 46	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociumijlociu ( Imprastierea cu lopata a pamintului  )
	m3	40,000	
 47	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv( Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor )
	m3	40,000	
 48	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II( Nivelarea taluzului  mecanizat sub saltele Reno ) 
	100m2	13,680	
 49	Pret
	Saltele Reno din plasa din otel dublu rasucita , zincata cu PVC d2,7/3,7mm 2*3*0,3
	buc	228,000	
 50	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv(Sirma pentri rasucere d2,4mm zincata cu PVC)
	kg	250,000	
 51	DE16Af
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Numai lucru) Saltele Reno din plasa din otel dublu rasucita , zincata cu PVC d2,7/3,7mm 2*3*0,3
	buc	228,000	
 52	AcF03B
	Umplutura din piatra din granit 150mm
	m3	410,000	
 53	Pret
	Gabion 2,0*1,0*0,5 din plasa din otel dublu rasucita , zincata cu PVC d2,7mm plasa 8x10
	buc	58,000	
 54	CC01A
	Sirma pentri rasucere d2,4mm zincata cu PVC
	kg	70,000	
 55	AcF03B
	Umplutura din piatra din granit 150mm
	m3	58,000	
 56	AcA10A
	Teava PE,  avind diametrul de 110 mm cu invelitura filtranta L=150mm, pas 500mm, buc=230 
	m	34,500	
 57	AcF03B
	Umpluturi din amestic de nisip - pietris
	m3	500,000	
 58	Anexa
	Ingradire de protectie  
	m	105,000	
 59	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura sudura    (  Ingradire de protectie  din teava din otel si corniera  )
	t	2,013	
 60	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	132,600	
 61	CN21A
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturi ( Vopsirea cu lac  in 4 straturi, pe grund )
	m2	49,867	
 62	Anexa
	Rampa
	m	20,000	
 63	CL10C
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura ( Ingradire rampa   din teava din otel  )
	t	0,550	
 64	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Piese ingrobata )
	kg	214,200	
 65	CN21A  К=2
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu  vopsele pe baza de ulei in 2 straturiVopsirea cu lac  in 4 straturi, pe grund )
	m2	20,645	
 66	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa( Beton  B15 W4 F150  )
	m3	5,700	
 67	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa( Beton  B3,5  )
	m3	2,100	
 68	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi( Montare plase sudate  ) 
	kg	13,600	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.