CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala a institutiei de invatamint si educatiei  IET 79 cu nr. cadastral  01100105.251.01., str.Zelinschi 28/7, mun. Chisinau  Lucrari de constructii  (Marca SA)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de demolare
	
1	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	143,000
	
2	RCsG32A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	632,000
	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(pereti)	m2	356,100
	
4	CP50B
	Demontarea elementelor prefabricate din beton la acoperis	buc	55,000
	
5	RCsG32E
	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	32,000
	
6	RCsB28C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	8,350
	
7	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	7,310
	
8	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	498,000
	
9	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	498,000
	
10	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	498,000
	
		2. Lucrari de consolidare  parter,etaj, axe 1-7,A-C
	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	3 583,440
	
12	RCsR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	132,000
	
13	RCsB05A
	Beton armat B25/M300  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	3,410
	
14	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	65,000
	
15	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	226,000
	
16	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	27,100
	
17	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	93,000
	
18	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat( Bulon M12, L=550, piulita,saiba )	buc	93,000
	
19	RCsJ08C
	Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	214,000
	
20	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	110,000
	
		3. Lucrari de consolidare  suport canale de ventilare axe 1-7,A-C	
21	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	382,000
	
22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Filet, buloane,piulite)	kg	55,000
	
23	RCsR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	12,000
	
24	RCsB05A
	Beton armat B25/M300  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	9,150
	
25	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,000
	
26	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	172,000
	
27	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,200
	
28	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	80,000
	
29	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat( Bulon M12, L=550, piulita,saiba )	buc	80,000
	
		4. Fundatile la peretii despartitori	
30	RCsB05A
	Beton armat B25/M300  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	16,940
	
31	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	292,000
	
32	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	672,000
	
33	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	125,800
	
34	TsA03D
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren foarte tare	m3	15,140
	
		5. Zidaria peretilor	
35	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	1,210
	
36	CD56A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidro cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	3,620
	
37	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC 12.5 mm hidro, din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	104,500
	
38	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	15,850
	
39	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Buiandrugi si piese de imbinare a zidariei)	kg	737,800
	
40	RCsR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	50,240
	
		6. Consolidarea peretilor	
41	RpCJ34A
	Spalarea manuala  la pereti din blocuri de calcar	m2	2 120,000
	
42	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2 120,000
	
43	RpCG17A
	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, 100*100mm cu d=5 mm,  mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime	m2	2 120,000
	
		7. Pardosele	
44	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%Cheramzit	m3	41,000
	
45	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	173,000
	
46	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	28,800
	
		8. Consolidarea plansee	
47	RCsB28C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	1,400
	
48	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	31,000
	
49	RCsB05A
	Beton armat B25/M300  in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice	m3	14,470
	
50	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64,230
	
51	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 352,000
	
52	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	62,000
	
53	CB11B
	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc	186,000
	
		9. Finisarea tavane	
54	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Placa 12.5 mm grosimea, rezistenta ridicata sub actiunea focului, carton special ignifugat,materialul nu contine componente toxice.)	m2	839,000
	
55	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	913,000
	
56	CF52BK=2.5
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	74,000
	
57	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	913,000
	
58	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,000
	
59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	913,000
	
60	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	913,000
	
61	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,310
	
		10. Finisarea pereti	
62	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	185,000
	
63	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	523,000
	
64	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu	m	708,000
	
65	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3 403,800
	
66	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 090,820
	
67	CF50A k=4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	964,000
	
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 403,800
	
69	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	2 054,820
	
70	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3 403,800
	
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3 403,800
	
72	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2 098,680
	
73	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: (placa 12.5 mm rezistenta ridicata sub actiunea focului, carton special ignifugat,materialul nu contine componente toxice.)	m2	73,000
	
74	RCsR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	18,000
	
75	RCsJ08C
	Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	265,000
	
		11. Reparatia scarilor	
76	RCsB28C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	3,820
	
77	RCsR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	24,000
	
78	RCsR20B
	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi	m2	24,000
	
79	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	4,350
	
80	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,440