IMSP CNAMUP SAMU Briceni. Amenajarea  teritoriului.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Amenajare			
1	RpDB36B
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton) 
	m	32,0000	
 2	RpDB37C
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton	m2	325,0000	
 3	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	6,0000	
 4	DH02B
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 	100m2	3,2500	
 5	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II 	100m2	3,2500	
 6	TrI1AA01A3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare -   categoria 3	t	20,0000	
 7	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	20,0000	
 8	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,1250	
 9	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris	m3	19,6000	
 10	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm BOBINA 60mm	m2	325,0000	
 11	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100 cm x 18 cm x 30 cm) 
	m	40,0000	
 12	CK14A
	Porti si portite  metalice ( montarea )
	m2	5,4300	
 13	
	Poarta gata confectionata din panou EURO cu H=1,55 m L=3,5m tip GARDLINE.MD
	buc	1,0000	
 14	TsH238A
	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea stilpelor metalici adincime 0,7m
	buc	2,0000	
 15	CA08C
	Betonarea stilpelor metalici de sustinere a portilor
	buc	2,0000	
 16	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	6,0000	
 17	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm cot
	buc	1,0000	
 18	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm  Rigola plastic (PP) cu gratar zincat 100x50x1000 (dn110,75) SAB- Colectarea apelor pluviale
	buc	3,0000	
 19	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Sifon INOX 150x150 cu iesire orizontala D110, clapeta suspendatг si gratar оn fante la 12,5 tone оncarcare
	buc	1,0000	
 20	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	0,3200	
 21	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) -26611264330911, 26611264330012,26611264330913,2811236305661)          (resursul  26611264331011 -2buc,26611264331014-1buc,26611264331010-1buc,2875274200001-1buc)
	buc	1,0000	
 22	
	Gazon 100m2
	 	 	
 23	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)
	100m2	1,0000	
 24	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	7,2000	
 25	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1,2000	
 26	TsE02B
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu 
	100m2	1,0000	
 27	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp
	100m2	1,0000	
 28	
	Furtun  3/4" 
	m	25,0000	
 29	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" 
	buc	2,0000	
 30	
	Pistol de stropit cu debit reglabil, 4 jeturi stropire   ERGO Cellfast
	buc	1,0000	
 31	CP01A apl
	Rigola POLYMAX BASIC DN150 H217 cu grila plastic A15 (1000x210x217)
	buc	10,0000	
 32	
	Zona de inspectie auto 12m2
	 	 	
 33	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	2,4000	
 34	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	1,2000	
 35	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	1,4000	
 36	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	12,0000	
 37	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 15/M200 h=0,15m
	m3	1,8000	
 38	
	Reparatia caminelor existente
	 	 	
 39	CP13A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat  avind suprafata pina la 0,5 mp inclusiv, tencuirea cu praf de piatra   CAPAC la inel prefabricat pt. camine d=1,0 m
	buc	3,0000	
 40	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
	buc	2,0000	
 		Capitolul 2. Copertina intrare garaj
			
41	TsH238A
	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea stilpelor metalici adincime 0,7m
	buc	12,0000	
 42	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, ..Beton clasa  B15 (M200).
	m3	3,0000	
 43	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	1,7000	
 44	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv gr 8,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  Tabla profilata T40 ГОСТ 24045   protejata anticoroziv, cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis
	m2	30,0000	
 45	CD07A
	Pereti din panouri din tabla zincata cutata gr 12 fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv  Tabla profilata T18 ГОСТ 24045   protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor
	m2	63,0000