Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice,, blocul Nr.3, str.31 august 1989, nr.137, mun. Chişinău	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Caiet de sarcini

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie bloc nr. 3, str. 31 August nr.137			
		Capitolul 1.1. Coridor Etaj 3			
		Capitolul 1.1.1. Pereti			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti 	m2	452,450	
 2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	452,450	
 3	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	452,450	
 4	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	452,450	
 5	RpCJ07B
	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea peretilor si pardoselilor cu plinte etc., avind grosimea de 1,0 cm, aplicate in 3 straturi cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil)	m	194,820	
 6	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	452,450	
 7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	452,450	
 8	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor	m2	452,450	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	452,450	
 10	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	452,450	
   		Capitolul 1.1.2. Tavan			
11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la  tavane	m2	209,400	
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	209,400	
 13	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane, preparare manuala a mortarului.	m2	209,400	
 14	CF53Bk=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	209,400	
 15	RpCJ07B
	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre tavan si perete , avind grosimea de 1,0 cm, aplicate in 3 straturi cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil)	m	209,400	
 16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	209,400	
 17	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	209,400	
 18	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	209,400	
 19	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	209,400	
   		Capitolul 1.1.3. Glafuri			
20	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu	m	315,440	
 21	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	106,170	
 22	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,170	
 23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor	m2	106,170	
 24	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele glafurilor	m2	106,170	
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	106,170	
 26	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,170	
   		Capitolul 1.1.4. Pardosea			
27	RpCO37A
	Demontarea plintei din lemn	m	116,300	
 28	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc ( Linoleum)	m2	209,400	
 29	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (Подстилающий слой под полы из фанеры OSB толщ.15мм) 	m2	209,400	
 30	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (Linoleum Industrial rezistent la uzura. gr. 3 mm)	m2	209,400	
 31	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	116,300	
     		Capitolul 1.2. Coridor Etaj 4			
		Capitolul 1.2.1. Pereti			
32	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti 	m2	452,450	
 33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	452,450	
 34	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	452,450	
 35	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	452,450	
 36	RpCJ07B
	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea peretilor si pardoselilor cu plinte etc., avind grosimea de 1,0 cm, aplicate in 3 straturi cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil)	m	194,820	
 37	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	452,450	
 38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	452,450	
 39	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor	m2	452,450	
 40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	452,450	
 41	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	452,450	
   		Capitolul 1.2.2. Tavan			
42	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la  tavane	m2	209,400	
 43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	209,400	
 44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane, preparare manuala a mortarului.	m2	209,400	
 45	CF53Bk=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	209,400	
 46	RpCJ07B
	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre tavan si perete , avind grosimea de 1,0 cm, aplicate in 3 straturi cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil)	m	209,400	
 47	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	209,400	
 48	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	209,400	
 49	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	209,400	
 50	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	209,400	
   		Capitolul 1.2.3. Glafuri			
51	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu	m	315,440	
 52	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	106,170	
 53	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	106,170	
 54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  glafurilor	m2	106,170	
 55	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele glafurilor	m2	106,170	
 56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	106,170	
 57	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,170	
   		Capitolul 1.2.4. Pardosea			
58	RpCO37A
	Demontarea plintei din lemn	m	116,300	
 59	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc ( Linoleum)	m2	209,400	
 60	CG01D
	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (Подстилающий слой под полы из фанеры OSB толщ.15мм) 	m2	209,400	
 61	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (Linoleumm Industrial rezistent la uzura gr. 3 mm)	m2	209,400	
 62	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	116,300	
     		Capitolul 1.3. Altele			
63	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	35,000	
 64	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	26,000	
   		Capitolul 1.4. Atelier Pictura			
		Capitolul 1.4.1. Pereti			
65	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti 	m2	45,000	
 66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	65,000	
 67	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,000	
 68	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3	m2	65,000	
 69	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,000	
 70	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	65,000	
 71	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor	m2	65,000	
 72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,000	
 73	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	
   		Capitolul 1.4.2. Tavane			
74	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la  tavane	m2	41,000	
 75	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavane, preparare manuala a mortarului.	m2	41,000	
 76	CF53Bk=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	41,000	
 77	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,600	
 78	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	41,000	
 79	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	41,000	
 80	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,000	
   		Capitolul 1.4.3. Pardosea			
81	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150)	m2	47,100	
 82	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm 	m2	47,100	
 83	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC (Linoleumm Industrial rezistent la uzura gr. 3 mm)	m2	41,000	
 84	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	47,200	
   		Capitolul 1.4.4. Altele			
85	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000	
 86	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	5,000	

Rector                          Victoria Malnic

L.Ş.