Caiet de sarcini

	WinСмета2000     
Alimentarea cu gaze naturale SAMU Glodeni   №125-2(194-2-2019)-AGE	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
Alimentarea exterioară cu gaze
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitatea	
					
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Газопровод среднего  давления 			
		1.1.1. Земляные работы для трубопроводов			
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,390	
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . (Доработка вручную, уширения и приямки)	m3	1,210	
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. )	100 m3	0,320	
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv  (Уплотнение мех.)	100 m3	0,320	
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	8,060	
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85)	100 m3	0,001	
		1.1.2. Арматура и трубопроводы			
7	GD14B.1	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2  1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода ф75 газопроводом ф32х3 (надземно)	buc	1,000	
8	GD12A	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу	buc	1,000	
9	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm  (Кран шаровой ст.  фланц. Pn 10-16, диам. 25 мм КШФ-25)	buc	2,000	
10	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm 	buc	4,000	
11	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф32х3.0мм, ГОСТ 10704-91*) 	m	6,000	
12	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  (Окраска  труб)	m2	0,720	
13	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф  32х3.0    на укладку змейкой 2%)	m	2,000	
14	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm  (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф  32х3.0    )	m	48,000	
15	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm 	1 km	0,050	
16	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Крепление газопровода ф32х3 к капитальной стене здания серия 5,905-8)	kg	4,060	
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	0,210	
		1.1.3. Установка ШГРП на стене здания			
18	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для установки ШГРП на наружной стене здания)	kg	15,000	
19	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,015	
20	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,015	
21	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,015	
		1.1.4.  Ограждение и покрытие площадки  УПГ-7  1шт			
22	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	3,000	
23	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 3шт, соедин.элементы -7,07кг, бетон  В7,5- 0,21м3 под стойки ф1)	m	3,650	
24	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки)	m2	1,450	
25	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,056	
26	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,056	
27	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,056	
28	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (толщ.100 мм)	m3	0,470	
29	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм)	m3	0,750	
		1.1.5.  Земляные работы для заземления шкафа			
30	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,130	
31	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare 	m3	1,130	
		1.1.6.  УПГ-1-1   Вход-выход из земли п/э газопровода (Д=32) - 1шт  			
32	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100mm  Футляр из  металлической  трубы ду=100мм	m	1,000	
33	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....В12,5 	m3	0,010	
34	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000	
35	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт,  патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3,54	kg	3,540	
36	IzD02B
	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,004	
37	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,004	
38	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,004	
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,010	
40	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3 mm   PE80 SDR11 mm  	m	1,500	
41	IC24B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de  de  25х2,8  ГОСТ 10704-90*	m	0,500	
42	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm  - МВ32 с закл. нагревателями	buc	1,000	
43	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot)  din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm  - Переход полиэтилен-сталь  ф32х25	buc	1,000	
44	GD58A
	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm    (Футляр из  трубы  ф63х5,8мм ПЕ80 SDR11  ,  L=6,0м)	m	6,000	
45	IzF10Hf
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) 	m2	0,040	
46	IzF10H
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.),  (Пенополимерный материал  - 0,1кг на 1узел ) 	m2	0,020	
47		Полимерная липкая лента	m	20,000	
48	AcA11B1	Протаскивание труб через футляр	buc	1,000	
49	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер)	m3	0,040	
50	GD09A1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер )	buc	1,000	
51	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Каркас ,круг  6 А- II)	kg	2,100	
52	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 	m2	0,110	
53	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,060	
54	GA07A
	Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25)	buc	1,000	
		1.1.8. Разборка и восстановление асфальтового покрытия (4 м2)			
55	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 	m	8,000	
56	Dl109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 	m3	1,280	
57	TsC03H1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV 	100 m3	0,020	
58	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km 	t	2,300	
59	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III 	100 m3	0,020	
60	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 	m3	0,450	
61	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	0,670	
62	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica 	m2	3,200	
63	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 	m2	3,200	
		1.1.9. Газопровод низкого давления			
64	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Teava D25x3   Гост 3262-75)	m	1,000	
65	IzL02C
	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita 	m2	0,052	
66	ID02C
	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"   (Переход  стальной  ф25х20)	buc	1,000	
		2. Lucrari de montare 			
67	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h  Шкафной  газорегуляторный  пункт   с 2-мя    регуляторами давления газа  2 FRG/2MB  DN25	buc	1,000	
68	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm  -заземлитель вертикальный	10 buc	0,300	
69	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm- заземлитель горизонтальный в земле	100 m	0,090	
70	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 - заземлитель горизонтальный из полосовой стали в земле	100 m	0,050	
		3. Valoarea utilajului			
71	Цена поставщика	Шкафной  газорегуляторный  пункт   с 2-мя    регуляторами давления газа  2 FRG/2MB  DN25	buc	1,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2
 Alimentarea interioară cu gaze
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitatea	
					
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Газоходы  для отвода дымовых газов  ф100   ,  1комп			
1	TfE04C
	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm -  Газоход для отвода дыма L=1,0м  D.100 /60	buc	1,000	
		1.2. Трубопроводы и трубопроводная арматура			
2	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=20мм)	2 buc	0,500	
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой  муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа     КШ-20  )	buc	4,000	
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой  муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа     КШ-15 )	buc	2,000	
5	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм  КТЗ-003-20)	buc	1,000	
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Крепление  газопровода  ф20 к  сте	kg	6,240	
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (Крепление  газопровода  ф15 к  стене м по типу УКГ-13,00    - 2шт)	kg	3,120	
8	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	
9	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"(Футляр ф50 через стены  для стальной трубы Ф20мм, L=500мм )	buc	1,000	
10	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga   (Протаскивание труб через футляр)	buc	1,000	
11	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare  	t	0,009	
12	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,009	
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,009	
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной Ф20х15)	buc	1,000	
15	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"   (Труба Ду 20х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	35,000	
16	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"   (Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	4,000	
17	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 	m	39,000	
18	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 
	m	39,000	
19	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали  	m2	4,680	
20	IA52A	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze     (Шкаф металлический вентилируемый  для счетчика газа G 4Т)	buc	1,000	
21	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra  (Зонт вытяжной ) 1шт.	m2	0,260	
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.  (Воздуховод  из оцинкованной стали  б = 0,5мм, ф 150,  ГОСТ19904-90*)	m2	1,410	
23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate  Приточная жалюзийная решетка 0,15х0,25h. S=0.35m2	buc	1,000	
		2. Lucrari de montare 			
24	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный    G-4 T 	buc	1,000	
25	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw  - Котлоагрегат настеный водогрейный    "THERM 23TСL"	buc	1,000	
26	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 kg (Кухонная плита, эмалированная, работающая на  газе с дух. шкафом ПГ-4)	buc	1,000	
27	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze,  - клапан -отсекатель ф20 мм нормально-открытый  NVG-20 NO	buc	1,000	
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности  "Лелека"	buc	1,000	
		3. Valoarea utilajului			
29	Pretul firmei	  Счетчик газовый мембранный    G-4 T 	buc	1,000	
30	Pretul firmei	Котлоагрегат водогрейный  настенный  Двухконтурный  газовый  с автоматикой горения безопасности пультом управления котлом    с закрытой камерой сгорания  (комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=23,0 кВт "THERM 23TСL""Thermona" Cehia	buc	1,000	
31	Pretul firmei	Плита газовая 4-х конфорочная   ПГ-4 	buc	1,000	
32	Pretul firmei	 Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф20 мм нормально-открытый  NVG-20 NO	buc	1,000	
33	Pretul firmei	 Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	1,000	
34	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь  ЛАТ4	buc	1,000	
35	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	1,000	
36	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый  Момент	buc	1,000