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FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul     Lucrări de reparație a fațadei la sediul clădirii Direcției Generale Educație Ștefan Vodă
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă    Direcția Generală Educație Ștefan Vodă, or.Ștefan Vodă str. Gr. Vieru 10
(denumirea, adresa)


	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect

	
	
	1. Sediul Central

	
	

	1
	RpCJ35B
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc (partial unde cade)

	m2
	200,000

	2
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( la pereti ceia ce sa scos)

	m2
	200,000

	3
	CF11A
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu

	m2
	450,000


	4
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	200,000


	5
	RpCH29A
	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor

	m
	200,000


	6
	CN06B
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat (Gardul alb)

	m2
	45,000


	7
	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  (pentru pireu )  (se exclude vibrator, macara,buldozer)

	m3
	1,000


	8
	TrI1AA01A1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1

	t
	4,000


	9
	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	4,000


	
	
	Total Sediul central
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	2. Sala de sedinta
	
	

	10
	RpCJ35B
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc 

	m2
	25,000


	11
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	25,000


	12
	CF11A
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu

	m2
	75,000


	13
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	25,000


	14
	RpCH29A
	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor

	m2
	25,000


	15
	TrI1AA01A1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1

	t
	2,000


	16
	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km

	t
	2,000


	
	
	Total Sala se sedinta
Inclusiv salariu
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