Aprobat:
Director general interimar
al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 
Sergiu BEJAN ______________________

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"   
3. Obiectul achiziţiilor:  Reparatia drumului R21 Orhei-Bravicea-Calarași, km 21,2 - 27,83

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Volum	

1	2	3	4	6	7	
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor				
1	000111
	Restabilirea traseului	1 km		6,630	
	46511110000	Геодезист	h-om.	16,0000		
	931006001993g	Ajutor geodez	h-om.	32,0000		
 2	000111
	Trasarea axelor constructiei de drum (L= 6,63 km) si a acceselor laterale (Ltot = 1,03 km( 41 buc., l = 25 m/buc.)).	1 km		7,660	
	46511110000	Геодезист	h-om.	2,0000		
	931006001993g	Ajutor geodez	h-om.	3,4000		
	243012610872_1	Email alb (сжатая)	kg	1,1000		
 		1.2. Decaparea structurii rutiere din piatra sparta				
3	DA04A
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		411,880	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100		
 4	TsC19C1
	(Hmed=20cm   decaparea stratului de fundatie a structurii rutiere existente) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III	100 m3		63,720	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8600		
 5	TsC19B1
	(Hmed=10cm   inapoirea materialului de la decaparea) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3		44,212	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400		
 6	TsC03F1
	(incarcarea materialului de la decapare ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		19,510	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 7	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in depozit)	t		2 536,100	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 8	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		19,510	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 9	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		19,510	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 		1.3. Decaparea structurii rutiere din beton asfaltic 				
10	DI155E
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2		4 838,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091		
 11	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in depozit)	t		1 100,530	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 12	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		5,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 13	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		5,000	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 		1.4. Decaparea imbracamintei rutiere existente la drumuri laterale si intrari in curti				
14	DI155D
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2		616,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071		
 15	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (in stare densa)	t		67,750	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 16	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (decaparea imbracamintei: din beton asfaltic, beton de ciment si pavaj )	100 m3		0,107	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
 17	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (ca deseuri de constructie)	t		25,180	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270		
 18	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,107	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 19	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,107	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 		1.5. Demontarea constructiilor de evacuare a apelor pluviale				
20	RpAcA49D
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm (diam. = 300mm; inclusiv PC260+41)	m		39,000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7600		
	2710602000107	Otel beton profil neted  D = 10 mm	kg	0,0800		
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,6300		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000		
 21	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (in depozit)	t		2,240	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 22	RpAcA50C
	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment, asamblate cu  manson si inel de cauciuc, avind diametrul de 350-450 mm (diam. = 400mm)	m		4,800	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000		
	2710602000107	Otel beton profil neted  D = 10 mm	kg	0,0800		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1100		
 23	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (in depozit)	t		1,950	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 		1.6. Defrisarea suprafetilor de arbori si arbusti				
24	TsG04A
	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha		1,000	
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	1,9700		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	1,9700		
 25	TsC04H1
	( К=0,85 INCARCAREA  )Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IV	100 m3		0,097	
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,9200		
 26	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		7,760	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 27	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,097	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 28	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,097	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 		1.7. Decaparea stratului vegetal				
29	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( H=30cm ; Y=1.2 t/m3 )	100 m3		53,380	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 30	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t		6 405,600	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 31	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		53,380	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0020		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300		
 32	TsC50Ak=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I	100 m3		53,380	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0100		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1300		
 		2. Lucrari de terasament				
33	TsC03F1
	( debleu ; Y=1.8t/m3  ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		58,960	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 34	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rambleu)	t		10 612,800	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 35	TsC03F1
	( debleu ; Y=1.8t/m3  ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		27,390	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 36	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rambleu)	t		4 930,200	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 37	TsC03F1
	( debleu ; Y=1.8t/m3  ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		23,130	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 38	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t		4 163,400	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 39	TsC03F1
	( debleu ; Y=1.7t/m3  ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		70,700	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 40	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in rezerva)	t		12 019,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 41	TsC03B1
	( treptelor ; Y=1.7t/m3  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,030	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 42	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		175,100	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 43	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		175,100	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 44	DI96
	(NUMAI Compactor 25 t )  Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		87,390	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
 45	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		873,900	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000		
 		3. Lucrari de finisare si planificare				
46	TsE05B
	( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		198,580	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
 47	TsE05B
	( terasamenrului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		352,590	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
 48	TsC03B1
	( S=2876m2----  planificarea taluzurilor in ramblee si santurelor)  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		28,760	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 49	DI96
	(NUMAI Compactor 25 t )  Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		32,560	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
 50	TsD14A01
	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3		325,600	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000		
 		4. Lucrari de consolidare				
		4.1. Consolidarea santurilor si taluzelor cu strat vegetal H=10cm				
51	TsC03E1(k=0,8)
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I ( (incarcarea pamintului vegetal din depozit ; Y=1.2t/m3 ) , k=0,8	100 m3		33,360	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 52	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (din depozit)	t		4 002,960	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 53	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		333,600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800		
 54	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2		333,600	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		
 55	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		333,600	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860		
 		4.2. Montarea pietrei de bordura				
56	TsC54B
	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1, h=10 cm	m3		59,214	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752-00078	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 57	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.18 pe fundatie din beton monolit C16/20 XO, conform SM EN 206)	m		1 558,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	266310210000116	Beton  C16/20  XO, conform SM EN 206+A1:2017	m3	0,0450		
	2666122800285578	Bordura din beton C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, cu parametrii 100x30x18cm	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060		
 		4.3. Executarea casiurilor sub trotuar.Partea stinga.PC259+00;PC260+00;PC262+00;PC263+33;PC264+50;PC276+16.Partea dreapta.PC264+50.				
58	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta(LA30 fr.16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1; h=10cm)	m3		2,222	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 59	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37  XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206  la edificiile artificiale (longrina 200*200)	m3		1,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 60	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37  XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206  la edificiile artificiale (rigola)	m3		1,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 61	Dl124
	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (dalelor RUPA 5-10/1 =22buc)	m3		1,100	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000		
	4029050200	(M200)   Mortar de ciment	m3	0,1200		
	2666122800563887	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m (dalelor RUPA 5-10/1 )	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,7400		
 		4.4. Amenajarea si  constructia trotuarului si constructia rigolei din beton monolit pentru evacuarea apelor pluviale. (b=0,4; h=0,4, 1:1,5).				
62	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		27,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 63	TsC03E1
	( INCARCAREA  ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		0,270	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 64	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t		48,600	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 65	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,270	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 66	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		0,270	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 67	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)	100m2		0,418	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800		
 68	TsE03B
	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)	100m2		1,810	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900		
 69	Dl130
	Rigola din beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1:2017,  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=8 cm (fundul rigolei)	100m2		0,323	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	2663102100000-37	Beton C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401-1	Mastic Bituminos	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601-315	Piatra sparta fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 70	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-7)	100m2		-0,323	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	2663102100000-37	Beton C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 71	Dl130
	Rigola din beton monolit C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1:2017,  h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=8 cm (taluzul rigolei)	100m2		1,350	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	2663102100000-37	Beton C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401-1	Mastic Bituminos	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601-315	Piatra sparta fr.8-31.5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 72	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (k=-7)	100m2		-1,350	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	2663102100000-37	Beton C30/37 XC4+XD3+XF4 conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 73	
	Material lemnos	m3		0,040	
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,0000		
 74	material
	Mastic bituminos	kg		33,000	
	10119951	Mastic bituminos	kg	1,0000		
 		4.5. Executarea rigolelor cu sectiune dreptunghiulara  din beton monolit				
75	TsC60B
	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator  "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3		1,890	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8600		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu un caus de 0,15 m3	h-ut	14,0000		
 76	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (LA30 fr.16-32mm,  conform SM SR EN  13242+A1;  h=10cm)	m3		63,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 77	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  (Piesa de trecere -teava din PVC; diam.=50mm; L=0.3m/buc; Lung=105m )	buc		350,000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200		
	252315672103750	Piesa de trecere -teava din PVC; diam.=50mm;L=0.3m/buc;Lung=105m 	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120		
 78	RpAcA29 (Adaptat)
	Taierea teava din PVC; d50mm, Lung=105m, cu ferestraul de mina	buc		349,000	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5700		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500		
 79	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37  XC4 XD1 XF4,  conform SM EN 206  la edificiile artificiale  (rigola)	m3		191,750	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 80	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri  (A500C)	t		5,610	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000		
	2710703517201500	Armatura  (A500C) 	t	1,0000		
 81	IzF20Df
	(lemn p-ru rosturi 100*20=1.3m3)   Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet	m		630,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700		
	25213026029022	Placi termoizolante, placi polistiren celular  (lemn p-ru rosturi) 	m3	0,002063		
 82	IzF20Af
	( mastic bituminos =0.38t)  Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m		630,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600		
	23203226000488	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064  ( mastic bituminos) 	kg	0,603175		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020		
 83	Dl119
	(capace) Fundatii monolite din beton C30/37  XC4 XD1 XF4  la edificiile artificiale	m3		7,540	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 84	Dl126
	(A500C)   Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t		0,719	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000		
	2710703517201500	Armatura  (A500C) 	t	1,0000		
 85	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		1,890	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
 86	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		1,890	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		4.6. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta				
87	Dl115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta   (LA30 fr.16-32mm, conform SR-EN 13242+A1; prin metoda de impanare)  h= 10 cm	m2		11 326,330	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601la16	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,1260		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
 88	Dl116k=5
	Pentru fiecare 1 cm  se adauga piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1,  la norma Dl115 , k=5	m2		11 326,330	
	14111222016601la16	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0126		
 		5. Sistemul rutier 				
		5.1. Casete de supralargire				
89	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008  Н=15см  Kcomp-1.22)	m3		204,070	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	14211022004677410b	Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75, conf.SM-EN 13242+A1 	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 90	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ,H=20cm	m3		113,110	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	14111222016469la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 -63mm, conform SM SR EN  13242+A1 	m3	0,2030		
	14111222016729la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 - 63mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
 91	DZ01A
	( NUMAI LUCRU  ----   amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015   Н=15см)   Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment	m3		48,860	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1330		
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
 92	pret
	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75, conf.SM-EN 13242+A1, Y=1,55 t/m3	m3		61,240	
	14111222016461041	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75, conf.SM-EN 13242+A1, Y=1,55 t/m3 	m3	1,0000		
 93	pret
	ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R)	t		3,430	
	265112210039710	CEM2 Ciment  	t	1,0000		
 94	TsI51C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		98,080	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 95	DA12C
	( NUMAI LUCRU )   Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3		48,860	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
 96	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 )	t		0,270	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 97	DB19G
	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		282,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310кз	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 98	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 )	t		0,085	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 99	TsJ05Badapt
	(geocompozit 50/50 kN/m conf.SM SR EN 15381;2010 )   Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum	m2		282,500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100		
	1711217329883geo	Geocompozit 50/50 kN/m conf.SM SR EN 15381;2010 	m2	1,0150		
 100	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,2l/m2 )	t		0,056	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 101	DB16H
	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)   Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		282,500	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311щмс	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)     Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   	t	0,0970		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		5.2. Drum principal				
102	DA04A
	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3		219,700	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100		
 103	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (drenat din amestic de agregate optimal 0-63  Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см  Kcomp-1.22)	m3		4 721,150	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	14211022004677410b	Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75, conf.SM-EN 13242+A1 	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 104	DA12B
	(H=8cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1; , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3		1 935,170	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	14111222016469la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 -63mm, conform SM SR EN  13242+A1 	m3	0,2030		
	14111222016729la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 - 63mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
 105	DA12B
	(H=10cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1; , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3		2 187,820	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	141112220164691la16	 Piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1	m3	0,2030		
	141112220167291la16	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
 106	DA12B
	(H=20cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3		7 563,410	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	14111222016469la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 -63mm, conform SM SR EN  13242+A1 	m3	0,2030		
	14111222016729la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 - 63mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
 107	DZ01A
	( NUMAI LUCRU  ----   amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015   Н=15см)   Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment	m3		8 083,400	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1330		
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
 108	pret
	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75, conf.SM-EN 13242+A1, Y=1,55 t/m3	m3		10 185,100	
	14111222016461041	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75, conf.SM-EN 13242+A1, Y=1,55 t/m3 	m3	1,0000		
 109	pret
	ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R)	t		570,400	
	265112210039710	CEM2 Ciment  	t	1,0000		
 110	TsI51C5
	Transportarea amestecului preparat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		14 829,470	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 111	DA12C
	( NUMAI LUCRU )   Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3		8 083,400	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
 112	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 )	t		42,350	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 113	DB19G
	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		52 931,000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310кз	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 114	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 )	t		15,880	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 115	DB16H
	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)   Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		52 931,000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311щмс	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)     Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   	t	0,0970		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		6. Lucrari de arta				
		6.1. Constructia podetului  2 x diam.1.0m, de la PC223+50				
116	TsC03B1
	( groapa; Y=1.8t/m3  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,880	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 117	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		10,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 118	TsC03E1
	(incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		1,460	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 119	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in rambleu)	t		262,800	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 120	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		1,460	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 121	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		1,460	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 122	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 ( sub corpului podetului; h=10cm)	m3		3,889	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 123	TsC54A
	(Balast  --- sub elementele de capat a podetului)   Strat de fundatie din nisip	m3		24,426	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525b	(balast)   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 124	Dl119
	(sub corpul podetului  h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		11,600	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 125	Dl122
	(TB 100,25-75  -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc )  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		12,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2666122800561977	(TB 100,25-75  -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 126	IzF18B
	(h=2cm mortar M200F200 =0.7m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2		35,000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0070		
	2664102102018200	Mortar ciment M-200	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120		
 127	Dl119
	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		10,130	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 128	Dl119
	(jonctiunei ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		0,420	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 129	Dl123
	Montarea Peretelui de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		4,040	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228005621526	Perete de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 130	Dl123
	Montarea aripilor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		3,920	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	2666122800562154	Aripi laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc 	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 131	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( LA(30) h=30cm--- intre aripile laterale)	m3		2,620	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 132	Dl119
	(h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		1,750	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 133	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =20.7kg  )	m		25,100	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,824701		
 134	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		132,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 135	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		12,600	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
 136	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  LA(30) ; h=10 cm	100m2		0,770	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	220,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601la30	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 137	Dl131k=5
	Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130, k=5	100m2		-0,770	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 138	Dl119
	(support 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton (C30/37 (XC4 XD1 XF4))  la edificiile artificiale	m3		0,700	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 139	Dl129
	(piatra bruta mai mare 200mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		1,500	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100		
 140	TsC03B1
	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,520	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 141	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		1,520	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		6.2. Constructia podetului  2 x diam.1.0m, la acces  PC224+25				
142	TsC03B1
	( groapa; Y=1.8t/m3  )   Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,640	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 143	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		10,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 144	TsC03E1
	(incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		1,460	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 145	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in rambleu)	t		262,800	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 146	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		1,460	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 147	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		1,460	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 148	Dl122k=0.8
	(DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		12,500	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 149	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,125	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 150	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		31,250	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 151	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,125	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 152	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,125	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 153	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 ( sub corpului podetului; h=10cm)	m3		4,603	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 154	TsC54A
	(Balast  --- sub elementele de capat a podetului)   Strat de fundatie din nisip	m3		24,426	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525b	(balast)   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 155	Dl119
	(sub corpul podetului  h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		13,900	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 156	Dl122
	(TB 100,25-75  -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc =12buc)  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		14,880	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2666122800561977	(TB 100,25-75  -gr.=3100kg;W=1.24m3/buc ) Tuburi din beton armat	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 157	IzF18B
	(h=2cm mortar M200F200 =0.9m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2		45,000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0070		
	2664102102018200	Mortar ciment M-200	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120		
 158	Dl119
	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		12,140	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 159	Dl119
	(jonctiunei ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		0,420	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 160	Dl123
	Montarea peretelui de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		4,040	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	266612280056215522	Perete de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 161	Dl123
	Montarea aripilor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		3,920	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	2666122800562154	Aripi laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc 	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 162	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( LA(30) h=30cm--- intre aripile laterale)	m3		2,620	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 163	Dl119
	(h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		1,750	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 164	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =25.9kg  )	m		31,400	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,824701		
 165	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		147,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 166	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		14,800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
 167	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  LA(30) ; h=10 cm	100m2		1,047	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	220,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601la30	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 168	Dl131k=5
	Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130, k=5	100m2		-1,047	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 169	Dl129
	(piatra bruta mai mare 200mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		1,500	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100		
 170	TsC03B1
	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,280	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 171	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		1,280	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		6.3. Constructia podetului  2 x diam.1.5m, de la  PC237+48				
172	TsC03B1
	( groapa; Y=1.8t/m3  )   Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		3,690	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 173	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		10,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 174	TsC03E1
	(incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		2,090	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 175	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in rambleu)	t		376,200	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 176	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		2,090	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 177	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		2,090	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 178	Dl122k=0.8
	(DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		12,500	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 179	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,125	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 180	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		31,250	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 181	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,125	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 182	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,125	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 183	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 ( sub corpului podetului; h=10cm)	m3		4,921	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 184	TsC54A
	(Balast  --- sub elementele de capat a podetului)   Strat de fundatie din nisip	m3		19,344	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525b	(balast)   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 185	Dl119
	(sub corpul podetului  h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		14,700	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 186	Dl122
	(ZK-8-100  -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc )  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		18,720	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26661228005619zk1	(ZK-8-100  -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc )   Tuburi din beton armat	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 187	IzF18B
	(h=2cm mortar M200F200 =1.0m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2		50,000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0070		
	2664102102018200	Mortar ciment M-200	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120		
 188	Dl119
	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		13,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 189	Dl123
	Montarea peretelui de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		6,280	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228005621524	Perete de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 190	Dl123
	Montarea aripilor aterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc =4buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		6,680	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228005621541	Aripi laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 191	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( LA(30) h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale)	m3		5,714	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 192	Dl119
	(h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		3,800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 193	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =37.2kg  )	m		112,800	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,329782		
 194	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		165,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 195	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		30,700	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
 196	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  LA(30) ; h=10 cm	100m2		1,057	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	220,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601la30	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 197	Dl131k=5
	Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130, k=5	100m2		-1,057	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 198	Dl119
	(suport 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton (C30/37 (XC4 XD1 XF4))  la edificiile artificiale	m3		0,700	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 199	Dl129
	(piatra bruta mai mare 200mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		3,850	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100		
 200	TsC03B1
	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,700	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 201	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		1,700	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		6.4. Constructia podetului  2 x diam.1.2m, de la PC247+61				
202	TsC03B1
	( groapa; Y=1.8t/m3  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,875	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 203	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		10,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 204	TsC03E1
	(incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		0,790	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 205	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in rambleu)	t		142,200	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 206	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,790	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 207	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		0,790	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 208	Dl122k=0.8
	(DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		47,900	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 209	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,479	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 210	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		119,750	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 211	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,479	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 212	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,479	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 213	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 ( sub corpului podetului; h=10cm)	m3		5,240	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 214	TsC54A
	(Balast  --- sub elementele de capat a podetului)   Strat de fundatie din nisip	m3		33,770	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525b	(balast)   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 215	Dl119
	(sub corpul podetului  h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		15,700	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 216	Dl122
	(TB 120,25-75  -gr.=4300kg;W=1.75m3/buc =12buc)  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		21,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26661228005619777	(TB 120,25-75  -gr.=4300kg;W=1.75m3/buc ) Tuburi din beton armat	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 217	IzF18B
	(h=2cm mortar M200F200 =1.0m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2		50,000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0070		
	2664102102018200	Mortar ciment M-200	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120		
 218	Dl119
	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		16,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 219	Dl119
	(jonctiunei ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		0,650	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 220	Dl123
	Montarea peretelui de portal ST-11 -gr.=3000kg;W=1.20m3/buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		4,800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228005621522	Perete de portal ST-11 -gr.=3000kg;W=1.20m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 221	Dl123
	Montarea aripilor laterale ST-5=3100kg;W=1.24m3/buc =4buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		4,960	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228005621544	Aripi laterale ST-5=3100kg;W=1.24m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 222	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( LA(30) h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale)	m3		3,889	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 223	Dl119
	(h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		2,580	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 224	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =23.5kg  )	m		37,700	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,824701		
 225	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		160,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 226	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		30,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
 227	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  LA(30) ; h=10 cm	100m2		1,445	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	220,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601la30	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 228	Dl131k=5
	Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130	100m2		-1,445	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 229	Dl129
	(piatra bruta mai mare 200mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		2,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100		
 230	TsC03B1
	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,185	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 231	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		2,185	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		6.5. Constructia podetului tubular cu diam. 1.2m, de la PC264+79				
232	TsC03B1
	( groapa; Y=1.8t/m3  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,728	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 233	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		10,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 234	TsC03E1
	(incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		0,615	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 235	TsI51A1k=0.5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5km (in rambleu)	t		110,700	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 236	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,615	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 237	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3		0,615	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 238	Dl122k=0.8
	(DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		12,800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 239	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,128	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 240	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		32,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 241	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,128	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 242	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,128	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 243	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 ( sub corpului podetului; h=10cm)	m3		2,619	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 244	TsC54A
	(Balast  --- sub elementele de capat a podetului)   Strat de fundatie din nisip	m3		24,098	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525b	(balast)   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 245	Dl119
	(sub corpul podetului  h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		7,800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 246	Dl122
	(TB 120,25-75  -gr.=4300kg;W=1.75m3/buc =12buc)  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		10,500	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26661228005619777	(TB 120,25-75  -gr.=4300kg;W=1.75m3/buc ) Tuburi din beton armat	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 247	IzF18B
	(h=2cm mortar M200F200 =0.5m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2		25,000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0070		
	2664102102018200	Mortar ciment M-200	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120		
 248	Dl119
	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		3,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 249	Dl123
	(peretului de portal ST-11 -gr.=3000kg;W=1.20m3/buc )  Montarea peretelui de portal ST-11 -gr.=3000kg;W=1.20m3/buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		2,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228005621522	Perete de portal ST-11 -gr.=3000kg;W=1.20m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 250	Dl123
	(aperilor laterale ST-5=3100kg;W=1.24m3/buc =4buc )  Montarea aripilor laterale ST-5=3100kg;W=1.24m3/buc =4buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		4,960	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228005621544	Aripi laterale ST-5=3100kg;W=1.24m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 251	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( LA(30) h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale)	m3		2,063	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 252	Dl119
	(h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		1,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 253	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =11.5kg  )	m		18,900	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,824701		
 254	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		113,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 255	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		14,800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
 256	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  LA(30) ; h=10 cm	100m2		0,723	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	220,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601la30	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 257	Dl131k=5
	Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130	100m2		-0,723	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 258	Dl119
	(support 1750*400*500mm ) Fundatii monolite din beton (C30/37 (XC4 XD1 XF4))  la edificiile artificiale	m3		0,700	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 259	Dl129
	(piatra bruta mai mare 200mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		1,100	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100		
 260	TsC03B1
	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,213	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 261	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		1,213	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		6.6. Reparatia podetelor tubulare cu diam. 1.0m, de la PC213+70, PC217+89, PC243+02, PC249+24, PC254+60, PC268+51, PC272+69 (7 buc.)				
262	TsC03B1
	( groapa; Y=1.8t/m3  )   Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		3,034	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 263	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		31,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 264	TsC03E1
	(incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		1,094	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 265	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in rambleu)	t		196,920	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 266	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		1,094	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 267	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		1,094	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 268	Dl122k=0.8
	(DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		32,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 269	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,320	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 270	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		80,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 271	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,320	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 272	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,320	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 273	nota
	Reparatia  podetelor cu diam. 1.0m	m3		0,000	
 274	TsA02C
	(Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		8,500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
 275	TsD01C
	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3		8,500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300		
 276	PF01A
	(solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP'' h=2cm )     Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2		7,000	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7100		
	2664102102010п	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)    (solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP''  )    	m3	0,0240		
 277	PF01C
	(solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP'' h=1cm )    Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2		7,000	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,3500		
	2664102102010п	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)    (solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP''  )    	m3	0,0120		
 278	NOTA
	Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului	m		194,800	
 279	RpCB18A
	(debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3		0,700	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500		
 280	TsD01C
	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3		0,700	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300		
 281	IzF20A
	(etansarea rosturilor cu cilt =66.6kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m		194,800	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,178122		
 282	CP21B
	(acoperirea rostului cu mortar de ciment M20 )Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3		0,700	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	1233214112820	Mortar de ciment  M200	m3	1,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000		
 283	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,092	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 284	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		23,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 285	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,092	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 286	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,092	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 287	nota
	Extinderea  podetelor cu diam. 1.0m	m3		0,000	
 288	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 ( sub corpului podetului si capat; h=10cm)	m3		3,970	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 289	TsC54A
	(Balast  --- sub elementele de capat a podetului)   Strat de fundatie din nisip	m3		49,020	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525b	(balast)   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 290	Dl119
	(sub corpul podetului  h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		11,300	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 291	Dl122
	(ZK-3-100  -gr.=880kg;W=0.35m3/buc )  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		8,750	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26661228005619zk3	(ZK-3-100  -gr.=880kg;W=0.35m3/buc )  Tuburi din beton armat	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 292	IzF18B
	(h=2cm mortar M200F200 =1.35m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2		37,500	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0070		
	2664102102018200	Mortar ciment M-200	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120		
 293	Dl119
	(jonctiunei )  Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		4,220	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 294	Dl119
	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		4,220	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 295	Dl123
	Montarea peretelui de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc  pentru edificii artificiale la drumuri	m3		14,140	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	2666122800562152	Perete de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 296	Dl123
	Montarea aripilor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc  pentru edificii artificiale la drumuri	m3		27,440	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	2666122800562154	Aripi laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc 	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 297	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( LA(30) h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale)	m3		5,560	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 298	Dl119
	(h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		6,650	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 299	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =22.5kg  )	m		78,600	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,159011		
 300	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		513,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 301	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		25,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
 302	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  LA(30) ; h=10 cm	100m2		2,740	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	220,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601la30	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 303	Dl131k=5
	Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130	100m2		-2,740	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 304	Dl129
	(piatra bruta mai mare 200mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		18,900	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100		
 305	TsC03B1
	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,250	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 306	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		2,250	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		6.7. Reparatia podetelor tubulare 2 x diam. 1.0m, de la PC 225+99 si PC 231+47				
307	TsC03B1
	( groapa; Y=1.8t/m3  )   Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,355	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 308	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		20,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 309	TsC03E1
	(incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		0,916	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 310	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in rambleu)	t		164,880	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 311	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,916	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 312	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		0,916	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 313	Dl122k=0.8
	(DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		38,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 314	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,384	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 315	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		96,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 316	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,384	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 317	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,384	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 318	nota
	Reparatia  podetelor cu diam. 1.0m  existente	m3		0,000	
 319	TsA02C
	(Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		9,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
 320	TsD01C
	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3		9,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300		
 321	PF01A
	(solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP'' h=2cm )     Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2		3,000	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7100		
	2664102102010п	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)    (solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP''  )    	m3	0,0240		
 322	PF01C
	(solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP'' h=1cm )    Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2		3,000	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,3500		
	2664102102010п	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)    (solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP''  )    	m3	0,0120		
 323	NOTA
	Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului	m		75,400	
 324	RpCB18A
	(debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3		0,200	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500		
 325	TsD01C
	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3		0,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300		
 326	IzF20A
	(etansarea rosturilor cu cilt =32.6kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m		75,400	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,432361		
 327	CP21B
	(acoperirea rostului cu mortar de ciment M20 )Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3		0,200	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	1233214112820	Mortar de ciment  M200	m3	1,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000		
 328	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,092	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 329	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		23,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 330	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,092	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 331	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,092	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 332	nota
	Extinderea  podetelor cu diam. 1.0m  existente	m3		0,000	
 333	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 ( sub corpului podetului si capat; h=10cm)	m3		4,520	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 334	TsC54A
	(Balast  --- sub elementele de capat a podetului)   Strat de fundatie din nisip	m3		26,557	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525b	(balast)   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 335	Dl119
	(sub corpul podetului  h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		12,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 336	Dl122
	(ZK-3-100  -gr.=880kg;W=0.35m3/buc )  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		9,800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26661228005619zk3	(ZK-3-100  -gr.=880kg;W=0.35m3/buc )  Tuburi din beton armat	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 337	IzF18B
	(h=2cm mortar M200F200 =0.8m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2		40,000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0070		
	2664102102018200	Mortar ciment M-200	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120		
 338	Dl119
	(jonctiunei )  Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		1,800	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 339	Dl119
	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		10,500	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 340	Dl123
	Montarea peretelui de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.01m3/buc,  pentru edificii artificiale la drumuri	m3		8,080	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	2666122800562152	Perete de portal ST-10 -gr.=2500kg;W=1.00m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 341	Dl123
	Montarea  aripilor laterale ST-4=2500kg;W=0.98m3/buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		7,840	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	2666122800562154	Aripi laterale ST-4=2500kg;W=0,98m3/buc 	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 342	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( LA(30) h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale)	m3		5,397	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 343	Dl119
	(h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		3,600	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 344	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =14kg  )	m		88,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,159011		
 345	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		169,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 346	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		26,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
 347	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  LA(30) ; h=10 cm	100m2		1,100	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	220,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601la30	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 348	Dl131k=5
	Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130, k=5	100m2		-1,100	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 349	Dl129
	(piatra bruta mai mare 200mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		8,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100		
 350	TsC03B1
	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,639	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 351	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		1,639	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		6.8. Reparatia  podetului tubular  2 x diam. 1.5m, de la PC 258+11				
352	TsC03B1
	( groapa; Y=1.8t/m3  )   Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,890	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 353	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		10,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 354	TsC03E1
	(incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		0,945	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500		
 355	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in rambleu)	t		170,100	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 356	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,945	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 357	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		0,945	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 358	Dl122k=0.8
	(DEMONTAREA elementelor de capat si corpul podetului) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		18,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 359	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,180	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 360	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		45,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 361	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,180	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 362	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,180	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 363	nota
	Reparatia  podetului 2 x diam. 1.5m existent	m3		0,000	
 364	TsA02C
	(Curatirea podetului manuala) Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		4,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
 365	TsD01C
	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3		4,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300		
 366	PF01A
	(solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP'' h=2cm )     Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2		2,000	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,7100		
	2664102102010п	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)    (solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP''  )    	m3	0,0240		
 367	PF01C
	(solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP'' h=1cm )    Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus	m2		2,000	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,3500		
	2664102102010п	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)    (solutie din ciment polimeric  (analog ''SICA  MONOTOP''  )    	m3	0,0120		
 368	NOTA
	Reabilitarea rosturilor la interiorul podetului	m		75,400	
 369	RpCB18A
	(debetonarea manuala) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3		0,100	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500		
 370	TsD01C
	(maturarea manuala a gunoiului) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3		0,100	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300		
 371	IzF20A
	(etansarea rosturilor cu cilt =41.8kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m		75,400	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,277188		
 372	CP21B
	(acoperirea rostului cu mortar de ciment M20 )Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3		0,200	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	1233214112820	Mortar de ciment  M200	m3	1,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,3700		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000		
 373	TsC03B1
	(INCARCAREA  )  Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,041	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 374	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		9,020	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 375	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,041	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 376	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,041	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 377	nota
	Extinderea  podetului 2 x diam. 1.5m	m3		0,000	
 378	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 ( sub corpului podetului si capat; h=10cm)	m3		2,700	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 379	TsC54A
	(Balast  --- sub elementele de capat a podetului)   Strat de fundatie din nisip	m3		19,340	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525b	(balast)   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 380	Dl119
	(sub corpul podetului  h=30cm ) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		8,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 381	Dl122
	(ZK-8-100  -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc )  Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3		10,080	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26661228005619zk1	(ZK-8-100  -gr.=1800kg;W=0.72m3/buc )   Tuburi din beton armat	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 382	IzF18B
	(h=2cm mortar M200F200 =0.9m3 )  Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2		25,000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0070		
	2664102102018200	Mortar ciment M-200	m3	0,0200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120		
 383	Dl119
	(jonctiunei )  Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		1,700	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 384	Dl119
	(monolitizarea inelelor) Fundatii monolite din beton C16/20(XO)   la edificiile artificiale	m3		9,300	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 385	Dl123
	Montarea peretelui de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc., pentru edificii artificiale la drumuri	m3		6,280	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228005621524	Perete de portal ST-12 -gr.=4000kg;W=1.57m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 386	Dl123
	Montarea aripilor laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc, pentru edificii artificiale la drumuri	m3		6,680	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	26661228005621541	Aripi laterale ST-6=4200kg;W=1.67m3/buc	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	3,3800		
 387	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( LA(30) h=30cm--- sub rigolei dintre aripile laterale)	m3		5,876	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 388	Dl119
	(h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		3,900	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 389	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =27.9kg  )	m		66,000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,246684		
 390	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		129,900	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 391	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		18,900	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
 392	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  LA(30) ; h=10 cm	100m2		0,962	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	220,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601la30	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 393	Dl131k=5
	Pentru fiecare 1*5=5.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130	100m2		-0,962	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 394	Dl129
	(piatra bruta mai mare 200mm)  Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3		4,650	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100		
 395	TsC03B1
	(umplutura) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		1,050	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 396	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		1,050	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 		6.9. Constructia rigolei de la PC260+52				
397	TsC02B1
	( groapa; Y=1.8t/m3  ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,620	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900		
 398	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		28,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600		
 399	TsC02C1
	(incarcarea) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I	100 m3		0,720	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100		
 400	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		129,600	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 401	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,720	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 402	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		0,720	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 403	TsC54A
	(Balast  --- sub rigolei h=30cm)   Strat de fundatie din nisip	m3		10,794	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525b	(balast)   Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2200		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 404	Dl119
	(rigola tip Bloc ) Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		5,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 405	Dl126
	(A240=30kg)  Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t		0,030	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000		
	2710703517201	Armatura	t	1,0000		
 406	Dl126
	(A500C=273.32kg)  Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t		0,273	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000		
	2710703517201	Armatura	t	1,0000		
 407	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg		28,880	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100		
	2811236309900pi	Confectii metalice  (PI)	kg	1,0400		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100		
 408	CL18A
	(cornier 120*120*10;L=1030 ) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		98,350	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886rp4	(cornier 120*120*10;L=1030 )   Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150		
 409	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere	buc		11,000	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300		
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000		
 410	nota
	Executarea rigolei cu capac (6*3.0=18m)	m		0,000	
 411	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta ( LA(30) )	m3		1,667	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 412	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		11,790	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 413	Dl126
	(A240=10.5kg)  Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t		0,011	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000		
	2710703517201	Armatura	t	1,0000		
 414	Dl126
	(A500C=657kg)  Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t		0,657	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000		
	2710703517201	Armatura	t	1,0000		
 415	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc		6,000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100		
 416	PI08A
	(dala de tip "2P 30-18-30" ;gab.3.0*1.75m; gr.=2200kg;volum=0.88m3)  Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina	buc		6,000	
	2666122800511970	(dala de tip "2P 30-18-30" ;gab.3.0*1.75m; gr.=2200kg;volum=0.88m3)  Elemente pentru poduri din beton armat	buc	1,0070		
 417	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 (XC4 XD1 XF4)    la edificiile artificiale	m3		0,250	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 418	Dl126
	(A240=14.15kg)  Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t		0,014	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000		
	2710703517201	Armatura	t	1,0000		
 419	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		46,300	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 420	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		1,350	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400		
 421	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum ( =16.8kg  )	m		20,370	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2600		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000		
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3(пакля)	kg	0,824701		
 422	TsC02B1
	(umplutura)  Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,180	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900		
 423	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		0,180	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
 424	TsC02D1
	(santuri)Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3		0,230	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
 425	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		41,400	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 426	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,230	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 427	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		0,230	
	1411122201752	Piatra sparta  LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 428	Dl130
	(in aval)  Consolidarea taluzului rambleului  cu beton monolit (C30/37 (XC4 XD1 XF4)) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta  LA(30) ; h=10 cm	100m2		0,065	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	15,3000		
	23203226000401	Bitum	t	0,2600		
	2873122000751	Piese forjate	kg	220,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500		
	14111222016601la30	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	10,7000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600		
 429	Dl131k=3
	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton  se scade la norma Dl130	100m2		-0,065	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000		
	266310210000030	Beton  C30/37 (XC4 XD1 XF4, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100		
	23203226000401	Bitum	t	0,0200		
 		7. Amenajarea drumului				
		7.1. Amenajarea  trotuarelor				
430	DE11A
	(БР100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20  XO , de 10x20 cm	m		2 657,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	266310210000116	Beton  C16/20  XO, conform SM EN 206+A1:2017	m3	0,0480		
	266612280032555	Bordura din beton C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, cu parametrii 100x20x8cm	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0030		
 431	TsE05B
	(caseta) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		29,690	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
 432	Dl111
	(LA30 fr.16-32mm  )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2		2 969,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	141112220166019la16	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 433	Dl112k=3
	( LA30 fr.16-32mm ) Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111	m2		2 969,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135		
	141112220166019la16	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0057		
 434	DE18A
	( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		2 969,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri )	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland  saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
 		7.2. Reamenajarea fintinelor din s. Hulboaca  				
435	nota
	PC260+38	buc		0,000	
 436	RpCH32E
	(demontarea parapetului din lemn,lucrari manuale, cu ulterioara reamplasare)  Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3		1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
 437	RpCP44A
	(demontarea constructiei de acopepire a fintinei)     Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg		1 000,000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0010		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003		
 438	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu	m3		4,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500		
 439	TRI1AA04C1
	(incarcarea ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t		9,600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
 440	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		9,600	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 441	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,040	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 442	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,040	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 443	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		3,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
 444	TsC54B
	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm)  Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 445	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20  XO  la edificiile artificiale	m3		4,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 446	CL03Aadapt
	(intoarcerea constructiei de acopepire a fintinei ; NORMA :  Muncitor deservire CM=0.95h-om;Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele=0.9h-ut)   Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t		1,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000		
 447	CE40A
	(intoarcerea parapetului din lemn) Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		1,000	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300		
 448	nota
	PC262+30	buc		0,000	
 449	RpCB18A
	(Demolarea parapetului din elemente decorative din beton) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc	m3		1,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0200		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500		
 450	RpCH32E
	(demontarea acoperisului fintinului din lemn)  Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3		1,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400		
 451	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu	m3		3,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500		
 452	TRI1AA04C1
	(incarcarea ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t		12,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
 453	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		12,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 454	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,050	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 455	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,050	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 456	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		3,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
 457	CL01A
	(montarea tevilor patrate 100*100*6  h=3.0m=4buc)  Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t		0,207	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	14,4000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000		
	281110630200099	(montarea tevilor patrate 100*100*6  h=3.0m=4buc)     Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,5000		
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,9500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000		
 458	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t		0,207	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760		
 459	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t		0,207	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600		
 460	CE30A
	(=0.5m3)  Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2		9,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,055556		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
 461	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2		9,000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
 462	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XO la edificiile artificiale	m3		2,600	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 463	nota
	PC264+89	buc		0,000	
 464	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu	m3		4,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0500		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500		
 465	RpCP44A
	(demontarea constructiei de acopepire a fintinei)     Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg		1 000,000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0010		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003		
 466	TRI1AA04C1
	(incarcarea ) Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t		9,600	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
 467	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		9,600	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 468	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3		0,040	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
 469	TsC50C
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III	100 m3		0,040	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0140		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500		
 470	TsA02C
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		3,200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100		
 471	TsC54B
	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm) Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 472	Dl119
	Fundatii monolite din beton C16/20 XO la edificiile artificiale	m3		4,200	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 473	CL03Aadapt
	(intoarcerea constructiei de acopepire a fintinei ; NORMA :  Muncitor deservire CM=0.95h-om;Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele=0.9h-ut)   Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t		1,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000		
 		7.3. Amenajarea intrarilor  in curti				
474	TsE05B
	( terasamenrului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		7,680	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
 475	DE11A
	(100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (16/20 XO ), de 10x20 cm	m		673,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	266310210000116	Beton  C16/20  XO, conform SM EN 206+A1:2017	m3	0,0480		
	266612280032555	Bordura din beton C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, cu parametrii 100x20x8cm	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0030		
 476	Dl111
	(LA30 fr.32-63mm  )    Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2		767,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	141112220166019la32	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 477	Dl112k=3
	(LA30 fr.32-63mm  )    Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111	m2		767,400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135		
	141112220166019la32	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0057		
 478	DE18A
	(20*10*8cm (gri) )Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		767,400	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	26611128006559988	Placi din beton, pentru trotuare (20*10*8cm (gri) )	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland  saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
 479	nota
	Executarea rigolei	buc		0,000	
 480	TsC54B
	(LA30 fr.16-32mm; h=10cm)  Strat de fundatie din piatra sparta	m3		3,500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 481	Dl119
	(longrina ) Fundatii monolite din beton C16/20 XO  la edificiile artificiale	m3		1,100	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000016	Beton  C16/20(XO), conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4280		
 482	PI06A
	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc		8,000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500		
	2010102900566	Lemn rotund de stejar  virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040		
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100		
 483	PI08A
	(dala de tip "2P 30-18-30" ;gab.3.0*1.75m; gr.=2200kg;volum=0.88m3)  Elemente prefabricate din beton armat,  confectionate in uzina	buc		8,000	
	2666122800511970	(dala de tip "2P 30-18-30" ;gab.3.0*1.75m; gr.=2200kg;volum=0.88m3)  Elemente pentru poduri din beton armat	buc	1,0070		
 		7.4. Amenajarea drumurilor laterale				
484	TsC03F1
	(rambleu; Y=1.8t/m3  ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		1,500	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 485	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  (in rezerva)	t		270,000	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307		
 486	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		1,500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 487	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		1,500	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 488	TsD08B1
	(10tn)Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3		1,500	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200		
 489	TsC03F1
	( debleu ; Y=1.8t/m3  ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,042	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 490	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in rezerva)	t		7,520	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 491	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,042	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 492	TsC50Bk=2
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		0,042	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 493	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		44,230	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
 494	TsC21B1
	(caseta  hmax=20cm) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		7,077	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100		
 495	TsD08B1
	(10tn)Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3		3,568	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200		
 496	NOTA
	Tip I	m2		0,000	
 497	Dl106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2		4,690	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
 498	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 )	t		0,141	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 499	DB16H
	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)   Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		469,300	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311щмс	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)     Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   	t	0,0970		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 500	NOTA
	Tip II	m2		0,000	
 501	DZ01A
	( NUMAI LUCRU  ----   amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015   Н=15см)   Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment	m3		76,810	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1330		
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
 502	pret
	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75, conf.SM-EN 13242+A1, Y=1,55 t/m3	m3		101,560	
	14111222016461041	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75, conf.SM-EN 13242+A1, Y=1,55 t/m3 	m3	1,0000		
 503	pret
	ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R)	t		5,710	
	265112210039710	CEM2 Ciment  	t	1,0000		
 504	TsI51C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		138,150	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 505	DA12C
	( NUMAI LUCRU )   Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3		76,810	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
 506	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 )	t		0,431	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 507	DB19G
	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		539,100	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310кз	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 508	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 )	t		0,162	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 509	DB16H
	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)   Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		539,100	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311щмс	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)     Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   	t	0,0970		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 510	NOTA
	Tip III	m2		0,000	
 511	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (amestic de agregate optimal 0-63 Ga75;  Н=15см  )	m3		155,060	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	14211022004677410b	Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75, conf.SM-EN 13242+A1 	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 512	DA12A
	(LA30: fr.32-63mm; fr8-16mm;fr.4-8mm, h=20cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (LA30) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3		138,880	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000		
	142110220052599la4	Piatra sparta  LA 30 fr. 4-8mm, conform SM SR EN  13242+A1 	m3	0,05002		
	141112220164699la8	Piatra sparta  LA 30 fr.8-16mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,07503		
	1411122201672la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 - 63mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,2600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
 513	DZ01A
	( NUMAI LUCRU  ----   amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015   Н=15см)   Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment	m3		234,850	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1330		
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
 514	pret
	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75	m3		295,900	
	14111222016461041	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75, conf.SM-EN 13242+A1, Y=1,55 t/m3 	m3	1,0000		
 515	pret
	ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R)	t		16,570	
	265112210039710	CEM2 Ciment  	t	1,0000		
 516	TsI51C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		375,920	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 517	DA12C
	( NUMAI LUCRU )   Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3		234,850	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
 518	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 )	t		1,250	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 519	DB19G
	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 565,600	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310кз	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 520	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 )	t		0,470	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 521	DB16H
	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)   Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1 565,600	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311щмс	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)     Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   	t	0,0970		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 522	NOTA
	Tip IV	m2		0,000	
 523	Dl134
	(LA30: fr.32-63mm=793.8m3; fr8-16mm=31.5m3;fr.4-8mm=31.5m3 ) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta  prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm	100m2		19,720	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400		
	141112220166199la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 - 63mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	25,2000		
	14111222017521la8	Piatra sparta  LA 30 fr. 8 -16mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,5000		
	1411122201645la4	Piatra sparta  LA 30 fr.4-8mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,0000		
	11202062010361	Savura	m3	1,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	0,1060		
 524	NOTA
	TS60-25-3	buc		10,000	
 525	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (h=30cm)	m3		11,350	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 526	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri  (TS60-25-3)	m3		9,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000		
	26661228005611250	Tuburi din beton armat  (TS60-25-3)	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,9800		
 527	Dl124
	( portal - ST-9 ) Montareaelementelor din beton armat lpentru edificii artificiale la drumuri	m3		5,250	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,8000		
	4029050200	(M200)   Mortar de ciment	m3	0,1200		
	26661228005633	Portal ST-9 din beton armat 	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,7400		
 		7.5. Amenajarea statiilor de oprire				
528	TsC54B
	(LA30 fr.16-32mm)  Strat de fundatie din piatra sparta	m3		3,514	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,1500		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 529	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XO)30x15 cm   (100.30.18 )	m		100,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	266310210000116	Beton  C16/20  XO, conform SM EN 206+A1:2017	m3	0,0450		
	2666122800285579	Bordura din beton C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, cu parametrii 100x30x18cm	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0060		
 530	nota
	Executarea  trotuarelor	m2		0,000	
 531	DE11A
	(100.20.8 ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C16/20 XO), de 10x20 cm	m		105,000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	266310210000116	Beton  C16/20  XO, conform SM EN 206+A1:2017	m3	0,0480		
	266612280032555	Bordura din beton C30/37 conform SM EN 206+A1:2017, cu parametrii 100x20x8cm	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0030		
 532	TsE05B
	(caseta) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		1,450	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890		
 533	Dl111
	(LA30 fr.32-63mm  )Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2		145,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	141112220166019la32	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 534	Dl112k=3
	( LA30 fr.32-63mm ) Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111	m2		145,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135		
	141112220166019la32	Piatra sparta  LA 30 fr.16-32mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0057		
 535	DE18A
	( 20*10*6-gri)Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		145,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare ( 20*10*6-gri )	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland  saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
 536	nota
	Executarea  structurii rutiere a platformei	m2		0,000	
 537	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast  (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75;  Н=10см  )	m3		54,000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	14211022004677410b	Balast -- amestic de agregate optimal 0-63 Ga75, conf.SM-EN 13242+A1 	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 538	DA12B
	(H=20cm)  Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm  , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3		108,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	14111222016469la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 -63mm, conform SM SR EN  13242+A1 	m3	0,2030		
	14111222016729la32	Piatra sparta  LA 30 fr.32 - 63mm , conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
 539	DZ01A
	( NUMAI LUCRU  ----   amestic de agregate C3/4 stabilizate cu ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R) conf. SM-EN 14227-1 2015   Н=15см)   Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment	m3		81,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1330		
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770		
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770		
 540	pret
	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75, conf.SM-EN 13242+A1, Y=1,55 t/m3	m3		102,060	
	14111222016461041	amestic piatra sparta LA30  0-63mm  Ga75, conf.SM-EN 13242+A1, Y=1,55 t/m3 	m3	1,0000		
 541	pret
	ciment 4% (CEMII/B-LL32.5R)	t		5,710	
	265112210039710	CEM2 Ciment  	t	1,0000		
 542	TsI51C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		138,400	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137		
 543	DA12C
	( NUMAI LUCRU )   Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3		81,000	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
 544	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 )	t		0,432	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 545	DB19G
	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2		540,000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310кз	(BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 546	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 )	t		0,162	
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
 547	DB16H
	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)   Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		540,000	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311щмс	(MAS 16 50/70, conf.CP D.02.25:2021)     Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   	t	0,0970		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		7.6. Instalarea indicatoarelor rutiere				
548	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton   (C12/15) =d0.4m*1.2m=0.15m3/buc )	buc		112,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	26631021000001121	Beton C12/15, conform SM EN 206+A1:2017	m3	0,1500		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000		
 549	DF20A
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc		134,000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800		
	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial  	buc	1,0000		
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200		
 		7.7. Executarea marcajului rutier				
550	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2		1 346,410	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,7300		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
 		7.8. Montarea parapetului metalic pietonal cu pasul stilpilor 2m				
551	Dl127
	(parapetului metalic pietanal L752m=30sectoare )  Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t		8,833	
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000		
	281110630130011	(parapetului metalic pietanal L752m )  Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000		
 552	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice	t		8,833	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760		
 553	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t		8,833	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
 554	TsH108A
	Saparea gropilor	buc		382,000	
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125		
 555	CA03F
	(C12/15)  Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3		16,040	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210000012	Beton C12/15, conform SM EN 206+A1:2017	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
 		7.9. Amenajarea bornelor kilometrice   				
556	TsC03F1
	( santurilor ; Y=1.7t/m3  ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,426	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
 557	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		71,860	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 558	TsC03B1
	(treptelor de ifratire ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,083	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
 559	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,426	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
 560	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3		0,426	
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
 561	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3		50,720	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
 562	DE16Bk=0.8
	(demontarea tumbelor km  )  Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc		6,000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600		
 563	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		3,730	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 564	TsC54B
	(LA30 fr.16-32mm;  h=10cm  ) Strat de fundatie din piatra sparta	m3		0,236	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752la16	Piatra sparta LA 30 fr. 16-32mm, conform SM SR EN  13242+A1	m3	1,2600		
	4100126202818	Apa	m3	0,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
 565	DE16B
	(montarea tumbelor km inapoi  )  Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv	buc		6,000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600		
 		7.10. Instalarea stilpilor de dirijare 				
566	DF11A
	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet	buc		367,000	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800		
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,0000		
	2661126401010	Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei	buc	1,0000		

    Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA   - 91 945,64 mii lei
    Termenul limită de execuție a lucrarilor – 30.06.2024

Director adjunct	                                 Serghei Galușca	

Șef Direcție Implementare Proiecte	                                 Andrei Ermurachi