Reparatia capitala a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul strazilor M. Sadoveanu, C. Brâncusi, C. Stamati, mun. Balti, str. Mihail Sadoveanu, nr.54	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolari
			
1	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale
	kg	420,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de terasamente
			
2	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	26,50	
 3	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	5,90	
 4	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	5,90	
 		Capitolul 3. Centura monolita CM-1 si soclul gardului
			
5	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( Perna din beton B-3,5 gr. 100mm)
	m3	8,82	
 6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	227,60	
 7	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( Armatura A-I-6)
	kg	259,74	
 8	CC01F1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere  (Armatura A-III-12)
	kg	1 068,00	
 9	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Centura monolita Cm-1, Beton B-15)
	m3	11,80	
 10	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Soclu gard,  Beton B-12.5)
	m3	11,00	
 		Capitolul 4. Imprejmuire
			
11	CO06B4 mod
	 Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard  bordurat zincat  H-1,85x2.5m d-3,3mm zincat si vopsit fixata  pe Stalp din teava  35x 61x1 H=2,50m montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa cl. C15 la plantarea stilpilor metalici (gropi=400x400mm, H=700mm)
	m	275,00	
 12	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi  metalici ( Poarta 1850hx5000 inclusiv stilpi din teava zincata si vopsita =3buc, gardeline.md )
	m2	27,75	
 13	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi  metalici (Portita 1850hx900 inclusiv stilpi din teava zincata si vopsita =4buc, gardeline.md )
	m2	6,66