_CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie: Liceul Teoretic Profil Arte "Elena Alistar", mun. Chisinau, sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 74
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Hol et 1
	
		1.1.1. Tavane
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	6,5000
	
2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,5000
	
3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	6,5000
	
4	CF53B K=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	6,5000
	
5	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,5000
	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	6,5000
	
7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	6,5000
	
8	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,5000
	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	6,5000
	
10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	6,5000
	
11	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	6,5000
	
		1.1.2. Pereti
	
12	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	8,4000
	
13	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	8,4000
	
14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	88,6000
	
15	СF60H
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi  rezistenta Hidro 12.5 mm)
	m2	8,4000
	
16	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	88,6000
	
17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	88,6000
	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	88,6000
	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	88,6000
	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	88,6000
	
21	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	88,6000
	
22	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	88,6000
	
23	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	88,6000
	
		1.1.3. Pardosele
	
24	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	28,0000
	
25	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	6,7200
	
26	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara 1200*200mm)
	m2	6,7200
	
27	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	28,0000
	
		1.2. Scara principala
	
		1.2.1. Pereti
	
28	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	26,0000
	
29	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	26,0000
	
30	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	12,0000
	
31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	26,0000
	
32	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	26,0000
	
33	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	26,0000
	
34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	26,0000
	
35	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	26,0000
	
36	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	26,0000
	
37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	26,0000
	
38	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	26,0000
	
		1.2.2. Pardosele
	
39	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	47,0000
	
40	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	56,8700
	
41	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	56,8700
	
42	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	56,8700
	
43	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	56,8700
	
44	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara 300*300mm)
	m2	56,8700
	
45	CK18C
	Profil din aluminiu la scari
	m	2,0000
	
46	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	4,6000
	
47	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	47,0000
	
		1.2.3. Diverse
	
48	CH06D
	Demontarea mina curenta din inox (balustrada din inox existenta) k salariu = 0,6
	m	20,6000
	
49	CH06D
	Mina curenta din inox (balustrada din inox existenta)
	m	20,6000
	
		1.3. Cabinet 101 et 1
	
		1.3.1. Tavane
	
50	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	48,3100
	
51	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	48,3100
	
		1.3.2. Pereti
	
52	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	79,3000
	
53	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
54	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	37,0000
	
55	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	79,3000
	
56	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	10,0000
	
57	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	79,3000
	
58	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	65,0000
	
59	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	79,3000
	
60	CF51B k-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	79,3000
	
61	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	79,3000
	
62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	79,3000
	
63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	79,3000
	
64	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	79,3000
	
65	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	79,3000
	
66	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	79,3000
	
67	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
68	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	24,0000
	
		1.3.3. Pardosele
	
69	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	28,2000
	
70	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	48,3100
	
71	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	48,3100
	
72	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	48,3100
	
73	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	14,5000
	
74	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	48,3100
	
75	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast  aplicat la pardoseli (Aplicativ)
	m3	9,7000
	
76	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	48,3100
	
77	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	169,1000
	
78	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara 1200*200mm)
	m2	48,3100
	
79	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	24,0000
	
		1.3.4. Glafuri
	
80	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	6,1500
	
81	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,1500
	
82	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,1500
	
83	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	6,1500
	
84	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,1500
	
85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,1500
	
86	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	6,1500
	
87	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,1500
	
88	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,1500
	
89	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	6,1500
	
90	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	20,0000
	
		1.4. Cabinet 108 et 1
	
		1.4.1. Tavane
	
91	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	28,5000
	
92	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	28,5000
	
		1.4.2. Pereti
	
93	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	67,8000
	
94	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
95	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	35,0000
	
96	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	67,8000
	
97	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	9,5400
	
98	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,8000
	
99	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	50,0000
	
100	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	67,8000
	
101	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	67,8000
	
102	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	67,8000
	
103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	67,8000
	
104	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	67,8000
	
105	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	67,8000
	
106	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,8000
	
107	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	67,8000
	
108	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
109	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	22,0000
	
		1.4.3. Pardosele
	
110	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	22,5800
	
111	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,8500
	
112	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	25,8500
	
113	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	25,8500
	
114	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,7500
	
115	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	25,8500
	
116	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast  aplicat la pardoseli (Aplicativ)
	m3	5,1700
	
117	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	25,8500
	
118	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	90,5000
	
119	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara 1200*200mm)
	m2	25,8500
	
120	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	22,5800
	
		1.4.4. Glafuri
	
121	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	6,0900
	
122	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,0900
	
123	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,0900
	
124	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	6,0900
	
125	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	6,0900
	
126	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,0900
	
127	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	6,0900
	
128	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	6,0900
	
129	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	6,0900
	
130	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( Vopsea latex lavabila ,)
	m2	6,0900
	
131	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	6,0900
	
132	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	18,0000
	
		1.5. Cabinet 109 et 1
	
		1.5.1. Tavane
	
133	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	28,5000
	
134	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	28,5000
	
		1.5.2. Pereti
	
135	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	67,7500
	
136	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
137	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	36,5700
	
138	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	67,7500
	
139	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	9,5400
	
140	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,7500
	
141	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	50,0000
	
142	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	67,7500
	
143	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	67,7500
	
144	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	67,7500
	
145	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	67,7500
	
146	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	67,7500
	
147	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	67,7500
	
148	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,7500
	
149	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	67,7500
	
150	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
151	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	22,0000
	
		1.5.3. Pardosele
	
152	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	22,5500
	
153	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,8200
	
154	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	25,8200
	
155	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	28,8200
	
156	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,7500
	
157	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	25,8200
	
158	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast  aplicat la pardoseli (Aplicativ)
	m3	5,7600
	
159	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	25,8200
	
160	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	90,3700
	
161	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie  portelanat, calitate superioara 1200*200mm)
	m2	25,8200
	
162	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	22,5500
	
		1.5.4. Glafuri
	
163	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	5,9800
	
164	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9800
	
165	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,9800
	
166	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	5,9800
	
167	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,9800
	
168	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,9800
	
169	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	5,9800
	
170	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	5,9800
	
171	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9800
	
172	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	5,9800
	
173	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	18,0000
	
		1.6. Cabinet 110 et 1
	
		1.6.1. Tavane
	
174	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	28,4800
	
175	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	28,4800
	
		1.6.2. Pereti
	
176	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	67,7300
	
177	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
178	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	35,2000
	
179	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	67,7300
	
180	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	9,6000
	
181	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,7300
	
182	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	50,0000
	
183	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	67,7300
	
184	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	67,7300
	
185	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	67,7300
	
186	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	67,7300
	
187	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	67,7300
	
188	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	67,7300
	
189	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,7300
	
190	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	67,7300
	
191	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
192	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	22,0500
	
		1.6.3. Pardosele
	
193	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	22,6000
	
194	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,8600
	
195	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	25,8600
	
196	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	25,8600
	
197	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,7500
	
198	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	25,8600
	
199	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast  aplicat la pardoseli (Aplicativ)
	m3	5,7700
	
200	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	25,8600
	
201	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	90,5100
	
202	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara 1200*200mm)
	m2	25,8600
	
203	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	22,6000
	
		1.6.4. Glafuri
	
204	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	5,9800
	
205	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9800
	
206	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,9800
	
207	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	5,9800
	
208	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,9800
	
209	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,9800
	
210	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	5,9800
	
211	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	5,9800
	
212	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9800
	
213	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	5,9800
	
214	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	18,0000
	
		1.7. Cabinet 111 et 1
	
		1.7.1. Tavane
	
215	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	28,4900
	
216	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	28,4900
	
		1.7.2. Pereti
	
217	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	67,6900
	
218	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
219	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	35,2500
	
220	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	67,6900
	
221	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	10,0000
	
222	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,6900
	
223	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	50,0000
	
224	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	67,6900
	
225	CF51B k-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	67,6900
	
226	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	67,6900
	
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	67,6900
	
228	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	67,6900
	
229	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	67,6900
	
230	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	67,6900
	
231	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	67,6900
	
232	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
233	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	22,1000
	
		1.7.3. Pardosele
	
234	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	22,5000
	
235	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	25,8400
	
236	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	25,8400
	
237	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	25,8400
	
238	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	7,8000
	
239	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	25,8400
	
240	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast  aplicat la pardoseli (Aplicativ)
	m3	5,7000
	
241	CG01A k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	25,8400
	
242	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	89,0000
	
243	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara 1200*200mm)
	m2	25,8400
	
244	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	22,5000
	
		1.7.4. Glafuri
	
245	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	5,9500
	
246	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9500
	
247	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,9500
	
248	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	5,9500
	
249	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,9500
	
250	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,9500
	
251	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	5,9500
	
252	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	5,9500
	
253	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9500
	
254	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	5,9500
	
255	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	18,5000
	
		1.8. Timplarie
	
256	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	7,3500
	
257	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,7500
	
258	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	11,1000
	
		1.9. Sala de  teatru (atelier) et 1
	
		1.9.1. Tavane
	
259	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	66,5900
	
260	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	66,5900
	
		1.9.2. Pereti
	
261	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	27,4000
	
262	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	102,3000
	
263	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
264	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	55,0000
	
265	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	102,3000
	
266	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	102,3000
	
267	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	65,0000
	
268	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	102,3000
	
269	CF51B k-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	102,3000
	
270	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	102,3000
	
271	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	102,3000
	
272	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	102,3000
	
273	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	102,3000
	
274	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	102,3000
	
275	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura) RAL 9004
	m2	102,3000
	
276	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
277	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	30,0000
	
		1.9.3. Pardosele
	
278	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	34,3200
	
279	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc
	m3	2,8500
	
280	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	66,5900
	
281	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	66,5900
	
282	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	66,5900
	
283	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	20,0000
	
284	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	66,5900
	
285	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast  aplicat la pardoseli (Aplicativ)
	m3	13,3100
	
286	CG01A k=2.5
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	66,5900
	
287	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	233,0000
	
288	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara 1200*200mm)
	m2	66,5900
	
289	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	34,3200
	
		1.9.4. Glafuri
	
290	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	5,9500
	
291	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9500
	
292	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,9500
	
293	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	5,9500
	
294	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,9500
	
295	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,9500
	
296	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	5,9500
	
297	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	5,9500
	
298	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9500
	
299	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	5,9500
	
300	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	18,0000
	
		1.10. Sala de  dans (atelier) et 1
	
		1.10.1. Tavane
	
301	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	65,8700
	
302	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	65,8700
	
		1.10.2. Pereti
	
303	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	76,1200
	
304	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
305	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	76,1200
	
306	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	76,1200
	
307	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	52,0000
	
308	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	76,1200
	
309	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	76,1200
	
310	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	76,1200
	
311	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	76,1200
	
312	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	76,1200
	
313	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	76,1200
	
314	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	76,1200
	
315	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
316	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	22,0000
	
317	СF60H
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie(Placi  rezistenta Hidro 12.5 mm)
	m2	55,6200
	
		1.10.3. Pardosele
	
318	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	30,3800
	
319	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc
	m3	2,1500
	
320	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	66,7400
	
321	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	66,7400
	
322	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	66,7400
	
323	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	20,0000
	
324	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	66,7400
	
325	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast  aplicat la pardoseli (Aplicativ)
	m3	13,3400
	
326	CG01A k=2.5
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	66,7400
	
327	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	233,0000
	
328	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara 1200*200mm)
	m2	66,7400
	
329	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	34,3800
	
		1.10.4. Glafuri
	
330	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	5,9100
	
331	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9100
	
332	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,9100
	
333	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	5,9100
	
334	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,9100
	
335	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,9100
	
336	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	5,9100
	
337	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	5,9100
	
338	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9500
	
339	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	5,9500
	
340	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	18,0000
	
		1.11. Cabinet de munca  (atelier) et 1
	
		1.11.1. Tavane
	
341	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	62,7700
	
342	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	62,7700
	
		1.11.2. Pereti
	
343	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	96,3200
	
344	RpCP23A k-0,5
	Demontarea grilelor de ventilatie
	buc	2,0000
	
345	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2	96,3200
	
346	RpCR32B
	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare
	m2	96,3200
	
347	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	8,2000
	
348	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	96,3200
	
349	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	75,0000
	
350	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	96,3200
	
351	CF51B k-15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	96,3200
	
352	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	96,3200
	
353	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	96,3200
	
354	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	96,3200
	
355	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	96,3200
	
356	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	96,3200
	
357	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	96,3200
	
358	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie,
	buc	2,0000
	
359	CG06A
	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 150 mm, gr18mm
	m	25,0000
	
		1.11.3. Pardosele
	
360	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	34,1600
	
361	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	66,7500
	
362	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	66,7500
	
363	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele
	m2	66,7500
	
364	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	20,5000
	
365	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp
	m2	66,7500
	
366	CA02C  aplicativ
	Cimentoplast  aplicat la pardoseli (Aplicativ)
	m3	13,3500
	
367	CG01A k=2.5
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	66,7500
	
368	CC03C1
	Montare plase sudate la inaltimi peste  35 m, la placi
	kg	233,6500
	
369	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  (Gresie  portelanat, calitate superioara 1200*200mm)
	m2	66,7500
	
370	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	34,1600
	
		1.11.4. Glafuri
	
371	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	5,9000
	
372	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9000
	
373	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,9000
	
374	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
	m2	5,9000
	
375	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,9000
	
376	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,9000
	
377	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	5,9000
	
378	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	5,9000
	
379	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	5,9000
	
380	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Marmura)
	m2	5,9000
	
381	CK18C
	Montarea cornier din aluminiu
	m	20,0000
	
		1.12. Incalzirea
	
382	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	38,0000
	
383	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	60,0000
	
384	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	165,0000
	
385	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	15,0000
	
386	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	15,0000
	
387	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiatoare beneficiar)
	buc	10,0000
	
388	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Bimetal Н - 500  10 sec)
	buc	4,0000
	
389	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"     (Dop-Футорки)
	buc	20,0000
	
390	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	85,0000
	
391	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (cot ppr d25 * 90)
	buc	62,0000
	
392	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa ppr  d 25)
	buc	15,0000
	
393	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu ppr d 25 mm)
	buc	15,0000
	
394	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Trecere ППР 25 х d 3/4)
	buc	15,0000
	
395	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 3/4 FI)
	buc	30,0000
	
396	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Racord d 1/2)
	buc	30,0000
	
397	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	18,0000
	
398	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet  Maievschii)
	buc	5,0000
	
399	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet d 1/2mm)
	buc	15,0000
	
400	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet d 3/4 mm)
	buc	5,0000
	
401	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	60,0000
	
402	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	68,0000
	
403	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"
	m	85,0000
	
404	RpIE05A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"
	m	116,0000
	
405	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de -3/4"
	buc	15,0000
	
		1.13. Diverse
	
406	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	175,0000
	
407	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	175,0000
	
408	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	175,0000
	
		2. Lucrari electrice de constructie
	
409	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	110,0000
	
410	RpEC16A
	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei
	buc	85,0000
	
411	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	148,0000
	
412	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	148,0000
	
413	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp
	m	1 510,0000
	
414	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
	m	1 510,0000
	
		3. Lucrari electrice de montare
	
415	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	13,0000
	
416	Pret de piata
	Cutie de distributie
	buc	13,0000
	
417	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu
	buc	8,0000
	
418	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie
	buc	53,0000
	
419	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  B10
	buc	7,0000
	
420	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  C16
	buc	6,0000
	
421	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x1,5  mmp
	m	1 050,0000
	
422	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea  ВВГ нг 3x2,5  mmp
	m	460,0000
	
423	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm
	100 m	15,1000
	
424	Pret de piata
	Tub din plastic d 20 mm
	m	1 510,0000
	
425	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Iluminator LED  4*18, 600*600mm)	100 buc	1,2700
	
426	Pret de piata
	Iluminator LED 4*18, 600*600mm
	buc	127,0000
	
427	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(  Exit)	100 buc	0,0200
	
428	Pret de piata
	Exit
	buc	2,0000
	
429	RpEG02B
	Montarea tablourilor electrice (Cutie pentru 12 automate)	buc	1,0000
	
430	Pretul de piata
	Rame pentru prize
	buc	30,0000
	
		4. Utilaj
	
431	Pretul de piata
	Cutie pentru 12 automate
	buc	1,0000
	
În conformitate cu Legea privind calitatea în construcţii nr.721 din 02.02.1996
sînt obligatorii realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a următoarelor exigenţe esenţiale:
A - rezistenţă şi stabilitate;
B - siguranţă în exploatare;
C - siguranţă la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
F - protecţie împotriva zgomotului;
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.