CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparația a 2 WC din incinta clădirii IMSP IMC 
Clinica Em. Coțaga.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. WC Barbati	
		1.1. Demontari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	1,5400	
2	RpCO56B
	Demontari: cabine de wc din masa plastica
	m2	11,2900	
3	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la tavane
	m2	16,0000	
4	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	16,0000	
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	12,4600	
6	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti
	m2	32,0400	
7	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	2,0000	
8	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip
	buc	2,0000	
		1.2. Lucrari de constructie
	
		1.2.1. Pereti
	
9	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	44,5000	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	12,4600	
11	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	12,4600	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	12,4600	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	12,4600	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	12,4600	
15	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	12,4600	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	32,0400	
17	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var.
	m2	32,0400	
		1.2.2. Pardoseli
	
18	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	16,0000	
19	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: de 16 m2 
	m2	16,0000	
		1.2.3. Tavan
	
20	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	16,0000	
21	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon (manopera)
	buc	1,0000	
		1.2.4. Timplarie
	
22	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	1,5400	
23	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabine pentru WC inclusiv usile si armaturile necesare)
	m2	11,2900	
		1.3. Lucrari sanitare
	
24	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,0000	
25	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,0000	
26	SD03A
	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati
	buc	1,0000	
27	SC13A
	Oglinda sanitara cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,0000	
28	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	10,8000	
29	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	8,0000	
30	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc	1,0000	
		2. WC Femei
	
		2.1. Demontari
	
31	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	1,5400	
32	RpCO56B
	Demontari: cabine de wc din masa plastica
	m2	11,2900	
33	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la tavane
	m2	5,4600	
34	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,4600	
35	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	6,5100	
36	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti
	m2	16,9200	
37	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	2,0000	
		2.2. Lucrari de constructie
	
		2.2.1. Pereti
	
38	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	23,4300	
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	6,5100	
40	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	6,5100	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	6,5100	
42	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	6,5100	
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	6,5100	
44	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	6,5100	
45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	16,9200	
46	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var.
	m2	16,9200	
47	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	2,0000	
		2.2.2. Pardoseli
	
48	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	5,4600	
49	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: de 16 m2 	m2	5,4600	
		2.2.3. Tavan
	
50	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,4600	
51	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon (manopera)	buc	1,0000	
		2.2.4. Timplarie
	
52	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv	m2	1,5400	
53	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabine pentru WC inclusiv usile si armaturile necesare)	m2	11,2900	
		2.3. Lucrari sanitare
	
54	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000	
55	SD03A
	Robinet pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati	buc	1,0000	
56	SC13A
	Oglinda sanitara cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	
57	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	
		3. Coridor
	
58	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,6200	
59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	38,6200	
60	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,6200	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	38,6200	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	38,6200	
63	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	38,6200	
64	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,6200