Lucrari de reparatie gardului IET nr. 175	
Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Construirea gardului
			
1	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (gardul vechi)
	kg	2 880,00
	
 2	TsG06C
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm
	buc	24,00
	
 3	TsG02A
	Curatarea terenului de iarba si buruieni
	100m2	1,01
	
 4	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini
	100m2	1,01
	
 5	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	18,48
	
 6	TsC02D21
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	1,06
	
 7	RCsA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate
	m3	19,50
	
 8	TsD01D
	Imprastierea cu lopata a pamintului
	m3	19,50
	
 9	 RCsC01A
	Confectionarea cofrajelor mixte, din schinduri
	m2	247,04
	
 10	 RCsC01A
	Montarea cofrajelor gata confectionata
	m2	247,04
	
 11	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	514,20
	
 12	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	1 096,90
	
 13	CA03A3
	Beton turnat in cofraje
	m3	102,00
	
 14	CL02D1
	Stilpi din otel 80x80 L=3m asamblati prin sudura
	t	5,32
	
 15	CK13A
	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,58
	
 16	RpCP05C
	Montarea gardului din otel profilat gata confectionate
	kg	3 918,00
	
 17	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice
	t	9,26
	
 18	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	9,26
	
 19	TrI1AF08A1
	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1
	t	2,88
	
 20	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	166,40
	
 21	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	166,40