|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse  | Lucrări şi cheltuieli  | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **1 Utilaj** |  |  |
| 1 |  | **Caracteristici tehnice minime**Categoria: Conditioner de uz casnicSuprafata incaperii:35m2Capacitate racire:12000BTUCompresor:InverterClasă energetică, Răcire/ Încălzire::A++/A+Putere racire:3.6 kWtPutere incalzire:3.7 kWtConsum(racire):1.11 kWtConsum(incalzire):0.99 kWtNivel zgomot:20 dBHladagent:R32Dimensiune bloc intern:820x195x280Dimensiune bloc extern:800x275x553Greutatea bloc intern:9 kgGreutatea bloc extern:30 kgRegimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / VentilareRegim uscare:DаRegimuri adaugatoare: Modul Wi-FiDiapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:+18...+43Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:-15...+24 | set | 5 |

**Notă: Serviciile de instalare vor fi incluse în preț.**

**Garanția pentru bunurile propuse urmează a fi de minim 24 de luni.**