|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1 Utilaj** |  |  |
| 1 |  | **Caracteristici tehnice minime**  Categoria: Conditioner de uz casnic  Suprafata incaperii:35m2  Capacitate racire:12000BTU  Compresor:Inverter  Clasă energetică, Răcire/ Încălzire::A++/A+  Putere racire:3.6 kWt  Putere incalzire:3.7 kWt  Consum(racire):1.11 kWt  Consum(incalzire):0.99 kWt  Nivel zgomot:20 dB  Hladagent:R32  Dimensiune bloc intern:820x195x280  Dimensiune bloc extern:800x275x553  Greutatea bloc intern:9 kg  Greutatea bloc extern:30 kg  Regimuri de baza: Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare  Regim uscare:Dа  Regimuri adaugatoare: Modul Wi-Fi  Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C:+18...+43  Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C:-15...+24 | set | 5 |

**Notă: Serviciile de instalare vor fi incluse în preț.**

**Garanția pentru bunurile propuse urmează a fi de minim 24 de luni.**