CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Liceul Internat Republican cu Profil Sportiv din str. Hristo Botev, 2 or. Chișinău

2. Organizatorul procedurii de achiziţie_________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3. Obiectul achiziţiilor  Replanificarea și reparația interioară a blocului sportive al liceului internat republican cu profil sportiv din str. H.Botev or. Chișinău
Rețele căldură,ventilare, climatizare

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de Constructie
	
		1.1. Lucrari de demontare a sistemelor  vechi  sanitare  de apa ,canalizare, antiincendiar  din interiorul cladirii
	
1	RpSA03C
	Demontarea tevii din otel zincata  Apeduct existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 20-25-50-80 mm
	m	120,00	
2	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) Apeduct  neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm
	m	30,00	
3	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta Canalizare , pentru canalizare, cu diametrul de 50-100 mm
	m	50,00	
4	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC)  Canalizare neplastifiat tip usor avind diametru de 50-100 mm
	m	30,00	
5	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta (sifon pardosea) Canalizare , pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	4,00	
6	RpSD16A
	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama
	buc	6,00	
7	RpSC04A
	Demontarea unui prestator de apa clada de tip Boiler inclusiv accesoriile
	buc	4,00	
8	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar din ceramica, inclusiv accesoriile robinete
	buc	8,00	
9	RpSC06A
	Demontarea vasului  de closet din faianta Genuia, complet echipat  cu rezervoare
	buc	4,00	
		1.2. Instalatii  de apa
	
10	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01
	buc	4,00	
11	SD12A
	Supapa de siguranta (de arc)  cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  20 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,02
	buc	4,00	
12	SD19A
	Robinet de inchidere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  15 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015
	buc	16,00	
13	SD19A
	Robinet de inchidere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  20 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015
	buc	8,00	
14	SD19A
	Robinet de inchidere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  25 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015
	buc	4,00	
15	RpSD22A
	Montarea robinetului de trecere  sferic cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 15 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1,02
	buc	16,00	
16	SD17B
	Robinet pentruj udare ,cu amestecator si furtun L =6 m. pe nterior cladirii montat pe perete d 20 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05
	buc	4,00	
17	SA35D
	Fitinguri (Cot) din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 80 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	buc	4,00	
18	SA35D
	Fitinguri (Cot) din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	buc	6,00	
19	SA35D1
	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 80x50 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	buc	8,00	
20	SA35D
	Fitinguri (Reductie)) din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 50 x 25 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	buc	4,00	
21	SA35D
	Fitinguri (Reductie)) din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20 x 25 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	buc	4,00	
22	AcA53A
	Montarea fitingurilor  Reductie prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie ) din polipropilena , tevii avind diametrul de 15x20 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (reductie) se va include conform proiectului 
	buc	24,00	
23	AcA53A
	Montarea fitingurilor Reductie  prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie ) din polipropilena, tevii avind diametrul de 20x25 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (reductie) se va include conform proiectului 20x25 mm
	buc	4,00	
24	AcA53A
	Montarea fitingurilor Cot  prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot  ) din polipropilena, tevii avind diametrul de 25 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (cot) se va include conform proiectului  25 mm
	buc	8,00	
25	AcA53A
	Montarea fitingurilor  Cot prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polipropilena, tevii avind diametrul de 20 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (cot) se va include conform proiectului 
	buc	24,00	
26	AcA53A
	Montarea fitingurilor Filet prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, tevii avind diametrul de 20x15 mm. Nota: tipul fitingului din polipropilena ( filet) se va include conform proiectului  20x15 mm
	buc	28,00	
27	AcA53A
	Montarea fitingurilor  Teu prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, tevii avind diametrul de 20 mm. Nota: tipul fitingului din polipropilena (  teu )se va include conform proiectului  20mm
	buc	32,00	
28	AcA53A
	Montarea fitingurilor Teu prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  din polietilena, tevii avind diametrul de 25 mm. Nota: tipul fitingului din polipropilena (  teu se va include conform proiectului 
	buc	4,00	
29	AcA53A
	Montarea fitingurilor Teu prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  din polietilena, tevii avind diametrul de 25x20 mm. Nota: tipul fitingului din polipropilena (  teu se va include conform proiectului 
	buc	36,00	
30	SA35D
	Fitinguri (Reductie otel-polipropilen) , montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 15x20mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	buc	24,00	
31	SA35D
	Fitinguri (Reductie otel-polipropilen) , montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 20x25mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	buc	12,00	
32	RpSA37A
	Montarea unui  racord flexibil , din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 15 mm, L=60 cm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05
	buc	8,00	
33	RpSA37A
	Montarea unui  racord flexibil , din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 20 mm, L=30 cm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05
	buc	24,00	
34	SA16A
	Teava din material plastic-Polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,1 mm
	m	90,00	
35	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm
	m	30,00	
36	AcA53A
	Montarea fitingurilor Reductie  prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting  din polipropilena , tevii avind diametrul de 20x25 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (reductie) se va include conform proiectului 
	buc	8,00	
37	SA04I
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 80 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	m	60,00	
38	SA04I
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50 mm
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,01
	m	46,00	
39	SA04E
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015
	m	15,00	
40	SA38B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20
	buc	55,00	
41	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din  PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25
	buc	16,00	
42	CL08A
	Elemente metalice (otel pentru fixarea tevilor) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	0,016	
43	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala Herolan- LAM 040 cu folga aluminata , gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm 
	m2	6,00	
44	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm
Materiale marunte=1,05
	m	5,70	
45	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm
Materiale marunte=1,05
	m	2,50	
46	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m	241,00	
47	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m	241,00	
		1.3. Instalatii  de  canalizare
	
48	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc	6,00	
49	SB08C
	Teava din material plastic(polipropilen) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	25,00	
50	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	90,00	
51	CL08A
	Elemente metalice (otel pentru fixarea tevilor) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare
	t	0,002	
52	SB07E
	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm
	buc	13,00	
53	SB07C
	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,00	
54	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	8,00	
55	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	8,00	
56	SB13B1
	Cruce de canalizare de oblic din polietelena , imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05
	buc	3,00	
57	SB13A
	Piesa de legatura (Racord polietelena)pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50x110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05
	buc	2,00	
58	SB13A
	Piesa de legatura  (Teu de obic polietelena) pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110x50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05
	buc	4,00	
59	SB13A
	Piesa de legatura  (Teu de obic polietelena)  pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05
	buc	11,00	
60	SB13A
	Piesa de legatura  (Teu de obic polietelena)  pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05
	buc	4,00	
61	SB13A
	Piesa de legatura  (Teu drept polietelena) pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05
	buc	8,00	
62	SB13A
	Piesa de legatura  (Revizie polipropilena ) pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,05
	buc	2,00	
63	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,02
	buc	4,00	
64	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,05
	buc	4,00	
65	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	1,20	
		2. Lucrari de Montare
	
66	SD17B
	Robinet de incendiu (Hidrant )interior, cu ventil 1Б 1 P d 50 mm, mufa si fus cu furtun de incendiu d 50 mm L =20 m. cu pirghie de minг оn dulap, pentru cladiri, cu diametrul  montat pe perete (cu cutie si rama)
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05
	buc	6,00	
67	RpSD35A
	Montarea Amestecatorului pentru dus , indiferent de modul de inchidere, stationar pe perete avind diametrul de 1/2"
	buc	14,00	
68	SE57A
	Preparator de apa calda menajera ( Boiler) , functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l
	buc	4,00	
69	SC04A
	Lavoar din  ceramica  cu amestecator si cu sifon plastic , portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02
	buc	8,00	
70	SC07A
	Vas pentru closet din ceramica suspendat, complet echipat,  inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05
	buc	8,00	
		3. Utilaj
	
71	SD17B
	Robinet de incendiu (Hidrant )interior, cu ventil 1Б 1 P d 50 mm, mufa si fus cu furtun de incendiu d 50 mm L =20 m. cu pirghie de minг оn dulap, pentru cladiri, cu diametrul  montat pe perete (cu cutie si rama)
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,05
	buc	6,00	
72	RpSD35A
	 Amestecator pentru dus , indiferent de modul de inchidere, stationar pe perete avind diametrul de 1/2"
	buc	14,00	
73	SE57A
	Preparator de apa calda menajera ( Boiler) , functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l
	buc	4,00	
74	SC04A
	Lavoar din  ceramica  cu amestecator si cu sifon plastic , portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02
	buc	8,00	
75	SC07A
	Vas pentru closet din ceramica suspendat, complet echipat,  inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,05
	buc	8,00	

Elaborator Devize  Gîncu Ala ____________________________
                                                                L.Ș.(semnătura)