CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL
3. Obiectul achiziţiilor: Sectorul de Poliție nr.1 or.Ocnita, r-ul Ocnita.

	
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1
 Lucrari de constructie. Fatada
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Fatada			
1	RpCR41D
	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe schela: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica 	m2	185,220	
2	RpCR40A
	Chituirea totala a suprafetelor fatadelor tencuite anterior cu compozitie de ciment si acetat de polivinil (CAPV): de pe schela  	m2	185,220	
3	RpCR36D
	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior  pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe schela: chituirea fatade complexe  	m2	185,220	
4	RpCR38D
	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe schela: in2 straturi fatade complexe	m2	185,220	
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,000	
6	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	30,000	
7	CI08C
	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) 	m2	30,000	
8	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-2
 Lucrari de constructie. Timplarie
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Timplaria			
1	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (1800x900-10 buc,1800x700-3 buc)	m2	19,980	
2	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( 2100x1400-1 buc,2100x950-5buc,2100x700-5 buc)	m2	20,090	
3	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (300mm)	m	11,600	
4	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,600	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-3
 Lucrari de reparatie interioara.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4		
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Lucrari de reparatie interioara			
		1.1.1. Lucrari de reparatie interioare			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	53,040	
2	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	6,400	
3	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,000	
4	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	84,000	
5	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	120,000	
6	TrB01A1-3
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	18,000	
7	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	18,000	
8	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km 	t	18,000	
9	RpCK07C
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila espandata (cheramzit)	m3	145,000	
10	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	155,100	
11	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	119,500	
12	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	35,600	
13	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,950	
14	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,316	
15	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,300	
16	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu	m	150,000	
17	CD72B
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m 	m2	56,280	
18	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Grup sanitar-h3.2m)	m2	34,500	
19	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	426,400	
20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  	m2	426,400	
21	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,   	m2	426,400	
22	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,   	m2	426,400	
23	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	426,400	
24	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	137,200	
25	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	17,900	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor  	m2	17,900	
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor,   	m2	17,900	
28	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  tavanelor,   	m2	17,900	
29	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,900	
30	CG09A1
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu  16 mp	m	42,400	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-4
 Lucrari de constructie.  Acoperis
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Acoperis			
1	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	330,000	
2	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	330,000	
3	RpCH32F
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,000	
4	RpCU11A
	Desfacerea cosurilor de fum si canalelor de ventilare 	m3	3,300	
5	CE27A
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn ecarisat. ( 4,62 m3)	m2	330,000	
6	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.( 2,904 m3)	m2	330,000	
7	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,524	
8	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,524	
9	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	330,000	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	330,000	
11	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Elemente decorative la acoperis	m3	0,940	
12	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,7 m	m2	60,000	
13	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,700	
14	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (sisteme si elemente lucarna)	m2	60,000	
15	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula contra vapori)	m2	228,000	
16	IzF53A k=2
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de vata minerala ROCKWOOL (30 kg/m3), grosime 150 mm, intr-un strat	m2	228,000	
17	CE19A
	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	68,000	
18	CE21B3
	 Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu  20 m	m	24,000	
19	CL17B
	Confectii metalice diverse,(carcasa canal de ventilare)	kg	36,000	
20	CE07A
	Captusala canalului de ventilare  tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr,=0.45 mm 	m2	3,410	
21	VB27B1
	Caciula de protectie, pentru canale  circulare cu perimetrul 800 - 1500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,000	
 		1.2. Lucarna			
22	CE42A
	Executarea lucarnelor 	buc	1,000	
23	CE31A
	Captusala din schinduri gr=25mm la lucarne	m2	4,000	
24	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr,=0.45 mm 	m2	3,200	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1
 Retele electrotehnice
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Retele electrice			
1	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	30,000	
2	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	150,000	
3	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  	buc	1,000	
4	RpEP01A
	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,000	
5	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	500,000	
6	RpEB01C
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5  	m	500,000	
7	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	15,000	
8	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	60,000	
9	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat LED 600X600	buc	25,000	
10	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat LED 300X300	buc	5,000	
11	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat rezistent la umiditate (Baie+exterior)	buc	4,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5-1
Semnalizarea antiincediu
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Semnalizarea antiincediu			
		1.1.1. Lucrari de montare a utilajului			
1	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,000	
2	10-08-001-02
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000	
3	10-08-003-01
	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	1,000	
4	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135	buc	12,000	
5	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	13,000	
6	RpEG16A
	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - simbol 0819	buc	13,000	
7	RpEI20B
	Cablu de semnalizare din cupru,  cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, simbol CSYY, montat aparent, avind sectiunea de 4x2,5 mmp	m	200,000	
8	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,000	
 		1.1.2. Utilaj			
9	pretul formei
	Amplificator 	buc	1,000	
10	pretul formei
	CD-plaer  	buc	1,000	
11	pretul formei
	Tiuner  	buc	1,000	
12	pretul formei
	Bloc de alimentare	buc	1,000	
13	pretul formei
	Bloc  distribuire	buc	1,000	
14	pretul formei
	Incarcator	buc	1,000	
15	pretul formei
	Acumulator	buc	1,000	
16	pretul formei
	Avertizator incediu fum	buc	1,000	
17	pretul formei
	Avertizator de miscare	buc	1,000	
18	
	Cutie de distribuire	buc	13,000	
19	pretul firmei
	RIP12-2	buc	13,000	

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1
 Apeduct si canalizare exterioara
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Retele exterioare de apeduct 			
1	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	2,200	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ 	m3	21,350	
3	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	13,000	
4	34-02-010-1
	Demontarea caminelor-tip din beton armat 	buc	1,000	
5	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. 	m3	1,240	
6	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песок под а/б покрытием /	m3	4,280	
7	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,055	
8	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	2,000	
9	Pret din piata
	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	2,000	
10	AcA12A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 20-25 mm	m	55,000	
11	TrI1AA01A1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	19,200	
12	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km	t	19,200	
 		1.2. Sistem de canalizare exterioara			
13	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ 	m3	11,700	
14	RpSA04B
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	40,000	
15	RpAcD15E
	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 900-1000mm 	m	2,000	
16	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	48,000	
17	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele  canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	1,860	
18	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песок под а/б покрытием /	m3	6,420	
19	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,083	
20	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc	2,000	
21	Pret din piata
	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	2,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2
 Apeduct si canalizare interioara
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Retele interioare apeduct si canalizare			
1	RpCB18C
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat  in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,100	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/ 	m3	0,300	
3	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,000	
4	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	
5	RpCU05E
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	4,000	
6	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,000	
7	RpSC24B
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2,000	
8	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	
9	RpSA15C
	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	30,000	
10	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,000	
11	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,000	
12	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	
13	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	
14	RpSC19A
	Montarea cabinei de dusii 	buc	1,000	
15	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	
16	SD01B
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	6,000	
17	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,160	
18	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-3
 Sistemul de incalzire
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Sistemul de incalzire			
1	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	14,000	
2	RpIC18C
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m	20,000	
3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc ROMSTAL 500x900 mm, 	buc	16,000	
4	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	133,000	
5	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	13,800	
6	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,  TUBOLIST S PLUS	m	133,000	
7	RpIC04B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, 40x2.8	m	3,000	
8	IC39B
	Distribuitor/colector  pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida	buc	1,000	
9	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1/2" TUR	buc	16,000	
10	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, 1/2"	buc	16,000	
11	SA38C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa conductele avind diametrul de 25 mm 	buc	60,000	
12	RpID11A
	 Ventil Balansa   cu supapa de siguranta d=15	buc	4,000	
13	RpID11A
	Montarea robinetului de scurgere d=20	buc	8,000	
14	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil,	buc	16,000	
15	IC49A
	Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 100 mm ... 300 mm	buc	1,000	
16	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	12,000	
17	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" 	m	20,000	
18	RpIE05A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"   	m	20,000	

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-4
 Sistemul de Ventilarea
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4		
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Ventilarea			
1	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	14,000	
2	VA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200 - 300 mm	m2	20,000	
3	RpIF10A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm 	m2	20,000	
4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie  Решетка   RAG 300x100, 300x200	buc	14,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-5
 Lucrari de constructie.  Haznaua
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4		
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Hazna			
		1.1.1. Lucrari de terasament			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,320	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,530	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,530	
4	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 10 km 	t	54,400	
 		1.1.2. Lucrari de betonare			
5	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,069	
6	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,690	
7	AcD53C1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana 	put	1,000	
8	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	62,000	
9	IzF04G
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe,Bipoli,in 2 straturi	m2	62,000	
10	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	
11	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	3,000	
12	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	62,000	
13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,000	
14	CA04B
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,000	
 		1.1.3. Coloana de ventilare			
15	AcA50A
	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m	1,000	
16	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,200	
17	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,100	
18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,500	
19	VB30A
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Zont de asupra trubei de asbest)	m2	0,180