Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 
Valoarea de deviz  1 299 210,95 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 							
		 1.Schimbarea Timplariei
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) 
	m2	663,20	22,08
——————————
22,08
	14 642,84
——————————
14 642,84
	
2	TrI1AG11A2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe rampa, in vagon categoria 2  
	t	6,30	47,31
——————————
47,31
	298,07
——————————
298,07
	
3	TsI50B10	Transportarea deseurilori cu autobasculanta de 5t  la distanta de 20 km (In locul indicat de beneficiar)
	t	6,30	79,37
——————————
0,00
	500,00
——————————
0,00
	
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil minim 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1.5 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO. VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren. forma se va coordona cu beneficiarul.
	m2	371,20	1 162,81
——————————
38,38
	431 634,23
——————————
14 244,89
	
5	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Toc fereasra din profil inim 5 camere consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm ,cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie, pachet de sticla 4-16-4 de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren  forma se va coordona cu beneficiarul) (Glasvanduri la sala de sport)
	m2	190,00	1 056,06
——————————
45,16
	200 651,52
——————————
8 579,95
	
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice,
	m	233,00	101,03
——————————
18,93
	23 540,73
——————————
4 409,57
	
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata cu grosimea minim 0.7mm
	m	371,00	111,53
——————————
21,03
	41 376,89
——————————
7 801,39
	
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  latimea fetei profilului cercevelei sa fie minim 118 mm din profil minim 5 camere  consolidate cu profile din metal  minim 1.5 mm umplutura din  pachet de sticla 4-16-4  inclusiv furnitura si accesoriile necesare  usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	102,00	1 548,62
——————————
42,58
	157 958,90
——————————
4 343,33
	
9	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Vopsirea constructiei metalice de rezistenta a glasvandurilor la sala de sport)
	m2	17,50	76,27
——————————
66,24
	1 334,77
——————————
1 159,17

		Total	 lei			 871 937,95
	
		Total 1.Schimbarea Timplariei
Inclusiv salariu				871 937,95
55 479,21	
		 2.Glafuri interioare si exterioare la sala de sport
					
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrunt)(INTERIOR, EXTERIOR)
	m2	53,20	5,28
——————————
1,58
	280,95
——————————
84,11
	
11	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (INTERIOR, EXTERIOR)
	m	147,80	37,80
——————————
34,70
	5 586,46
——————————
5 128,21
	
12	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (INTERIOR)
	m2	26,60	108,92
——————————
33,64
	2 897,26
——————————
894,74
	
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (INTERIOR,)
	m2	497,53	41,31
——————————
28,91
	20 552,08
——————————
14 385,25
	
14	CF50B K=1.3	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( EXTERIOR)
	m2	279,00	105,96
——————————
83,38
	29 562,47
——————————
23 261,70
	
15	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent ( EXTERIOR)
	m2	26,60	43,23
——————————
23,66
	1 149,84
——————————
629,26
	
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Pentru realizarea deschisurilor interioare si exterioare)
	m2	420,00	46,47
——————————
39,43
	19 517,19
——————————
16 559,55

		Total	 lei			 79 546,25
	
		Total 2.Glafuri interioare si exterioare la sala de sport
Inclusiv salariu				79 546,25
60 942,82	
							
		Total	 lei			 951 484,20
	
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %			 26 194,96
	
		Transportarea materialelor	4 %			 33 222,61
	
		TOTAL	 			 1 010 901,77
	
		Cheltuieli de regie	5 %			 50 545,09
	
		TOTAL	 			 1 061 446,86
	
		Beneficiu de deviz	2 %			 21 228,93
	
		TOTAL	 			 1 082 675,79
	
		TVA	20 %			 216 535,16

Total deviz:
Inclisiv salariu				1 299 210,95
——————
116 422,03

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)