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                                                                                                     Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___
                                                                                                                                                                                                                                    

[bookmark: _Hlk77771394]Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din_________

	Obiectul achiziției echipamentului de comunicare

	Denumirea bunurilor 
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Producătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri
	
	
	
	
	
	

	Lotul unic
	
	
	
	
	
	

	Stație radio
staționară/ mobilă
	
	
	
	Setul conține:
1.	Transceiverul cu specificațiile:
a)	tip: UHF, multiprotocol (DMR Tier II / NXDN / FM Analog – comutabil), echivalent cu modelul Kenwood NX-1800DE;
b)	compatibilitate de funcționare cu modelele  de stații radio portabile TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TK-D340, NX1300 (inclusiv mod analogic);
c)	bandă de frecvență: 400-470 MHz;
d)	putere de emisie RF: 25 W (High) / 5 W (Low);
e)	număr canale / zone: minimum 260 canale / 128 zone;
f)	impedanță antenă: 50 Ω | conector: SO-239 (UHF female) sau echivalent;
g)	tensiune de alimentare: 13,8 V DC (10,8-15,6 V DC);
h)	stabilitate frecvență: ± 0.5 ppm (de la -30˚C - +60˚C);
i)	protocol digital: QT/DQT;
j)	codificator vocal pentru regim digital: AMBE +2;
k)	lărgime canal/ bandă în regim: analogic 25/20/12,5 kHz și digital 12,5/6,25 kHz;
l)	curent consumat (TX): maximum 10 A;
m)	display: LCD alfanumeric cu backlight de culoare albă;
n)	putere audio: minimum 6 W (difuzor integrat);
o)	buton de urgență de culoare portocalie + funcții personalizabile;
p)	regimuri de lucru: analogic, digital, mixt;
q)	funcție voice-scrambler integrată;
r)	standard de referință: MIL-STD-810 C/D/E/F/G/H (sau echivalent);
s)	indice de protecție: minimum IP54;
t)	programare prin computer: da (cablu inclus, compatibil cu modelul transceiver-ului; modelul cablului va fi de asemenea specificat).
2.	Antena externă UHF cu specificațiile:
a)	tip: profesională, pentru comunicații critice/ de urgență;
b)	bandă de frecvență: 400-470 MHz;
c)	conector: N-male sau N-female (compatibil cu cablul coaxial);
d)	câștig minim: 5 dBi;
e)	tip montare: suport fix pentru utilizare staționară (suport inclus);
f)	indice de protecție: minimum IP65.
3.	Cablul coaxial low-loss cu specificațiile:
a)	tip: LMR-400 sau echivalent superior (atenuare mai mică);
b)	lungime: exact 40 metri; 
c)	atenuare maximală la 450 MHz: 0,09 dB/m (pierdere totală maximală ~ 3,6 dB pe 40 m);
d)	conector la radio: PL-259 (UHF Male) – compatibil cu SO-239; e)	conector la antenă: N-Male.
4.	Sursa de alimentare cu specificațiile:
a)	tensiune de ieșire: 13,8 V DC (fixă sau reglabilă);
b)	curent: minimum 10 A continuu / 20 A peak;
c)	protecții integrate: scurtcircuit, supratensiune, polaritate inversă, suprasarcină;
d)	cablu de conectare la radio cu siguranță/ fuzibilă inclusă.
Termen de garanție: minimum 24 luni pentru toate componentele setului.	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________
	





  Anexa nr.23
  la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                  din “____” ________ 20___
Specificații de preț
	

	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție conform SIA ,,RSAP” din_________

	
	[bookmark: _Hlk237531732]Obiectul de achiziției:  echipamentului de comunicare

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Bunuri
	
	
	
	
	
	
	

Livrarea gratis la sediul Penitenciarului nr.17-Rezina în termen de 60 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie
	
	

	Lot unic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32344230-7
	Stație radio
staționară/ mobilă
	set
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	




	
	
	





