_CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Liceul teoretic A.A.Doljnenko 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări suplimentare necesare de executat, în Blocurile de studii Nr.1 si 2
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Capitolul 1. Pardoseli (Bloc 1)
	
1	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli
	m2	406,9200
	
2	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2	406,9200
	
3	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	450,8600
	
4	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=15cm
	m	305,5000
	
5	CG04A1
	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri  batute alaturat grosimea 35mm,  pe rigle 120x60mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp
	m2	263,9000
	
6	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m	120,0000
	
7	RCsK09B
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul
	m2	263,9000
	
8	CN17C
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale
	m2	263,9000
	
		2. Capitolul 2. Tavane (Sala sportiva Bloc 2)
	
9	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	153,6000
	
10	IzF10E
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din placi din vata minerala gr.100mm, densitatea 35kg/m3, standard EN 1602, conductibilitate termica 0,044 W/mK, standard SM SR EN 12677, rezistenta la compresiune 25 kPa EN 826, clasa antiincendiara A,
	m2	110,4000
	
11	CK50B K=2 Manopera si materialul
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umiditate, grosime 9,5 mm, montate pe structura tavanului existent: suprafete tavanelor plane (Nota: Se exclud resursele: 2840136312702 Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m; 2840136312703 Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m;  2822115708000 Element de sustinere; 2875276305105 Conector. )
	m2	124,8000
	
12	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistente la umiditate, grosime 9,5 mm, montate pe structura tavanului existent: suprafete tavanelor plane (Captusirea grinzilor in 2 straturi pe carcasa din profile zincate) K=2 (Materiale: Gipscarton)
	m2	12,3800
	
13	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - tavan
	m2	18,0000
	
14	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor - 2mm
	m2	137,1800
	
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund  a  tavanelor
	m2	137,1800
	
16	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   cu emulsie de tip Selectone
	m2	137,1800
	
17	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	175,0000