Reconstructia sistemelor edilitare interioare a obiectivelor Academiei "Stefan cel Mare" a MAI ,mun.Chisinau,str.Sf.Vineri,7.	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 043-2020
Deviz-oferta № 043-2020
Instalatii apa si canalizare
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Sistemul  A1;А2					
		Capitolul 1.1. Utilaj					
1	
	Vana din fonta cu sertar,tija neascendenta s flansa cu inchidere -deschidere electrica si manuala D100mm	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli depozitare	1,20 %				
 		Capitolul 1.2. Lucrari de montarea					
2	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  	buc	2,00			
 3	AcB09A
	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm 	buc	2,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociala si medicala	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 1.3. Tevi si armatura					
4	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  (racord flexibil cu flanse PN16 D100 мм)	buc	3,00			
 5	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm  	buc	3,00			
 6	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm  	buc	7,00			
 7	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 60	m	210,00			
 8	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 114	m	200,00			
 9	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm 	m	300,00			
 10	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm 	m	125,00			
 11	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm	m	305,00			
 12	SA16F
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	38,00			
 13	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (FI-FI cu sfera D15mm )	buc	206,00			
 14	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (FI-FI cu sfera D20mm )	buc	20,00			
 15	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" (FI-FI cu sfera D25 )	buc	19,00			
 16	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2" (FI-FI cu sfera D50mm )	buc	2,00			
 17	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) 	buc	18,00			
 18	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (flanse libere din otel zingat D 50 мм)	buc	26,00			
 19	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (flanse libere din otel zingat D 100 мм)	buc	16,00			
 20	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" 	m	410,00			
 21	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 	m	768,00			
 22	SF02B
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"  	10 m	41,00			
 23	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  	10 m	76,80			
 24	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4" 	m	410,00			
 25	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 	m	768,00			
 26	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul  D=60 mm si grosime 19mm, Armaflex AGE	m	210,00			
 27	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul  D=114 mm si grosime 114mm, Armaflex AGE	m	200,00			
 28	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm	buc	630,00			
 29	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25mm	buc	230,00			
 30	SA37D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32mm	buc	310,00			
 31	SA37G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 60mm	buc	300,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Transport  materialov	7,00 %				
		Cheltuieli deposit	2,00 %				
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
   		Capitolul 2. Sistemul T3,T4					
		Capitolul 2.1. Tevi si armatura					
32	SA03F
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 60	m	75,00			
 33	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm 	m	305,00			
 34	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm 	m	100,00			
 35	SA16C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32mm	m	118,00			
 36	SA16F
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm	m	38,00			
 37	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm  	buc	2,00			
 38	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (FI-FI cu sfera D15mm )	buc	98,00			
 39	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (FI-FI cu sfera D20mm )	buc	15,00			
 40	SD19B
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" (FI-FI cu sfera D25 )	buc	21,00			
 41	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2" (FI-FI cu sfera D50mm )	buc	2,00			
 42	SF01B
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" 	m	75,00			
 43	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 	m	768,00			
 44	SF02B
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"  	10 m	7,50			
 45	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  	10 m	56,10			
 46	SF05B
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 2 1/2"-4" 	m	75,00			
 47	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 	m	561,00			
 48	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul  D=60 mm si grosime 19mm, Armaflex AGE	m	75,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Transport materialov	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Asigurari siciale si medicale	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
   		Capitolul 3. Sistemul  C1;Сsp					
		Capitolul 3.1. Tevi si armaturi					
49	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP )	m	210,00			
 50	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP)	m	635,00			
 51	SB08G
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm  (PP) 	m	88,00			
 52	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PEHD )	m	9,00			
 53	SB13B
	Revizie , avind diametrul de 110 mm 	buc	44,00			
 54	SB13C
	Piesa de curatire, avind diametrul de 160 mm 	buc	9,00			
 55	SB13B
	Piesa de  curatire , avind diametrul de 110 mm 	buc	10,00			
 56	SB13A
	Piesa de curatire, avind diametrul de 50 mm 	buc	40,00			
 57	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  	buc	65,00			
 58	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta de aeresire ), la conductele  de canalizare, avind diametrul de 110 mm 	buc	2,00			
 59	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2" (FI-FI cu sfera D50mm )	buc	1,00			
 60	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2" (supapa de sens cu arc FI-FI PN10 D50mm )	buc	1,00			
 61	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie concentrica din otel 50x32)	buc	1,00			
 62	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	93,00			
 63	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 	buc	103,00			
 64	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	103,00			
 65	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 	buc	45,00			
 66	SC05B
	Chiuveta din  inoxl, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton 	buc	30,00			
 67	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru  chiuveta , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	30,00			
 68	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,10			
 69	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 100mm	buc	450,00			
 70	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 160mm	buc	60,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Transport materialov	7,00 %				
		Cheltuieli depozitare	2,00 %				
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3.2. Utilaj					
71	
	Pompa de drenaj WILO-DRAIN  TM/TMW/TMR 40 ,  U=230V; N=0.75KW ,n=2900rot/min ;Qpomp=16m3/h,H=10m	buc	1,00			
 72	
	MAsina de spalat rufe ,automat capacitate 8kg	buc	20,00			
 73	
	MAsina de spalat  ,automat capacitate 8kg	buc	20,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 		Capitolul 3.3. Lucrari de montare					
74	IA38B
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste  2" 	buc	1,00			
 75	SE36A
	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg,	buc	40,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Transport materialov	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
   		Capitolul 4. Sistemul C2					
		Capitolul 4.1. Tevi si armaturi					
76	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PEHD )	m	8,00			
 77	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PEHD)	m	69,00			
 78	SB26A
	Gura de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm 	buc	3,00			
 79	SB13B
	Revizie , avind diametrul de 110 mm 	buc	6,00			
 80	SD19D
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  2" (FI-FI cu sfera D50mm )	buc	3,00			
 81	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  	buc	3,00			
 82	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,70			
 83	RpCU05E1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 	buc	200,00			
 84	CD12A
	Captusirea coloanelor de canalizare cu vata minerala bazaltica gr.50mm si gipsocarton	m2	220,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Transport materialov	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
   		Capitolul 5. Volume demontari					
85	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (D50mm)	m	45,00			
 86	RpSA03C
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" (D100mm)	m	50,00			
 87	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 	m	100,00			
 88	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   	buc	40,00			
 89	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile  	buc	30,00			
  		Cheltuieli directe	 lei				
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Bognibova L.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)