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	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	

	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Îmbrăcăminte și echipamente de lucru

	

	Denumirea bunurilor 
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Producător
	Specificarea tehnică

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	LOT 1

	Respirator protec. muncii echipament
	
	
	
	8500B
	
	

	Cască de protecţie
	
	
	
	Material cască ABS Fixare 6 puncte
Armătură de fixare LDPE
Deformare laterală LD
Rezistenţă bună S16E*R 
(S16E*RF) Ventilată.
	
	

	Cască pompieri
	
	
	
	HPS 7000 Dreager
	
	

	Centură de siguranță
	
	
	
	Centură de siguranță, diferite mărimi
	
	

	Respirator
	
	
	
	Destinat pentru a proteja organele respiratorii umane de vapori și gaze poluante, precum și aerozoli. Respiratorul e compus: semimască din cauciuc, două cartușe de filtrare, pahare din plastic cu valve de inhalare cu ecran de protecție.
	
	

	Casca de protecție zgomot pentru forjor
	
	
	
	Setul de protecție format din cască de protecție și mască, este soluția ideală pentru a vă proteja în timpul lucrărilor. Mască de protecție este echipată cu un ecran transparent, care protejează ochii împotriva particulelor și a scânteilor. Este ușor de utilizat și se fixează cu ușurință pe cască.
	
	

	Scara dielectrică
	
	
	
	Cu 2 transoane 2.0 M 6 trepte(200x55x20)
	
	

	Ochelari de protecţie
	
	
	
	Cu lentile incolore din policarbonat. Utilizare: protecția ochilor, partea laterală și frontală. Tip protecție: riscuri mecanice.
	
	

	Cască de protecție  inspectori stația de inspecție tehnică periodică
	
	
	
	Șapca Duiker cu cozoroc dur este fabricată din materiale de înaltă calitate și este întărită cu o căptușeală din polimeri, care este foarte durabilă. Șapca de protecție Duiker este concepută conform standardului EN 812
	
	

	Cască de protecție pentru electricieni cu vizier
	
	
	
	Standardul EN397 ;  Standardul NF EN 50365 ; Respectă standardele EN166, EN167, EN168 și EN170  
	
	

	Respirator
	
	
	
	GB 2890-2009
	
	

	LOT 2

	Mănuși dielectrice
	
	
	
	Mănușile dielectrice fără cusătura sunt fabricate din polimer rezistent,  asigură o prindere sigură a obiectelor, precum și  protecție suplimentară a mâinilor. Mănușile sunt concepute pentru a proteja împotriva daunelor prin electricitate directă și alternativă de până la 1000 V, protejându-se de curentul electric și câmpurile electrostatice, câmpurile electrice și electromagnetice. Mănușile sunt potrivite pentru diverse activități în domeniul energiei electrice, fiind potrivite pentru temperaturi de la -40° până la +40°С.
	
	

	Mănuşi pentru sudori
	
	
	
	Mănuși de protecție  pentru sudură  conform standardelor EN 407  și EN 420
	
	

	Mănuși tricotaj cu puncte PVC
	
	
	
	 Mănuși de protecție individuală, din tricotaj cu puncte PVC.
	
	

	Mănuși prelate
	
	
	
	Mănuși din prelată cu două degete.
	
	

	Mănuși de gumă
	
	
	
	Mănușile de menaj au o suprafață de apucare special texturată, ce ușurează performanța de muncă într-un mediu umed. Mănușile sunt realizate din latex natural. Sunt moi și flexibile, ceea ce influențează confortul în muncă și precizia mișcărilor.
	
	

	Mănuși de gumă protecție acizi
	
	
	
	Mănuși conform EN 374-1:2016 - Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganizmelor (bacterii, viruși, ciuperci). Partea 1:Terminologie și cerințe de performanță.
	
	

	Mănuşi din latex
	
	
	
	Manusi latex, de unica folosinta, de calitate superioară, fara praf, nu sunt sterile.
	
	

	Şorţ de protecţie
	
	
	
	Șorț de protecție din prelată
	
	

	Şorţ de protecţie
	
	
	
	Șorț de protecție din cauciuc
	
	

	Șorț special pentru forjor
	
	
	
	corespunde EN11611(A1)  și EN13688
	
	

	LOT 3

	Șorț special pentru bucătar
	
	
	
	Șorț din bumbac destinat bucătarului, confecționat din bumbac, culoarea albastru închis.
	
	

	Costum bumbac pentru bucătar
	
	
	
	Costum confecționat din bumbac, jacheta și pantaloni, culoarea albă, densitate înaltă. Țesătura legeră, destinate perioadei calde a anului. Vor fi indicate mărimile, componența tesăturii. 
	
	

	Costum bumbac pentru bucătar
	
	
	
	Costum confecționat din bumbac, jacheta și pantaloni, culoarea albă, densitate înaltă. Țesătura groasă, destinate perioadei rece a anului. Vor fi indicate mărimile, componența tesăturii. 
	
	

	Uniformă pentru paznici
	
	
	
	Țesătură ECO 245(65% coton, 35% poliester). Jacheta dotată cu două buzunare laterale extarne, un buzunar pe piept în partea stăngă ( cu lugoul întreprinderii), mîneca lungă, cu înscripția “ Pază” pe spatele  jachetei. Pantaloni clasici, drepți cu două buzunare laterale interioare.
	
	

	Costum bumbac
	
	
	
	Costumul confecționat din bumbac de diverse culori, se fabrică din stofă cu densitatea de 260 - 280 gr./m2, cusut cu ață armată. Jacheta și semisalopeta vor fi prevăzute cu o etichetă, pe care să fie indicată mărimile, componența țesăturii. Jacheta  dotată cu două buzunare laterale externe, un buzunar extern pe piept în partea stîngă ( cu lugoul întreprinderii), mîneca lungă, cant reflectorizant. Semisalopeta model drept, dotată cu bretele reglabile, cu un buzunar pe piept , împărțit cu două cusuturi paralele în 3 părți egale și cu 2 buzunare laterale. Costumul oferă siguranță și comfort.   
	
	

	Costum bumbac
	
	
	
	Material:
Material exterior: 99% bumbac, 1% fibre antistatice, 260 g/m², twill țesut
Descriere:
jachetă multi-standard cu închidere cu fermoar acoperită de o plachetă cu velcro; 2 buzunare la piept cu clapeta Velcro; circumferinta reglabila a mansetelor in jurul gulerului cu Velcro; 
pantaloni multi-norma cu talie elastica; 2 buzunare laterale; 2 buzunare pe coapse cu clapă velcro; 2 buzunare la spate cu clapă velcro; lungime reglabila a piciorului. 
Standarde:
EN ISO 13688
EN 1149-5
EN ISO 11611 (Clasa 1A1)
EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E2 F1)
IEC 61482-2 (APC1 (4 kA))
	
	

	Costum classic inspectori stația de inspecție tehnică periodică
	
	
	
	Caracteristici jachetă:
- datorită cusăturilor potrivite în mod corespunzător și orientării fibrelor în două țesături cu direcție variabilă a elastanului, jacheta se întinde în patru direcții,
- cusături profesionale și o estetică performantă,
- cusături triple și îmbinări pentru o întărire suplimentară în locurile deosebit de predispuse la rupturi,
- fermoar,
- cu guler de tip stand-up sub gât,
- elemente reflectorizante pe partea din față și din spate a jachetei.
- sporesc siguranța utilizatorului,
- ranforsarea suplimentară a buzunarelor din țesătură de poliester Oxford600D,
- 5 buzunare funcționale, 2 buzunare inferioare și 3 pe piept - 2 cu Velcro, 1 cu fermoar,
- buzunar suplimentar pe mânecă,
- marginea inferioară a jachetei este reglabilă cu ajutorul unor butoni de presare,
- manșetele de la mâneci cu butoni de presare,
- contracție foarte redusă, chiar și după spălări repetate,
- rezistență a culorilor.
CE cat. I EN ISO 13688:2013
	
	

	Costum bumbac cu captuşeală acidică
	
	
	
	ГОСТ 23167-91
	
	

	Costum special  cu protecție la arc
	
	
	
	Arc flash nominal de 12 cal/cm2
Îndeplinește conformitatea ANSI/ISEA 125 Nivel 2
Îndeplinește categoria 2 Arc Flash PPE
Casca de protecție este clasificată tip 1 Clasa C, G și E
Ecranul facial este fabricat din policarbonat durabil și are atât acoperiri anti-aburire, cât și rezistente la zgârieturi
	
	

	Costum pentru sudori
	
	
	
	Destinația: îmbrăcăminte de protecție utilizată în timpul sudării sau a proceselor înrudite. Scurta și pantalonii sunt confecționate din piele de vacă dublă combinată cu prelată. Atît scurta cît și centura pantalonilor se închid cu nasturi.  Densitatea stofei (prelata) 530-550g/m2. Căptușeala de piele, zona de 190 dm2, grosimea de 0,9-1,1 mm.  Căptușeala biazi 100% bumbac.
	
	

	Costum medical
	
	
	
	Compus din bluză și pantaloni, tesătură de înaltă calitate, culoare azurie, bumbac 80 %, densitate inaltă, bluza cu  două buzunare laterale amlasate în partea de jos și un buzunar la piept partea stăngă cu logoul întreprinderii
	
	

	Halate medicale
	
	
	
	Țesătură de inaltă calitate minim 50% bumbac ,model clasic de culoare albă cu reliefe,  cant decorativ în zona buzunarelor și gulerului de culoare azurie , mîneca cu lungimea 1/3, cu 3 buzunare, unul amplasat pe piept partea stîngă cu logoul întreprinderii, se închide cu butoane (1 buc. bărbați)
	
	

	Halat pentru bucătar
	
	
	
	Halat din bumbac, calitate superioară, culoarea albă, mîneci lungi, mărimi specificate.
	
	

	Halat de bumbac
	
	
	
	Halar pentru bărbați cu selueta dreaptă se închee cu nasturi. Două buzunare aplicate lateral externe, un buzunar extern pe piept în partea stîngă ( cu lugoul întreprinderii), mînecă lungă. Țesătură: material din fibre combinate PE bumbac.  
	
	

	Costum p/u protecție p/u zugrav
	
	
	
	XXXL, unica folosință
	
	

	Impermiabil
	
	
	
	Pelerina de ploaie L. Material: PVC+Poliester 100% PVC nou Grosime: 0,32 mm Mărime: L Impermeabilă, cu orificii pentru aerisire Două buzunare cu capse
	
	

	LOT 4

	Bocani pentru lăcătuși
	
	
	
	Bocancii cu fețe și talpă rezistente la uzură. Se confecționează din piele de culoare neagră, cu talpă din poliuretan dublu, talpă rezistentă la uleiuri și produse petroliere. Materialul din care este confecționat, să permită utilizarea acestora în condiții climaterice diverse. Disponibile pe mărimi de la 37-47.  
	
	

	Încălţăminte specială
	
	
	
	S3, bombeu, compozit, lamela, piele
	
	

	Cizme gumă
	
	
	
	Cizme din cauciuc destinate a proteja împotriva apei, poluare industrială generală și soluții slabe de agenți agresivi. Are o talpă  canilată  fiabilă. Domeniu de aplicare – utilități urbane, producție industrială, construcții, agricultură.
	
	

	Galoși
	
	
	
	Galoși din cauciuc, protecție apă.
	
	

	Galoși dielectrici
	
	
	
	Galoșii  dielectrice se poartă pe pantofii obișnuiți, care trebuie să fie curați și uscați. Pantofii dielectrici trebuie să aibă o culoare diferită de restul pantofilor din cauciuc
	
	

	Încălțăminte pentru bucătar
	
	
	
	Saboți sau papuci pentru munca în bucătarie,talpă antiderapantă, vîrf acoperit,partea inferioară ridicată, material care se usucă rapid, ușoare și confortabile,ușor de curățat. Mărimea specificată. Culoarea albă.
	
	

	Încălţăminte specială inspectori stația de inspecție tehnică periodică
	
	
	
	Material vârf: Vârful din oțel oferă protecție fiabilă împotriva deteriorărilor mecanice, cum ar fi loviturile sau comprimarea, făcând cizmele ideale pentru lucrul în condiții periculoase.
Material branț anti-perforație: Branțul cu protecție împotriva perforațiilor ajută la prevenirea accidentărilor piciorului, sporind siguranța la locul de muncă.
Material exterior: Partea superioară este realizată din piele granulată de înaltă calitate, oferind rezistență, durabilitate și confort pentru utilizare îndelungată. Pielea are proprietăți hidrofuge, protejând picioarele de umezeală.
Material talpă: Talpa din materiale combinate, poliuretan și poliuretan termoplastic, garantează o aderență excelentă pe diverse suprafețe și rezistență la uzură, substanțe chimice și uleiuri.
Material căptușeală: Căptușeala din plasă de poliester asigură o excelentă respirabilitate, contribuind la menținerea unei temperaturi confortabile și uscăciunii în interiorul cizmelor.
Standard: EN ISO 20345 (S3 SRC)
	
	

	LOT 5

	Jalet portocaliu
	
	
	
	Vesta reflectorizantă în conformitate cu standardul EN 471. Culoarea: portocalie.
	
	

	Jaletă maltasate pentru conducători/ conductori 
	
	
	
	 Țesetură oxford 100% PE pe bază de cauciuc, de culoare albastră  închisă, sintipon 200 gr, dosală 121 gr PE, două buzunare pe partea de jos a vestei, încheitura pe fermuar, logo înteprinderii pe piept.
	
	

	LOT 6

	Cămașă cu mâneca scurtă
	
	
	
	Culoare: Albastru deschis; Croială standart; Guler clasic; Încheietură pe nasturi, față pe centru; Compoziția fibroasă: 60% bumbac, 40% poliester; Densitatea 130-140 gr/m2; Buzunar din față plasat în stânga sus; Logo-ul albastru RTEC (se va pune la dispoziție). Mărimile: S - 5XL.
	
	

	Cămașă cu mâneca lungă
	
	
	
	Culoare: Albastru deschis; Croială standart; Guler clasic; Încheietură pe nasturi, față pe centru; Compoziția fibroasă: 60% bumbac, 40% poliester; Densitatea 130-140 gr/m2; Buzunar din față plasat în stânga sus; Logo-ul albastru RTEC (se va pune la dispoziție). Mărimile: S - 5XL.
	
	

	LOT 7

	Halat bărbați cu mâneca scurtă
	
	
	
	Culoare albastru închis; Model clasic cu mâneca scurtă; Două buzunare laterale, partea de jos. Buzunar la piept pe partea stângă sus; Logo-ul alb RTEC (se va pune la dispoziție) Încheiera fermuar în față; Componența fibroasă-minimat: 65% poliester; 35% bumbac; Densitate 150-160 g/m2. Mărimile: S - 5XL.
	
	

	Halat dame cu mâneca scurtă
	
	
	
	Culoare albastru închis; Model clasic cu mâneca scurtă; Două buzunare laterale, partea de jos. Buzunar la piept pe partea stângă sus; Logo-ul alb RTEC (se va pune la dispoziție) Încheiera fermuar în față; Componența fibroasă-minimat: 65% poliester; 35% bumbac; Densitate 150-160 g/m2. Mărimile: S - 6XL.
	
	

	LOT 8

	[bookmark: _GoBack]Scurta iarnă
	
	
	
	Componența fibroasă: 51-53％ bumbac; 47-49％ poliester, culoarea albastră închisă, silueta dreaptă. Închidere pe fermuar, pe centru. Termoizolantă. 2 buzunare laterale din partea de jos a scurtei. Impermiabilă cu glugă. Căptușeală sintepon. Etichetă cu indicarea mărimii, înălțimii, compoziției fibroase.
	
	

	Scurta iarnă
	
	
	
	Componența fibroasă: 51-53％ bumbac; 47-49％ poliester, culoarea albastră închisă, silueta dreaptă. Închidere pe nasturi, pe centru. Termoizolantă. 2 buzunare laterale din partea de jos a scurtei. Impermiabilă. Căptușeală sintepon. Etichetă cu indicarea mărimii, înălțimii, compoziției fibroase.
	
	

	Scurtă de iarnă  inspectori stația de inspecție tehnică periodică
	
	
	
	Material:
Stratul superior al îmbrăcămintei: 100 % poliester, 200 g/m² , strat de acoperire: TPU
Ranforsarea îmbrăcămintei superioare: 100 % poliester, OXFORD
Căptușeala interioară a hainei: 100 % poliester
Descriere:
- jachetă de iarnă pentru bărbați cu glugă detașabilă
- Membrana TPU
- spate prelungit
- umeri întăriți Oxford 600D
- 1 buzunar pe piept, 2 buzunare laterale, 2 buzunare interioare care se pot închide
- partea de jos reglabilă cu cordon de strângere
- șaua și buzunarele sunt căptușite cu bandă reflectorizantă
- cusături decorative
- intrare pentru broderie sau imprimare.
Standarde:
EN ISO 13688
	
	

	Scurtă
	
	
	
	Scurtă bumbac cu element florescent
	
	

	Scurta iarnă depanare
	
	
	
	Material exterior: 99% bumbac, 1% fibre antistatice.
Descriere:
Scurtă de iarnă cu închidere cu fermoar acoperită de o plachetă cu velcro; 2 buzunare la piept cu clapeta Velcro; circumferinta reglabila a mansetelor in jurul gulerului cu Velcro. 
Standarde:
EN ISO 13688
EN 1149-5
EN ISO 11611 (Clasa 1A1)
EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E2 F1)
IEC 61482-2 (APC1 (4 kA))
	
	


	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________





