CAIET DE SARCINI
SERVICII DE PROIECTARE

Descrierea generală:

Amplasarea: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco mun. Chișinău

Scurta descriere : 
	Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149, dispune de 40 de paturi, activează 19 medici 18 asistente medicale 9 infermiere. Anual sunt tratați circa 2500 de copii. Profilul secției este neorochirurgia și traumatologia.

____________

Faza de proiect:                                                                                                                             
•	Elaborare concept proiect de execuţie și coordonarea lui cu factorii de decizie din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenco;
•	Elaborarea proiectului de execuție structurat pe capitole și etape;
•	Coordonarea proiectului de execuție cu instituțiile de resort și agenții economici specializați care au funcții de control.
Conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect: volum complet şi anume:
•	Soluții Arhitecturale (SA-1)
•	Plan  tehnologic amplasare mobilier ,utilaj.
•	Elemente de Construcții (C-1)
•	Echipament electric de forță/Iluminat electric interior (EEF/IEI)
•	Sistemul semnalizare la incendiu, (SI)
•	Rețea de telecomunicație (TS)
•	Sistem Instalații interior, de alimentare cu apă și canalizare (AC)
•	Sisteme de încălzire ,ventilare și conditionare (ÎVC)
•	Automatizare încălzirii, ventilării (AIVC)
•	Retele gaze medicale
•	Deviz de cheltuieli
•	Memoriu explicativ.
•	Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.
Sarcini și responsabilităţi: Compania de proiectare va fi responsabilă pentru realizarea următoarelor sarcini:
•	executarea lucrărilor de măsurare;
•	elaborarea proiectului tehnic cu toate capitole necesare
•	elaborarea documentației de deviz;
•	  coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;
•	alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului.
Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor. Termenul de elaborare a proiectului nu va depăşi 90 zile calendaristice, din momentul predării documentației primare. 
Odată cu înaintarea propunerii sale, Proiectantul, va prezenta graficul de execuție a fazelor necesare proiectării, identificând în mod clar durata fazelor de proiectare cum ar fi:
•	documentații și avize;
•	proiect tehnic;
•	caiet de sarcini;
•	coordonările cu instituțiile abilitate din R.M.
•	devizul de cheltuieli.
Generalități. 
Măsurările necesare pentru elaborarea documentației de proiect, se vor efectua în comun cu beneficiarul.
Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor. 
Se precizează cu beneficiarul amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.
Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului. 
Se precizează cu beneficiarul parametrii interiori a aerului, temperaturile interioare, cerințe speciale, pentru fiecare încăpere, 
Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. 
Se va preciza cu beneficiarul echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport,; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminarea, încălzirea, racorduri), telecomunicații, mijloace anti incendiare etc

Cerinţe igienice pentru încăperi şi utilaj
În calitate de material pentru finisare vor fi folosite materialele omologate pentru utilizare în Republica Moldova.
Pereții şi tavanul încăperilor specializate se finisează cu materiale chimiorezistente care permit curăţarea umedă şi utilizarea produselor dezinfectante.
Dușumeaua în încăperi trebuie să fie impermeabilă pentru umezeală şi să aibă o suprafaţă netedă, fără crăpături, comodă pentru curăţare. Duşumeaua se acoperă cu teracotă şi linoleum, cu sudarea obligatorie a încheieturilor.
Utilajul şi mobila se instalează astfel încît să nu rămînă locuri inaccesibile pentru curăţare.

Cerinţe igienice privind condiţiile de lucru  ale personalului
În saloane  se instalează lavuare. Alături de lavuare se instalează vase cu soluţii dezinfectante şi uscător termoelectric sau alte cerinte necesare la inplementarea proiectului .

Aprovizionarea cu apă şi canalizare
Aprovizionarea cu apă potabilă va fi asigurată centralizat. Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare trebuie să fie executat în conformitate cu Condițiile Tehnice eliberate și prevederile normativelor tehnice în construcţiile respective.

Cerinţe igienice privind iluminatul
Încăperile trebuie să dispună de iluminat natural şi artificial,special (lampi bactericide)
Este necesar de prevăzut ca iluminatul combinat să fie prezent în toate încăperile. Pentru iluminarea diferitor zone funcţionale şi locuri de muncă trebuie să fie utilizate corpuri de iluminat locale, care sînt instalate la locul de muncă cu înălţime reglată. Indicii normativi ai iluminatului natural şi artificial trebuie să corespundă cerinţelor normativului în construcţii NCM  C 04.02-2005 „Iluminatul natural şi artificial”

Soluţiile arhitectural - volumetrice şi planimetrice să se conformeze la criteriile:
•	de respectare a exigenţelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice şi antiincendiare;

Cerinţe privind materiale de finisare, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute și calculate conform normativelor în vigoare. 

Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară
Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare. 
Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, şi semnalizarea în caz de incendiu, conform normativelor în construcţii.
Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu prin reţea internă pentru a asigurarea interconexiunii calculatoarelor şi al echipamentului periferic, conform normativelor în construcţii. 
Alimentare cu apă şi canalizare: proiectarea reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie conform normelor în vigoare; 
•	Canalizarea din interiorul clădirii de executat din ţevi PVC 
•	Rețeaua de aprovozionare cu apă potabilă și apă caldă menageră din  interiorul clădirii de prevăzut cu ţevi din polipropilen. 
Încălzire şi ventilare,conditionare: 
•	Încălzirea şi ventilarea naturală a încăperilor conform normativelor sanitare.
•	Sistemul termomecanic de încălzire cu radiatoare cu suprafețe netede.
•	Sistemul de conditionare partial existent de revazut parametri tehnici cu normele in vigoare

Autoritatea contractantă  _______________    Data„____"__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.