Reparatia cladirii cu numarul cadastral 412810932, gazificarea si aprovizionarea cu energie electrica din s.Gaspar r-ul Edinet	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
reparatii
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari demolare					
1	RpCF10A
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	1,70			
 2	RpCF10B
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	35,90			
 3	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	102,80			
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	363,40			
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	174,50			
 6	IzA04A
	Curatarea tavanului de var	m2	102,80			
 7	RpCH32E
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	4,00			
 8	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	233,00			
   		Capitolul 2. Constructia anexelor					
		Capitolul 2.1. Fundatia continua (sect.1-1)					
9	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	25,44			
 10	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	42,40			
 11	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	42,20			
 12	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 14 A-III	kg	118,90			
 13	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5	m3	1,60			
 14	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12.5(Bc 15/B 200)	m3	9,20			
 15	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,70			
 16	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка)	m3	12,00			
 17	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,12			
   		Capitolul 2.2. Nodul A(sect.b-b,n=4)					
18	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 16	kg	47,52			
 19	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	9,80			
 20	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,70			
   		Capitolul 2.3. Fundatia Fm-1 (n=4)					
21	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 16	kg	13,00			
 22	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 10 A-III	kg	4,60			
 23	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	2,10			
 24	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5	m3	0,10			
 25	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,43			
   		Capitolul 2.4. Centura monolita (sect.a-a,b-b,c-c)					
26	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 14 A-III	kg	126,50			
 27	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	44,10			
 28	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,00			
   		Capitolul 2.5. Stilp monolit Stm-1 (n=2buc.)					
29	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	6,40			
 30	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 14 A-III	kg	17,04			
 31	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	10,15			
 32	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,64			
   		Capitolul 2.6. Stilp monolit Stm-1* (n=2buc.)					
33	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	6,40			
 34	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 14 A-III	kg	19,44			
 35	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	10,15			
 36	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,64			
   		Capitolul 2.7. Stilp monolit Stm-2 (n=2buc.)					
37	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	6,40			
 38	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 14 A-III	kg	17,04			
 39	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	10,15			
 40	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,64			
   		Capitolul 2.8. Stilp monolit Stm-3 (n=2buc.)					
41	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	4,00			
 42	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 14 A-III	kg	9,72			
 43	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	7,35			
 44	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,40			
   		Capitolul 2.9. Grinda monolita Grm-1(sect. 1-1,2-2,n=1 buc.)					
45	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	7,68			
 46	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 18	kg	62,70			
 47	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 22 A-III	kg	52,10			
 48	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	12,50			
 49	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,00			
   		Capitolul 2.10. Planseu monolit Pm-1 (sect1-1)					
50	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	16,12			
 51	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 10 A-III	kg	150,50			
 52	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III	kg	346,00			
 53	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	4,32			
 54	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	1,90			
   		Capitolul 2.11. Parapet monolit P-1 (sect1-1)					
55	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	3,20			
 56	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III	kg	25,70			
 57	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	9,00			
 58	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,60			
   		Capitolul 2.12. Pereti si pereti despartitori					
59	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,20			
 60	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00			
 61	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip	m3	1,00			
 62	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,83			
 63	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	28,70			
 64	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III	kg	28,45			
 65	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,27			
 66	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	3,17			
 67	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din piatra de calcar	buc	64,00			
 68	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 75x5 l=100mm	kg	15,56			
   		Capitolul 2.13. Buiandrug monolit Bm-1 (n=2buc) Bm-2 (n=1 buc) Bm -3 (n= 1buc)					
69	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv	m2	1,98			
 70	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III	kg	14,72			
 71	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	5,98			
 72	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,36			
   		Capitolul 2.14. Consolidarea golului de usa					
73	RCsB22A
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	8,00			
 74	RCsB29A k=5
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm L=50cm	buc	8,00			
 75	RCsP29A1
	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie	kg	35,36			
 76	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,24			
 77	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm	m	26,40			
 78	RpCF10B
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	3,03			
 79	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	4,32			
 80	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 16	kg	4,32			
 81	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,10			
 82	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton coltar 80x6 , 90x6 	kg	139,66			
 83	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,24			
   		Capitolul 2.15. Finisarea interioara a incaperilor					
		Capitolul 2.15.1. Tavane tip I					
84	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interiori	m2	124,10			
 85	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	124,10			
 86	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	124,10			
 87	CF53B K=4
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 	m2	496,40			
 88	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	124,10			
 89	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	124,10			
 90	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	124,10			
   		Capitolul 2.15.2. Tavane tip II centrala termica					
91	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	13,00			
 92	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,00			
 93	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	13,00			
 94	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	13,00			
 95	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,00			
   		Capitolul 2.15.3. Pereti tip I					
96	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interiori	m2	473,60			
 97	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	473,60			
 98	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	473,60			
 99	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu	m	126,20			
 100	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	473,60			
 101	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	473,60			
 102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	476,30			
 103	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	473,60			
 104	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), in locul montarii lavoarului se vor executa portiuni din faianta l=1200,h=1250	m2	9,00			
 105	CK18C
	Montarea coltarelor din aluminiu	m	43,00			
   		Capitolul 2.15.4. Pereti tip II					
106	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interiori	m2	68,10			
 107	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	68,10			
 108	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), 	m2	68,10			
   		Capitolul 2.15.5. Pardosele tip I					
109	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,87			
 110	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	315,99			
 111	CG22A2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	118,70			
 112	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum	m2	118,70			
 113	CG22A
	Pardoseli din termobeton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Umplutura granule de poliseteren 1.0 m3 ; 100 kg ciment, 70l apa	m2	118,70			
 114	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	118,70			
 115	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 	m2	118,70			
 116	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	127,00			
   		Capitolul 2.15.6. Pardosele tip II					
117	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,00			
 118	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	79,86			
 119	CG22A2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	118,70			
 120	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade -2cm	m2	-60,00			
 121	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum	m2	30,00			
 122	CG22A
	Pardoseli din termobeton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Umplutura granule de poliseteren 1.0 m3 ; 100 kg ciment, 70l apa	m2	30,00			
 123	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	30,00			
 124	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 	m2	30,00			
       		Capitolul 3. Timplarie					
125	CK02A
	Obloane rulante din lemn inclusiv sina de glisare, fieraria speciala, rama exterioara, capacul si cutia pentru oblonul rulant	m2	2,42			
 126	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2 confectii usi de exterior	m2	4,41			
 127	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv usi de interior 8 buc.	m2	18,39			
 128	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,56			
 129	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 2 confectii	m2	0,96			
 130	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 10confectii	m2	16,56			
 131	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 2 confectii	m2	16,80			
 132	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=300	m	3,30			
 133	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=550	m	11,10			
 134	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=200	m	14,40			
   		Capitolul 4. Acoperisul					
		Capitolul 4.1. Cosuri de ventilare					
		Capitolul 4.1.1. Cos de ventilare Cv-1					
135	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 	buc	1,00			
 136	CL17B
	Sort din tabla zincata l=600mm	m	4,40			
 137	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00			
 138	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore  M6 l=65mm	buc	8,00			
 139	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	66,26			
 140	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,banda 50x5	kg	5,10			
 141	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.	m2	5,40			
   		Capitolul 4.1.2. Cos de ventilare Cv-2					
142	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 	buc	1,00			
 143	CL17B
	Sort din tabla zincata l=600mm	m	4,40			
 144	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	10,00			
 145	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore  M6 l=65mm	buc	10,00			
 146	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	76,56			
 147	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,banda 50x5	kg	4,72			
 148	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.	m2	6,10			
   		Capitolul 4.1.3. Cos de ventilare Cv-3					
149	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 	buc	1,00			
 150	CL17B
	Sort din tabla zincata l=600mm	m	0,70			
 151	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00			
 152	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore  M6 l=65mm	buc	8,00			
 153	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	38,44			
 154	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,banda 50x5	kg	4,72			
 155	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.	m2	2,70			
   		Capitolul 4.1.4. Cos de ventilare Cv-4					
156	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 	buc	1,00			
 157	CL17B
	Sort din tabla zincata l=600mm	m	3,90			
 158	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,00			
 159	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore  M6 l=65mm	buc	4,00			
 160	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	33,16			
 161	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,banda 50x5	kg	4,72			
 162	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.	m2	2,00			
   		Capitolul 4.1.5. Cos de ventilare Cv-5					
163	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 	buc	1,00			
 164	CL17B
	Sort din tabla zincata l=600mm	m	4,40			
 165	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	12,00			
 166	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore  M6 l=65mm	buc	12,00			
 167	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	80,30			
 168	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,banda 50x5	kg	4,72			
 169	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.	m2	6,30			
   		Capitolul 4.1.6. Cos de ventilare Cv-6					
170	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 	buc	1,00			
 171	CL17B
	Sort din tabla zincata l=600mm	m	4,40			
 172	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	8,00			
 173	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore  M6 l=65mm	buc	8,00			
 174	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	67,02			
 175	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,banda 50x5	kg	4,83			
 176	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.	m2	5,30			
   		Capitolul 4.1.7. Cos de ventilare Cv-7					
177	CE24I
	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 	buc	1,00			
 178	CL17B
	Sort din tabla zincata l=600mm	m	4,00			
 179	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	4,00			
 180	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ancore  M6 l=65mm	buc	4,00			
 181	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, coltar 50x5	kg	41,44			
 182	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,banda 50x5	kg	4,83			
 183	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Notа:  * marca si tipul de etansare a panourilor se determina  conform  proiectului.	m2	2,90			
     		Capitolul 4.2. Centura monolita Cm-1					
184	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	36,78			
 185	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	64,00			
 186	RpCP27A
	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 12 mm	m	32,00			
 187	RpCP27A
	Confectionarea si montarea tiranului metalic din otel-beton, cu diametrul de 12 mm	m	26,66			
 188	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III	kg	226,30			
 189	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	95,40			
 190	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	7,60			
 191	IzF04E
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata neacoperita, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum 	m2	166,20			
 192	CG22A
	Pardoseli din termobeton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 15 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Umplutura granule de poliseteren 1.0 m3 ; 100 kg ciment, 70l apa	m2	226,65			
 193	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	151,10			
 194	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	-302,20			
   		Capitolul 4.3. Sarpanta si invelitoarea					
195	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (poz 1-8)inclusiv elementele din metal	m3	3,09			
 196	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием (poz 9-36) incluziv elementele din metal	m3	5,55			
 197	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,64			
 198	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	284,00			
 199	CE31C2
	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata 	m2	80,00			
 200	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	m	52,00			
 201	CL17B
	Montarea lacrimarului din tabla zincata l=400	m	56,00			
 202	CL17B
	Coama de acoperis b=450	m	36,00			
 203	CL17B
	Bordura de fronton b=250	m	25,60			
 204	CL17B
	Rigleta de acoperire b=300	m	6,20			
 205	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	12,60			
 206	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	12,60			
 207	CK29A
	Tavane suspendate din panouri prefabricate placi tip  Knauf Fireboard 12.5mm	m2	13,71			
 208	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m	56,40			
 209	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 80mm	m	15,30			
     		Capitolul 5. Lucrari exterioare					
		Capitolul 5.1. Pragul Pg-1					
210	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,15			
 211	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,33			
 212	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,30			
 213	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	20,00			
 214	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Rezistent la inghet F100	m3	1,80			
 215	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m	3,75			
 216	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica rezistenta la inghet, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 	m2	5,00			
   		Capitolul 5.2. Pragul Pr-2					
217	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,20			
 218	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,43			
 219	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,40			
 220	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	26,60			
 221	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv rezistent la inghet F100	m3	2,00			
 222	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica rezistenta la inghet, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 	m2	4,60			
 223	CH06A
	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox	m	3,40			
   		Capitolul 5.3. Pereu					
224	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm	m3	10,00			
 225	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 	kg	270,00			
 226	CA04C
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv rezistent la inghet F100	m3	15,40			
 227	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	67,00			
 228	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 	m2	77,00			
 229	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h 40mm	m2	77,00			
   		Capitolul 5.4. Cai pietonale si gazon					
230	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	44,00			
 231	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	70,00			
 232	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h 40mm	m2	70,00			
 233	TsC02C1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,22			
 234	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km sol fertil	t	33,00			
 235	TsH04A
	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	216,00			
   		Capitolul 5.5. Invelis carosabil					
236	DE10F
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm	m	40,00			
 237	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	308,00			
 238	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h 60mm	m2	308,00			
   		Capitolul 5.6. Fatada					
239	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	245,60			
 240	IzF54С
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr 100mm cu finisarea glafurilor 	m2	230,10			
 241	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	214,00			
 242	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 	m2	15,50			
   		Capitolul 5.7. Zidul de sprigin					
243	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren fundatia zidului de sprigin	100 m3	0,59			
 244	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d6A-I	kg	124,64			
 245	CC01A1
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv d 8 A-III 	kg	257,45			
 246	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 10 A-III	kg	157,95			
 247	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 12 A-III	kg	771,70			
 248	CC01B1
	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d 14 A-III	kg	175,40			
 249	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	98,22			
 250	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	4,70			
 251	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	36,20			
 252	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (обратная засыпка)	m3	18,10			
     
	Total:					
	Total  	 lei				
	CNAS (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
	Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
	Regie (ПЗ+CNAS+Transp) * 14,5 % 	14,50 %				
	Beneficiu (ПЗ+CNAS+Transp+Regie) * 6 % 	6,00 %				
	Total ПЗ+CNAS+Transp+Regie+Benefi 	100,00 +				
	TVA (Total) * 20 % 	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
(Panciuc Ion -Elaborator de devize)		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
()